**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Instrumenti Infrastruktūras daļas vajadzībām

|  |
| --- |
| **Leņķa slīpmašīna, rokas, ar akumulatoru** |
| Akumulatora nominālais spriegums  | 18V |
| Ātrums bez slodzes  | 3000 - 8500 |
| Maksimālais zāģējuma dziļums  | Vismaz 29 mm |
| Vārpstas diametrs | 22,23 mm |
| Slīpēšanas diska diametrs  | 125 mm |
| Skaņas līmenis  | Zem 90 dB |
| Vibrāciju līmenis (3 asis)  | ≤ 6,0 m/s |
| Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos |
| Sānu rokturis |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |
| --- |
| **Triecienurbjmašīna, rokas, ar akumulatoru** |
| Akumulatora nominālais spriegums  | 18V |
| Ātrums bez slodzes  | 0-550 / 0-2100 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 115 / 60 |
| Griezes momenta pozīcijas  | 21 |
| Triecieni minūtē  | 0-8250 / 0-31500 |
| Maksimālais diametrs kokā  | Vismaz 76 mm |
| Maksimālais diametrs mūrī  | Vismaz 16 mm |
| Maksimālais diametrs betonā  | Vismaz 16 mm |
| Maksimālais diametrs tēraudā  | Vismaz 13 mm |
| Patrona | 1/2-20UNF |
| Patronas kapacitāte  | 1,5-13 mm |
| Skaņas līmenis  | Zem 100 dB |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |
| --- |
| **Triecienurbjmašīna, rokas** |
| Jauda | 1010 W |
| Ātrums bez slodzes  | 0-1200 / 0-2900 |
| Triecieni minūtē  | 0-24000 / 0-58000 |
| Maksimālais diametrs kokā  | 40 mm |
| Maksimālais diametrs betonā  | 20 mm |
| Maksimālais diametrs tēraudā  | 16 mm |
| Patronas kapacitāte  | 1,5-13 mm |
| Stiprinājuma diametrs  | 43 mm |
| Skaņas jaudas līmenis  | Zem 110 dB |
| Vibrāciju līmenis (3 asis)  | ≤ 2,5 m/s |
| Vibrāciju līmenis (3 asis) triecienurbšana | ≤ 16 m/s |
| Sānu rokturis |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |
| --- |
| **Perforators, rokas** |
| Jauda  | 470 W |
| Ātrums bez slodzes  | 0-2100 |
| Triecieni minūtē  | 0-4800 |
| Maksimālais diametrs kokā  | Vismaz 24 mm |
| Maksimālais diametrs betonā  | Vismaz 18 mm |
| Maksimālais diametrs tēraudā  | Vismaz 13 mm |
| Trieciena enerģija  | Vismaz 1,4 J |
| Maksimālais diametrs betonā ar TCT Core urbi  | Vismaz 65 mm |
| Skaņas līmenis  | Zem 105 dB |
| Sānu rokturis |
| Dziļuma ierobežotājs |
| 2 režīmi: urbšana ar triecienu; urbšana |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |
| --- |
| **Perforators, rokas** |
| Jauda  | 800 W |
| Ātrums bez slodzes  | 0-1200 |
| Triecieni minūtē  | 0-4600 |
| Maksimālais diametrs kokā  | Vismaz 32 mm |
| Maksimālais diametrs betonā  | Vismaz 26 mm |
| Maksimālais diametrs tēraudā  | Vismaz 13 mm |
| Optimālais urbumu diametra betonā diapazons  | 8-18 mm |
| Maksimālais diametrs betonā  | Vismaz 68 mm |
| Trieciena enerģija  | Vismaz 2,4 J |
| Skaņas līmenis  | Zem 110 dB |
| Sānu rokturis |
| Putekļu savākšanas konteiners |
| Dziļuma ierobežotājs |
| 3 režīmi: urbšana ar triecienu; urbšana; kalšana |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |
| --- |
| **Metāla lentzāģis, rokas** |
| Zāģēšanas dziļums 90°  | 120 x 120 mm |
| Jauda  | 710 W |
| Maksimālais tērauda cauruļu griešanas kapacitāte  | Vismaz 120 mm |
| Asmens  | 1140 x 13 x 0,5 mm |
| Lentas ātrums  | 1,0-1,7 m/s |
| Skaņas līmenis  | Zem 105 dB |
| Vibrāciju līmenis (3 asis), skaidu plākšņu griešana  | ≤ 2,5 m/s |
| Vibrāciju līmenis (3 asis), metāla lokšņu griešana  | ≤ 2,5 m/s |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |
| --- |
| **Dzīvžoga šķēres, rokas, benzīna** |
| Jauda  | 600W |
| Motora tilpums  | Vismaz 21.7 сm³ |
| Degviela  | Benzīns |
| Degvielas tvertnes tilpums  | Vismaz 0.3 litri |
| Asmens garums  | Vismaz 45 cm |
| Zobu platums  | 28 mm |
| Maksimālais ieteicamais griežamā diametrs  | 20 mm |
| Griešanas ātrums  | 4050 |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |