**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Instrumenti Infrastruktūras daļas vajadzībām

|  |  |
| --- | --- |
| **Leņķa slīpmašīna, rokas, ar akumulatoru** | |
| Akumulatora nominālais spriegums | 18V |
| Ātrums bez slodzes | 3000 - 8500 |
| Maksimālais zāģējuma dziļums | Vismaz 29 mm |
| Vārpstas diametrs | 22,23 mm |
| Slīpēšanas diska diametrs | 125 mm |
| Skaņas līmenis | Zem 90 dB |
| Vibrāciju līmenis (3 asis) | ≤ 6,0 m/s |
| Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos | |
| Sānu rokturis | |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |  |
| --- | --- |
| **Triecienurbjmašīna, rokas, ar akumulatoru** | |
| Akumulatora nominālais spriegums | 18V |
| Ātrums bez slodzes | 0-550 / 0-2100 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 115 / 60 |
| Griezes momenta pozīcijas | 21 |
| Triecieni minūtē | 0-8250 / 0-31500 |
| Maksimālais diametrs kokā | Vismaz 76 mm |
| Maksimālais diametrs mūrī | Vismaz 16 mm |
| Maksimālais diametrs betonā | Vismaz 16 mm |
| Maksimālais diametrs tēraudā | Vismaz 13 mm |
| Patrona | 1/2-20UNF |
| Patronas kapacitāte | 1,5-13 mm |
| Skaņas līmenis | Zem 100 dB |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |  |
| --- | --- |
| **Triecienurbjmašīna, rokas** | |
| Jauda | 1010 W |
| Ātrums bez slodzes | 0-1200 / 0-2900 |
| Triecieni minūtē | 0-24000 / 0-58000 |
| Maksimālais diametrs kokā | 40 mm |
| Maksimālais diametrs betonā | 20 mm |
| Maksimālais diametrs tēraudā | 16 mm |
| Patronas kapacitāte | 1,5-13 mm |
| Stiprinājuma diametrs | 43 mm |
| Skaņas jaudas līmenis | Zem 110 dB |
| Vibrāciju līmenis (3 asis) | ≤ 2,5 m/s |
| Vibrāciju līmenis (3 asis) triecienurbšana | ≤ 16 m/s |
| Sānu rokturis | |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perforators, rokas** | | |
| Jauda | 470 W | |
| Ātrums bez slodzes | 0-2100 | |
| Triecieni minūtē | 0-4800 | |
| Maksimālais diametrs kokā | Vismaz 24 mm | |
| Maksimālais diametrs betonā | Vismaz 18 mm | |
| Maksimālais diametrs tēraudā | Vismaz 13 mm | |
| Trieciena enerģija | Vismaz 1,4 J | |
| Maksimālais diametrs betonā ar TCT Core urbi | Vismaz 65 mm | |
| Skaņas līmenis | Zem 105 dB | |
| Sānu rokturis | | |
| Dziļuma ierobežotājs | | |
| 2 režīmi: urbšana ar triecienu; urbšana | | |
| Garantija | | Vismaz 24 mēneši |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perforators, rokas** | | |
| Jauda | 800 W | |
| Ātrums bez slodzes | 0-1200 | |
| Triecieni minūtē | 0-4600 | |
| Maksimālais diametrs kokā | Vismaz 32 mm | |
| Maksimālais diametrs betonā | Vismaz 26 mm | |
| Maksimālais diametrs tēraudā | Vismaz 13 mm | |
| Optimālais urbumu diametra betonā diapazons | 8-18 mm | |
| Maksimālais diametrs betonā | Vismaz 68 mm | |
| Trieciena enerģija | Vismaz 2,4 J | |
| Skaņas līmenis | Zem 110 dB | |
| Sānu rokturis | | |
| Putekļu savākšanas konteiners | | |
| Dziļuma ierobežotājs | | |
| 3 režīmi: urbšana ar triecienu; urbšana; kalšana | | |
| Garantija | | Vismaz 24 mēneši |

|  |  |
| --- | --- |
| **Metāla lentzāģis, rokas** | |
| Zāģēšanas dziļums 90° | 120 x 120 mm |
| Jauda | 710 W |
| Maksimālais tērauda cauruļu griešanas kapacitāte | Vismaz 120 mm |
| Asmens | 1140 x 13 x 0,5 mm |
| Lentas ātrums | 1,0-1,7 m/s |
| Skaņas līmenis | Zem 105 dB |
| Vibrāciju līmenis (3 asis), skaidu plākšņu griešana | ≤ 2,5 m/s |
| Vibrāciju līmenis (3 asis), metāla lokšņu griešana | ≤ 2,5 m/s |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dzīvžoga šķēres, rokas, benzīna** | |
| Jauda | 600W |
| Motora tilpums | Vismaz 21.7 сm³ |
| Degviela | Benzīns |
| Degvielas tvertnes tilpums | Vismaz 0.3 litri |
| Asmens garums | Vismaz 45 cm |
| Zobu platums | 28 mm |
| Maksimālais ieteicamais griežamā diametrs | 20 mm |
| Griešanas ātrums | 4050 |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |