**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS**

**TIRGUS IZPĒTĒ**

Sāls-smilts kaisīšanas iekārtu traktortehnikai iegāde

1. **PRETENDENTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.nr.** |  |
| **e-pasts** |  |

1. **PIETEIKUMS**

3.1. Apliecinām, ka Uzņēmums nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz EUR 150,00, tas nav izslēgts no PVN maksātāju reģistra (ja persona ir PVN maksātājs), atbilst Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām.

3.2. Apliecinām, ka Uzņēmums un/vai tā patiesā labuma guvējs nav saistīts ar politiski nozīmīgām vai komercdarbības riska personām.

3.3. Apliecinām, ka līguma slēgšanas gadījumā iesniegsim Nodokļu maksātāja reitinga izziņu.

3.4. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar preces aprakstu un atzīstam, ka tas ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu.

3.5. Iesniegtajā piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi un personāla apmācību.

3.6. Apliecinām, ka piedāvātās preces ir jaunas un nelietotas.

1. **PIEDĀVĀJUMS**

4.1. Iesniedzam finanšu un tehnisko piedāvājumu (pielikumā aizpildīta Word forma).

4.2. Citi nosacījumi:

|  |
| --- |
| *Lūdzam norādīt, ja tādi ir, citus nosacījumus pie kādiem ir spēkā finanšu un tehniskais piedāvājums.* |

4.3. Pasūtījuma izpildes laiks, skaitot no dienas, kad Pasūtītāja pārstāvis ir nosūtījis rakstisku pasūtījumu: **\_\_ kalendārās dienas**.

4.4. Tehniskā specifikācija:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | |
| **Iekārtas marka, modelis** | Pēc Uzņēmuma piedāvājuma |
| **Izlaiduma gads** | Ražots pēdējo 2 gadu laikā |
| **Savietojamība** | |
| Iekārtai jābūt savienojamai ar traktoriem:   * VALTRA T191 H (izlaiduma gads – 2012) * VALTRA N101 (izlaiduma gads – 2008) | |
| **Tehniskās prasības** | |
| Iekārta paredzēta sāls, smilts un sāls/smilts maisījumu kaisīšanai, izmantojot materiālu iepriekšējās mitrināšanas sistēmu. | |
| Iekārta savietojama ar trīspunktu uzkari traktora aizmugurē. Iekārtu iespējams savienot ar traktoru bez papildus instrumentu palīdzības. | |
| Galvenās kaisītāja detaļas izgatavotas no nerūsējoša tērauda. Citas iekārtas detaļas apstrādātas ar cinka aizsargslāni. Hidrauliskas detaļas aizsargātas ar pretkorozijas pārklājumu. Iekārtu klāj pret koroziju aizsargājoša krāsa. | |
| Kaisāmā materiāla sistēmas padeve – skrūves tips | |
| Tvertnes augšdaļu sedz viegli noņemams pārvalks/pārsegs, kas pasargā kaisāmo materiālu no ārējo apstākļu ietekmes | |
| Tvertnes forma nepieļauj sablīvējuma rašanos kaisīšanas materiālā. | |
| Elektroniska vadības sistēma, kas atrodas traktora kabīnē. Tā nodrošina:   * pilnu iekārtas ieslēgšanu un izslēgšanu * kaisīšanas normas iestādīšanu un nodrošināšanu * asimetriskās kaisīšanas iestādīšanu (kaisīšanas platuma maiņa) * kaisāmā materiāla maiņu * kaisīšanas kontroli un brīdinājumu par kaisāmā materiāla esamību tvertnē | |
| Automātiska kalibrēšanas sistēma, kas kaisīšanas laikā nodrošina kaisīšanas kontroli un automātisku korekciju (materiāla padeves ātrumu; kaisīšanas ātrumu un mitrināšanas šķīduma sūkņa ražības maiņu) | |
| Kaisīšanas minimālās regulācijas robežas:   * sāls kaisīšanai 5-40 gr/m2 (intervāls ±10%) * sāls/smilts; smilts kaisīšanai 20-250 gr/m2 (intervāls ±10%) | |
| Kaisīšanas platuma intervāls - 2-9 m | |
| Mitrināšanas šķīduma tvertnes tilpums - ne mazāk kā 400 litri | |
| Beramā materiāla tvertnes tilpums - ne mazāk kā 1 m3 | |
| Satiksmes brīdinājuma sistēma (atbilst Ceļu satiksmes noteikumu prasībām):   * darba gaismas un bākugunis iekārtas aizmugurē * atstarotāji | |
| Iekārta ir komplektā ir statīvu/rāmi, kas paredzēts tās uzglabāšanai ārpus darba sezonas | |
| Iekārtas tehniskajā dokumentācija ir iekļauta:   * ekspluatācijas instrukcija * darba drošības instrukcija * garantijas un apkopes instrukcija, kurā noteikti apkopes intervāli | |
| Visi brīdinošie uzraksti uz iekārtas ir latviešu valodā. | |
| Piegādātājs nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu norādītajā Pasūtītāja teritorijā | |
| Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību. Apmācības laiks un vieta tiek saskaņoti ar Pasūtītāja līguma atbildīgo kontaktpersonu. | |
| Iekārtas garantija – vismaz 12 mēneši no piegādes brīža | |
| Servisa centram jāatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ne vairāk kā 20 km rādiusā no Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas. Rezerves daļām, kas nav pieejamas servisa noliktavā, piegādes termiņš ir ne vairāk par 14 dienām. Piegādātājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, pēc Pasūtītāja pieteikuma pieņemt iekārtu servisā apkopju vai remontdarbu veikšanai | |

4.5. Uzņēmuma tehniskais un finanšu piedāvājums:

|  |  |
| --- | --- |
| **Piedāvājums** | |
| Iekārtas marka, modelis |  |
| Izlaiduma gads |  |
| Ražotāja mājaslapa |  |
| Iekārtas izmēri (m) (garums/platums/augstums) |  |
| Iekārtas svars (kg) |  |
| Iekārtas krāsas tonis (RAL kods) |  |
| Materiāli, no kā izgatavota iekārta un tvertnes pārvalks |  |
| Kaisāma materiāla sistēmas padeve |  |
| Elektroniskās vadības sistēmas funkciju apraksts |  |
| Kalibrēšanas sistēmas funkciju apraksts |  |
| Regulācijas robežas sāls kaisīšanai (gr/m2) |  |
| Regulācijas robežas sāls/smilts; smilts kaisīšanai (gr/m2) |  |
| Kaisīšanas platuma intervāls (m) |  |
| Mitrināšanas šķīduma tvertnes tilpums (l) |  |
| Beramā materiāla tvertnes tilpums (l) |  |
| Satiksmes brīdinājuma sistēmas apraksts |  |
| Garantija (mēneši) |  |
| Servisa centra adrese |  |
|  | |
| **Cena par 1 iekārtu**  **(EUR bez PVN)** |  |
| **Kopējā cena par 2 iekārtām**  **(EUR bez PVN)** |  |