**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*“Ugunsdrošības inventāra piegāde”*

**Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| **NR. P.K.** | **Ugunsdrošības inventāra nosaukums** | **Mērvienība** | **1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ugunsdzēsības aparāti ar CE marķējumu, atbilstību EN-3 standartam un Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” prasībām** | |  |  |
| 1. | Pulvera aparāts (PA-1) 1 kg | gab. |  |
| 2. | Pulvera aparāts (PA-2) 2 kg | gab. |  |
| 3. | Pulvera aparāts (PA-4) 4 kg | gab. |  |
| 4. | Pulvera aparāts (PA-6) 6 kg | gab. |  |
| 5. | Pulvera aparāts (PA-9) 9 kg | gab. |  |
| 6. | Pulvera aparāts (PA-25) 25 kg | gab. |  |
| 7. | Pulvera aparāts (PA-50) 50 kg | gab. |  |
| 8. | Ogļskābās gāzes aparāts (OA-2) 2 kg | gab. |  |
| 9. | Ogļskābās gāzes aparāts (OA-5) 5 kg | gab. |  |
| 10. | F klases ugunsdzēsības aparāts (ABF-6) 6 l | gab. |  |
| 11. | Ugunsdzēsības aparāts litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai (LI-2) 2 l | gab. |  |
| 12. | Ugunsdzēsības aparāts litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai (LI-6) 6 l | gab. |  |
| 13. | Ugunsdzēsības aparāts litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai (LI-20) 20 l | gab. |  |
| 14. | Ugunsdzēsības aparāta 4–12 kg sienas turētājs | gab. |  |
| 15. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāta 2-8 kg sienas turētājs | gab. |  |
| 16. | Plastikāta ugunsdzēsības aparāta kaste 6 kg (virssienas) | gab. |  |
| 17. | Plastikāta ugunsdzēsības aparāta kaste 3 kg ogļskābās gāzes aparātam (virssienas) | gab. |  |
| 18. | Kaste ar stiklu ugunsdzēsības aparātam PA-6 (virssienas), metāla | gab. |  |
| 19. | Kaste ar stiklu ugunsdzēsības aparātam PA-6 (iebūvējama), metāla | gab. |  |
| 20. | Dubultā ugunsdzēsības aparātu kaste ar stiklu 6 kg (virssienas) | gab. |  |
| 21. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-6 | gab. |  |
| 22. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-25 | gab. |  |
| 23. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-50 | gab. |  |
| 24. | Ugunsdzēsības aparātu/ krānu kastes slēdzene ar atslēgu | gab. |  |
| **Ugunsdzēsības pārklāji ar atbilstību LVS EN 1869 standartam** | |  |  |
| 25. | Ugunsdzēsības pārklājs somā 120 x 120 cm | gab. |  |
| 26. | Ugunsdzēsības pārklājs somā 175 x 185 cm | gab. |  |
| 27. | Ugunsdzēsības pārklājs kastē 175 x 185 cm | gab. |  |
| 28. | Automašīnu ugunsdzēsības pārklājs ar uzglabāšanas kasti vai somu (daudzkārt lietojams) 6 x 8 m (+/- 1m) | gab. |  |
| 29. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 155 x 155 cm | gab. |  |
| 30. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 155 x 180 cm | gab. |  |
| 31. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 155 x 200 cm | gab. |  |
| 32. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 300 x 300 cm | gab. |  |
| 33. | Metāla kaste ugunsdzēsības inventāra uzglabāšanai ar slēdzeni vai EURO LOCK, 90.1x35,1x32,1 cm | gab. |  |
| 34. | Ugunsdzēsības šļūtene d 51/ 20 m ar savienotājgalviņu D 51 mm, BOGDANOV savienojums. Ārējā virsma - augstas kvalitātes poliestera pinums; iekšējā virsma - PVC, poliuretāns (PU). | gab. |  |
| 35. | Ugunsdzēsības šļūtene d 66/ 20 m ar savienotājgalviņu D 66 mm, BOGDANOV savienojums. Ārējā virsma - augstas kvalitātes poliestera pinums; iekšējā virsma - PVC, poliuretāns (PU). | gab. |  |
| 36. | Ugunsdzēsības šļūtene d 51/ 20 m ar savienotājgalviņu D 51 mm, BOGDANOV savienojums. Ārējā virsma - īpaši izturīgs poliestera pinums; iekšējā virsma augstas kvalitātes sintētiskā gumija (Poliesters/PVC). | gab. |  |
| 37. | Ugunsdzēsības šļūtene d 66/ 20 m ar savienotājgalviņu D 66 mm, BOGDANOV savienojums. Ārējā virsma - īpaši izturīgs poliestera pinums; iekšējā virsma augstas kvalitātes sintētiskā gumija (Poliesters/PVC). | gab. |  |
| 38. | Ugunsdzēsības šļūtene d 75/ 20 m ar savienotājgalviņu D 75 mm, BOGDANOV savienojums. Ārējā virsma - īpaši izturīgs poliestera pinums; iekšējā virsma augstas kvalitātes sintētiskā gumija (Poliesters/PVC). | gab. |  |
| 39. | Ugunsdzēsības stobrs regulējams ar sviru d 51 mm, ar savienojumu BOGDANOV | gab. |  |
| 40. | Ugunsdzēsības stobrs regulējams ar sviru d 66 mm, ar savienojumu BOGDANOV | gab. |  |
| 41. | Ugunsdzēsības stobrs regulējams ar sviru d 75 mm, ar savienojumu BOGDANOV | gab. |  |
| 42. | Ugunsdzēsības šļūteņu pāreja 50/70 Bogd. | gab. |  |
| 43. | Ugunsdzēsības krāns (AL) | gab. |  |
| 44. | Ugunsdzēsības krāns (brass) | gab. |  |
| 45. | Universāla ugunsdzēsības krānu atslēga 25-100 mm | gab. |  |
| 46. | Ugunsdzēsības savienotājgalviņa ar iekšējo vītni D 51 mm | gab. |  |
| 47. | Ugunsdzēsības savienotājgalviņa ar iekšējo vītni D 66 mm | gab. |  |
| 48. | Ugunsdzēsības savienotājgalviņa ar iekšējo vītni D 75 mm | gab. |  |
| 49. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņa ar vāciņu D 51 mm | gab. |  |
| 50. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņa ar vāciņu D 66 mm | gab. |  |
| 51. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņa ar iekšējo vītni D 75 mm | gab. |  |
| 52. | Ugunsdzēsības krānu skapju stikliņš 8.3 × 4.1 cm | gab. |  |
| 53. | Ugunsdzēsības krānu skapju stikliņš 8.3 × 8.3 cm | gab. |  |
| 54. | Stikliņš rezerves atslēgas plastmasas kastītei 7 x 7 cm | gab. |  |
| 55. | Ugunsdzēsības krānu kaste 550 x 550 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 56. | Ugunsdzēsības krānu kaste 650 x 650 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 57. | Ugunsdzēsības krānu kaste 650 x 900 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 58. | Ugunsdzēsības krānu kaste 550 x 550 x 220 iebūvējama, kombinētā (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 59. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650 x 900 x 220 mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 60. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650 x 650 x 220 mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 61. | Ugunsdzēsības krānu kaste virssienas, kombinētā 650 x 900 x 220mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 62. | Ugunsdzēsības stends ar kasti smiltīm un aprīkojumu (2 cirvji, spainis, lāpsta, pārklājs), metāla | gab. |  |
| 63. | Ugunsdzēsības stends bez aprīkojuma un kastes smiltīm, metāla | gab. |  |
| 64. | Norobežojoša lente sarkana/ balta – 70 mm x 100 m | gab. |  |
| 65. | Atstarojoša balti sarkana pašlīmējošā lente 50 mm x 45 m | gab. |  |
| 66. | Evakuācijas avārijas apgaismojums (vienpusējs) kopā ar uzlīmēm, 220-240V~50/60Hz, IP65, Darbības laiks, pazūdot strāvai, vismaz 90 minūtes, stiprināms pie sienas/ griestiem | gab. |  |
| 67. | Evakuācijas avārijas apgaismojums (divpusējs) kopā ar uzlīmēm, 220-240V~50/60Hz, IP65, Darbības laiks, pazūdot strāvai, vismaz 90 minūtes, stiprināms pie sienas/ griestiem | gab. |  |
| 68. | Drošības uzlīmes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 69. | Drošības norādes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 70. | Drošības uzlīmes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 71. | Drošības norādes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 72. | Drošības uzlīmes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 73. | Drošības norādes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 74. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības uzlīmes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 75. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības uzlīmes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 76. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības uzlīmes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 77. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 78. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 79. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 80. | Luminiscējošas panorāmas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 81. | Luminiscējošas panorāmas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 82. | Luminiscējošas panorāmas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 83. | Luminiscējošas dubultās (abpusējās) ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 84. | Luminiscējošas dubultās (abpusējās) ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 85. | Luminiscējošas dubultās (abpusējās) ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 86. | Uzlīme “Smēķēt aizliegts” attēls + teksts 15 cm × 22 cm (+/- 5 cm) | gab. |  |
| 87. | Norāde “Nesmēķēt 10m no ieejas” 10 cm x 30 cm (+/- 5 cm) | gab. |  |
| 88. | Metāla zīme “Smēķēt aizliegts” vārdiem 5 cm x 15 cm (+ 5 cm) | gab. |  |
| 89. | Metāla zīme “Atļauts smēķēt” vārdiem 10 x 20 cm (+ 5 cm) | gab. |  |
| 90. | Kompozītmateriāla plāksne “Droša pulcēšanās vieta” 300×300 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 91. | Kompozītmateriāla plāksne “Droša pulcēšanās vieta” 500×500 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 92. | Kompozītmateriāla plāksne “Ūdens ņemšanas vieta” 300×300 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 93. | Kompozītmateriāla hidranta plāksne 250×250 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 94. | Kompozītmateriāla plāksne “Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam” 20 cm x 40 cm | gab. |  |
| 95. | Teritorijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma (ūdens izturīga) 1 m x 1 m (objekta apsekošana – ja nepieciešams), cenā iekļauta rasēšana un druka | gab. |  |
| 96. | Teritorijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma (ūdens izturīga) 1.5 m x 1.5 m (objekta apsekošana – ja nepieciešams), cenā iekļauta rasēšana un druka | gab. |  |
| 97. | Ugunsdzēsības ūdensvada marķējuma uzlīme (1 m) | gab. |  |
| 98. | Uzlīme – informācija par veikto iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaudi | gab. |  |
| 99. | Uzlīme par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) | gab. |  |
| 100. | Luminiscējoša norāde stāva kārtas numurs, 25 x 25 cm | gab. |  |
| 101. | Uzlīme “cipars no 1 līdz 9”, 12 cm x 9 cm (+/- 2 cm) | gab. |  |
| 102. | Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 9. pielikuma prasībām, A4 izmērs | gab. |  |
| 103. | Evakuācijas avārijapgaismes pārbaužu, remontdarbu un bojājumu uzskaites žurnāls, A4 izmērs, saskaņā ar F. pielikumu, LVS 446:2021 «Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums» | gab. |  |
| 104. | Portatīvais gāzu detektors. Dažāda veida deggāzes, sašķidrinātas naftas gāzes (butāns, propāns, ko izmanto normālos un mini cilindros), sašķidrinātas dabasgāzes (metāns), t.sk. pilsētas gāzes noteikšanai Trauksmes signāls ne mazāk kā 85 dB. Darba temperatūra ne mazāk kā robežās: –10°C līdz 50°C. Pieļaujamais mitruma līmenis ne mazāk kā 95% RH. Jābūt sertificētam atbilstoši standartam CE, EN 50194:2000, EN60950:2006. | gab. |  |
| 105. | Dūmu detektoru testeris – aerosols, 150 ml (+/- 50 ml), ar dispenseri aerosola pildījuma novadīšanai uz dūmu detektoru | gab. |  |
| 106. | Evakuācijas plāna izstrāde pēc objekta apsekošanas un ugunsdzēsības līdzekļu atbilstības izvērtējuma\*\* | gab. |  |
| 107. | Evakuācijas plāna druka uz luminiscējoša PVC 2mm (A3), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min | gab. |  |
| 108. | Evakuācijas plāna druka uz luminiscējoša PVC 2mm (A4), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min | gab. |  |
| 109. | Lokālais dūmu detektors (ar vismaz 5 gadu garantiju) – par 1 gab. | gab. |  |
| **CENA KOPĀ EUR bez PVN** | | |  |

*\*Norādītajā cenā jāietver visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas pilnā apjomā.*

*\*\*Pirms evakuācijas plānu izstrādāšanas izpildītāja pārstāvim, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāierodas objektā apsekot telpas, kurām plānots izstrādāt evakuācijas plānu*

1. Paredzamā līguma termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši.
2. Paredzamā līguma kopējā summa: 30 000,00 EUR bez PVN.
3. Noteiktas piegādes adreses lielizmēra precēm – āra ugunsdzēsības stendiem un ugunsdzēšamajiem aparātiem (25 kg un 50 kg): Kleistu iela 28, Jelgavas iela 37, Brīvības iela 191, Augusta Spariņa iela 1, Ganību dambis 32, Fridriķa iela 2, Vestienas iela 35, Rīga.
4. Pasūtītājs preču piegādes adresi norādīs pasūtījuma veikšanas laikā.

*Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 4.augustā*