1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

1. Transportlīdzekļi, kuriem jāveic "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmas piecgadīgā apkope:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Transportlīdzekļa nosaukums** | **Daudzums (gab.)** |
| 1. | Autobuss SU-18 E6 | 70 |
| 2. | Trolejbuss Škoda 27TR | 52 |

Piecgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājam ir jāveic:

1. Virzuļa akumulatora nomaiņu;
2. Detektora balona pārbaudi speciālā iekārtā;
3. Papildus ugunsdzēšanas sistēmas “Novec” pārbaudi;
4. Signalizācijas un kabeļu pārbaudi;
5. Sadalīšanas sistēmas pārbaudi, kuras sprauslas pārbaude tiek veikta speciālā iekārtā;
6. Hidropneimatiskā detektora pārbaudi;
7. Visu plombu un etiķešu nomaiņa.

Piecgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājs "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmai veic šādu rezerves daļu/uzlīmju nomaiņu:

1. Virzuļa akumulators, 6,5 litri, 1 gab.;
2. Aizsargvāciņš 1503-010 sprauslām, oranžs, 5 gab.;
3. Paplāksne 1/4”, 1 gab.;
4. Nipelis 1/4 ”UFxUF nerūsējošā tērauda, 1 gab.;
5. Atbalsta uzmava detektora balonam, 4 gab.;
6. Detektora šķidrums sarkans 0,15 litri;
7. Ugunsdzēšanas cilindra apkopes uzlīme, 1 gab.;
8. Marķētā gada uzlīme nākamajam periodam, 2 gab.;
9. Ikgadējās kontroles uzlīme, ENG, 1 gab.;
10. Detektora cilindra uzlīme – piktogramma, 5 gab.;
11. Uzlīme “Motora nodalījuma apjoms ir aizsargāts” ENG, 1 gab.
12. Izpildītājs nodrošina “Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmu apkopes laikā konstatēto ugunsdzēsības sistēmas defektu novēršanu (remontu) un nepieciešamības gadījumā veic “Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmu remontu pēc Pasūtītāja pieteikumiem.

“Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmu remontam jāizmato tikai oriģinālas rezerves daļas.