1.pielikums

„Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, ugunsdrošības pakalpojumu

sniegšana un ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējumu piegāde”

**Tehniskā specifikācija un TEHNISKAIS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana un ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējumu piegāde*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

**Līguma termiņš:** 1 (viens) vai 2 (divi) gadi. Pasūtītājs vērtējot iesniegtos finanšu piedāvājumus, atbilstoši savām vajadzībām, izvērtēs iespēju slēgt līgumu par vienu vai diviem gadiem.

1. **Vispārējās prasības.**
	1. Ugunsdzēsības aparātu (turpmāk – UA) tehniskā apkope:
		1. Objektos (ēkās un teritorijās);
		2. Transportlīdzekļos;
	2. Ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana;
	3. Ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde.
2. **Prasības UA tehniskai apkopei.**
	1. UA tehnisko apkopi izpildītājs veic atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”;
	2. UA tehniskā apkope ir veicama Pasūtītāja objektos;
	3. Izpildītājs pakalpojumu sniedz mobilā UA tehniskās apkopes vietā, kas sertificēta atbilstoši LVS 402:2020 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām. Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāiesniedz sertifikācijas apliecinājums;
	4. Pretendenta rīcībā nepieciešamas ne mazāk kā 3 (trīs) mobilās apkopes vietas, lai spētu nodrošināt operatīvas ugunsdzēsības aparātu apkopes Pasūtītāja Objektos un transportlīdzekļos.
	5. Pārnēsājamo UA apkopi veic atbilstoši LVS EN 3-7 „Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 7. daļa: Īpašības, veiktspējas prasības un testa metodes” noteiktajām prasībām;
	6. Objektā izvietoto UA savākšanu, transportēšanu uz pakalpojuma sniegšanas vietu un transportēšanu atpakaļ uz objektu pēc pakalpojuma sniegšanas un UA izvietošanu objektā tiem paredzētajās vietās, saskaņā ar objekta evakuācijas plānu vai UA izvietojuma sarakstu, veic Izpildītājs;
	7. Ja UA tehniskās apkopes gaitā tiek konstatēts, ka UA nav derīgs ekspluatācijai, Izpildītājs veic UA remontu;
	8. Izpildītājs veic UA atvēršanu, korpusa iekšpuses un pulvera/ ogļskābās gāzes/ vermakulīta pārbaudi;
	9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam jānodrošina Pakalpojuma sniegšanu šādos termiņos:
		1. Pasūtītāja objektos izvietotajiem UA – iepriekš saskaņojot, 1 (viena) kalendārā mēneša laikā, kurā beidzas UA tehniskās apkopes derīguma termiņš;
		2. Transporta līdzekļu rezerves fonda UA – 2 (divu) darba dienu laikā, no Pasūtītāja pieprasījuma brīža.
3. **Prasības ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanai.**
	1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs sniedz šādus ugunsdrošības pakalpojumus:
		1. Praktiskās evakuācijas un rīcības ugunsgrēka gadījumā organizēšanu, vadīšanu un novērošanu;
		2. Praktiskās apmācības ugunsdzēsības aparātu lietošanā;
		3. Praktiskās apmācības ugunsdzēsības ūdensapgādes krānu lietošanā;
		4. Ugunsdzēsības krānu pārbaude atbilstoši LVS EN 671-3 prasībām; ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudi, apkopi veikt pretendenta darbiniekiem, kas apguvuši nepieciešamo apmācību, apgādāti ar nepieciešamo inventāru. Pakalpojuma veikšanai izmantojamiem mērīšanas līdzekļiem (plūsmas mērītājs, manometrs) jābūt kalibrētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pretendentam jāiesniedz pierādījums par mērierīču kalibrēšanu par pēdējiem 3 gadiem;
		5. Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude, akta sastādīšana. Pakalpojuma veikšanai izmantojamiem mērīšanas līdzekļiem (plūsmas mērītājs, manometrs) jābūt kalibrētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pretendentam jāiesniedz pierādījums par mērierīču kalibrēšanu par pēdējiem 3 gadiem;
		6. Evakuācijas plānu izstrāde;
		7. Ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrāde.
4. **Prasības ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegādei.**
	1. Preču piegāde notiek pa daļām saskaņā ar Preces pasūtījumu, ko veic Pasūtītāja pilnvarotā persona, nosūtot Izpildītājam pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums) uz Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, norādot Preces daudzumu, piegādes vietu (Piegādes adreses liela izmēra precēm (āra ugunsdzēsības stendi un ugunsdzēšamie aparāti 25 kg, 50 kg, 20 l) noteiktas: Kleistu iela 28, Jelgavas iela 37, Brīvības ielu 191, Augusta Spariņa iela 1, Ganību dambis 32, Fridriķa iela 2, Vestienas iela 35, Rīga) un citu nepieciešamo informāciju.
	2. Izpildītājs piegādā Preci pasūtījumā norādītajā piegādes vietā, kuru noteikusi Pasūtītāja pilnvarotā persona, 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
	3. Pasūtītāja pilnvarotā persona, pieņemot no Izpildītāja Preci, 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda tās daudzuma un kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem un pavadzīmē – rēķinā norādītajam. Atbilstības gadījumā Pasūtītājs paraksta pavadzīmi – rēķinu, kas kļūst par noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja tiek konstatēts, ka Preces veids vai daudzums neatbilst dokumentiem, no pavadzīmes – rēķina nepiegādātās Preces tiek svītrotas vai tiek veikti labojumi Preču daudzumā, un veikts pavadzīmes – rēķina pārrēķins – novērtējums naudas izteiksmē.
	4. Ja Prece ir Līguma noteikumiem neatbilstošā kvalitātē vai konstatējama citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona 5 (piecu) darba dienu laikā par konstatētajiem trūkumiem sastāda reklamācijas pieteikumu un nosūta to Izpildītāja pilnvarotajai personai uz elektroniskā pasta adresi. Tādā gadījumā, tiek uzskatīts, ka Preces piegāde nav veikta un Pasūtītājs, ja minētie trūkumi netiek novērsti Preces piegādes termiņa ietvaros vai Izpildītājs nepierāda, ka reklamācijas pieteikumā norādītie trūkumi vai neatbilstības nav pamatoti, piemēro līgumsodu Izpildītājam atbilstoši noteiktajai kārtībai līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nenovērsīs konstatētās nepilnības.
	5. Ja tiek konstatēti Preces trūkumi vai neatbilstības, Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā jāveic atbilstošas Preces piegāde vai, ja ir piegādāts neatbilstošs Preces daudzums, atlikušo Preču piegāde. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem izvest neatbilstošo Preci no Pasūtītāja teritorijas.
	6. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc reklamācijas pieteikuma saņemšanas jāatsūta rakstisks paskaidrojums par reklamācijā norādītajām neatbilstībām. Izpildītājam ir tiesības atsūtīt savu pārstāvi reklamācijas pieteikumā norādīto neatbilstību novērtēšanai.

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Ugunsdzēsības APARĀTU apkopes izmaksas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **UA veids un tilpums** | **Mērvienība** | **Skaits** | **UA tehniskā apkope** | **UA atvēršana, korpusa iekšpuses un pulvera/ CO2/ vermakulīta pārbaude** | **UA uzpildīšana (t.sk., atvēršana (ja tas ir attiecināms uz attiecīgo UA veidu)** | **Ugunsdzēsības aparātu remonta darbi (ieskaitot nepieciešamos materiālus)** |
| **1 (vienas) vienības cena** **EUR bez PVN\*** | **1 (vienas) vienības cena** **EUR bez PVN\*** | **1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN\*** | **Cena par 1 (vienu) pakalpojumu EUR bez PVN\*** |
| 1. | Pulvera ugunsdzēsības aparāts (turpmāk – PA) 1 kg – PA-1 | gab. | 314 |  |  |  |  |
| 2. | PA-2 (2 kg) | gab. | 81 |  |  |  |  |
| 3. | PA-4 (4 kg) | gab. | 530 |  |  |  |  |
| 4. | PA-6 (6 kg) | gab. | 2126 |  |  |  |  |
| 5. | PA-9 (9 kg) | gab. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | PA-25 (25 kg) | gab. | 42 |  |  |  |  |
| 7. | PA-50 (50 kg) | gab. | 12 |  |  |  |  |
| 8. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts (turpmāk – OU) 2 kg – OU-2 | gab. | 152 |  |  |  |  |
| 9. | OU-3 (3 kg) | gab. | 340 |  |  |  |  |
| 10. | OU-5 (5 kg) | gab. | 12 |  |  |  |  |
| 11. | OU-8 (8 kg) | gab. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Putu ugunsdzēsības aparāts F klase 6L ABF | gab. | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Vermakulīta dispersijas aparāts litija jonu bateriju dzēšanai, 2 l | gab. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Vermakulīta dispersijas aparāts litija jonu bateriju dzēšanai, 6 l | gab. | 14 |  |  |  |  |
| 15. | Vermakulīta dispersijas aparāts litija jonu bateriju dzēšanai, 20 l | gab. | 7 |  |  |  |  |
| **Kopējā cena katrā pozīcijā bez PVN:** |  |  |  |  |
| **CENA KOPĀ EUR bez PVN:** |  |

*\*Norādītajā cenā jāietver visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas pilnā apjomā.*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**UGUNSDROŠĪBAS INVENTĀRA IZMAKSAS**

| **NR. P.K.** | **Ugunsdrošības inventāra nosaukums** | **Mērvienība** | **1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ugunsdzēsības aparāti ar CE marķējumu, atbilstību EN-3 standartam un Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” prasībām** |  |  |
| 1. | Pulvera aparāts (PA-1) 1 kg | gab. |  |
| 2. | Pulvera aparāts (PA-2) 2 kg | gab. |  |
| 3. | Pulvera aparāts (PA-4) 4 kg | gab. |  |
| 4. | Pulvera aparāts (PA-6) 6 kg | gab. |  |
| 5. | Pulvera aparāts (PA-9) 9 kg | gab. |  |
| 6. | Pulvera aparāts (PA-25) 25 kg | gab. |  |
| 7. | Pulvera aparāts (PA-50) 50 kg | gab. |  |
| 8. | Ogļskābās gāzes aparāts (OA-2) 2 kg | gab. |  |
| 9. | Ogļskābās gāzes aparāts (OA-5) 5 kg | gab. |  |
| 10. | F klases ugunsdzēsības aparāts (ABF-6) 6 l | gab. |  |
| 11. | Ugunsdzēsības aparāts litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai (LI-2) 2 l | gab. |  |
| 12. | Ugunsdzēsības aparāts litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai (LI-6) 6 l | gab. |  |
| 13. | Ugunsdzēsības aparāts litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai (LI-20) 20 l | gab. |  |
| 14. | Ugunsdzēsības aparāta 4–12 kg sienas turētājs | gab. |  |
| 15. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāta 2-8 kg sienas turētājs | gab. |  |
| 16. | Plastikāta ugunsdzēsības aparāta kaste 6 kg (virssienas) | gab. |  |
| 17. | Plastikāta ugunsdzēsības aparāta kaste 3 kg ogļskābās gāzes aparātam (virssienas) | gab. |  |
| 18. | Kaste ar stiklu ugunsdzēsības aparātam PA-6 (virssienas), metāla | gab. |  |
| 19. | Kaste ar stiklu ugunsdzēsības aparātam PA-6 (iebūvējama), metāla | gab. |  |
| 20. | Dubultā ugunsdzēsības aparātu kaste ar stiklu 6 kg (virssienas) | gab. |  |
| 21. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-6 | gab. |  |
| 22. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-25 | gab. |  |
| 23. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-50 | gab. |  |
| 24. | Ugunsdzēsības aparātu/ krānu kastes slēdzene ar atslēgu  | gab. |  |
| **Ugunsdzēsības segas ar atbilstību LVS EN 1869 standartam** |  |  |
| 25. | Ugunsdzēsības pārklājs somā 120 x 120 cm | gab. |  |
| 26. | Ugunsdzēsības pārklājs somā 175 x 185 cm | gab. |  |
| 27. | Ugunsdzēsības pārklājs kastē 175 x 185 cm | gab. |  |
| 28. | Automašīnu ugunsdzēsības pārklājs ar uzglabāšanas kasti vai somu (daudzkārt lietojams) 6 x 8 m (+/- 1m) | gab. |  |
| 29. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 155 x 155 cm | gab. |  |
| 30. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 155 x 180 cm | gab. |  |
| 31. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 155 x 200 cm | gab. |  |
| 32. | Ugunsdzēsības šļūtene d 51/ 20 m ar savienotājgalviņu D 51 mm | gab. |  |
| 33. | Ugunsdzēsības šļūtene d 66/ 20 m ar savienotājgalviņu D 66 mm | gab. |  |
| 34. | Ugunsdzēsības stobrs regulējams d 51 mm, ar savienojumu | gab. |  |
| 35. | Ugunsdzēsības stobrs regulējams ar sviru d 51 mm, ar savienojumu STORZ | gab. |  |
| 36. | Ugunsdzēsības stobrs regulējams ar sviru d 66 mm, ar savienojumu | gab. |  |
| 37. | Ugunsdzēsības šļūteņu pāreja 50/70 Bogd. | gab. |  |
| 38. | Ugunsdzēsības krāns (AL) | gab. |  |
| 39. | Ugunsdzēsības krāns (brass) | gab. |  |
| 40. | Universāla ugunsdzēsības krānu atslēga 25-100 mm | gab. |  |
| 41. | Ugunsdzēsības savienotājgalviņa ar iekšējo vītni D 51 mm  | gab. |  |
| 42. | Ugunsdzēsības savienotājgalviņa ar iekšējo vītni D 66 mm  | gab. |  |
| 43. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņa ar vāciņu D 51 mm  | gab. |  |
| 44. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņa ar vāciņu D 66 mm  | gab. |  |
| 45. | Ugunsdzēsības krānu skapju stikliņš 8.3 × 4.1 cm | gab. |  |
| 46. | Ugunsdzēsības krānu skapju stikliņš 8.3 × 8.3 cm | gab. |  |
| 47. | Stikliņš rezerves atslēgas plastmasas kastītei 7 x 7 cm | gab. |  |
| 48. | Ugunsdzēsības krānu kaste 550 x 550 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 49. | Ugunsdzēsības krānu kaste 650 x 650 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 50. | Ugunsdzēsības krānu kaste 650 x 900 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 51. | Ugunsdzēsības krānu kaste 550 x 550 x 220 iebūvējama, kombinētā (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 52. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650 x 900 x 220 mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 53. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650 x 650 x 220 mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 54. | Ugunsdzēsības krānu kaste virssienas, kombinētā 650 x 900 x 220mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 55. | Ugunsdzēsības stends ar kasti smiltīm un aprīkojumu (2 cirvji, spainis, lāpsta, pārklājs), metāla | gab. |  |
| 56. | Ugunsdzēsības stends bez aprīkojuma un kastes smiltīm, metāla | gab. |  |
| 57. | Norobežojoša lente sarkana/ balta – 70 mm x 100 m | gab. |  |
| 58. | Atstarojoša balti sarkana pašlīmējošā lente 50 mm x 45 m | gab. |  |
| 59. | Evakuācijas avārijas apgaismojums (vienpusējs) kopā ar uzlīmēm, 220-240V~50/60Hz, IP65, Darbības laiks, pazūdot strāvai, vismaz 90 minūtes, stiprināms pie sienas/ griestiem | gab. |  |
| 60. | Evakuācijas avārijas apgaismojums (divpusējs) kopā ar uzlīmēm, 220-240V~50/60Hz, IP65, Darbības laiks, pazūdot strāvai, vismaz 90 minūtes, stiprināms pie sienas/ griestiem | gab. |  |
| 61. | Drošības uzlīmes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 62. | Drošības norādes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 63. | Drošības uzlīmes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 64. | Drošības norādes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 65. | Drošības uzlīmes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 66. | Drošības norādes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 67. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības uzlīmes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 68. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības uzlīmes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 69. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības uzlīmes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 70. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 71. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 72. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 73. | Luminiscējošas panorāmas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 74. | Luminiscējošas panorāmas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 75. | Luminiscējošas panorāmas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 76. | Luminiscējošas dubultās (abpusējās) ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 77. | Luminiscējošas dubultās (abpusējās) ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 78. | Luminiscējošas dubultās (abpusējās) ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 79. | Uzlīme “Smēķēt aizliegts” attēls + teksts 15 cm × 22 cm (+/- 5 cm) | gab. |  |
| 80. | Norāde “Nesmēķēt 10m no ieejas” 10 cm x 30 cm (+/- 5 cm) | gab. |  |
| 81. | Metāla zīme “Smēķēt aizliegts” vārdiem 5 cm x 15 cm (+ 5 cm) | gab. |  |
| 82. | Metāla zīme “Atļauts smēķēt” vārdiem 10 x 20 cm (+ 5 cm) | gab. |  |
| 83. | Kompozītmateriāla plāksne “Droša pulcēšanās vieta” 300×300 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 84. | Kompozītmateriāla plāksne “Droša pulcēšanās vieta” 500×500 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 85. | Kompozītmateriāla plāksne “Ūdens ņemšanas vieta” 300×300 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 86. | Kompozītmateriāla hidranta plāksne 250×250 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 87. | Kompozītmateriāla plāksne “Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam” 20 cm x 40 cm  | gab. |  |
| 88. | Teritorijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma (ūdens izturīga) 1 m x 1 m (objekta apsekošana – ja nepieciešams), cenā iekļauta rasēšana un druka | gab. |  |
| 89. | Teritorijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma (ūdens izturīga) 1.5 m x 1.5 m (objekta apsekošana – ja nepieciešams), cenā iekļauta rasēšana un druka | gab. |  |
| 90. | Ugunsdzēsības ūdensvada marķējuma uzlīme (1 m) | gab. |  |
| 91. | Uzlīme – informācija par veikto iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaudi | gab. |  |
| 92. | Uzlīme par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) | gab. |  |
| 93. | Luminiscējoša norāde stāva kārtas numurs, 25 x 25 cm | gab. |  |
| 94. | Uzlīme “cipars no 1 līdz 9”, 12 cm x 9 cm (+/- 2 cm) | gab. |  |
| 95. | Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 9. pielikuma prasībām, A4 izmērs | gab. |  |
| 96. | Evakuācijas avārijapgaismes pārbaužu, remontdarbu un bojājumu uzskaites žurnāls, A4 izmērs, saskaņā ar F. pielikumu, LVS 446:2021 «Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums» | gab. |  |
| 97. | Portatīvais gāzu detektors. Dažāda veida deggāzes, sašķidrinātas naftas gāzes (butāns, propāns, ko izmanto normālos un mini cilindros), sašķidrinātas dabasgāzes (metāns), t.sk. pilsētas gāzes noteikšanai Trauksmes signāls ne mazāk kā 85 dB. Darba temperatūra ne mazāk kā robežās: –10°C līdz 50°C. Pieļaujamais mitruma līmenis ne mazāk kā 95% RH. Jābūt sertificētam atbilstoši standartam CE, EN 50194:2000, EN60950:2006. | gab. |  |
| 98. | Dūmu detektoru testeris – aerosols, 150 ml (+/- 50 ml), ar dispenseri aerosola pildījuma novadīšanai uz dūmu detektoru | gab. |  |
| 99. | Evakuācijas plāna izstrāde pēc objekta apsekošanas un ugunsdzēsības līdzekļu atbilstības izvērtējuma\*\* | gab. |  |
| 100. | Evakuācijas plāna druka uz luminiscējoša PVC 2mm (A3), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min | gab. |  |
| 101. | Evakuācijas plāna druka uz luminiscējoša PVC 2mm (A4), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min | gab. |  |
| 102. | Lokālais dūmu detektors (ar vismaz 5 gadu garantiju) – par 1 gab. | gab. |  |
| **CENA KOPĀ EUR bez PVN**  |  |

*\*Norādītajā cenā jāietver visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas pilnā apjomā.\*\*Pirms evakuācijas plānu izstrādāšanas izpildītāja pārstāvim, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāierodas objektā apsekot telpas, kurām plānots izstrādāt evakuācijas plānu*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Ugunsdrošības pakalpojumu izmaksas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.**  | **Ugunsdrošības pakalpojuma veids** | **Provizoriskais apjoms****(vienam gadam)** | **Cena par 1 (vienu) pakalpojumu EUR bez PVN** | **Cena par pakalpojumu gada laikā EUR bez PVN\*** |
| 1. | Ikgadējas praktiskās nodarbības Rīcībai ugunsgrēka gadījumā (ar ugunsdzēsības inventāru un/ vai evakuācijas izspēli). Mācību uzskaites žurnāla aizpildīšana (katru reizi pēc mācībām). | 50 reizes |  |  |
| 2. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaude, pārbaudes akta sagatavošana un iesniegšana. Pārbaudes uzlīmes aizpildīšana. | 245 reizes |  |  |
| 3. | Ugunsdzēsības hidranta un tā aprīkojuma pārbaude, pārbaudes akta sagatavošana un iesniegšana. | 25 reizes |  |  |
| 4. | Mākslīgās ūdens ņemšanas vietas tīrīšana, izlaižot ūdeni un atkārtoti ielaižot. | 2 reizes |  |  |
| 5. | Ugunsdzēsības aparātu utilizācija. | 200 vienības |  |  |
| **CENA KOPĀ (vienam gadam) EUR bez PVN:** |  |
| **CENA KOPĀ (diviem gadiem) EUR bez PVN:** |  |

*\*Norādītajā cenā jāietver visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas pilnā apjomā.*

**OBJEKTU ADRESES**

(Rīgas valstspilsētas robežās)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ganību dambis 32 (1. trolejbusu parks) | 40. Vesetas iela 21 (apakšstacija) |
| 2. Jelgavas iela 37 (2. trolejbusu parks) | 41. Hipokrāta iela 3A (galastacija) |
| 3. Vienības gatve 16 (2. trolejbusu parks) | 42. Dzelzavas iela 105 (galastacija) |
| 4. Fridriķa iela 2 (3. tramvaju depo) | 43. J. Endzelīna iela 11 (galastacija) |
| 5. Augusta Spariņa iela 1 (4. tramvaju depo) | 44. Biķernieku iela 52 (galastacija) |
| 6. Brīvības iela 189 (Ceļu saimniecība) | 45. Vienības gatve 12 (ūdeņraža stacija) |
| 7. Brīvības iela 191 (5. tramvaju depo) | 46. Kronvalda bulvāris 7A (apakšstacija) |
| 8. Kleistu iela 28 (6. autobusu parks) | 47. Uzvaras bulvāris 11A (apakšstacija) |
| 9. Kleistu iela 29 (auto transporta saimniecība) | 48. Brīvības iela 191 (apakšstacija) |
| 10. Vestienas iela 35 (7. autobusu parks, administrācijas ēka) | 49. Abrenes iela 13 (apakšstacija) |
| 11. Ezermalas iela 32 (tenisa korti) | 50. Ceļinieku iela 5 (apakšstacija) |
| 12. Atgāzenes iela 20 (auto transporta saimniecība) | 51. Alīses iela 7A (apakšstacija) |
| 13. Atgāzenes iela 24A (auto transporta saimniecība) | 52. Bērzupes iela 9B (apakšstacija) |
| 14. Dambja iela 2A (auto transporta saimniecība) | 53. Ezermalas iela 13A (apakšstacija) |
| 15. Kr. Valdemāra 5A (pazemes autostāvvieta) | 54. Dainas iela 2 (apakšstacija) |
| 16. Prāgas iela 1 (klientu apkalpošanas centrs) | 55. Brīvības iela 349A (apakšstacija) |
| 17. Kurzemes prospekts 137 (klientu apkalpošanas centrs, galastacija) | 56. Ķengaraga iela 3A (apakšstacija) |
| 18. Brīvības iela 384B (klientu apkalpošanas centrs, galastacija) | 57. Bukultu iela 5 (apakšstacija) |
| 19. Stacijas laukums 2 (klientu apkalpošanas centrs) | 58. Fridriķa iela 2 (apakšstacija) |
| 20. Spīķeru iela 1 (galastacija) | 59. Gustava Zemgala gatve 55A (apakšstacija) |
| 21. Murjāņu iela 58 (galastacija) | 60. Pūpolu iela 14 (apakšstacija) |
| 22. Rūsiņa iela 3 (galastacija) | 61. Slokas iela 54B (apakšstacija) |
| 23. Atlantijas iela 29 (galastacija) | 62. Aviācijas iela 1A (apakšstacija) |
| 24. Līvciema iela 48 (galastacija) | 63. Madonas iela 30 (apakšstacija) |
| 25. Parādes iela 36A (galastacija) | 64. Vienības gatve 14 (apakšstacija) |
| 26. Latgales iela 270 (galastacija) | 65. Vagonu iela 31 (apakšstacija) |
| 27. Bauskas iela 149A (galastacija) | 66. Mūkusalas iela 66A (apakšstacija) |
| 28. Kuldīgas iela 58 (galastacija) | 67. Kooperatīva iela 18A (apakšstacija) |
| 29. Tapešu iela 50A (galastacija) | 68. Hipokrāta iela 2A (apakšstacija) |
| 30. Baltā iela 2A (galastacija) | 69. Biķernieku iela 113B (apakšstacija) |
| 31. Meža prospekts 1A (galastacija) | 70. Ieriķu iela 92 (apakšstacija) |
| 32. Kurzemes prospekts 110A (galastacija, apakšstacija) | 71. Lāčplēša iela 79A (apakšstacija) |
| 33. Brīvības iela 409A (galastacija) | 72. Kuldīgas iela 56 (apakšstacija) |
| 34. Pulkveža Brieža iela 47 (galastacija) | 73. Zunda krastmala 1A (apakšstacija) |
| 35. Pērnavas iela 55A (galastacija) | 74. Kurpnieku iela 2 (apakšstacija) |
| 36. Stirnu iela 65A (galastacija) | 75. Kroņu iela 19 (apakšstacija) |
| 37. Višķu iela 12A (galastacija) | 76. Jenotu iela 9A (apakšstacija) |
| 38. Katlakalna iela 10 (galastacija) | 77. Brāļu Kaudzīšu iela 20 (apakšstacija) |
| 39. Lidoņu iela 6 (galastacija) |  |