**1.pielikums**

iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektrisko noliktavas transportētāju

ar pilnībā slēgto un atvērtā tipa kabīni

piegāde un apkope garantijas laikā”

identifikācijas Nr. RS/2023/74

*(pēc 17.11.2023.grozījumiem)*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA**

**Elektriskais kravas transportētājs ar pilnībā slēgtu kabīni**

**Transportētājs Nr.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** | **Tehniskais piedāvājums** |
| 1. | **Nosaukums** | Elektriskā kravas transportētāja ar pilnībā slēgtu kabīni un 2 durvīm piegāde, kā arī apkopes darbu veikšana garantijas periodā. |  |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Veikt dažādu materiālu, vai iekārtu pārvietošanu no, vai uz remontu, izmantojot iekārtas atļauto kravnesību min. 2000kg un vilkšanas spēju līdz 10t. |  |
| 3. | **Daudzums** | 1 (viens) elektriskais kravas transportētājs atbilstošs tehniskajā specifikācijā minētajai komplektācijai. |  |
| 4. | **Tehniskās prasības** | **Elektriskais kravas transportētājs:**   * 1. Gabarīti un galvenie parametri:   Garenbāze min 1425mm;  Garums- min 2500 mm  Platums – min 1300 mm  Augstums (ar kabīni)- max 1999mm  Griešanās rādiuss(ārējais)- max 3850 mm  Svars- max 3300 kg  Gaitas motors- min 2x 6,6kW  Hidrauliskās stūrēšanas motors min 0,6 kW (AC)   * 1. Tērauda kravas platforma ne lielāka kā 1400mm x 2600mm ;   Finiera pamatnes kravas kaste ar ūdensizturīga finiera pārklājumu, bez bortiem;   * 1. 2 aizmugurējie piedziņas riteņi;   2. 2 priekšējie stūrēšanas riteņi;   3. Priekšējā un aizmugurējā amortizācija;   4. Trumuļu bremzes priekšā;   5. Slapjās bremzes aizmugurē;   6. Negatīvā elektromagnētiskā + mehāniskā stāvbremze;   7. Divas sēdvietas;   8. Pilnībā slēgta kabīne ar 2 durvīm, vējstikls ar slotiņu un mazgātāju, saulessargs, aizmugurējais stikls;   9. Panorāmisks atpakaļskata spogulis;   10. Vadītāja sēdeklis ar amortizāciju, drošības jostu un *Interlock* slēdzi;   11. LED priekšējie, aizmugurējie un pagriezienu lukturi;   12. Atpakaļgaitas signāls;   13. Taure;   14. Digitāls panelis ar baterijas līmeņa, kļūdu, spidometra un stundu rādītājiem;   15. Baterijas tips – GEL vai Li-ion, min 320 Ah,48W Gel vai 80V Li-ion;   16. Manuāla vilkšanas sakabe, 30mm tapa, vilkšanas spēja līdz 10t., Vilkšanas spēks min 2200 N;   17. Gumijas aizsargi pa mašīnas perimetru;   18. Lādētājs 220/380/48V, 95A Gel akumulatoram, vai tehniski atbilstošs uzstādītā Li-ion akumulatora uzlādei;   19. Kravnesība min 2000 kg;   20. CE sertifikācija;   21. Lietošanas instrukcija valsts valodā; |  |
| 5. | **Prasības komplektācijai** | Visam papildus nepieciešamajam aprīkojumam ir jābūt paredzētam un savienotam, lietojamam kopā ar izstrādājumu. |  |
| 7. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | Garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 12 mēnešiem, vai 2000 motorstundām no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, atkarībā no tā kurš nosacījums iestājas pirmais. |  |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | Piegāde 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |
| 9. | **Piegādes un uzstādīšanas adrese** | Brīvības iela 191, Rīga |  |
| 10. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | Garantijas laikā, saskaņā ar Preces ražotāja noteikto apkopes darbu grafiku, pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam attiecīgie darbi jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas līgumā norādītai kontaktpersonai e-pasta veidā. |  |
| 11. | **Informatīvs attēls** | A small white vehicle with a small window  Description automatically generated |  |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA**

**Elektriskais kravas transportētājs ar atvērta tipa kabīni**

**Transportētājs Nr.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** | **Tehniskais piedāvājums** |
| 1. | **Nosaukums** | Elektriskais kravas transportētājs ar atvērta tipa kabīni, kā arī apkopes darbu veikšana garantijas periodā. |  |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Veikt dažādu materiālu, vai iekārtu pārvietošanu no, vai uz remontu, izmantojot iekārtas atļauto kravnesību min. 2000kg un vilkšanas spēju līdz 10t. |  |
| 3. | **Daudzums** | 1 (viens) elektriskais kravas transportētājs atbilstošs tehniskajā specifikācijā minētajai komplektācijai. |  |
| 4. | **Tehniskās prasības** | **Elektriskais kravas transportētājs:**   * 1. Gabarīti un galvenie parametri:   Garenbāze min 1425mm;  Garums- min 2500 mm  Platums – min 1300 mm  Augstums- max 1999 mm  Griešanās rādiuss(ārējais)- max 3850 mm  Svars - max 3300 kg  Gaitas motors- min 2x 6,6kW  Hidrauliskās stūrēšanas motors min 0,6 kW (AC)   * 1. Tērauda kravas platforma ne lielāka kā 1400mm x 2600mm;   Finiera pamatnes kravas kaste ar ūdensizturīga finiera pārklājumu, ar bortiem;   * 1. 2 aizmugurējie piedziņas riteņi;   2. 2 priekšējie stūrēšanas riteņi;   3. Priekšējā un aizmugurējā amortizācija;   4. Trumuļu bremzes priekšā;   5. Slapjās bremzes aizmugurē;   6. Negatīvā elektromagnētiskā + mehāniskā stāvbremze;   7. Divas sēdvietas;   8. Atvērta tipa kabīne, vējstikls ar slotiņu un mazgātāju, saulessargs, aizmugurējais stikls;   9. Panorāmisks atpakaļskata spogulis;   10. Vadītāja sēdeklis ar amortizāciju, drošības jostu un *Interlock* slēdzi;   11. LED priekšējie, aizmugurējie un pagriezienu lukturi;   12. Atpakaļgaitas signāls;   13. Taure;   14. Digitāls panelis ar baterijas līmeņa, kļūdu, spidometra un stundu rādītājiem;   15. Baterijas tips - GEL vai Li-ion, min 320 Ah,48W Gel vai 80V Li-ion;   16. Manuāla vilkšanas sakabe, 30mm tapa, vilkšanas spēja līdz 10t., Vilkšanas spēks min 2200 N;   17. Gumijas aizsargi pa mašīnas perimetru;   18. Lādētājs 220/380/48V, 95A Gel akumulatoram, vai tehniski atbilstošs uzstādītā Li-ion akumulatora uzlādei;   19. Kravnesība min 2000 kg;   20. CE sertifikācija;   21. Lietošanas instrukcija valsts valodā. |  |
| 5. | **Prasības komplektācijai** | Visam papildus nepieciešamajam aprīkojumam ir jābūt paredzētam un savienotam, lietojamam kopā ar izstrādājumu. |  |
| 7. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | Garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 12 mēnešiem, vai 2000 motorstundām no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, atkarībā no tā kurš nosacījums iestājas pirmais. |  |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | Piegāde 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |
| 9. | **Piegādes un uzstādīšanas adrese** | Brīvības iela 191, Rīga |  |
| 10. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | Garantijas laikā, saskaņā ar Preces ražotāja noteikto apkopes darbu grafiku, pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam attiecīgie darbi jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas līgumā norādītai kontaktpersonai e-pasta veidā. |  |
| 11. | **Informatīvs attēls** | A small white vehicle with black seats  Description automatically generated |  |