**1.pielikums**

iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektrisko noliktavas transportētāju

ar pilnībā slēgto un atvērtā tipa kabīni

piegāde un apkope garantijas laikā”

identifikācijas Nr. RS/2023/74

*(pēc 17.11.2023.grozījumiem)*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA**

 **Elektriskais kravas transportētājs ar pilnībā slēgtu kabīni**

**Transportētājs Nr.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** | **Tehniskais piedāvājums** |
| 1. | **Nosaukums** | Elektriskā kravas transportētāja ar pilnībā slēgtu kabīni un 2 durvīm piegāde, kā arī apkopes darbu veikšana garantijas periodā. |  |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Veikt dažādu materiālu, vai iekārtu pārvietošanu no, vai uz remontu, izmantojot iekārtas atļauto kravnesību min. 2000kg un vilkšanas spēju līdz 10t.  |  |
| 3. | **Daudzums** | 1 (viens) elektriskais kravas transportētājs atbilstošs tehniskajā specifikācijā minētajai komplektācijai. |  |
| 4.  | **Tehniskās prasības** | **Elektriskais kravas transportētājs:*** 1. Gabarīti un galvenie parametri:

Garenbāze min 1425mm;Garums- min 2500 mmPlatums – min 1300 mmAugstums (ar kabīni)- max 1999mmGriešanās rādiuss(ārējais)- max 3850 mmSvars- max 3300 kgGaitas motors- min 2x 6,6kWHidrauliskās stūrēšanas motors min 0,6 kW (AC)* 1. Tērauda kravas platforma ne lielāka kā 1400mm x 2600mm ;

Finiera pamatnes kravas kaste ar ūdensizturīga finiera pārklājumu, bez bortiem; * 1. 2 aizmugurējie piedziņas riteņi;
	2. 2 priekšējie stūrēšanas riteņi;
	3. Priekšējā un aizmugurējā amortizācija;
	4. Trumuļu bremzes priekšā;
	5. Slapjās bremzes aizmugurē;
	6. Negatīvā elektromagnētiskā + mehāniskā stāvbremze;
	7. Divas sēdvietas;
	8. Pilnībā slēgta kabīne ar 2 durvīm, vējstikls ar slotiņu un mazgātāju, saulessargs, aizmugurējais stikls;
	9. Panorāmisks atpakaļskata spogulis;
	10. Vadītāja sēdeklis ar amortizāciju, drošības jostu un *Interlock* slēdzi;
	11. LED priekšējie, aizmugurējie un pagriezienu lukturi;
	12. Atpakaļgaitas signāls;
	13. Taure;
	14. Digitāls panelis ar baterijas līmeņa, kļūdu, spidometra un stundu rādītājiem;
	15. Baterijas tips – GEL vai Li-ion, min 320 Ah,48W Gel vai 80V Li-ion;
	16. Manuāla vilkšanas sakabe, 30mm tapa, vilkšanas spēja līdz 10t., Vilkšanas spēks min 2200 N;
	17. Gumijas aizsargi pa mašīnas perimetru;
	18. Lādētājs 220/380/48V, 95A Gel akumulatoram, vai tehniski atbilstošs uzstādītā Li-ion akumulatora uzlādei;
	19. Kravnesība min 2000 kg;
	20. CE sertifikācija;
	21. Lietošanas instrukcija valsts valodā;
 |  |
| 5. | **Prasības komplektācijai** | Visam papildus nepieciešamajam aprīkojumam ir jābūt paredzētam un savienotam, lietojamam kopā ar izstrādājumu. |  |
| 7. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | Garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 12 mēnešiem, vai 2000 motorstundām no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, atkarībā no tā kurš nosacījums iestājas pirmais. |  |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | Piegāde 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |
| 9. | **Piegādes un uzstādīšanas adrese** | Brīvības iela 191, Rīga |  |
| 10. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | Garantijas laikā, saskaņā ar Preces ražotāja noteikto apkopes darbu grafiku, pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam attiecīgie darbi jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas līgumā norādītai kontaktpersonai e-pasta veidā. |  |
| 11. | **Informatīvs attēls** | A small white vehicle with a small window  Description automatically generated |  |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA**

**Elektriskais kravas transportētājs ar atvērta tipa kabīni**

**Transportētājs Nr.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** | **Tehniskais piedāvājums** |
| 1. | **Nosaukums** | Elektriskais kravas transportētājs ar atvērta tipa kabīni, kā arī apkopes darbu veikšana garantijas periodā. |  |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Veikt dažādu materiālu, vai iekārtu pārvietošanu no, vai uz remontu, izmantojot iekārtas atļauto kravnesību min. 2000kg un vilkšanas spēju līdz 10t.  |  |
| 3. | **Daudzums** | 1 (viens) elektriskais kravas transportētājs atbilstošs tehniskajā specifikācijā minētajai komplektācijai. |  |
| 4.  | **Tehniskās prasības** | **Elektriskais kravas transportētājs:*** 1. Gabarīti un galvenie parametri:

Garenbāze min 1425mm;Garums- min 2500 mmPlatums – min 1300 mmAugstums- max 1999 mmGriešanās rādiuss(ārējais)- max 3850 mmSvars - max 3300 kgGaitas motors- min 2x 6,6kWHidrauliskās stūrēšanas motors min 0,6 kW (AC)* 1. Tērauda kravas platforma ne lielāka kā 1400mm x 2600mm;

Finiera pamatnes kravas kaste ar ūdensizturīga finiera pārklājumu, ar bortiem; * 1. 2 aizmugurējie piedziņas riteņi;
	2. 2 priekšējie stūrēšanas riteņi;
	3. Priekšējā un aizmugurējā amortizācija;
	4. Trumuļu bremzes priekšā;
	5. Slapjās bremzes aizmugurē;
	6. Negatīvā elektromagnētiskā + mehāniskā stāvbremze;
	7. Divas sēdvietas;
	8. Atvērta tipa kabīne, vējstikls ar slotiņu un mazgātāju, saulessargs, aizmugurējais stikls;
	9. Panorāmisks atpakaļskata spogulis;
	10. Vadītāja sēdeklis ar amortizāciju, drošības jostu un *Interlock* slēdzi;
	11. LED priekšējie, aizmugurējie un pagriezienu lukturi;
	12. Atpakaļgaitas signāls;
	13. Taure;
	14. Digitāls panelis ar baterijas līmeņa, kļūdu, spidometra un stundu rādītājiem;
	15. Baterijas tips - GEL vai Li-ion, min 320 Ah,48W Gel vai 80V Li-ion;
	16. Manuāla vilkšanas sakabe, 30mm tapa, vilkšanas spēja līdz 10t., Vilkšanas spēks min 2200 N;
	17. Gumijas aizsargi pa mašīnas perimetru;
	18. Lādētājs 220/380/48V, 95A Gel akumulatoram, vai tehniski atbilstošs uzstādītā Li-ion akumulatora uzlādei;
	19. Kravnesība min 2000 kg;
	20. CE sertifikācija;
	21. Lietošanas instrukcija valsts valodā.
 |  |
| 5. | **Prasības komplektācijai** | Visam papildus nepieciešamajam aprīkojumam ir jābūt paredzētam un savienotam, lietojamam kopā ar izstrādājumu. |  |
| 7. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | Garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 12 mēnešiem, vai 2000 motorstundām no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, atkarībā no tā kurš nosacījums iestājas pirmais. |  |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | Piegāde 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |
| 9. | **Piegādes un uzstādīšanas adrese** | Brīvības iela 191, Rīga |  |
| 10. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | Garantijas laikā, saskaņā ar Preces ražotāja noteikto apkopes darbu grafiku, pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam attiecīgie darbi jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas līgumā norādītai kontaktpersonai e-pasta veidā. |  |
| 11. | **Informatīvs attēls** | A small white vehicle with black seats  Description automatically generated |  |