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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA
Kabeļu un pazemes komunikāciju lokators 
	
	Prasība
	Prasības apraksts
	Tehniskais piedāvājums (iekārtas tehniskie parametri (VAR nedaudz atšķirties, nezaudējot iekārtas kvalitāti un tā pielietošanas mērķi pēc būtības, vai labāki par prasīto)

	1.
	Iekārtas nosaukums
	Kabeļu un pazemes komunikāciju lokators vLocPro2 (VLP2) vai ekvivalents
	

	
	
	Iekārtas ražotājs, izcelsmes valsts
	

	
	
	Interneta saite uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapā
	

	
	
	Iekārtas modelis, sērijas nr.
	

	
	
	Iekārtas ražošanas gads: ne vecāks par 2025.
	

	
	
	Iekārtas pase vai ražotāja testa dokuments
	

	2.
	Iekārtas plānotā izmantošana
	Pazemes kabeļu, metāla cauruļvadu un citu komunikāciju atrašanai, maršruta noteikšanai un dziļuma mērīšanai. Paredzēts elektroapgādes, sakaru un komunālo tīklu uzturēšanai un diagnosticēšanai.
	

	3.
	Daudzums
	1 gab.
	

	4. 
	Tehniskās prasības
	
	Lūdzu norādīt katra parametra skaitlisko vērtību (ja tādi nosakāmi)

	
	
	• Darbības režīmi: aktīvais, pasīvais (Power, Radio), sondes režīms
	

	
	
	• Dziļuma mērījums līdz ~10 m (atkarībā no apstākļiem)
	

	
	
	• Strāvas virziena indikācija
	

	
	
	• Digitālais displejs ar signāla līmeņa attēlojumu
	

	
	
	• Audio indikācija ar regulējamu skaļumu
	

	
	
	• vismaz IP54 izsardzības klase
	

	
	
	• Ergonomisks, triecienizturīgs korpuss lauka apstākļiem
	

	
	
	• Iespēja datu reģistrācijai (modelim ar datu logeri)
	

	5.
	Programmatūra
	Datu lejupielādes un analīzes programmatūra (lokatora datu analizēšanai, USB/Bluetooth savienojums)
	Lūdzu raksturot detalizētāk:

	6.
	Prasības komplektācijai
	• vLocPro2 uztvērējs
• Signāla ģenerators (raidītājs)
• Savienošanas kabeļi un krokodilklemme
• Zemes elektrods
• Barošanas elementi / akumulatori
• Transportēšanas soma vai koferis

	Komplektā ietilpst - ………………

	
	
	Visam papildus aprīkojumam jābūt pilnībā savietojamam ar iekārtu un piemērotam darbam lauka apstākļos
	

	7.
	Marķējums
	CE marķējums un citi ražotāja marķējumi atbilstoši Eiropas standartiem.
	Iesniedz dokumentu kopā ar piedāvājumu, kas apliecina CE esamību iekārtai

	
	
	Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
	

	8.
	Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem
	• EN61010-1 (drošība) 
• EN61326 (EMC) 
	

	
	
	Par ekvivalentu standarta esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst standarta piešķiršanas nosacījumiem.
	

	9.
	Kalibrēšana un pārbaudes
	Ražotāja rūpnīcas kalibrācija un iekārtai piegādātai ar ražotāja apliecinājumu par kalibrāciju/testēšanu

Kalibrācija veicama ne retāk kā vienu reizi 12 mēnešos, kā arī pēc remontiem garantijas periodā, vai radušās šaubas par mērījumu precizitāti (pēc pasūtītāja pieprasījuma).
	Pievienot kalibrācijas noteikumus un kalibrācijas pakalpojuma sniedzēju (komersanta nosaukums, reģ.nr.): ……………..

☐   - jā
☐   - nē

	
	
	Iespēja veikt funkcionālo pārbaudi ražotāja autorizētā servisa centrā visā garantijas periodā (piemēram – pēc remontiem).
	☐   - jā
☐   - nē

	10.
	Tehniskā dokumentācija
	• Lietošanas instrukcija latviešu valodā
• Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegta atbilstības deklarācija (t.sk. CE)
	

	11.
	Iepakojums
	Ražotāja oriģinālais iepakojums, aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem un mitrumu.
	

	12.
	Garantijas termiņš un noteikumi
	Vismaz 24 mēneši (vai pēc ražotāja standarta garantijas).

Garantijas laikā remontdarbiem izmantojamai tikai ražotāja orģinālās rezerves daļas vai materiāli.
	……mēneši saskaņā ar ……………………….

	13.
	Termiņi un piegādes noteikumi
	
	…… nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas

	14.
	Piegādes adrese
	Brīvības iela 191, Rīga, Elektrosaimniecība
	

	15.
	Prasības iekārtas uzstādīšanai 
	Nav nepieciešama fiksēta uzstādīšana – portatīva iekārta darbam ārpus telpām.
	

	16.
	Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu
	Nepieciešamas pamatzināšanas par kabeļu lokatoru lietošanu; vēlams īss lietotāju instruktāžas kurss.
	Lūdzu norādīt nepieciešamo stundu skaitu: ….. h 

	17.
	Apkopes  garantijas laikā
	Apkopes termiņš: vismaz piedāvātais garantijas termiņa laiks.


Apkopē izmantojamas tikai orģinālās rezerves daļas vai materiāli.



	…… mēneši pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas

Apkopes veikšanas reizes - ………….

☐  - jā;
☐   - nē

Piedāvājumam pievienot apkopes veikšanas nosacījumus.

	18.
	Pēcpārdošanas pakalpojumi
	Tehniskais atbalsts
	Lūdzu norādīt iespējamo veidu un pieejamību:


	19.
	Papildu informācija
	Barošana: baterijas vai uzlādējams akumulators
Darba temperatūra: vismaz -20 °C līdz +50 °C
Svars: ~2–3 kg (atkarībā no komplektācijas, saskaņā ar 6. punktu)
	Barošana - ……………….
Darba temp. - ……………..
Svars: ……………………

	20.
	Elektriskās drošības kategorijas norāde

	Izmantošanai lauka apstākļos, 
Pollution Degree 2, 
CAT atbilstoši ražotāja specifikācijai
	

	21.
	Mērījumu precizitātes prasības
	· Dziļuma mērījuma precizitāte: tipiski ±5% (atkarībā no apstākļiem)
· Signāla stipruma indikācija ar digitālu un audio precizitāti
	Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju: ……

	22.
	Savienotāju veids
	Standarta savienojumi raidītājam (krokodilklemme, ligzdas kabeļiem, zemējuma elektrods)
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