1. pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Par drukas kasešu uzpildi, atjaunošanu un piegādi**

1. Iesniedzot piedāvājumu, ievērot minimālās kvalifikācijas prasības (ar paša apliecinājumu par atbilstību) pret iespējamo līguma slēdzēju, ka tam ir spēkā esošas un arī būs spēkā esošas plānotā pakalpojumu sniegšanas periodā visas nepieciešamās atļaujas un licences šajā aptaujā pieprasīto pakalpojuma nodrošināšanas jomā un realizācijā.
2. Pakalpojumu cenas novērtējumu sagatavot ievērojot šādas prasības:
   1. Preču piegādi nodrošina uz Vestienas ielu 35, Rīgā;
   2. Pakalpojumā iekļauj šādus drukas kasešu uzpildes un atjaunošanas darbus:
      1. uzpildi – krāsvielas (pulvera) uzpildīšana bez kasetes detaļu remonta, nomaiņas vai atjaunošanas;
      2. atjaunošanu – krāsvielas (pulvera) uzpildīšana kasetē ar tās vadības mikroshēmas pārprogrammēšanu vai nomaiņu, nolietoto detaļu (kā gaismas jūtīgais rullis, gumijas rullis, magnētiskai rullis) nomaiņu un korpusa remontu vai nomaiņu, iekļauj arī t. sauc. “Drum unit” kasetņu atjaunošanu;
   3. Pakalpojumus organizē šādā kārtībā:
      1. 3 dienu laikā no pieteikšanas brīža veic tukšo kasešu savākšanu no pasūtītāja;
      2. 3 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas veic drukas kasešu uzpildes un atjaunošanas darbus un piegādi pasūtītājam;
      3. uzpildītās un/vai atjaunotās kasetes piegādā drošā un atbilstošā iepakojumā ar attiecīgu tipa marķējumu.
   4. Ievēro šādus marķēšanas noteikumus:
      1. katru kaseti marķē ar uzlīmi, uz kuras ir norādīts renovācijas datums, tonera kasetnes kopējais svars un laiks, kad veikta uzpilde vai atjaunošana, kasetes ražotāja kods, uzpildes/atjaunošanas reižu identifikācijas kods;
      2. Katru iepakojumu marķē ar informāciju par kasetes nosaukumu, kādai drukas iekārtai paredzēta.
   5. Nodrošina šādu garantiju ne mazāk kā – seši mēneši no piegādes brīža:
      1. ja piegādātā kasete ir radījusi drukas iekārtas darbības traucējumus, Pretendentam par saviem līdzekļiem ir jāveic iekārtas profilakse un remonts, kā arī jāatjauno drukas iekārtas pilnas darba spējas ne vēlāk kā 3 dienu laikā no problēmas pieteikuma saņemšanas brīža;
      2. ja pēc piegādātās kasetes uzstādīšanas drukas iekārtas drukāšanas kvalitāte pasliktinās (piemēram, tiek smērēts papīrs, drukātais teksts vai attēls ir ar pārrāvumiem), Pretendentam par saviem līdzekļiem ir jāveic bojātās kasetes atkārtota atjaunošana ne vēlāk kā 3 dienu laikā no problēmas pieteikuma saņemšanas brīža.
   6. Pakalpojumā iekļauj drukas kasešu uzpildes un atjaunošanas darbus šādiem toneru kasešu modeļiem apjomā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N. p. k.** | **Tonera kasešu modelis** | **Uzpilde, gab.** | **Atjaunošana, gab.** |
| 1 | HP 36A (CB436A) black | 10 | 5 |
| 2 | HP 305A (CE410A) black | 5 | 5 |
| 3 | HP 305A (CE411A) cyan | 5 | 5 |
| 4 | HP 305A (CE412A) yellow | 5 | 5 |
| 5 | HP 305A (CE413A) magenta | 5 | 5 |
| 6 | HP 26A (CF226X) | 10 | 5 |
| 7 | HP 80X (CF280X) black | 10 | 5 |
| 8 | HP 87X (CF287X) melns | 3 | 2 |
| 9 | HP 508X (CF360X) black | 5 | 5 |
| 10 | HP 508X (CF361X) cyan | 5 | 5 |
| 11 | HP 508X (CF362X) yellow | 5 | 5 |
| 12 | HP 508X (CF363X) magenta | 5 | 5 |
| 13 | HP 410 (CF410A) black | 5 | 5 |
| 14 | HP 410 (CF411A) cyan | 5 | 5 |
| 15 | HP 410 (CF412A) yellow | 5 | 5 |
| 16 | HP 410 (CF413A) magenta | 5 | 5 |
| 17 | HP 647 (CE260A) black | 5 | 2 |
| 18 | HP 648 (CE261A) cyan | 5 | 2 |
| 19 | HP 648 (CE262A) yellow | 5 | 2 |
| 20 | HP 648 (CE263A) magenta | 5 | 2 |
| 21 | HP 90X (CE390X) | 5 | 0 |
| 22 | HP 12A (Q2612A) | 5 | 5 |
| 23 | HP CE255X | 5 | 0 |
| 24 | HP 05X (CE505X) black | 5 | 2 |
| 25 | T-305PK-R (6B000000748) black | 10 | 5 |
| 26 | T-305PC-R (6B000000746) cyan | 10 | 5 |
| 27 | T-305PM-R  (6B000000750) magenta | 10 | 5 |
| 28 | T-305PY-R (6B000000752) yellow | 10 | 5 |
| 29 | 718 Cyan | 5 | 3 |
| 30 | 718 Magenta | 5 | 3 |
| 31 | 718 Yellow | 5 | 3 |
| 32 | 718 Black | 5 | 3 |
| 33 | 728 | 5 | 5 |
| 34 | 737 | 5 | 3 |
| 35 | 055H Cyan | 5 | 3 |
| 36 | 055H Magenta | 5 | 3 |
| 37 | 055H Yellow | 5 | 3 |
| 38 | 055H Black | 5 | 3 |
| 39 | 057H | 5 | 3 |
| 40 | C-EXV 11 | 5 | 3 |
| 41 | C-EXV 14 | 5 | 3 |
| 42 | C-EXV 18 | 5 | 3 |
| 43 | C-EXV 21 Cyan | 5 | 5 |
| 44 | C-EXV 21 Magenta | 5 | 5 |
| 45 | C-EXV 21 Yellow | 5 | 5 |
| 46 | C-EXV 21 Black | 5 | 5 |
| 47 | C-EXV 33 | 5 | 3 |
| 48 | C-EXV 34 Cyan | 5 | 3 |
| 49 | C-EXV 34 Magenta | 5 | 3 |
| 50 | C-EXV 34 Yellow | 5 | 3 |
| 51 | C-EXV 34 Black | 5 | 3 |
| 52 | C-EXV 49 Cyan | 5 | 3 |
| 53 | C-EXV 49 Magenta | 5 | 3 |
| 54 | C-EXV 49 Yellow | 5 | 3 |
| 55 | C-EXV 49 Black | 5 | 3 |
| 56 | C-EXV 5 | 5 | 3 |
| 57 | C-EXV 6 | 5 | 3 |
| 58 | C-EXV 7 | 5 | 3 |
| 59 | EP-27 | 5 | 3 |
| 60 | FX-10 | 5 | 3 |
| 61 | NPG-11 | 5 | 3 |