TIRGUS IZPĒTE
“Sliežu ceļu remonta un uzturēšanas iekārtu (sliežu zāģa, gulšņu urbšanas iekārtas, paceļamās platformas, sliežu lokamās preses) piegāde”
Jautājumi un atbildes
03.09.2026.
“*”- Saglabāta nemainīta uzdotā jautājuma redakcija 
	*Piegādātāja jautājums
	Pasūtītāja atbilde

	Sliežu zāģa piegāde (1. daļa)

1) 5.6. Svars -  Līdz 20 kg

Vai norādītais svars attiecas tikai uz sliežu zāģi, vai arī uz komplektu kopā ar sliežu stiprinājumu (balstu)? 
Parasti sliežu zāģa un stiprinājuma (balsta) komplekta svars ir 22–24 kg.

2) 5.7. Komplektācija  Sliežu stiprinājums AR 10
Iespējams, ka šis ir kāda konkrēta ražotāja iekšējais apzīmējums.

3) Lūdzam precizēt, kāda tipa sliedēm ir paredzēts izmantot zāģi – standarta Viņjēla sliedēm (piemēram, 60E1/UIC 60) vai rievotajām (tramvaja) sliedēm Ri60 (60R1)?

No tā ir atkarīga zāģa balsta konstrukcijas izvēle.

	1) Tehniskajā specifikācijā norādītais zāģa svars ir 20 kg, bez komplektācijas/stiprinājuma balsta. 
Tehniskajā specifikācijā ir veikti grozījumi, papildinot 5.6. punktus ar informāciju par zāģa svaru bez komplektācijas/stiprinājuma balsta.

Pretendentam ir iespēja arī sniegt piedāvājumu arī, ja zāģa svars ir nedaudz lielāks vai mazāks kā tas norādīts tehniskās specifikācijas kolonnas raksturojumā “Tehniskais piedāvājums (iekārtas tehniskie parametri (VAR nedaudz atšķirties, nezaudējot iekārtas kvalitāti un tā pielietošanas mērķi pēc būtības, vai labāki par prasīto)”, jo pēc tirgus izpētes tiks apkopota informācija un lemts par tehnisko specifikācijas pilnveidi un tehnisko parametru korekciju (+/-). Iepirkuma mērķis ir kvalitatīva iekārtas iegāde, nemainot pasūtītāja vajadzību pēc būtības un vienlaikus nodrošinot konkurenci (veicot  tehnisko parametru korekciju - nodrošinot arī konkurenci starp dažādu ražotāju piedāvātajiem produktiem).
2) Sliežu stiprinājums AR 10 – tas raksturo zāģa stiprinājuma  veidu, ar kuru zāģis tiek nostiprināts pie sliedes griešanas laikā.
Tehniskajā specifikācijā ir veikti grozījumi, paredzot stiprinājuma veidu “AR 10” vai ekvivalents, kas nodrošina - zāģa savietojamību ar konkrētu sliežu profilu (60R1;62R1); drošu un precīzu zāģa fiksāciju uz sliedes; griezuma taisnumu un kvalitāti; darba drošību, novēršot zāģa nobīdi griešanas laikā.

	Sliežu zāģis (1.daļa)
Tehniskajās specifikācijās, 5.7. sadaļā, norādīts, ka komplektā ietilpst Sliežu stiprinājums AR 10.
Lūdzu, precizējiet, kāda veida  sliežu stiprinājums ir nepieciešama: RA10 (dzelzceļa sliedēm) vai RA10S (tramvaja sliedēm)?
	Sliežu stiprinājums AR 10 – tas raksturo zāģa stiprinājuma  veidu, ar kuru zāģis tiek nostiprināts pie sliedes griešanas laikā.
Tehniskajā specifikācijā ir veikti grozījumi, paredzot stiprinājuma veidu “AR 10” vai ekvivalents, kas nodrošina - zāģa savietojamību ar konkrētu sliežu profilu (60R1;62R1); drošu un precīzu zāģa fiksāciju uz sliedes; griezuma taisnumu un kvalitāti; darba drošību, novēršot zāģa nobīdi griešanas laikā.

	Sliežu lokāmās preses piegāde (2. daļa)
Vēlamies informēt, ka Jūsu pieprasītā iekārta ir stacionāri uzstādāma iekārta. 

Detalizēta piedāvājuma sagatavošana un nepieciešamā papildu aprīkojuma saskaņošana prasa ievērojami vairāk laika nekā tirgus izpētes noslēguma termiņš (10.09.2026.).

Turklāt pilna aprīkojuma komplekta kopējās izmaksas būtiski pārsniedz 42 000 EUR, un, ņemot vērā spēkā esošās prasības, šāda aprīkojuma iegādei, visticamāk, būtu nepieciešams organizēt atsevišķu iepirkuma procedūru.
	Informējam, ka pēc tirgus izpētes plānots iesniegtās informācijas apkopošana un, ja būs nepieciešams - precizēta tehniskā specifikācija katrai iekārtai un pēc tam organizējot atklātu iepirkuma procedūru.

Tirgus izpētes ietvaros lūdzam norādīt informāciju par tiem būtiskajiem tehniskajiem parametriem, kurus būtu nepieciešams koriģēt vai pilnveidot (arī sniedzot detalizētāku informāciju), lai nodrošinātu vairāku ražotāju iekārtu savstarpēju konkurenci, neignorējot pasūtītāja vajadzību un iekārtas pamatpielietojamību.

Pretendentam ir iespēja arī sniegt piedāvājumu arī, ja iekārtu parametri nedaudz atšķiras no tā kā tas norādīts tehniskās specifikācijas kolonnas raksturojumā “Tehniskais piedāvājums (iekārtas tehniskie parametri (VAR nedaudz atšķirties, nezaudējot iekārtas kvalitāti un tā pielietošanas mērķi pēc būtības, vai labāki par prasīto)”, jo pēc tirgus izpētes tiks apkopota informācija un lemts par tehnisko specifikācijas pilnveidi un tehnisko parametru korekciju (+/-). 

Iepirkuma mērķis ir kvalitatīva iekārtas iegāde, nemainot pasūtītāja vajadzību pēc būtības un vienlaikus nodrošinot konkurenci (veicot  tehnisko parametru korekciju, tādejādi nodrošinot arī konkurenci starp dažādu ražotāju piedāvātajiem produktiem).
 

	Gulšņu urbšanas iekārtas piegāde (3. daļa)
5.7. Komplektācija  5 urbji.

Lūdzam norādīt urbju diametrus, kuri jāpiegādā komplektā ar iekārtu.
	Nepieciešami 5 urbji un visi ar diametru – 18 mm. Tehniskajā specifikācijā tiks veikti grozījumi ar šo detalizēto informāciju.


	Paceļamās platformas piegāde (4. daļa)
Norādītās tehniskās prasības nesniedz pietiekami skaidru priekšstatu par iekārtu, kuru Jūs plānojat iegādāties.
Vai ir iespējams norādīt analogus modeļus, ja līdzīgas iekārtas Jūsu uzņēmumā tiek vai ir tikušas izmantotas? 
	Tehniskā specifikācija veidota, vizuāli pamatojoties uz iekārtas “PROFITOOL Paceļamā platforma/rati” aprakstu (priekšstatam), bet izmēri ir atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. Iekārta tiks izmantota pārmijas mehānisma izcelšanai un pārvietošanai.
Ar šo platformu jāpaceļ un jāpārvieto sliežu pārmiju mehānisma kastes, kas ir vismaz 900*550 mm). 
Tehniskajā specifikācijā 5.5. punktā izmēri jau doti ar rezervi – “Pārvietojamās kravas izmēri (1200*800 mm ) +/- 10 %”
Tehniskās specifikācijas 5.2.punktā ir veikti grozījumi, kas paredz platformas celtspēju – vismaz 250 kg

	Lūdzam Jūs pagarināt piedāvājumos iesniegšanas datumu līdz 15.septembrim.

	Jā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 15.09.2026. (visa diena)


Atbildi sagatavoja: 
· R.Pagrods, Ceļu saimniecības vadītāja vietnieks;
· A.Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.


