Tehniskā specifikācija aktualizēta: 20.07.2026.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA
Ķēžu vinča (manuālā / rokas piedziņas)
	
	Prasība
	Prasības apraksts
	Tehniskais piedāvājums (iekārtas tehniskie parametri (VAR nedaudz atšķirties nezaudējot iekārtas kvalitāti un tā pielietošanas mērķi pēc būtības, vai labāki par prasīto)

	1.
	Iekārtas nosaukums
	Ķēžu vinča PLH‑S2 / 1600 kg PHCA, artikuls Nr. 500500160300880 TS vai ekvivalents
	

	
	
	Iekārtas ražotājs, izcelsmes valsts
	

	
	
	Interneta saite uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapā
	

	
	
	Iekārtas modelis, sērijas nr.
	

	
	
	Iekārtas ražošanas gads: ne vecāks par 2025.
	

	
	
	Iekārtas pase vai ražotāja testa dokuments
	

	2.
	Iekārtas plānotā izmantošana
	Kontaktvada vilkšanai, pozicionēšanai un nostiepšanai lauka apstākļos (t.sk. elektrolīniju izbūve, kabeļu vilkšana, konstrukciju montāža)
	

	3.
	Daudzums
	4 gab.
	

	4. 
	Tehniskās prasības
	
	Lūdzu norādīt katra parametra skaitlisko vērtību (ja tādi nosakāmi)

	
	
	• Celtspēja (vilkšanas spēks) vismaz  1600 kg
• Manuāla ķēdes piedziņa ar reversu darbību
• Iespēja darboties jebkurā pozīcijā (horizontāli/vertikāli)
• Precīza slodzes kontrole un fiksēšana katrā pozīcijā
• Divvirzienu darbība (vilkšana/atlaišana)
• Izturīgs tērauda korpuss, piemērots intensīvai profesionālai lietošanai
• Darba ķēde no augstas stiprības tērauda (kalibrēta)
• Ķēdes diametrs - ne mazāks kā 7–8 mm (atbilstoši 1.6 t klasei)
• Mehānika ar zobratpārvadu aizsardzību un ilgmūžību
• Kompakta konstrukcija darbam ierobežotā vidē
• Vinčas kopējais svars ar 3 m ķēdi – 12,6 kg
	…………….
…………….
……………
……………..
………………….

…………………………

……………………………
Diametrs - ……………mm

………………….
…………………
………….kg ar ķēdi

	5.
	Drošības mehānismi
	• Automātiska slodzes bremze (load brake), kas notur slodzi jebkurā pozīcijā
• Pretatpakaļskrējiena aizsardzība
• Aizsardzība pret ķēdes izslīdēšanu
• Drošības āķi ar aizvaru abos galos

Katra vinča pirms piegādes rūpnīcā testēta (kā pierādījumu iesniedzot kopā ar piedāvājumu )

	

	6.
	Prasības komplektācijai
	• Ķēžu vinča
• Darba ķēde (atbilstoša nominālajai celtspējai)
• Ķēdes garums (min. 3 m vai pēc komplektācijas)

	

Ķēdes garums: …………… metri

	
	
	Visām komponentēm jābūt savstarpēji savietojamām un paredzētām profesionālai lietošanai
	

	7.
	Marķējums
	• CE marķējums un citi ražotāja marķējumi atbilstoši Eiropas standartiem.


• Celtspējas marķējums uz iekārtas
	Iesniedz dokumentu kopā ar piedāvājumu, kas apliecina CE esamību iekārtai.

☐   - jā
☐   - nē

	
	
	Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
	

	8.
	Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem
	• EN 13157[footnoteRef:1] +A1:2010 “Celtņi. Drošums. Celšanas iekārtas ar rokas piedziņu”(manuālās celšanas ierīces) [1:  LVS EN 13157+A1:2010 - Celtņi. Drošums. Celšanas iekārtas ar rokas piedziņu] 

• EN 818 “Īsposmu ķēdes celšanai. 
“ (ķēdes)
• ES Mašīnu direktīva
	Iesniedz dokumentu kopā ar piedāvājumu, kas apliecina atbilstību prasībai

	
	
	Par ekvivalentu standarta esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst standarta piešķiršanas nosacījumiem.
	

	9.
	Pārbaudes
	Iespēja veikt tehnisko pārbaudi ražotāja autorizētā servisa centrā visā garantijas periodā (piemēram – pēc remontiem).
	☐   - jā
☐   - nē

	
	
	Tehnisko pārbaužu uzskaites veikšana ekspluatācijas laikā
	☐   - jā
☐   - nē

	10.
	Tehniskā dokumentācija
	• Lietošanas instrukcija latviešu valodā
• Ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija (t.sk. CE)
	Lietošanas instrukcijas iesniedzama pie piegādes.

Atbilstības deklarācija iesniedzama kopā ar piedāvājumu.

	11.
	Iepakojums
	Ražotāja oriģinālais iepakojums, aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem un mitrumu.
	

	12.
	Garantijas termiņš un noteikumi
	Vismaz 24 mēneši 

Garantijas laikā remontdarbiem izmantojamai tikai ražotāja orģinālās rezerves daļas vai materiāli.
	……mēneši saskaņā ar ……………………….

	13.
	Termiņi un piegādes noteikumi
	
	…… nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas

	14.
	Piegādes adrese
	Brīvības iela 191, Rīga, Elektrosaimniecība
	

	15.
	Prasības iekārtas uzstādīšanai 
	Nav nepieciešama (portatīva iekārta)
	

	16.
	Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu
	Instruktāža par drošu slodžu pārvietošanu
	Pretendenta priekšlikums (apmācības iekļautas iekārtas cenā): ….. h .

	17.
	Apkopes garantijas laikā
	Apkopes termiņš: vismaz piedāvātais garantijas termiņa laiks.

Apkopē izmantojamas tikai orģinālās rezerves daļas vai materiāli.
	…….. mēneši, apkopes veikšanas reizes - ………….



	18.
	Pēcpārdošanas pakalpojumi
	Tehniskais atbalsts
	Lūdzu norādīt iespējamo veidu un pieejamību: ……..


	
	
	Ķēdes pieejamība Latvijā
	Adrese: 

	
	
	Rezerves daļu pieejamību – vismaz 5 gadi pēc piegādes
	

	19.
	Papildu informācija
	• Paredzēta intensīvai profesionālai lietošanai
• Mehāniskā izturība un ilgs kalpošanas laiks
	Raksturot: 

	20.
	Darba apstākļi
	Temperatūra: ~ -20 °C līdz +50 °C
	Temperatūra: ……………

	21
	Veiktspējas prasības
	• Darbības efektivitāte un drošība ne sliktāka kā piedāvātās iekārtas modelim 

• Ķēžu vinčas mehānisma darbībai jābūt balstītai uz rūpniecisku zobratu pārnesi, nevis vienkāršu sviras mehānismu
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