2.pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Ziemas un vasaras darba apģērba ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību iegāde”
identifikācijas Nr. RS/2026/40
(ar 23.07.2026. grozījumiem)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Ziemas un vasaras darba apģērba ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību iegāde

1. daļa - ziemas darba jaka aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību

	Nr.
	Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts
	Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai
	Pretendenta piedāvājums 


	Obligātās prasības 
	

	1. Vispārīgā informācija
	

	1.1.
	Ražotāja nosaukums
	-
	Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts)

	1.2.
	Ziemas darba jaka aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece)
	-
	Tipa apzīmējums[footnoteRef:1] [1:  Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu)] 


	1.3.
	Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas,  kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)
	Ne vairāk kā 14 dienas
	

	1.4.
	Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši)
	24
	

	1.5.
	Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā [footnoteRef:2] [2:  Pasūtītājs pasūta pasūtījumus daļās. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu.] 

	120
	

	1.6.
	Norādīt informāciju par apjomu, kuru piegādātājs var piegādāt 14 dienu laikā
	-
	

	 2. Standarti
	

	2.1.
	CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām
	Jāatbilst
	

	2.2.
	Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 iešūts marķējums, kurā norādīts:
· izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo);
· izstrādājuma izmērs;
· auduma sastāvs;
· aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem; 
· izstrādājuma kopšanas piktogrammas;
· maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis
	Jāatbilst
	

	2.3.
	Augstas redzamības ar tumšiem elementiem, pret elektriskā loka iedarbību, antistatisks, uguns izturīgs, vēja un ūdens necaurlaidīga, elpojošs, ar netīrumu un eļļas atgrūšanas spējām 
	Jāatbilst
	

	2.4.
	Testēts atbilstoši standartam  LVS EN 61482-1-1:2019 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-1. daļa: Testēšana. 1. metode: Elektroloka robežvērtību (ATPV vai EBT50) noteikšana apģērbam paredzētiem liesmizturīgiem materiāliem (IEC 61482-1-1:2019) vai LVS EN IEC 61482-1-1:2019 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 1-1.daļa: Testēšanas metodes. 1.metode: Elektriskā loka robežvērtību (ELIM, ATPV un/vai EBT) noteikšana ar atklātu loku apģērbu materiāliem un aizsargapģērbam (IEC 61482-1-1:2019) vai atbilstība ekvivalentiem
	Jāatbilst
	

	2.5.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN 61482-1-2:2015 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-2.daļa: Testēšanas metodes. 2.metode: Materiālu un apģērbu elokdrošības klases noteikšana ar ierobežota un virzīta elektroloka palīdzību (kamertests) (IEC 61482-1-2:2014) vai ekvivalentiem
	Jāatbilst
	

	2.6.
	Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 2.daļa: Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem 
	Jāatbilst
	

	2.7.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11612:2015 – Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015) vai ekvivalentam
	Jāatbilst
	

	2.8.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11611:2015- Aizsargapģērbs. Metināšanas apģērbs un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015 vai ekvivalenta)
	Jāatbilst
	

	2.9.
	Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības 
	Jāatbilst
	

	2.10.
	Atbilstība standartam LVS EN 13034+A1:2009 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, (6. tips un PB [6] tips piederumi)
	Jāatbilst
	

	2.11.
	Atbilstība standartam LVS EN 343+A1:2007 + koriģējums AC:2010, LVS EN 343:2019 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs. Aizsardzība pret lietu
	Jāatbilst
	

	2.12.
	Atbilstība standartam LVS EN 342+A1:2007 + koriģējums AC:2010, LVS EN 342:2019 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret aukstumu
	Jāatbilst
	

	2.13.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 20471:2013 + grozījums A1:2017 – Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, koriģētā versija 2013-06-01 + Amd 1:2016) vai ekvivalentiem
	Jāatbilst
	

	3. Dokumentācija
	

	3.1.
	Iesniegts preces attēls
	Jāiesniedz
	Lūdzam iesniegt apģērba attēlu

	3.2.
	Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāiesniedz 
	

	3.3.
	Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija
	Jāiesniedz
	

	3.4.
	Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija [footnoteRef:3] [3:  Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 2.p., līdz 2023. gada 21. aprīlim var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja vien sertifikātu derīgums nav beidzies pirms minētā datuma.] 

	Jāiesniedz
	

	3.5.
	Iesniegta ražotāja instrukcija, kur norādīts, ka virsējā materiāla sertifikāta/materiālu kombināciju testēšanas pārskats un gatavā apģērba testēšanas pārskats atbilst noteiktiem rādītājam[footnoteRef:4]   [4:  Virsējā materiāla  sertifikāts/materiālu kombināciju testa pārskats par WP (42.p., 71.p.) un Ret (43.p., 72.p.), gatavā apģērba testēšanas pārskats par lietus torņa testu, ja saistošs (73.p.), gatavā apģērba testēšanas pārskati par ATPV vai EBT50, ja saistošs (34.p., 68.p.) un ELIM, ja saistošs (35.p., 69.p.).] 

	Jāiesniedz
	

	3.6.
	Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija latviešu valodā
	Jāiesniedz latviešu valodā
	

	3.7.
	Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula
	Jāiesniedz
	

	3.8.
	Iesniegts apliecinājums par preču garantiju
	Jāiesniedz
	

	4. Tehniskā informācija [footnoteRef:5] [5:  Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos.] 

	

	4.1.
	Elektriskā loka robežvērtība ATPV vai EBT50 (EBT) (LVS EN 61482-1-1:2009, LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2 
	Jāatbilst 
	

	4.2.
	Elektriskā loka robežvērtība ELIM (LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2
	Jāatbilst (norādīt atbilstošo)
	

	4.3.
	Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem 
	26 cal/cm²
	

	4.4.
	Lokdrošības klase APC (LVS EN 61482-1-2:2015 vai ekvivalents)
	Klase 2
	

	4.5.
	Atbilstība standartam LVS EN 13034+A1:2009 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, (6. tips un PB [6] tips piederumi)
	Jāatbilst
	

	4.6.
	Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības 
	Jāatbilst
	

	4.7.
	Aizsardzības līmenis pret virsmas aizdegšanos (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	A1
	

	4.8.
	Aizsardzības līmenis pret konvekcijas karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	B1
	

	4.9.
	Aizsardzības līmenis pret starojuma karstumu (1-4) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	C1
	

	4.10.
	Aizsardzības līmenis pret kontakta karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	F1
	

	4.11.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11611:2015 - Metināšanas aizsargapģērbs, apģērbs un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015 vai ekvivalenta)
	Klase 1, A1+A2
	

	4.12.
	Atbilstība standartam LVS EN 342+A1:2007 + koriģējums AC:2010, LVS EN 342:2019, m²K/W vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret aukstumu.
	0.380 m²K/W
	

	4.13.
	Ūdens necaurlaidības WP klase (1-3; LVS EN 343+A1:2007+AC:2010 vai ekvivalents) vai (1-4; LVS EN 343:2019 vai ekvivalents) (norādīt atbilstošo standarta versiju mm H2O [Pa])                   
	Klase 3 (WP ≥ 10 000 mm) vai Klase 4
	

	4.14.
	Ūdens iztvaikošanas pretestības (materiāla "elpošanas" spēja) Ret klase (1-3; LVS EN 343+A1:2007+AC:2010) vai (1-4; LVS EN 343:2019) (norādīt atbilstošo standarta versiju)
	Klase 1 (Ret ≤ 40 m2Pa/W)
	

	4.15.
	Izmantotais virsējā materiāla ilgizturīgs ūdens atgrūdošais pārklājums un tā atjaunošanas nosacījumi apģērba lietošanas laikā, pēc mazgāšanas
	Jāatbilst
	

	4.16.
	Minētās kategorijas jakai, redzamā materiāla Klase 3 (1-3) (LVS EN ISO20471:2013/A1:2017+ A1:2017 vai ekvivalents)
	Klase 2 
	

	4.17.
	Prece ir augstas redzamības (Hi-Vis) dzeltenā krāsā, kombinācijā ar tumšas krāsas detaļām[footnoteRef:6] [6:  Pieļaujama neliela novirze krāsu izvietojumā, ja tas saistīts ar ražotāja atsevišķu konstruktīvo elementu izvietojumu.] 

	Jāatbilst
	

	4.18.
	Virsējā materiāla blīvums, g/m² (norādīt konkrētu vērtību)
	< 260
	

	4.19.
	Oderes materiāla blīvums, g/m² (norādīt konkrētu vērtību)
	< 195
	

	4.20.
	Polsterējums blīvums, g/m² (norādīt konkrētu vērtību)
	< 170
	

	4.21.
	Ārējais materiāls apstiprināts pēc 25 mazgāšanas reizēm/ Mazgāšanas temperatūra 60c, Industriāl pārbaudīta saskaņā ar ISO 15797 / OEKO-TEX® sertificēts.
	Jāatbilst
	

	4.22.
	Izmēru pieejamība 


	2XS-4XL
	

	5. Logotips (grafiskā zīme ar burtiem) 
	

	5.1.
	Uz 1.2. punktā minētās kategorijas jakas ražotāja akceptētajā tehnoloģijā uznests logotips
	Jāatbilst
	

	5.2.
	Logotips, tā izvietojumi un izmēri:
	
	

	5.2.1.
	Logotipa krāsa – atstarojoša 
	Jāatbilst
	

	5.2.2.
	Priekšpuses kreisajā krūšu daļā, 42 x 135 mm
	Jāatbilst
	

	5.2.3.
	Mugurpuses augšdaļas vidū, 112 x 104 mm
	Jāatbilst
	

	5.2.4.
	Logotipa paraugs
[image: Attēls, kurā ir fonts, teksts, logotips, grafika

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]
Logo, paredzēts kā atstarojošs.
	Jāatbilst
	

	6. Konstrukcija
	

	Ziemas darba jaka aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību

	6.1.
	Augstas redzamības ar tumšiem elementiem, pret elektriskā loka iedarbību, antistatisks, uguns izturīgs, vēja un ūdens necaurlaidīgs, elpojošs, ar netīrumu un eļļas atgrūšanas spējām
	Jāatbilst
	

	6.2.
	Ūdensnecaurlaidīga ar līmētām iekšpuses vīlēm, vēja necaurlaidīga un elpojoša
	Jāatbilst
	

	6.3.
	Pagarināta
	Jāatbilst
	

	6.4.
	Noņemama izmērā regulējama kapuce, ko var lietot virs ķiveres 
	Jāatbilst
	

	6.5.
	Slēpts divvirzienu priekšējais rāvējslēdzējs zem aizdares ar velcro stiptinājumu līdz apkaklei
	Jāatbilst
	

	6.6.
	Vismaz divas sānu kabatas ar slēptu rāvējslēdzēju
	Jāatbilst
	

	6.7.
	Iekšējā kabata ar rāvējslēdzēju
	Jāatbilst
	

	6.8.
	Rāvējslēdzējs oderes iekšpusē, jakas labošanai
	Jāatbilst
	

	6.9.
	Piedurknes gali elastīgi
	Jāatbilst
	

	6.10.
	Ar flīsu oderētu apkakli
	Jāatbilst
	

	6.11.
	Jakas vidukļa un/vai apakšdaļas platums regulējams ar auklu
	Jāatbilst
	

	6.12.
	Zem aizdares liela Iekšējā kabata ar rāvējslēdzēju un kabata mobilajam tālrunim
	Jāatbilst
	

	7. Papildus prasības

	7.1.
	Aizsardzību norādošās piktogrammas izvietotas ārpusē redzamā vietā
	Jāatbilst
	

	7.2.
	Piedāvātā apģērba izmēri atbilst cilvēka īsam, standarta un garam augumam.[footnoteRef:7] [7:  Augumu garumi vismaz 165 – 200 cm.] 

	Jāatbilst
	

	7.3.
	Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru.
	Jāatbilst
	

	7.4.
	Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāatbilst
	

	7,5,
	Apģērba modelis ir ar unisex piegriezumu
	Jāatbilst
	





















Attēliem informatīvs raksturs
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Logo piemērs
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2. daļa - termoveļas komplekts aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	Nr.
	Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts
	Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai
	Pretendenta piedāvājums 


	Obligātās prasības
	

	1. Vispārīgā informācija
	

	1.1.
	Ražotāja nosaukums
	-
	Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts)

	1.2.
	Termoveļas komplekts aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece)
	-
	Tipa apzīmējums[footnoteRef:8] [8:  Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu).] 


	1.3.
	Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas,  kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)
	Ne vairāk kā 14 dienas
	

	1.4.
	Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši)
	24
	

	1.5.
	Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā [footnoteRef:9] [9:  Pasūtītājs pasūta pasūtījumus daļās. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu.] 

	120
	

	1.6.
	Norādīt informāciju par apjomu, kuru piegādātājs var piegādāt 14 dienu laikā
	-
	

	 2. Standarti
	

	2.1.
	CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām
	Jāatbilst
	

	2.2.
	Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 iešūts marķējums, kurā norādīts:
· izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo);
· izstrādājuma izmērs;
· auduma sastāvs;
· aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem; 
· izstrādājuma kopšanas piktogrammas;
· maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis
	Jāatbilst
	

	2.3.
	Testēts atbilstoši standartam  LVS EN 61482-1-1:2019 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-1. daļa: Testēšana. 1. metode: Elektroloka robežvērtību (ATPV vai EBT50) noteikšana apģērbam paredzētiem liesmizturīgiem materiāliem (IEC 61482-1-1:2019) vai LVS EN IEC 61482-1-1:2019 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 1-1.daļa: Testēšanas metodes. 1.metode: Elektriskā loka robežvērtību (ELIM, ATPV un/vai EBT) noteikšana ar atklātu loku apģērbu materiāliem un aizsargapģērbam (IEC 61482-1-1:2019) vai atbilstība ekvivalentiem
	Jāatbilst
	

	2.4.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN 61482-1-2:2015 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-2.daļa: Testēšanas metodes. 2.metode: Materiālu un apģērbu elokdrošības klases noteikšana ar ierobežota un virzīta elektroloka palīdzību (kamertests) (IEC 61482-1-2:2014) vai ekvivalentiem
	Jāatbilst
	

	2.5.
	Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 2.daļa: Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem 
	Jāatbilst
	

	2.6.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11612:2015 – Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015) vai ekvivalentam
	Jāatbilst
	

	2.7.
	Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības
	Jāatbilst
	

	3. Dokumentācija
	

	3.1.
	Iesniegts preces attēls
	Jāiesniedz
	Lūdzam iesniegt apģērba attēlu

	3.2.
	Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāiesniedz 
	

	3.3.
	Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija
	Jāiesniedz
	

	3.4.
	Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija [footnoteRef:10] [10:  Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 2.p., līdz 2023. gada 21. aprīlim var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja vien sertifikātu derīgums nav beidzies pirms minētā datuma.] 

	Jāiesniedz
	

	3.5.
	Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija latviešu valodā
	Jāiesniedz latviešu valodā
	

	3.6.
	Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula
	Jāiesniedz
	

	3.7.
	Iesniegts apliecinājums par preču garantiju
	Jāiesniedz
	

	4. Tehniskā informācija [footnoteRef:11] [11:  Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos.] 

	

	4.1.
	Termoveļas komplekts, kas 3-slāņu ģērbšanās principā ir bāzes slānis ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību (arī daudzslāņu elektriskā loka aizsardzība)  
	Jāatbilst
	

	4.2.
	Termoveļas komplekts sastāv no: 
· augšdaļas - krekls ar apaļu kakla izgriezumu un ar pilna garuma piedurknēm,
· apakšdaļas  - bikses ar elastīgu jostasvietu un pilna garuma starām.
Katras preces vienībai pievienota informācija par kopšanu.
	Jāatbilst
	

	4.3.
	Apģērba modelis ir Unisex piegriezuma 
	Jāatbilst
	

	4.4.
	Elektriskā loka robežvērtība ATPV vai EBT50 (EBT) (LVS EN 61482-1-1:2009, LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2 
	≥ 4,5
	

	4.5.
	Elektriskā loka robežvērtība ELIM (LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2
	≥ 4
	

	4.6.
	Lokdrošības klase APC (LVS EN 61482-1-2:2015 vai ekvivalents)
	Klase 1
	

	4.7.
	Aizsardzības līmenis pret virsmas aizdegšanos (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	A1
	

	4.8.
	Aizsardzības līmenis pret konvekcijas karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	B1
	

	4.9.
	Aizsardzības līmenis pret starojuma karstumu (1-4) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	C1
	

	4.10.
	Apģērbam jābūt marķētam ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību apliecinošām piktogrammām atbilstoši NE 61482-2 prasībām. Piktogrammām jābūt izvietotām ārpusē, skaidri redzamā vietā un salasāmām visā izstrādājuma lietošanas laikā
	F1
	

	4.11.
	Pamatkrāsa –vēlama tumša, var tikt kombinētas ar ne vairāk par trim dažādām krāsām
	Jāatbilst
	

	4.12.
	Kokvilnas audums ne mazāk par 39%, modakrila audums ne mazāk par 54%. satur antistatisku šķiedras, nesatur PFAS, blīvums ne mazāk kā 170g/m² 
	Jāatbilst
	

	4.13.
	Plakanas vīles vai bezšuvju konstrukcija
	Jāatbilst
	

	4.14.
	Maksimālā mazgāšanas temperatūra 60c
	Jāatbilst
	

	4.15.
	Izmēru pieejamība 
	XS-4XL
	

	5. Papildus prasības
	

	5.1.
	Aizsardzību norādošās piktogrammas izvietotas ārpusē redzamā vietā
	Jāatbilst
	

	5.2.
	Piedāvātā apģērba izmēri atbilst cilvēka īsam, standarta un garam augumam.[footnoteRef:12] [12:  Augumu garumi vismaz 165 – 200 cm] 

	Jāatbilst
	

	5.3.
	Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru.
	Jāatbilst
	

	5.4.
	Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa.
	Jāatbilst
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3. daļa - cepure aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību

	Nr.
	Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts
	Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai
	Pretendenta piedāvājums 


	Obligātās prasības 
	

	1. Vispārīgā informācija
	

	1.1.
	Ražotāja nosaukums
	-
	Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts)

	1.2.
	Cepure aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece)
	-
	Tipa apzīmējums[footnoteRef:13] [13:  Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu).] 


	1.3.
	Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas,  kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)
	Ne vairāk kā 14 dienas
	

	1.4.
	Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši)
	24
	

	1.5.
	Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā [footnoteRef:14] [14:  Pasūtītājs pasūta pasūtījumus daļās. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu.] 

	120
	

	1.6.
	Norādīt informāciju par apjomu, kuru var piegādāt 14 dienu laikā
	-
	

	2. Standarti
	

	2.1.
	CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām
	Jāatbilst
	

	2.2.
	Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 iešūts marķējums, kurā norādīts:
· izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo);
· izstrādājuma izmērs;
· auduma sastāvs;
· aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem; 
· izstrādājuma kopšanas piktogrammas;
maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis
	Jāatbilst
	

	2.3.
	Saskaņā ar EN ISO 14116 Indekss 3 (audums ir apstiprināts atbilstoši EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 klasei 2, EN 61482-1-1 ELIM 15 cal/cm² EBT 20 cal/cm². OEKO-TEX® sertificēts.
	Jāatbilst
	

	3. Dokumentācija
	

	3.1.
	Iesniegts preces attēls
	Jāiesniedz
	Lūdzam iesniegt apģērba attēlu

	3.2.
	Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāiesniedz 
	

	3.3.
	Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija
	Jāiesniedz 
	

	3.4.
	Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija [footnoteRef:15] [15:  Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 2.p., līdz 2023. gada 21. aprīlim var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja vien sertifikātu derīgums nav beidzies pirms minētā datuma.] 

	Jāiesniedz 
	

	3.5.
	Iesniegta ražotāja instrukcija, kur norādīts ka virsējā materiāla sertifikāta/materiālu kombināciju testēšanas pārskats un gatavā apģērba testēšanas pārskats atbilst noteiktiem rādītājam[footnoteRef:16]   [16:  Virsējā materiāla  sertifikāts/materiālu kombināciju testa pārskats par WP (42.p., 71.p.) un Ret (43.p., 72.p.), gatavā apģērba testēšanas pārskats par lietus torņa testu, ja saistošs (73.p.), gatavā apģērba testēšanas pārskati par ATPV vai EBT50, ja saistošs (34.p., 68.p.) un ELIM, ja saistošs (35.p., 69.p.).] 

	Jāiesniedz 
	

	3.6.
	Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija latviešu valodā
	Jāiesniedz latviešu valodā
	

	3.7.
	Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula
	Jāiesniedz
	

	4. Konstrukcija
	

	4.1.
	Cepure ar mīksto oderi aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību, ko var nēsāt zem ķiveres.
	Jāatbilst
	

	4.2.
	Apģērba audumam jānodrošina antistatiskas un liesmu slāpējošas īpašības. Auduma sastāvā jābūt antistatiskai šķiedrai ne mazāk kā 1%. Audums nedrīkst saturēt PFAS. Atļauts izmantot modakrila/kokvilnas/elastāna sastāva audumus vai ekvivalentus materiālu sastāvus, kas nodrošina līdzvērtīgas aizsardzības, komforta un ekspluatācijas īpašības. Auduma blīvums ne mazāk kā 460 g/m² (+/- 5%).
	Jāatbilst
	

	4.3.
	Viens izmērs: Universāla
	Jāatbilst
	

	4.4.
	Tumša (melna, tumši zila)
	Jāatbilst
	

	5. Papildus prasības

	5.1.
	Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru.
	Jāatbilst
	

	5.2.
	Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāatbilst
	


4. daļa - ziemas darba bikses aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	Nr.
	Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts
	Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai 
	Pretendenta piedāvājums 

	Obligātās prasības 
	
	
	

	1. Vispārīgā informācija
	

	1.1.
	Ražotāja nosaukums
	-
	Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts)

	1.2.
	Ziemas darba bikses aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece)
	-
	Tipa apzīmējums[footnoteRef:17] [17:  Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu).] 


	1.3.
	Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas,  kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)
	Ne vairāk kā 14 dienas
	

	1.4.
	Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši)
	24
	

	1.5.
	Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā [footnoteRef:18] [18:  Pasūtītājs pasūta pasūtījumus daļās. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu.] 

	120
	

	1.6.
	Norādīt informāciju par apjomu, kuru var piegādāt 14 dienu laikā
	-
	

	2. Standarti
	

	2.1.
	CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām
	Jāatbilst
	

	2.2.
	Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 iešūts marķējums, kurā norādīts:
· izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo);
· izstrādājuma izmērs;
· auduma sastāvs;
· aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem; 
· izstrādājuma kopšanas piktogrammas;
· maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis
	Jāatbilst
	

	2.3.
	Augstas redzamības ar tumši iestrādātiem elementiem, pret elektriskā loka iedarbību, antistatisks, uguns izturīgs, vēja necaurladīga un ūdens atgrūdoša, elpojošs, ar netīrumu un eļļas atgrūšanas spējām 
	Jāatbilst
	

	2.4.
	Testēts atbilstoši standartam  LVS EN 61482-1-1:2019 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-1. daļa: Testēšana. 1. metode: Elektroloka robežvērtību (ATPV vai EBT50) noteikšana apģērbam paredzētiem liesmizturīgiem materiāliem (IEC 61482-1-1:2019) vai LVS EN IEC 61482-1-1:2019 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 1-1.daļa: Testēšanas metodes. 1.metode: Elektriskā loka robežvērtību (ELIM, ATPV un/vai EBT) noteikšana ar atklātu loku apģērbu materiāliem un aizsargapģērbam (IEC 61482-1-1:2019) vai atbilstība ekvivalentiem
	Jāatbilst
	

	2.5.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN 61482-1-2:2015 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-2.daļa: Testēšanas metodes. 2.metode: Materiālu un apģērbu elokdrošības klases noteikšana ar ierobežota un virzīta elektroloka palīdzību (kamertests) (IEC 61482-1-2:2014) vai ekvivalentiem
	Jāatbilst
	

	2.6.
	Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 2.daļa: Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem 
	Jāatbilst
	

	2.7.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11612:2015 – Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015) vai ekvivalentam
	Jāatbilst
	

	2.8.
	Metināšanas un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015 vai ekvivalenta)
	Jāatbilst
	

	2.9.
	Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības vai ekvivalentam
	Jāatbilst
	

	2.10.
	Atbilstība standartam LVS EN 342+A1:2007 + koriģējums AC:2010, LVS EN 342:2019 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret aukstumu.
	Jāatbilst
	

	2.11.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 20471:2013 + grozījums A1:2017 – Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, koriģētā versija 2013-06-01 + Amd 1:2016) vai ekvivalentiem
	Jāatbilst
	

	2.12.
	Atbilstība standartam LVS EN 343:2019 - Aizsargapģērbs. Aizsardzība pret lietu vai ekvivalents.
	Jāatbilst
	

	3. Dokumentācija
	

	3.1.
	Iesniegts preces attēls
	Jāiesniedz
	Lūdzam iesniegt apģērba attēlu

	3.2.
	Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāiesniedz 
	

	3.3.
	Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija
	Jāiesniedz 
	

	3.4.
	Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija [footnoteRef:19] [19:  Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 2.p., līdz 2023. gada 21. aprīlim var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja vien sertifikātu derīgums nav beidzies pirms minētā datuma.] 

	Jāiesniedz 
	

	3.5.
	Iesniegta ražotāja instrukcija, kur norādīts ka virsējā materiāla sertifikāta/materiālu kombināciju testēšanas pārskats un gatavā apģērba testēšanas pārskats atbilst noteiktiem rādītājam[footnoteRef:20]   [20:  Virsējā materiāla  sertifikāts/materiālu kombināciju testa pārskats par WP (42.p., 71.p.) un Ret (43.p., 72.p.), gatavā apģērba testēšanas pārskats par lietus torņa testu, ja saistošs (73.p.), gatavā apģērba testēšanas pārskati par ATPV vai EBT50, ja saistošs (34.p., 68.p.) un ELIM, ja saistošs (35.p., 69.p.).] 

	Jāiesniedz 
	

	3.6.
	Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija latviešu valodā
	Jāiesniedz latviešu valodā
	

	3.7.
	Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula
	Jāiesniedz
	

	3.8.
	Iesniegts apliecinājums par preču garantiju
	Jāiesniedz
	

	4. Tehniskā informācija [footnoteRef:21] [21:  Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos.] 

	

	4.1.
	Elektriskā loka robežvērtība ATPV vai EBT50 (EBT) (LVS EN 61482-1-1:2009, LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2 
	Ne mazāk kā 32 cal/cm²
	

	4.2.
	Elektriskā loka robežvērtība ELIM (LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, ne mazāk kā 32cal/cm2
	Jāatbilst (norādīt atbilstošo)
	

	4.3.
	Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem 
	Ne mazāk kā 32 cal/cm²
	

	4.4.
	Lokdrošības klase APC (LVS EN 61482-1-2:2015 vai ekvivalents)
	Klase 2
	

	4.5.
	Aizsardzības līmenis pret virsmas aizdegšanos (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	A1
	

	4.6.
	Aizsardzības līmenis pret konvekcijas karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	B1
	

	4.7.
	Aizsardzības līmenis pret starojuma karstumu (1-4) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	C1
	

	4.8.
	Aizsardzības līmenis pret metāla šļakatām (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	E2
	

	4.9.
	Aizsardzības līmenis pret kontakta karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	F1
	

	4.10.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11611:2015 - Metināšanas aizsargapģērbs, apģērbs un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015 vai ekvivalenta)
	Klase 1, A1+A2
	

	4.11.
	Setificēts EN 14404 kopā ar ceļsargiem vai valkājamas kopā ar ceļgalu aizsargiem. Ja bikses ir valkājamas ar atsevišķiem ceļu aizsargiem, tad piegādātājam jānodrošina arī ceļu aizsargu piegāde.
	Klase  2
	

	4.12.
	Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības vai ekvivalentam
	Jāatbilst
	

	4.13.
	Ūdens necaurlaidības WP klase (1-3; LVS EN 342+A1:2007 + koriģējums AC:2010 vai ekvivalents) vai (1-4; LVS EN 342:2019 vai ekvivalents) (norādīt atbilstošo standarta versiju mm H2O [Pa])                   
	Klase 3 (WP ≥  13000 Pa, kas ekvivalenta ≥ 1300 mm) 
	

	
	
	
	

	4.14.
	Ārējais materiāls tika apstiprināts pēc 50 mazgāšanas reizēm/ Mazgāšanas temperatūr 60c, Industriāl pārbaudīta saskaņā ar ISO 15797 / OEKO-TEX® sertificēts.
	Jāatbilst
	

	4.15.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 20471:2013 + grozījums A1:2017
	Klase 2
	

	4.16.
	Izmēru pieejamība 
	XS-3XL
	

	4.17.
	Materiāla sastāvs: modakrils, kokvilna, poliamīds(PA), ne mazāk kā 1% antistatiska šķiedra, poliuretāna (PU) laminējums.
Stepēta odere: poliesters vai modakrils, kokvilna, poliamīds, ne mazāk kā 1% antistatiska šķiedra.
Polsterējums: FR poliesters vai kokvilna, poliamīds, ne mazāk kā 1% antistatiska šķiedra.
	Jāatbilst (norādīt informāciju)
	

	4.18.
	Prece ir augstas redzamības (Hi-Vis) dzeltenā krāsā, kombinācijā ar tumšas krāsas detaļām
	Jāatbilst (norādīt informāciju)
	

	4.19.
	Virsējā materiāla blīvums, g/m² (norādīt konkrētu vērtību)
	< 365
	

	4.20.
	Oderes materiāla blīvums, g/m² (norādīt konkrētu vērtību)

	< 315
	

	5. Konstrukcija
	

	Ziemas darba bikses aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	

	5.1.
	Pilnībā izklāta (iekšējā odere (siltinājums vai oderējums) / Elastīgas noņemamas lences / Elastīga jostasvieta sānos / 7 Jostas cilpas / Paaugstināta muguras daļa
	Jāatbilst
	

	5.2.
	Vismaz divas priekšējās kabatas ar atloku, spiedpogas aizdare un rāvējslēdzēju
	Jāatbilst
	

	5.3.
	2 CORDURA® pastiprinātas aizmugurējās kabatas ar atloku un spiedpogas aizdare / āmura cilpa sānā
	Jāatbilst
	

	5.4.
	Divkārši pastiprināta kājstarpes šuve
	Jāatbilst
	

	5.5.
	Vismaz divas sānu kabatas
	Jāatbilst
	

	5.6.
	CORDURA® pastiprināta kabata priekš salokāma lineāla ar atloku un spiedpogas aizdare, poga un cilpa apvalka nazim / Kāju kabata ar atloku un spiedpogas aizdari, telefona kabata ar atloku un velcro aizdari, ID turētājs
	Jāatbilst
	

	5.7.
	CORDURA® pastiprinātas ceļgalu kabatas ar atvērumu iekšpusē / Augstuma regulēšana ceļgaliem ceļgalu kabatā / CORDURA® pastiprināts augšstilbu panelis kontrastējošā krāsā / Slēpts rāvējslēdzējs / Sniega getras / Kāju gali regulējami ar velcro un CORDURA® audumu
	Jāatbilst
	

	6. Papildus prasības
	

	6.1.
	Aizsardzību norādošās piktogrammas izvietotas ārpusē redzamā vietā
	Jāatbilst
	

	6.2.
	Piedāvātā apģērba izmēri atbilst cilvēka īsam, standarta un garam augumam. [footnoteRef:22] [22:  Augumu garumi vismaz 165 – 200 cm.] 

	Jāatbilst
	

	6.3.
	Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru.
	Jāatbilst
	

	6.4.
	Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāatbilst
	

	6.5.
	Apģērba modelis ir ar unisex piegriezumu
	Jāatbilst
	


















Attēliem ir informatīvs raksturs
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5. daļa - džemperis aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	Nr.
	Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts
	Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai 
	Pretendenta piedāvājums 


	Obligātās prasības 
	

	1. Vispārīgā informācija
	

	1.1.
	Ražotāja nosaukums
	-
	Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts)

	1.2.
	Džemperis aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece)
	-
	Tipa apzīmējums[footnoteRef:23] [23:  Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu).] 


	1.3.
	Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas,  kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)
	Ne vairāk kā 14 dienas
	

	1.4.
	Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši)
	24-36
	

	1.5.
	Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā
	120
	

	1.6.
	Norādīt informāciju par apjomu, kuru var piegādāt 14 dienu laikā
	-
	

	1.7.
	Apģērbs nesatur PFAS (per/polifluoralkilvielas)
	Jāatbilst
	

	2. Standarti
	

	2.1.
	CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām 
	Jāatbilst 
	

	2.2.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 13688:2013 – Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013) 
	Jāatbilst 
	

	2.3.
	Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 iešūts marķējums, kurā norādīts:
· izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo);
· izstrādājuma izmērs;
· auduma sastāvs;
· aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem; 
· izstrādājuma kopšanas piktogrammas;
· maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis
	Jāatbilst 
	

	2.4.
	Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 2.daļa: Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) 
	Jāatbilst 
	

	2.5.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN IEC 61482-1-1:2019 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 1-1.daļa: Testēšanas metodes. 1.metode: Elektriskā loka robežvērtību (ELIM, ATPV un/vai EBT) noteikšana ar atklātu loku apģērbu materiāliem un aizsargapģērbam (IEC 61482-1-1:2019) vai  LVS EN 61482-1-1:2009 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-1. daļa: Testēšana. 1. metode: Elektroloka robežvērtību (ATPV vai EBT50) noteikšana apģērbam paredzētiem liesmizturīgiem materiāliem (IEC 61482-1-1:2009)
	Jāatbilst
	

	2.6.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN 61482-1-2:2015 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-2.daļa: Testēšanas metodes. 2.metode: Materiālu un apģērbu elokdrošības klases noteikšana ar ierobežota un virzīta elektroloka palīdzību (kamertests) (IEC 61482-1-2:2014) 
	Jāatbilst
	

	2.7.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11612:2015 – Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015) 
	Jāatbilst
	

	2.8.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11611:2015- Aizsargapģērbs. Metināšanas apģērbs un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015) 
	Jāatbilst
	

	2.9.
	Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības 
	Jāatbilst
	

	2.10.
	Atbilstība standartam LVS EN 13034+A1:2009 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, (6. tips un PB [6] tips piederumi)
	Jāatbilst
	

	2.11.
	Atbilstība standartam LVS EN 3758-2:2003+A1:2006, aizsardzībai pret saules ultravioleto (UV) starojumu
	Jāatbilst
	

	2.12.
	OEKO-TEX® sertifikāts
	Jāatbilst
	

	2.13.
	Industriāl mazgāsana pārbaudīta saskaņā ar ISO 15797
	Jāatbilst
	

	3. Dokumentācija
	

	3.1.
	Iesniegt preces attēlu
	Jāiesniedz
	Lūdzam iesniegt apģērba attēlu

	3.2.
	Iesniegt preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāiesniedz 
	

	3.3.
	Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija
	Jāiesniedz
	

	3.4.
	Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija
	Jāiesniedz
	

	3.5.
	Iesniegta akreditētas laboratorijas gatavā apģērba testēšanas pārskata kopija 
	Jāiesniedz
	

	3.6.
	Iesniegta lietošanas instrukcija latviešu valodā 
	Jāiesniedz latviešu valodā
	

	3.7.
	Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula
	Jāiesniedz
	

	3.8.
	Iesniegts apliecinājums par preču garantiju
	Jāiesniedz
	

	4. Tehniskā informācija [footnoteRef:24] [24:  Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos.] 

	

	4.1.
	Tumši zils darba džemperis pret elektriskā loka iedarbību, antistatiska, uguns izturīga, metināšanas.
	Jāatbilst
	

	4.2.
	Elektriskā loka robežvērtība ATPV vai EBT50 (EBT) (LVS EN 61482-1-1:2009, LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2 
	Jāatbilst
	

	4.3.
	Elektriskā loka robežvērtība ELIM (LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2
	Jāatbilst
	

	4.4.
	Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem 
	ELIM 15 cal/cm² vai APC 1ELIM: 8,6 cal/cm²;
EBT 20 cal/cm² vai APC EBT: 11,0 cal/cm²
	

	4.5.
	Lokdrošības klase APC (LVS EN 61482-1-2:2015 vai ekvivalents)
	Klase 2 (7kA)
	

	4.6.
	Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības 
	Jāatbilst
	

	4.7.
	Aizsardzības līmenis pret virsmas aizdegšanos (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	A1+A2
	

	4.8.
	Aizsardzības līmenis pret konvekcijas karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	B1
	

	4.9.
	Aizsardzības līmenis pret starojuma karstumu (1-4) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	C2
	

	4.10.
	Aizsardzības līmenis pret kontakta karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	F2
	

	4.11.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11611:2015 - Metināšanas aizsargapģērbs, apģērbs un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015 vai ekvivalenta)
	Klase 1, A1+A2
	

	4.12.
	Piemērots ATEX darba vides apstākļiem
	Jāatbilst
	

	4.13.
	Atbilstība standartam LVS EN 3758-2:2003+A1:2006, aizsardzībai pret saules ultravioleto (UV) starojumu
	UPF 40+ UV
	

	4.14.
	Auduma materiāla blīvums, g/m² (norādīt konkrētu vērtību) +/-5%
	475 g/m²
	

	4.15.
	Auduma sastāvs: Elastīgs 50% modakrils,  44% kokvilna, 2% elastāns,  1% antistatiska šķiedra (+/-5%)
	Jāatbilst
	

	4.16.
	Mazgāšanas temperatūr 60c
	Jāatbilst
	

	4.17.
	OEKO-TEX® sertificēts
	Jāatbilst
	

	4.18.
	Izmēru pieejamība

	S-4XL
	

	5. Logotips (grafiskā zīme ar burtiem) 
	

	5.1.
	Uz 1.2.punktā minētās kategorijas džempera ražotāja akceptētajā tehnoloģijā uznests logotips
	Jāatbilst
	

	5.2.
	Logotipa krāsa – atstarojoša 
	Jāatbilst
	

	5.3.
	Priekšpuses kreisajā krūšu daļā, 42 x 135 mm
	Jāatbilst
	

	5.4.
	Mugurpuses augšdaļas vidū, 112 x 104 mm
	Jāatbilst
	

	6. Konstrukcija
	

	Džemperis aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	

	6.1.
	Džemperis tumši zilā krāsā no mīksta un elastīga auduma pret elektriskā loka iedarbību, antistatisku, uguns izturīgs, un arī iespējams metināt.
	Jāatbilst
	

	6.2.
	Eleastīgas piedurknes gali
	Jāatbilst
	

	6.3.
	Elastīga jostas daļa
	Jāatbilst
	

	7. Papildus prasības
	

	7.1.
	Aizsardzību norādošās piktogrammas izvietotas ārpusē redzamā vietā
	Norādīt, vai nodrošina
	

	7.2.
	Piedāvātā apģērba izmēri atbilst cilvēka īsam, standarta un garam augumam.[footnoteRef:25] [25:  Augumu garumi vismaz 165 – 200 cm.] 

	Jāatbilst
	

	7.3.
	Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru.
	Jāatbilst
	

	7.4.
	Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāatbilst
	

	7.5.
	Apģērba modelis ir ar unisex piegriezums
	Jāatbilst
	





Logo piemērs
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6. daļa - vasaras darba puskombinezons aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	Nr.
	Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts
	Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai 
	Pretendenta piedāvājums 

	Obligātās prasības 
	

	1. Vispārīgā informācija
	

	1.1.
	Ražotāja nosaukums
	-
	Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts)

	1.2.
	Puskombinezons aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece)
	-
	Tipa apzīmējums[footnoteRef:26] [26:  Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu).] 


	1.3.
	Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas,  kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)
	Ne vairāk kā 14 dienas
	

	1.4.
	Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši)
	24-36
	

	1.5.
	Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā [footnoteRef:27] [27:  Pasūtītājs pasūta pasūtījumus daļās. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu.] 

	240
	

	1.6.
	Norādīt informāciju par apjomu, kuru var piegādāt 14 dienu laikā
	-
	

	1.7.
	Apģērbs nesatur PFAS (per/polifluoralkilvielas)
	Jāatbilst (norādīt informāciju)
	

	2. Standarti
	

	2.1.
	CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām
	Jāatbilst
	

	2.2.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 13688:2013 – Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013)
	Jāatbilst
	

	2.3.
	Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 iešūts marķējums, kurā norādīts:
· izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo);
· izstrādājuma izmērs;
· auduma sastāvs;
· aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem;
· izstrādājuma kopšanas piktogrammas;
· maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis
	Jāatbilst
	

	2.4.
	Atbilst standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 2.daļa: Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts)
	Jāatbilst
	

	2.5.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN IEC 61482-1-1:2019 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 1-1.daļa: Testēšanas metodes. 1.metode: Elektriskā loka robežvērtību (ELIM, ATPV un/vai EBT) noteikšana ar atklātu loku apģērbu materiāliem un aizsargapģērbam (IEC 61482-1-1:2019) vai  LVS EN 61482-1-1:2009 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-1. daļa: Testēšana. 1. metode: Elektroloka robežvērtību (ATPV vai EBT50) noteikšana apģērbam paredzētiem liesmizturīgiem materiāliem (IEC 61482-1-1:2009)
	Jāatbilst
	

	2.6.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN 61482-1-2:2015 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-2.daļa: Testēšanas metodes. 2.metode: Materiālu un apģērbu elokdrošības klases noteikšana ar ierobežota un virzīta elektroloka palīdzību (kamertests) (IEC 61482-1-2:2014)
	Jāatbilst
	

	2.7.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 11612:2015 – Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015)
	Jāatbilst
	

	2.8.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 11611:2015- Aizsargapģērbs. Metināšanas apģērbs un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015)
	Jāatbilst
	

	2.9.
	Atbilst standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības
	Jāatbilst
	

	2.10.
	Atbilst standartam LVS EN 13034+A1:2009 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, (6. tips un PB [6] tips piederumi)
	Jāatbilst
	

	2.11.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 20471:2013 + grozījums A1:2017 – Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, koriģētā versija 2013-06-01 + Amd 1:2016)
	Jāatbilst
	

	2.12.
	Atbilst standartam LVS EN 3758-2:2003+A1:2006, aizsardzībai pret saules ultravioleto (UV) starojumu
	Jāatbilst
	

	2.13.
	OEKO-TEX® sertifikāts
	Jāatbilst
	

	2.14.
	Industriāl mazgāsana pārbaudīta saskaņā ar ISO 15797
	Jāatbilst
	

	2.15.
	Atbilst standartam EN 14404 kopā ar ceļsargiem vai valkājamas kopā ar ceļgalu aizsargiem. Ja bikses ir valkājamas ar atsevišķiem ceļu aizsargiem, tad piegādātājam jānodrošina arī ceļu aizsargu piegāde
	Jāatbilst
	

	3. Dokumentācija
	

	3.1.
	Iesniegt preces attēlu
	Jāiesniedz
	Lūdzam iesniegt apģērba attēlu

	3.2.
	Iesniegt preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāiesniedz 
	

	3.3.
	Iesniegta ES Atbilsts deklarācijas kopija
	Jāiesniedz
	

	3.4.
	Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija
	Jāiesniedz
	

	3.5.
	Iesniegta lietošanas instrukcija latviešu valodā
	Jāiesniedz latviešu valodā
	

	3.6.
	Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula
	Jāiesniedz
	

	3.7.
	Iesniegts apliecinājums par preču garantiju
	Jāiesniedz
	

	4. Tehniskā informācija [footnoteRef:28] [28:  Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos.] 

	

	4.1.
	Darba puskombinezons ar plecu lencēm bez oderes, kas paredzēts(as) lietošanai siltajā gada laikā aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību.
	Jāatbilst
	

	4.2.
	Elektriskā loka robežvērtība ATPV vai EBT50 (EBT) (LVS EN 61482-1-1:2009, LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2
	Jāatbilst
	

	4.3.
	Elektriskā loka robežvērtība ELIM (LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2
	Jāatbilst
	

	4.4.
	Atbilst standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem
	ELIM 8 cal/cm²
	

	4.5.
	Lokdrošības klase APC (LVS EN 61482-1-2:2015 vai ekvivalents)
	Klase 1 (4kA)
	

	4.6.
	Atbilst standartam LVS EN 13034+A1:2009 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, (6. tips un PB [6] tips piederumi)
	Jāatbilst
	

	4.7.
	Atbilst standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības
	Jāatbilst
	

	4.8.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 11611:2015 - Metināšanas aizsargapģērbs, apģērbs un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015 vai ekvivalenta)
	A1 Klase 1
	

	4.9.
	Aizsardzības līmenis pret virsmas aizdegšanos (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	A1
	

	4.10.
	Aizsardzības līmenis pret konvekcijas karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	B1
	

	4.11.
	Aizsardzības līmenis pret starojuma karstumu (1-4) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents), papildus aizsardzības līmenis pret metāla šļakatām (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	C1
	

	4.12.
	Aizsardzības līmenis pret kontakta karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	F1
	

	4.13.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 20471:2013 + grozījums A1:2017 – Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, koriģētā versija 2013-06-01 + Amd 1:2016)
	Klase 1
	

	4.14.
	Pamatmateriāla blīvums , g/m² (norādīt konkrētu vērtību) +/-5%
	265
	

	4.15.
	Pamatmateriāla sastāvs: Elastīgs 45% modakrils,  35% kokvilna,17% poliamīds, 2% elastāns, 2% antistatiskas šķiedra (+/-5%)
	Jāatbilst
	

	4.16.
	Mazgāšanas temperatūr 60c, žāvēt 60c un gludināt 160c
	Jāatbilst
	

	4.17.
	Industriālā mazgāšana pārbaudīta saskaņā ar ISO 15797
	Jāatbilst
	

	4.18.
	Ārējais materiāls apstiprināts pēc 50 mazgāšanas reizēm
	Jāatbilst
	

	4.19.
	OEKO-TEX® sertificēts
	Jāatbilst
	

	4.20.
	Atbilst tandartam EN 14404 kopā ar ceļsargiem vai valkājamas kopā ar ceļgalu aizsargiem. Ja bikses ir valkājamas ar atsevišķiem ceļu aizsargiem, tad piegādātājam jānodrošina arī ceļu aizsargu piegāde
	Jāatbilst
	

	4.21.
	Izmēru pieejamība īsa, standarta un pagarināta izmēru skala
	Jāatbilst
	

	4.22.
	Piemērots  ATEX darba vides apstākļiem
	Jāatbilst
	

	4.23.
	Pieejami izmēri

	S-3XL
	

	5. Logotips (grafiskā zīme ar burtiem) 
	

	5.1.
	Uz 1.2.punktā minētās kategorijas puskombinezons ražotāja akceptētajā tehnoloģijā uznests logotips
	Jāatbilst
	

	5.2.
	Logotipa krāsa – atstarojoša
	Jāatbilst
	

	5.3.
	Logotipa izvietojumi un izmēri:
	
	

	5.3.1.
	Priekšpuses kreisajā krūšu daļā, 42 x 135 mm
	Jāatbilst
	

	5.3.2.
	Mugurpuses augšdaļas vidū, 112 x 104 mm
	Jāatbilst
	

	5.3.3.
	Logotipa paraugs
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Logo, paredzēts kā atstarojošs.

	Jāatbilst
	

	6. Konstrukcija
	

	Vasaras darba puskombinezons aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	

	6.1.
	Elastīgs vasaras darba puskombinezons ar plecu lencēm bez oderes, kas paredzēts lietošanai vasarā aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību.
	Jāatbilst
	

	6.2.
	Kāju staru galos piešūtas divās līmeņos atstarojošās lentas, 5cm platas
	Jāatbilst
	

	6.3.
	Elastīgs un mīksts audums bez metāla elemntiem
	Jāatbilst
	

	6.4.
	Elastīgas siksnas ar triecienizturīgu plastmasas sprādzi
	Jāatbilst
	

	6.5.
	Kāju kabata ar atloku un slēptu plastmasa spiedpogu aizdari, mobilā tālruņa kabata un cilpa ID kartes turētājam
	Jāatbilst
	

	6.6.
	Regulējama jostasvieta ar paslēptu plastmas pogu
	Jāatbilst
	

	6.7.
	Krūšu kabata ar atloku un slēptu plastmasa spiedpogu aizdari, pildspalvas turētājs un poga, kā arī cilpa nazim
	Jāatbilst
	

	6.8.
	Viena liela iekškabata ar plastmasa rāvējslēdzēju, 2 priekšējās kabatas  un 2 pastiprinātas aizmugurējās kabatas ar atloku un slēptu spiedpogu aizdari
	Jāatbilst
	

	6.9.
	Divkārši pastiprināta vīle starp kājām, pastiprināta kabata instrumentiem ar atloku un slēptu plastmasa spiedpogu aizdari
	Jāatbilst
	

	6.10.
	Pamataudums tumši zils, kāju galos dzeltans augstas redzamības materiāls, regulējams staru garums ar 5 cm apakšmalas pielaidi
	Jāatbilst
	

	6.11.
	Pastiprināti ceļgali, kabata ar iekšējo atveri un ceļgalu augstuma regulēšana
	Jāatbilst
	

	7. Papildus prasības
	

	7.1.
	Aizsardzību norādošās piktogrammas izvietotas ārpusē redzamā vietā
	Norādīt, vai nodrošina
	

	7.2.
	Piedāvātā apģērba izmēri atbilst cilvēka īsam, standarta un garam augumam.[footnoteRef:29] [29:  Augumu garumi vismaz 165 – 200 cm.] 

	Jāatbilst
	

	7.3.
	Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru.
	Jāatbilst
	

	7.4.
	Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāatbilst
	

	7.5.
	Apģērba modelis ir ar unisex piegriezumu 
	Jāatbilst
	


	Attēliem ir informatīvs raksturs
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	Logo piemērs
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7. daļa - vasaras darba jaka aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	Nr.
	Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts
	Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai 
	Pretendenta piedāvājums 

	Obligātās prasības 
	

	1. Vispārīgā informācija
	

	1.1.
	Ražotāja nosaukums
	-
	Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts)

	1.2.
	Jaka aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece)
	-
	Tipa apzīmējums[footnoteRef:30] [30:  Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu).] 


	1.3.
	Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas,  kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)
	Ne vairāk kā 14 dienas
	

	1.4.
	Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši)
	24-36
	

	1.5.
	Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā [footnoteRef:31] [31:  Pasūtītājs pasūta pasūtījumus daļās. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu.] 

	240
	

	1.6.
	Norādīt informāciju par apjomu, kuru var piegādāt 14 dienu laikā
	-
	

	1.7.
	Apģērbs nesatur PFAS (per/polifluoralkilvielas)
	Atbilst 
	Var pierādīt iesniedzot tehniskās specifikācijas datu lapu vai ražotāja apliecinājumu

	2. Standarti
	

	2.1.
	CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām
	Jāatbilst
	

	2.2.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 13688:2013 – Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013)
	Jāatbilst
	

	2.3.
	Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 iešūts marķējums, kurā norādīts:
· izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo);
· izstrādājuma izmērs;
· auduma sastāvs;
· aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem;
· izstrādājuma kopšanas piktogrammas;
· maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis
	Jāatbilst
	

	2.4.
	Atbilst standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 2.daļa: Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts)
	Jāatbilst
	

	2.5.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN IEC 61482-1-1:2019 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 1-1.daļa: Testēšanas metodes. 1.metode: Elektriskā loka robežvērtību (ELIM, ATPV un/vai EBT) noteikšana ar atklātu loku apģērbu materiāliem un aizsargapģērbam (IEC 61482-1-1:2019) vai  LVS EN 61482-1-1:2009 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-1. daļa: Testēšana. 1. metode: Elektroloka robežvērtību (ATPV vai EBT50) noteikšana apģērbam paredzētiem liesmizturīgiem materiāliem (IEC 61482-1-1:2009)
	Jāatbilst
	

	2.6.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN 61482-1-2:2015 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-2.daļa: Testēšanas metodes. 2.metode: Materiālu un apģērbu elokdrošības klases noteikšana ar ierobežota un virzīta elektroloka palīdzību (kamertests) (IEC 61482-1-2:2014)
	Jāatbilst
	

	2.7.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 11612:2015 – Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015)
	Jāatbilst
	

	2.8.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 11611:2015- Aizsargapģērbs. Metināšanas apģērbs un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015)
	Jāatbilst
	

	2.9.
	Atbilst standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības
	Jāatbilst
	

	2.10.
	Atbilst standartam LVS EN 13034+A1:2009 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, (6. tips un PB [6] tips piederumi)
	Jāatbilst
	

	2.11.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 20471:2013 + grozījums A1:2017 – Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, koriģētā versija 2013-06-01 + Amd 1:2016)
	Jāatbilst
	

	2.12.
	OEKO-TEX® sertifikāts
	Jāatbilst
	

	2.13.
	Industriāl mazgāsana pārbaudīta saskaņā ar ISO 15797
	Jāatbilst
	

	3. Dokumentācija
	

	3.1.
	Iesniegt preces attēlu
	Jāiesniedz
	Lūdzam iesniegt apģērba attēlu

	3.2.
	Iesniegt preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāiesniedz 
	

	3.3.
	Iesniegta ES Atbilsts deklarācijas kopija
	Jāiesniedz
	

	3.4.
	Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija
	Jāiesniedz
	

	3.5.
	Iesniegta lietošanas instrukcija latviešu valodā
	Jāiesniedz latviešu valodā
	

	3.6.
	Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula
	Jāiesniedz
	

	3.7.
	Iesniegts apliecinājums par preču garantiju
	Jāiesniedz
	

	4. Tehniskā informācija [footnoteRef:32] [32:  Atbilst tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos.] 

	

	4.1.
	Tumši zila darba jaka kombinācijā ar augstas redzamības (Hi-Vis) dzeltenās krāsas detaļām uz pleciem un sānos, pret elektriskā loka iedarbību, antistatiska, uguns izturīga, metināšanas, ar netīrumu un eļļas atgrūšanas spējām.
	Jāatbilst
	

	4.2.
	Elektriskā loka robežvērtība ELIM vai ATPV vai EBT50 (EBT) (LVS EN 61482-1-1:2009, LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2
	Jāatbilst
	

	4.3.
	Elektriskā loka robežvērtība ELIM (LVS EN IEC 61482-1-1:2019) vai ATPV/IEC 61482-1-2 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2
	Jāatbilst
	

	4.4.
	Atbilst standartam ELIM LVS EN 61482-2:2020 vai ATPV IEC 61482-2 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem
	ELIM 9 cal/cm²
	

	4.5.
	Lokdrošības klase APC (LVS EN 61482-1-2:2015 vai ekvivalents)
	Klase 1 (4kA)
	

	4.6.
	Atbilst standartam LVS EN 13034+A1:2009 vai ekvivalents – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, (6. tips un PB [6] tips piederumi)
	Jāatbilst
	

	4.7.
	Atbilst standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības
	Jāatbilst
	

	4.8.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 11611:2015 - Metināšanas aizsargapģērbs, apģērbs un ar to saistīto procesu aizsardzības klase, aizsardzības līmenis pret virsmas un apakšējās malas aizdegšanos (LVS EN ISO 11611:2015 vai ekvivalenta)
	A1+A2, Klase 1
	

	4.9.
	Aizsardzības līmenis pret virsmas aizdegšanos (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	A1
	

	4.10.
	Aizsardzības līmenis pret konvekcijas karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	B1
	

	4.11.
	Aizsardzības līmenis pret starojuma karstumu (1-4) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	C1
	

	4.12.
	Aizsardzības līmenis pret metāla šļakatām (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	E2
	

	4.13.
	Aizsardzības līmenis pret kontakta karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	F1
	

	4.14.
	Pamatmateriāla blīvums , g/m² (norādīt konkrētu vērtību) +/-5%
	< 300
	

	4.15.
	Pamatmateriāla sastāvs: Elastīgs ne mazāk kā 45% modakrils,  ne mazāk kā 35% kokvilna, ne mazāk kā 12% poliamīds, ne mazāk kā 1% antistatiskas šķiedra 
	Jāatbilst
	

	4.16.
	Mazgāšanas temperatūr 60c, žāvēt 60c un gludināt 160c (var apliecināt ar ražotāja apliecinājumu)
	Jāatbilst
	

	4.17.
	Industriālā mazgāšana pārbaudīta saskaņā ar ISO 15797
	Jāatbilst
	

	4.18.
	Ārējais materiāls apstiprināts pēc 50 mazgāšanas reizēm (var apliecināt ar ražotāja apliecinājumu)
	Jāatbilst
	

	4.19.
	OEKO-TEX® sertificēts
	Jāatbilst
	

	4.20.
	Pieejami izmēri
	XS-4XL
	

	5. Logotips (grafiskā zīme ar burtiem) 
	

	5.1.
	Uz 1.2.punktā minētās kategorijas Jaka ražotāja akceptētajā tehnoloģijā uznests logotips
	Jāatbilst
	

	5.2.
	Logotipa krāsa – atstarojoša
	Jāatbilst
	

	5.3.
	Logotipa izvietojumi un izmēri:
	
	

	5.3.1.
	Priekšpuses kreisajā krūšu daļā, 42 x 135 mm
	Jāatbilst
	

	5.3.2.
	Mugurpuses augšdaļas vidū, 112 x 104 mm
	Jāatbilst
	

	5.3.3.
	Logotipa paraugs
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Logo, paredzēts kā atstarojošs.
	Jāatbilst
	

	6. Konstrukcija
	

	Vasaras darba jaka aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	

	6.1.
	Tumši zila darba jaka kombinācijā ar augstas redzamības (Hi-Vis) dzeltenās krāsas detaļām uz pleciem, pret elektriskā loka iedarbību, antistatiska, uguns izturīga, metināšanas, ar netīrumu un eļļas atgrūšanas spējām.
	Jāatbilst
	

	6.2.
	Piedurknēm piešūtas atstarojošās lentas, 5cm platas
	Jāatbilst
	

	6.3.
	Jaka bez metāla elemntiem
	Jāatbilst
	

	6.4.
	Pagarināta muguras daļa
	Jāatbilst
	

	6.5.
	Slēpts priekšējais plastmasa rāvējslēdzējs zem aizdares ar spiedpogu stiptinājumu līdz apkaklei
	Jāatbilst
	

	6.6.
	2 krūšu kabatas ar atloku un slēptu plastmasa spiedpogas aizdari un plastmasa rāvējslēdzēju. ID kartes rinķis, cilpas rāciju piestiprināsānai. Cilpas pie pleciem ierīces piestiprināšanai.
	Jāatbilst
	

	6.7.
	2 sānu kabatas ar plastmasa rāvējslēdzēju. Piedurknes regulējamas ar velkro stiprinājumu.
	Jāatbilst
	

	6.8.
	Pamataudums tumši zils ar augstas redzamības (Hi-Vis) dzeltenās krāsas detaļām uz pleciem
	Jāatbilst
	

	7. Papildus prasības
	

	7.1.
	Jaka piemērota ATEX vai atbilst EN 1149-5 darba vides apstākļiem
	Jāatbilst
	

	7.2.
	Aizsardzību norādošās piktogrammas izvietotas ārpusē redzamā vietā
	Jāatbilst
	

	7.3.
	Piedāvātā apģērba izmēri atbilst cilvēka īsam, standarta un garam augumam.[footnoteRef:33] [33:  Augumu garumi vismaz 165 – 200 cm.] 

	Jāatbilst
	

	7.4.
	Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru.
	Jāatbilst
	

	7.5.
	Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāatbilst
	

	7.6.
	Apģērba modelis ir ar unisex piegriezumu 
	Jāatbilst
	




Attēliem ir informatīvs raksturs
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Logo piemērs
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8. daļa - Krekls ar garām rokām aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību

	Nr.
	Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts
	Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai 
	Pretendenta piedāvājums 

	Obligātās prasības.
	

	1. Vispārīgā informācija
	

	1.1.
	Ražotāja nosaukums
	-
	Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts)

	1.2.
	Krekls ar garām rokām aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece)
	-
	Tipa apzīmējums[footnoteRef:34] [34:  Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu)] 


	1.3.
	Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas,  kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)
	Ne vairāk kā 14 dienas
	

	1.4.
	Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši)
	24-36
	

	1.5.
	Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā [footnoteRef:35] [35:  Pasūtītājs pasūta pasūtījumus daļās. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu.] 

	240
	

	1.6.
	Norādīt informāciju par apjomu, kuru var piegādāt 14 dienu laikā
	-
	

	1.7.
	Apģērbs nesatur PFAS (per/polifluoralkilvielas)
	Jāatbilst
	

	2. Standarti
	

	2.1.
	CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām 
	Jāatbilst
	

	2.2.
	Atbilst standartam LVS EN ISO 13688:2013 – Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013) 
	Jāatbilst
	

	2.3.
	Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 iešūts marķējums, kurā norādīts:
· izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo);
· izstrādājuma izmērs;
· auduma sastāvs;
· aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem; 
· izstrādājuma kopšanas piktogrammas;
· maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis
	Jāatbilst
	

	2.4.
	Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 2.daļa: Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) 
	Jāatbilst
	

	2.5.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN IEC 61482-1-1:2019 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 1-1.daļa: Testēšanas metodes. 1.metode: Elektriskā loka robežvērtību (ELIM, ATPV un/vai EBT) noteikšana ar atklātu loku apģērbu materiāliem un aizsargapģērbam (IEC 61482-1-1:2019) vai  LVS EN 61482-1-1:2009 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-1. daļa: Testēšana. 1. metode: Elektroloka robežvērtību (ATPV vai EBT50) noteikšana apģērbam paredzētiem liesmizturīgiem materiāliem (IEC 61482-1-1:2009)
	Jāatbilst
	

	2.6.
	Testēts atbilstoši standartam LVS EN 61482-1-2:2015 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-2.daļa: Testēšanas metodes. 2.metode: Materiālu un apģērbu elokdrošības klases noteikšana ar ierobežota un virzīta elektroloka palīdzību (kamertests) (IEC 61482-1-2:2014) 
	Jāatbilst
	

	2.7.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 11612:2015 – Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015) 
	Jāatbilst
	

	2.8.
	Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības 
	Jāatbilst
	

	2.9.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 20471:2013 + grozījums A1:2017 – Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, koriģētā versija 2013-06-01 + Amd 1:2016) 
	Jāatbilst
	

	2.10.
	Atbilstība standartam LVS EN 3758-2:2003+A1:2006, aizsardzībai pret saules ultravioleto (UV) starojumu
	Jāatbilst
	

	2.11.
	OEKO-TEX® sertifikāts
	Jāatbilst
	

	2.12.
	Industriāl mazgāsana pārbaudīta saskaņā ar ISO 15797
	Jāatbilst
	

	3. Dokumentācija
	

	3.1.
	Iesniegt preces attēlu
	Jāiesniedz
	Lūdzam iesniegt apģērba attēlu

	3.2.
	Iesniegt preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāiesniedz 
	

	3.3.
	Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija
	Jāiesniedz
	

	3.4.
	Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija
	Jāiesniedz
	

	3.5.
	Iesniegta lietošanas instrukcija latviešu valodā 
	Jāiesniedz latviešu valodā
	

	3.6.
	Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula
	Jāiesniedz
	

	3.7.
	Iesniegts apliecinājums par preču garantiju
	Jāiesniedz
	

	4. Tehniskā informācija [footnoteRef:36] [36:  Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos.] 

	

	4.1.
	Krekls ar garām rokām ar augstas redzamības (Hi-Vis) dzeltenu krāsas  un tumši zilu krāsu no vids daļas, pielīmētas atstarojošas lentas, sānos iestrādāts papildus elastīgs audums, elektriskā loka iedarbību, antistatiska, uguns izturīgs.
	Jāatbilst
	

	4.2.
	Elektriskā loka robežvērtība ATPV vai EBT50 (EBT) (LVS EN 61482-1-1:2009, LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2 
	Jāatbilst
	

	4.3.
	Elektriskā loka robežvērtība ELIM (LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2
	Jāatbilst
	

	4.4.
	Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem 
	ELIM ne mazāk kā 8.6 cal/cm² EBT ne mazāk kā 11 cal/cm²
	

	4.5.
	Lokdrošības klase APC (LVS EN 61482-1-2:2015 vai ekvivalents)
	Klase 1 (4kA)
	

	4.6.
	Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības 
	Jāatbilst
	

	4.7.
	Aizsardzības līmenis pret virsmas aizdegšanos (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	A1+A2
	

	4.8.
	Aizsardzības līmenis pret konvekcijas karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	B1
	

	4.9.
	Aizsardzības līmenis pret starojuma karstumu (1-4) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	C1
	

	4.10.
	Aizsardzības līmenis pret kontakta karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents)
	F1
	

	4.11.
	Atbilstība standartam LVS EN ISO 20471:2013 + grozījums A1:2017 – Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, koriģētā versija 2013-06-01 + Amd 1:2016) 
	Klase 1
	

	4.12.
	Atbilstība standartam LVS EN 3758-2:2003+A1:2006, aizsardzībai pret saules ultravioleto (UV) starojumu
	 UPF 40+ UV
	

	4.13.
	Auduma materiāla blīvums, g/m² (norādīt konkrētu vērtību) +/-10%
	270 g/m²
	

	4.14.
	Auduma sastāvs: Elastīgs ne mazāk kā 54% modakrils,  ne mazāk kā 38% kokvilna, ne mazāk kā  2% antistatiska šķiedra 
	Jāatbilst
	

	4.15.
	Mazgāšanas temperatūr 60c, žāvēt 60c un gludināt 160c
	Jāatbilst
	

	4.16.
	Industriālā mazgāšana pārbaudīta saskaņā ar ISO 15797
	Jāatbilst
	

	4.17.
	Ārējais materiāls apstiprināts pēc 25 mazgāšanas reizēm
	Jāatbilst
	

	4.18.
	OEKO-TEX® sertificēts
	Jāatbilst
	

	4.19.
	Apģērbs nesatur PFAS (per/polifluoralkilvielas)
	Jāatbilst
	

	4.20.
	Izmēru pieejamība
	XS-4XL
	

	5. Logotips (grafiskā zīme ar burtiem
	

	5.1.
	Uz 1.2.punktā minētās kategorijas jakas ražotāja akceptētajā tehnoloģijā uznests logotips
	Jāatbilst
	

	5.2.
	Logotipa krāsa – atstarojoša 
	Jāatbilst
	

	5.3.
	Priekšpuses kreisajā krūšu daļā, 42 x 135 mm
	Jāatbilst
	

	5.4.
	Mugurpuses augšdaļas vidū, 112 x 104 mm
	Jāatbilst
	

	6. Konstrukcija
	

	Vasaras krekls ar garām rokām aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību
	

	6.1.
	Krekls ar garām rokām ar tumši zilu apkakli, augstas redzamības (Hi-Vis) dzeltena krāsa augšdaļā  un tumši zila krāsa lejas daļas, pielīmētas atstarojošas lentas, sānos iestrādāts papildus elastīgs audums.
	Jāatbilst
	

	6.2.
	Atstarojošās lentas platums 5cm
	Jāatbilst
	

	6.3.
	Plecu daļā papildus atstarojoši elemnti
	Jāatbilst
	

	6.4.
	Elastīgs un mīksts audums
	Jāatbilst
	

	6.5.
	Eleastīgas piedurknes
	Jāatbilst
	

	7. Papildus prasības
	

	7.1.
	Aizsardzību norādošās piktogrammas izvietotas ārpusē redzamā vietā
	Jāatbilst
	

	7.2.
	Piedāvātā apģērba izmēri atbilst cilvēka īsam, standarta un garam augumam.[footnoteRef:37] [37:  Augumu garumi vismaz 165 – 200 cm.] 

	Jāatbilst
	

	7.3.
	Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru.
	Jāatbilst
	

	7.4.
	Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa
	Jāatbilst
	

	7,5,
	Apģērba modelis ir ar unisex piegriezumu 
	Jāatbilst
	




Attēliem ir informatīvs raksturs
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Logo piemērs
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