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[bookmark: _Hlk194917825]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Paceļamās platformas piegāde (4.daļa)


Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs).
Iepirkuma priekšmets: Sliežu ceļu remonta un uzturēšanas iekārtu piegāde Ceļu saimniecībai  (turpmāk – Iekārta).
Iepirkuma mērķis: Nepieciešams piegādāt 1 (vienu), jaunu, nelietotu iekārtu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Iekārtu izmantošanas vispārīgs apraksts: 
· Plānotā Iekārta paredzēta izmantot dzelzceļa sliežu ceļu uzturēšanas, remontdarbu un tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbu veikšanai. Iekārta nodrošinās precīzu, efektīvu un drošu tehnoloģisko procesu izpildi dažādās darba situācijās – gan plānveida, gan operatīvajos darbos. Iekārta paredzēta lietošanai lauka apstākļos, dažādās sliežu ceļu daļās, tostarp sarežģītos vai grūti pieejamos posmos, nodrošinot augstu mobilitāti un darba kvalitāti.
· Paceļamā platforma – divasmeņu pārmiju mehānismu remonta nodrošināšanai, iekārta tiks izmantota pārmijas mehānisma izcelšanai un pārvietošanai (ar Grozījumiem 03.09.2026.)

Līguma termiņš:
· Iekārtas piegāde (t.sk. testēšana, personāla apmācība) – ne vēlāk ka 4 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;
· Iekārtas garantijas periods (t.sk. ar tehniskās apkopes darbiem, jā tādi ir nepieciešami) – vismaz 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Piegādes pamatnosacījumi:
1) Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par Iekārtu līdz to nodošanai ekspluatācijā;
2) Iekārtas nodošana ekspluatācijā. Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc Iekārtu pārbaudes, Iekārtu testēšanas un Pasūtītāja darbinieku apmācības pabeigšanas.
3) Pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs un Piegādātājs veic Iekārtas darbības testēšanu, lai pārliecinātos par piegādāto Iekārtu un to darbības atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Par Iekārtas gatavību testēšanai Piegādātājs 1 (vienu) darba dienu iepriekš informē Pasūtītāju. 
4) Samaksas kārtība: pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 30 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
· Piegādes laikus saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu;
· Par piegādi Pušu pilnvarotie pārstāvji vienojas vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš;
· Piegādātājs nodrošina pakalpojumu izpildei nepieciešamo aprīkojumu un darba spēka esamību, piegādes laikā un  darbinieku apmācību bez priekšapmaksas.




TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums (apraksti, tehniskie parametri, papildu informācija)” norādīt visu pieprasīto informāciju

	Nr.
	Prasība
	Prasības apraksts
	Tehniskais piedāvājums (iekārtas tehniskie parametri (VAR nedaudz atšķirties, nezaudējot iekārtas kvalitāti un tā pielietošanas mērķi pēc būtības, vai labāki par prasīto)

	1.
	Iekārtu  pamatinformācija
	

	1.1.
	Ražotājs (nosaukums, izcelsmes valsts, adrese)
	

	1.2.
	Piedāvāto iekārtas sērija, modelis - Paceļamā platforma
	

	
	Interneta saite uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapā - Paceļamā platforma
	

	1.3.
	Piedāvātās iekārtas ražošanas gads – ne vecākas par 2025. gads
	

	1.4.
	Iekārtu tehnisko datu lapa (iesniedzama kā pielikums tehniskajam piedāvājumam)
	

	1.5.
	Iekārtu piegādes adrese: 
	Rīga, Kroņu iela 19
	

	1.6.
	Iekārtas lietošanas instrukcija (latviešu valodā)
	Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu
	

	1.7.
	Iekārtas pase
	Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu
	

	1.8.
	Atbilstības marķējumi un drošības prasības

	1.8.1.
	CE marķējums: Ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija (apliecina, ka produkts atbilst visām Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, CE marķējums uz iekārtas vai pavaddokumentos vai instrukcijās)
	Iesniedzama kopā ar piedāvājumu.
Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
	

	1.9.
	Iekārtas plānotā izmantošana: 
	Plānots, ka iegādātais aprīkojums tiks izmantots regulāros dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas darbos, īpaši koncentrējoties uz nolietoto sliežu posmu mērījumu veikšanu, defektu novēršanu, sliežu un gulšņu savienojumu stiprināšanu, sliežu locīšanai, kā arī sliežu specdaļu remontam un apkopei.
· Paceļamā platforma – nodrošinās mobilu ,efektīvāku nomainīto sliežu pārmiju mehānismu remontu un apkopi.
· Plānotais aprīkojums tiks izmantots visos uzņēmuma pārvaldībā esošajos infrastruktūras objektos, īpaši tajos posmos, kur novērojama pastiprināta nolietojuma pakāpe un nepieciešama bieža uzturēšana, kā arī tehnisko normu ievērošana. Iekārtu pieejamība būtiski uzlabos darba procesu efektivitāti.
	

	1.10.
	Iekārtas tehniskais stāvoklis
	Jauna, nelietota
	

	2.
	Garantijas laiks 
	vismaz 24 mēneši. Iekārtas un tās piederumu garantijas laiks nevar būt mazāks par laiku, kādu ir noteicis ražotājs.
	

	2.1. 
	Bojājumu novēršanas termiņš garantijas laikā un reakcijas laiks uz izsaukumu steidzamu/nesteidzamu. Vai ir nepieciešams piegādātāja konsultatīvais atbalsts pa tālruni?
	

	2.2.
	Piegādātājam jānodrošina palīdzības dienests, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 8.30 – 17:00 visā garantijas apkalpošanas perioda laikā. Palīdzības dienestam jādrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu valsts valodā pa tālruni vai e-pastu, izpildes koordinēšanu un uzraudzību, pasūtītāja informēšanu par pieteikumu izpildes gaitu
	

	2.3.
	Maksimālais reakcijas laiks garantijas laikā (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz pasūtītāja izsaukumu nedrīkst būt lielāks kā nākamā darba diena pēc problēmas pieteikuma saņemšanas. Reakcijas laikā piegādātājam ir jānodrošina pasūtītāja informēšana par iespējamo bojājumu iemeslu un plānotajiem to novēršanas termiņiem
	

	2.4.
	Garantijas laikā bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža
	

	3.
	Iekārtu daudzums - Paceļamā platforma
	1 gab.
	

	4.
	Piegādes termiņš 
	Ne vairāk par 4 mēnešiem pēc līguma parakstīšanas datuma
	

	5.
	Iekārtas tehniskās prasības - Paceļamā platforma
	

	5.1.
	Funkcija
	Viegli manevrējami ratiņi ar viegli paceļamu , nolaižamu darba virsmu.
	

	5.2.
	Celtspēja
	Min.500 kg 
vismaz 250 kg (ar Grozījumiem 03.09.2026.)
	

	5.3.
	Pacelšanas augstums
	Min. līdz 430 mm 
	

	5.4.
	Pacelšanas augstums
	Max. līdz 1230mm
	

	5.5.
	Pārvietojamās kravas izmēri
	(1200*800 mm ) +/- 10 %
	

	5.6.
	Galda virsmas biezums
	Max.50 mm
	

	5.7.
	Riteņi diametrs
	Līdz 200 mm
	

	5.8.
	Riteņi
	Ar bremzēm
	

	5.9.
	Riteņu veids
	2 grozāmi riteņi, 2 fiksēti riteņi
	

	5.10.
	Svars 
	Līdz 165 kg
	

	7.
	Personāla apmācība: 
	
	

	6.
	Personāla apmācība - Piegādātājs nodrošina apmācību 6 cilvēkiem darbam ar iekārtu klātienē latviešu valodā.
	Nodrošina lietotāja apmācību darbam ar attiecīgo Iekārtu. 
Apmācībā jāietver šādas lietas:
- Iekārtas izmantošana (lietotājam jāspēj veikt, pilnībā visas Iekārtas funkcijas);
- Pamata problēmu novēršana saistībā ar Iekārtas lietošanu; 
- Iekārtas darbības uzturēšanai nepieciešamās prasmes (piem. tīrīšana, komponentu nomaiņa);
Apmācības jāveic ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no iekārtas piegādes brīža
	

	7.
	Tehniskā apkopes un citi pakalpojumi garantijas laikā - Piegādātājs kopā ar piedāvājumu iesniedz apkopes grafiku nākamajam 1. gadam., ja ražotājs norādījis attiecīgo pakalpojumu  nepieciešamību
	Tehniskās apkopes/pārbaudes un slodzes pārbaudes grafiks (brīvā formā) atbilstoši ražotāja prasībām, ja nepieciešams iekļaujot apkopei nepieciešamās rezerves daļas un materiālus.
	Lūdzu norādīt pakalpojumus saskaņā ar ražotāja dokumentāciju:
☐ tehniskā apkope, biežums: _________
☐ tehniskā pārbaude, biežums: _________
☐ slodzes pārbaude, biežums: _________
☐ periodiska kalibrēšana, biežums: _________
	



Pretendents ___________________
Vārds Uzvārds ______________________________
Datums:

