*Par atklāta konkursa*

## *“Sliežu pārvedu, to pārslēgiekārtu un vadības sistēmu piegāde”*

 *(ID Nr.RS/2022/20) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

1. **Jautājums:**

Lūdzu precizēt:

1) Nolikumā tehniska specifikācijas 1 un 2 daļas.

Poz. Savienojošas sliedes.

Urbumi galos - ja/ne?

Sliedes japiegāda ar sliedes paliktņam - ja/ne? Kada veida jabūt paliktņi?

Sliedes stiprinājumi - jabūt komplektā? Kada veida stiprinājumi?

Sliedes japiegada ar sliežu savilces stieņim - ja/ne?

**Atbilde:**

**1.daļā** pārvedas un savienojošās sliedes tiek stiprinātas uz betona plātņu pamata.

Savienojošās sliedes var nebūt ar urbumiem galos. Uz tām un pievienotajā piegādes tehniskajā dokumentācijā jābūt norādītam (uz sliedēm uzkrāsots) - numuram, kas norāda iebūves vietu shēmā, garumam, un rādiusam. Atsevišķo savienojamo sliedes posmu minimālais garums 3m. Bez paliktņiem un stiprinājumiem. Savilču stieņi posmam ārpus pārvedu zonas nav jāpiegādā.

**2. daļā** Pārvedas jāpiegādā komplektā kopā ar piesūcinātiem ozolkoka gulšņiem  marķētiem atbilstoši ražotāja pievienotajai shēmai un stiprinājumiem.

Savienojošās sliedes – Bez paliktņiem un stiprinājumiem. Savilču stieņi posmam ārpus pārvedu zonas nav jāpiegādā. Savienojošās sliedes var nebūt ar urbumiem galos. Uz tām un pievienotajā piegādes dokumentācijā jābūt norādītam (uz sliedēm uzkrāsots) – numuram, kas norāda iebūves vietu shēmā, garumam, un rādiusam

1. **Jautājums:**

Nolikumā tehniska specifikācijas 2 un 3 daļas.

Poz "Pārvedas jāpiegādā komplektā kopā ar piesūcinātiem ozolkoka gulšņiem  marķētiem atbilstoši ražotāja pievienotajai shēmai un stiprinājumiem."

Kada veida sliedes paliktnī un kada veida stiprinājumi?

**Atbilde:**

K-tipa stiprinājumi.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Karīna Meiberga