*Par iepirkuma procedūras*

*“Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2,*

*10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana.”*

*(ID Nr.RS/2023/13) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

1. *Jautājums:*

*Projekta lapā Nr. BK-03 noradīts, ka sienas paredzēts būvēt no Bauroc blokiem aizpildot blokus ar betonu, savukārt tāme Nr. 1.1, pozīcijās Nr. 24-29 ir iekļautas keramzītbetona sienas un pamatu pēdas betonēšana. Lūdzam apstiprināt, ka darbus jāizceno atbilstoši projektam un nepieciešamības gadījumā veikt darba apjoma saraksta korekciju.*

Atbilde:

Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

Papildus skaidrojam, ka korekts būvdarbu apraksts norādīts Lokālās tāmes pozīcijās un darbi jāizceno atbilstoši tāmē norādītajam.

*2.jautājums:*

*Tāmē Nr. 1,1, poz. Nr.39-40 ir iekļautas sienas gruntēšana un apmetums ar fasāžu akmens tonēto apmetumu Baumit un poz. Nr. 99-100 ir iekļauts sienu gruntēšana un krāsošana. Ja sienām S1.2 ir paredzēts fasāžu tonētais apmetums, nav saprotams kāpēc sienas vēl jākrāso. Kā arī lūdzam izvērtēt nepieciešamību apmest iekšsienas ar fasāžu akmens apmetumu. Vērsām uzmanību, ka projektā sienām S.1.2 ir paredzēts parastais apmetums pa sietu. Lūdzam precizēt.*

Atbilde:

Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

*3.jautājums:*

*Tāmē Nr.1,1, poz. Nr.120-121 nepareizi noradīti apdares darbu apjomi. Apdare ir jāparedz tikai virszemes daļai, kas varētu būt ap ~55m2. Lūdzam koriģēt.*

Atbilde: Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

*4.jautājums:*

*Ēkas griezumā var redzēt, ka sienai S.1.2 ir dažādi risinājumi (ar siltumizolāciju un bez), savukārt sienu specifikācijā un darba apjomos noradīts viens risinājums. Lūdzam koriģēt.*

Atbilde:

Skaidrojam, ka būvprojektā paredzēti divi risinājumi – keramzītbetona bloku mūris bez (S.1.1.) un ar (S.1.2.) siltumizolāciju. Attiecīgi, būvdarbu apjomi, kas attiecas uz abu sienu mūrēšanu, norādīti Lokālās tāmes Nr.1.1 “Vispārīgie būvdarbi” pozīcijā Nr.26, savukārt būvdarbu apjomi, kas attiecas uz sienu S.1.2. siltināšanas darbiem, norādīti pozīcijās Nr.35 – 38.

*5.jautājums:*

*Lūdzam pārbaudīt tāmē noradītu grīdas G.1.1 smilts kārtas biezumu. Ēkas griezumā var redzēt, ka smilts uzbērumam ir dažādi biezumi, savukārt darba apjomos noradīts viens- 500mm.*

Atbilde:

Skaidrojam, ka smilšu slāņa biezums jāparedz atbilstoši grīdas specifikācijai, t.i. 500 mm.

*6.jautājums:*

*Projekta dokumentācijā 5\_EL sējumā ir atrodami RAA sadaļas rasējumi, bet Būvdarbu tāmē RAA sadaļas nav. Lūdzam precizēt vai Pretendentam ir jāiekļauj RAA daļu cenu piedāvājumā? Ja jā, lūdzam koriģēt darbu apjomus.*

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku (vilces iekārtām), veiks Pasūtītājs.

*7.jautājums:*

*Lūdzam precizēt nesakritības EL projektā un Lokālā tāmē Nr. 2.3:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k* | *Darba nosaukums* | *Mērvienība* | *Daudzums tāmē* | *Daudzums specifikācijā* |
|  |  |  |  |  |
| *18* | *"600V (-) Atdalītājs 1p 1000A STOL1011-MA-R-2-B, montāža* | *gab.* | *10* | *0* |
|  | *(-) Drošinātāja pamatne ar vidsprieguma drošinātāju* | *Kpl.* | *0* | *10* |
|  | *Apmermetru panelis* | *Kpl.* | *0* | *1* |
|  | *Mīnus kontroldzīslu panelis* | *Kpl.* | *0* | *1* |
| *24* | *Zemsprieguma viendzīslas 0,6kV kabelis 3CHBU- 1x300mm² (kabeli piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža* | *m* | *260* | *780* |
| *28* | *0,4kV kabelis Cu-5x10mm², montāža* | *m* | *17* | *0* |

Atbilde:

Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv), papildinot Lokālo tāmi Nr.2.3 ar pozīcijām Nr.19.a, Nr.19.b un Nr.19.c, kurās norādīti būvprojekta risinājumiem atbilstoši daudzumi. Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.

Skaidrojam, ka iekšējo elektroapgādes tīklu (EL) sadaļas specifikācijā konstatēta tehniska rakstura kļūda. Lokālās tāmes Nr.2.3 pozīciju Nr.18, Nr.24\* un Nr.28 daudzumi atbilst būvprojekta risinājumiem un to apjomi lokālajā tāmē netiek koriģēti. Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.

*8.jautājums:*

*Lūdzam precizēt nesakritības PK projektā un Lokālā tāmē Nr. 2.4:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k* | *Darba nosaukums* | | *Mērvienība* | *Daudzums tāmē* | *Daudzums specifikācijā* |
|  |  |  |  |  |  |
| *2* | *Licences uzstādīšana* | *INTG-996025* | *gb.* | *1* | *0* |
| *3* | *Klienta aplikācijas uzstādīšana* | *INTG-996911* | *gb.* | *1* | *0* |
| *9* | *Karšu nolasītāja 13.56MHz/125KHz, EM Proximity, montāža* | *HID SIGNO 20 iCLASS SE* | *gb.* | *6* | *0* |
|  | *Karšu nolasītājs 13.56MHz, EM Proximity* | *Rosslare AY-K6255* | *gb.* | *0* | *2* |
| *10* | *Durvju aizvērēja montāža* | *SD-C141S* | *gb.* | *6* | *3* |
|  | *Magnētiskais kontakts* |  | *gb.* | *0* | *3* |
| *12* | *Barošanas kabeļa iekšējai instalācijai montāža* | *NYM-J 3x2.5 mm2* | *m* | *30* | *20* |
| *13* | *Barošanas kabeļa iekšējai instalācijai montāža* | *NYM-J 2x0,75 mm2* | *m* | *150* | *50* |
| *14* | *Kabeļa iekšējai instalācijai montāža* | *CQR 6x0.22* | *m* | *150* | *0* |

Atbilde:

Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv)

Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.

*9.jautājums:*

*Lūdzam precizēt nesakritības AS projektā un Lokālā tāmē Nr. 2.5:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k* | *Darba nosaukums* | | *Mērvienība* | *Daudzums tāmē* | *Daudzums specifikācijā* |
|  |  |  |  |  |  |
| *1* | *Zonu paplašināšanas moduļa montāža* | *INTG-996005PCB&K* | *gb.* | *3* | *1* |
| *6* | *Magnēta kontakta montāža* | *MET-200AR* | *gb.* | *10* | *3* |
| *7* | *CLOE tīkla moduļa montāža* | *IR-995093* | *gb.* | *4* | *0* |
| *8* | *Kabeļa, montāža* | *UTP CAT5e 4x2x0.5* | *m* | *440* | *0* |
|  | *Kabelis* | *CQR 6x0,22* | *m* | *0* | *370* |
| *11* | *Licences Extra Client uzstādīšana* | *INTG-996911* | *kpl.* | *1* | *0* |

*Atbilde:*

Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv)

Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.

*10.jautājums:*

*Lūdzam precizēt nesakritības VN projektā un Lokālā tāmē Nr. 2.6:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k* | *Darba nosaukums* | | *Mērvienība* | *Daudzums tāmē* | *Daudzums specifikācijā* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *Kabelis* | *CTC 4xSM OS2 9/125 Eca LSZH* | *m* | *0* | *280* |
| *16* | *Cietie diski, montāža* | *18TB SAS ISE 12Gbps* | *gb.* | *1* | *0* |
| *17* | *licences uzstādīšana* | *LXR-EVO-GL-10* | *kpl.* | *1* | *0* |
| *18* | *licences uzstādīšana* | *EVO-2YGL-10* | *kpl.* | *1* | *0* |
|  | *Ierakstītājs NVR* | *HIKVISION 8 kanālu* | *gb.* | *0* | *1* |
| *15* | *Videoierakstu iekārta, montāža* | *Windows 10Pro, Dell PowerEdge T640 server* | *kpl.* | *1* | *0* |

Atbilde:

Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv)

Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.

*11.jautājums:*

*Lūdzam precizēt nesakritības UATS projektā un Lokālā tāmē Nr. 2.7:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k* | *Darba nosaukums* | | *Mērvienība* | *Daudzums tāmē* | *Daudzums specifikācijā* |
| *1* | *UAS sistēmas kontroles panelis, montāža* | *EBL128 Panasonic* | *gb.* | *1* | *0* |
| *2* | *Sakaru modulis, montāža* | *4552* | *gb.* | *1* | *0* |
| *7* | *Kabelis cilpas, montāža* | *JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8+0,8* | *m* | *230* | *500* |

Atbilde:

Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv)

Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.

*12.jautājums:*

*Projekta 6\_ELT sējumā ELT-1 nevar atrast IS-DA projektu lapu. Lūdzam izsniegt.*

Atbilde:

Pasūtītājs iesniedz elektroapgādes (ārējo tīklu) ELT sējuma lapu “IS.DA” (dokuments Fridrika\_ELT-L\_specifikacija\_29.12.2022.pdf)

*13.jautājums:*

*Lūdzam precizēt nesakritības EST projektā un Lokālā tāmē Nr. 3.2:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k* | *Darba nosaukums* | *Mērvienība* | *Daudzums tāmē* | *Daudzums specifikācijā* |
|  |  |  |  |  |
| *5* | *Braukšanas zonas asfalta seguma atjaunošana* | *m2* | *4,75* | *15* |
|  | *Braukšanas zonas bruģa seguma atjaunošana* | *m2* | *0* | *7* |
|  | *Zaļās zonas seguma atjaunošana* | *m2* | *0* | *10* |

Atbilde:

Skaidrojam, ka Lokālajā tāmē Nr.3.2 norādīti korekti būvdarbu apjomi, kas atbilst būvprojekta risinājumiem. Piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inta Novika