6. pielikums

**Ikgadējo apkopju plāni domkratiem un pacēlājiem**

1. **iepirkuma daļai - DOMKRATI UN PACĒLĀJI**

**Auto pacēlājs NUSSBAUM Sprinter Mobil II  (ABB00295Z) 2012 g.**

* Eļļas maiņa, ne retāk, kā reizi 2 gados
* Visu mehānismu eļļošana atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai
* Konstrukcijas, tapu un skrūvju pārbaude
* Visu funkciju pārbaude darbībā
1. **Tramvaju pacēlāju komplekts EHB 907DKC-H-PR369 16x7500kg (KLA8201788) 2014 g.**
* Eļļas maiņa, ne retāk, kā reizi 2 gados
* Visu mehānismu eļļošana atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai
* Konstrukcijas, tapu un skrūvju pārbaude
* Visu funkciju pārbaude darbībā
1. **Tramvaju pacēlāju komplekts EHB 907DKC-H-PR369 16x7500kg (KLA8201789) 2014 g.**
* Eļļas maiņa, ne retāk, kā reizi 2 gados
* Visu mehānismu eļļošana atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai
* Konstrukcijas, tapu un skrūvju pārbaude
* Visu funkciju pārbaude darbībā
1. **Tramvaju pacēlāju komplekts EHB 807V11 16x7500kg (BR48-1856-09) 2010 g.**
* Eļļas maiņa, ne retāk, kā reizi 2 gados
* Visu mehānismu eļļošana atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai
* Konstrukcijas, tapu un skrūvju pārbaude
* Barošanas un vadības kabeļu, un kabeļu savienojuma pārbaude.
* Visu funkciju pārbaude darbībā

**2. iepirkuma daļai - PERSONĀLA PACĒLĀJIEM**

1. **Personāla pacēlājs Nifty NL210 (KLA8201660)  2013 g.**

Ikgadējā apkope

* Strēles un šasijas pārbaude (vai nav plaisu, nodiluma vai mehānisku bojājumi)
* Konstrukcijas, tapu un skrūvju pārbaude
* Hidraulikas eļļas filtru maiņa
* Eļļas maiņa, ne retāk, kā reizi 2 gados
* Dzinēja eļļas maiņa
* Pagriešanas mehānisma pārbaude (zobrati, skrūves)
* Visu mehānismu eļļošana atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai
* Visu funkciju pārbaude darbībā
1. **Personāla pacēlājs SkyJack SJ 4726 (KLA8203058) 2022 g.**

Ikgadējā apkope

* Šasijas un pacelšanas konstrukcijas pārbaude (vai nav plaisu, nodiluma vai mehānisku bojājumi)
* Konstrukcijas, tapu un skrūvju pārbaude
* Hidraulikas eļļas filtru maiņa
* Eļļas maiņa, ne retāk, kā reizi 2 gados
* Visu mehānismu eļļošana atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai
* Visu funkciju pārbaude darbībā
1. **Personāla pacēlājs CMC S19HD (KLA8202370) 2017 g.**

Ikgadējā apkope

* Strēles un šasijas pārbaude (vai nav plaisu, nodiluma vai mehānisku bojājumi)
* Konstrukcijas, tapu un skrūvju pārbaude
* Hidraulikas eļļas filtru maiņa
* Eļļas maiņa, ne retāk, kā reizi 2 gados
* Dzinēja eļļas maiņa
* Pagriešanas mehānisma pārbaude (zobrati, skrūves)
* Visu mehānismu eļļošana atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai
* Visu funkciju pārbaude darbībā