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APSTIPRINĀTS
ar 2026. gada 23. jūlija 
Iepirkuma komisijas lēmumu

GROZĪJUMI
iepirkuma procedūras 
“Ziemas un vasaras darba apģērba ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību iegāde”
Identifikācijas Nr. RS/2026/40
 nolikumā

[bookmark: _Hlk101530575]Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Ziemas un vasaras darba apģērba ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību iegāde”, identifikācijas Nr.RS/2026/40, Iepirkuma komisijas 2026. gada 23. jūlija  lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Ziemas un vasaras darba apģērba ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību iegāde”, identifikācijas Nr.RS/2026/40, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Grozīt nolikuma 2. pielikumā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA” 3.daļas (cepure aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību) tabulas 4.2. punktu un izteikt to šādā jaunā redakcijā:
	4.2.
	Apģērba audumam jānodrošina antistatiskas un liesmu slāpējošas īpašības. Auduma sastāvā jābūt antistatiskai šķiedrai ne mazāk kā 1%. Audums nedrīkst saturēt PFAS. Atļauts izmantot modakrila/kokvilnas/elastāna sastāva audumus vai ekvivalentus materiālu sastāvus, kas nodrošina līdzvērtīgas aizsardzības, komforta un ekspluatācijas īpašības. Auduma blīvums ne mazāk kā 460 g/m² (+/- 5%).
	Jāatbilst
	



2. Dzēst nolikuma 2. pielikumā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA” 4.daļas (ziemas darba bikses aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību) tabulas 4.14. punktu, secīgi mainot sekojošo punktu numerāciju.
3. Grozīt nolikuma 2. pielikumā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA” 4.daļas (ziemas darba bikses aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību) tabulas 4.17. punktu (pirms grozījumiem 4.18. punkts), dzēšot procentuālos sastāvus, un izteikt to šādā jaunā redakcijā:
	4.17.
	Materiāla sastāvs: modakrils, kokvilna, poliamīds(PA), ne mazāk kā 1% antistatiska šķiedra, poliuretāna (PU) laminējums.
Stepēta odere: poliesters vai modakrils, kokvilna, poliamīds, ne mazāk kā 1% antistatiska šķiedra.
Polsterējums: FR poliesters vai kokvilna, poliamīds, ne mazāk kā 1% antistatiska šķiedra.
	Jāatbilst (norādīt informāciju)
	



4. Ņemot vērā augstāk izdarītos grozījumus, izteikt nolikuma 2. pielikumu “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA” jaunā redakcijā, saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.
5. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2026. gada 29. jūlijs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2026. gada 4. augusts” attiecīgajā locījumā. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     Karīna Meiberga
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