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APSTIPRINĀTS
ar 2026. gada 16. jūlija 
Iepirkuma komisijas lēmumu


GROZĪJUMI
atklāta konkursa “Autobusu piegāde”
 (identifikācijas Nr. RS/2026/17) nolikumā

[bookmark: _Hlk101530575]Pamatojoties uz atklāta konkursa “Autobusu piegāde”, identifikācijas Nr.RS/2026/17, Iepirkuma komisijas 2026. gada 16. jūlija  lēmumu, izdarīt atklāta konkursa “Autobusu piegāde”, identifikācijas Nr.RS/2026/17, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1.NOLIKUMĀ.
1.1. Grozīt Nolikuma 19.2.punktu uz izteikt šādā redakcijā:
“19.2.	Tehniskais piedāvājums, kas sagatavojams saskaņā ar nolikumā 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” (2 3.1.pielikums – Iepirkuma priekšmeta 1.daļai un 2 3.2.pielikums – Iepirkuma priekšmeta 2.daļa) noteikto atbilstoši attiecīgajai iepirkuma priekšmeta daļai, kurā Pretendents iesniedz piedāvājumu, nepieciešamības gadījumā pievienojot papildus dokumentāciju. Tehniskajā piedāvājumā ir jābūt norādītai pilnai informācijai, lai Pasūtītājam būtu iespējams pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstoši attiecīgajai iepirkuma priekšmeta daļai, kurā Pretendents iesniedz piedāvājumu. Tehniskajam piedāvājuma jāpievieno autobusu piegādes laika grafiks.” 

2.TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ.

2.1. Grozīt Nolikuma 3.2. pielikuma “Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 2.daļā”  “A.VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS” sadaļas 7.3.punktu un izteikt jaunā redakcijā:
[bookmark: _Toc337413758][bookmark: _Toc338589078][bookmark: _Toc229384169]“7.3.Ieskrējiena/bremzēšanas intensitāte
Transportlīdzekļa paātrinājumam un palēninājumam jābūt vienmērīgi regulējamam, tostarp jābūt iespējai regulēt to maksimālās vērtības. Transportlīdzeklim jānodrošina vidējais paātrinājums (0-25 km/h) un vidējais palēninājums (izmantojot elektrisko bremzēšanu) vismaz 1,2 m/s3 2 1,05 m/s2. (Ar 16.07.2026.grozījumiem) 
Paātrinājuma pieauguma ātrums (rāviens) nedrīkst pārsniegt 1,5 m/s3 2. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)
Pilnīgi noslogotam transportlīdzeklim līdzenā ceļa posmā jāspēj paātrināties no 0 līdz 60 km/h laikā, kas nepārsniedz 30 sekundes.
Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz transportlīdzekļa ieskriešanās un bremzēšanas intensitātes aprēķinus ātruma intervāliem no 0 līdz 10, 20, 30, 40, 50, 60 km/h, pamatojot tos ar ražotāja validētu aprēķinu metodiku vai līdzvērtīgu dokumentāciju.”


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                K. Meiberga

Approved
by a decision of the Procurement Commission
meeting on July 16, 2026


AMENDMENTS
to the Regulations of the Open Procedure “Supply of buses” 
(Identification Number RS/2026/17) 


Based on the decision of the Procurement Commission of July 16, 2026 of the open procedure “Supply of buses”, identification No. RS/2026/17, the following amendments shall be made to the regulations of the open procedure “Supply of buses”, identification No. RS/2026/17 (hereinafter referred to as the regulations):


1. REGULATION.
1.1. Amend Clause 19.2 of the Regulations and express it in the following wording:
“19.2.	A technical tender to be prepared in accordance with Annex 2 'Technical Specifications' (Annex 2 3.1 for Lot 1 and Annex 2 3.2 for Lot 2) to the Regulations, for the relevant lot in which the Tenderer submits a bid, with additional documentation where necessary. The technical tender shall contain full information to enable the Contracting Authority to verify that the bid complies with the requirements of the Technical Specification for the relevant lot for which the Tenderer is submitting a bid. The technical tender shall be accompanied by a timetable for the delivery of the buses.”

2. TECHNICAL SPECIFICATION.

2.1. Amend Annex 3.2 “Technical Specification for Lot 2 of the subject of the procurement” Section A. “GENERAL REQUIREMENTS” Clause 7.3., and express it in the following wording:
[bookmark: _Toc229573236]“7.3.Run-up/braking intensity
The acceleration and deceleration of the vehicle shall be smoothly adjustable, including the possibility to adjust their maximum values. The vehicle shall achieve an average acceleration from 0 to 25 km/h and an average deceleration (using electric braking) of not less than 1.2 m/s3 2  1,05 m/s2. (Amendments on July 16, 2026)
The rate of increase of acceleration (jerk) shall not exceed 1.5 m/s3 2. (Amendments on June 19, 2026)
A fully laden vehicle shall be capable of accelerating from 0 to 60 km/h in less than 30 seconds on a level road.
In the technical tender, the tenderer shall provide calculations of the vehicle’s acceleration and braking rates for the speed ranges of 0–10, 0–20, 0–30, 0–40, 0–50 and 0–60 km/h, supported by the manufacturer’s validated calculation methodology or equivalent documentation.”


Chairwoman of the Procurement Commission                                            K. Meiberga
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