***Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde un uzstādīšana***

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Pasūtītaja valdījumā esošajos infrastruktūras objektos piegādāt, uzstādīt un pieslēgt *inverter* tipa gaisa kondicionierus (ar apkures funkciju), atbilstoši telpu parametriem un ievērojot precei noteiktās prasības.
2. Kondicionieru parametri:
	1. iekšējā bloka ventilators ar iespēju regulēt gaisa plūsmas intensitāti;
	2. nominālā dzesēšanas jauda: 1200-4100 W;
	3. nominālā sildīšanas jauda:1600-4300 W;
	4. nominālā patērētā enerģija: 190-1500 W;
	5. iekštelpu bloka trokšņu līmenis: 19/33/37/39 db(A);
	6. ārēja bloka trokšņu līmenis: līdz 55 db(A);
	7. gaisa apmaiņas daudzums: 500-800 m3/h;
	8. tālvadības pults;
	9. lietošanas instrukcija un tehniskā pase valsts valodā;
	10. garantijas termiņš – ne īsāks kā 24 mēneši.
3. Piegādātājam jānodrošina kondicionieru apkope garantijas laikā.
4. Piegāde un uzstādīšana jāveic līdz 2020. gada 21. decembrim.
5. Piegādātājam jāpiedāvā viena ražotāja kondicionieri.
6. Maksimālā kopējā līgumcena ir 40 000,00 EUR bez PVN. Ja piegādātāju piedāvājumi pārsniedz maksimālo līgumcenu, pasūtītājam ir tiesības samazināt pasūtījuma apjomu.