Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

 2024. gada 1. augusta sēdē

**Atklāts konkurss**

**“Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”**

Identifikācijas Nr. RS/2024/36

**NOLIKUMS**

**Rīga**

**2024**

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
2. **Iepirkuma priekšmets, iepirkuma procedūras veids**
	1. Iepirkuma priekšmets – Jauna auto evakuatora piegāde un apkope.
	2. Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 34144700-5 (Specializētas izmantošanas transportlīdzekļi). Papildu kods 34144220-6 Autotehniskās palīdzības transportlīdzekļi.
	3. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
	4. Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 800 000,00 EUR bez PVN.
	5. Iepirkuma komisija: Konkursu organizē Pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).
3. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2024/36.
4. **Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:**

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"

Reģ. Latvijas Republikas Komercreģistrā ar Nr.40003619950

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035

Tālr. 67104800.

1. **Pasūtītāja kontaktpersona:**

Māra Volkova, tel. +371 67104863, e-pasts: mara.volkova@rigasstiksme.lv un Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, e-pasts – alena.kamisarova@rigassatiksme.lv.

1. **Paziņojums par līgumu:**

Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības tīmekļvietnē [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv) un Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī.

1. **Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
	1. Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām.
	2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz **2024. gada 5. septembra plkst. 10.00**.
	3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.
	4. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – **2024. gada 5. septembra plkst. 14.00**.
	5. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.
2. **Piedāvājuma nodrošinājums**
	1. Piedāvājuma nodrošinājums dalībai Konkursā iepirkuma priekšmetam tiek noteikts **EUR 15 000,00** (piecpadsmit tūkstoši eiro un 0 centi) apmērā.

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā viens no zemāk minētajiem variantiem:

* + 1. bankas garantija (paraugs nolikuma pielikumā Nr.1) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 7.5.punktā minētie apstākļi. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no nolikuma 6.4.punktā minētās piedāvājuma atvēršanas dienas līdz nolikuma 7.4.punktā noteiktajam termiņam.
		2. apdrošināšanas polise, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
			1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 7.5.punktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
			2. apdrošināšanas polise ir spēkā līdz nolikuma 7.4.punktā norādītajam termiņam;
			3. nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
			4. apdrošinātājs apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā. Ja apdrošināšanas polisē šāds apliecinājums nav iekļauts, pretendentam kopā ar polisi jāiesniedz dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā (bankas vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par prēmijas samaksu pilnā apmērā vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par polises spēkā esamību).
		3. bankas apliecinājums par naudas iemaksu RP SIA “Rīgas satiksme” kontā Nr. LV53PARX0006048640067, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums konkursam “Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”, identifikācijas Nr. RS/2024/36.
	1. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 7.1.1. vai 7.1.2.punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
	2. Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad nolikuma 7.1.punkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki ar nosacījumu, ka kopējai apvienības nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 7.1.punktā paredzētajam apmēram.
	3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
* **6 (sešus) mēnešus**, skaitot no nolikuma 6.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
* līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
	1. Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai ja saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu nolikuma 36.punktā noteiktajā termiņā.

**II PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA, INFORMĀCIJAS APMAIŅA**

1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu:
	1. Konkursa piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Apakšsistēma), ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
		1. Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā konkursa sadaļā ievietotās formas;
		2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
		3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
	2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
		1. Piedāvājuma dokumenti jāpievieno tam paredzētajā konkursa profila sadaļā;
		2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
	3. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām). Gadījumā, ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no Uzņēmumu reģistra datiem, piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja (~u) pārstāvības (paraksta) tiesības.
	4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jānodrošina iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana.
	5. Piedāvājuma dokumenti sastāv no pieteikuma (paraugs nolikuma 2.pielikumā) pretendenta atlases dokumentiem, piedāvājuma nodrošinājuma un pretendenta piedāvājuma (tehniskais piedāvājums (3.pielikums) un finanšu piedāvājums (4.pielikums)).
	6. Pretendenti piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
	7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma, Elektronisko dokumentu likuma, kā arī un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnijā noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām prasībām”.
	8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
	9. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
	10. Piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs iesniegt par iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.
	11. Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas pretendentiem ir radušies sakarā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
2. **Informācijas apmaiņa**
	1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski.
	2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un tehnisko vai finanšu piedāvājumu, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
	3. Ieinteresētie piegādātāji var saņemt Konkursa dokumentus un ar tiem iepazīties Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv, sadaļā “Iepirkumi un izsoles” un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier>.
	4. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par konkursa nolikumu un 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kurš pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam, šī informācija tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un Pasūtītāja interneta vietnē [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).
	5. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Ne vēlāk kā vienu dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par grozījumiem tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un Pasūtītāja interneta vietnē [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

**III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

1. Piegādes priekšmets un apjoms
	1. **Iepirkuma priekšmets** ir jauna (iepriekš nereģistrēta un nelietota) auto evakuatora (turpmāk – Transportlīdzeklis) piegāde un apkope, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (3.pielikums).
	2. **Piegādes termiņi un kārtība** – Transportlīdzeklis jāpiegādā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
	3. **Piegādes vieta** – Vestienas iela 35, Rīga.
	4. Garantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas.

**IV LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA**

1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 5.pielikums un kalpos par pamatu iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju
2. Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma procedūras uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar nolikumā, tā pielikumos un iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.
3. Norēķini starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek veikti saskaņā ar iepirkuma līguma (projekts nolikuma pielikumā Nr.5) 3.punktā noteikto kārtību.
4. Līguma izpildes vieta – Rīga.

**V PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS**

1. **Pretendentu izslēgšanas noteikumi**
	1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
	2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
	3. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.
	4. Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumu procedūrā, ja tiek konstatēti 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulas 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 1.panta 23.punktā iekļautajā 5.k panta 1.punktā noteiktie gadījumi.
2. **Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiāli stāvokli**
	1. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo **pozitīvs pašu kapitāls**. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk un kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, finanšu un saimnieciskās darbības rādītāju atbilstību nolikuma šim punktam nosaka, pamatojoties uz pretendenta finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu.

Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 16.1.punkta prasībām.

* 1. Apliecinot atbilstību 16.1.punkta prasībām, pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām spējām kandidāts balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
1. **Prasības profesionālās darbības veikšanai**
	1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	2. Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt Konkursa priekšmetā ietilpstošo pakalpojumu izpildei apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *eiro*, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanai, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo (pakalpojumu) veidi, šo darbu apjoms (vērtība naudas izteiksmē *eiro*), un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.
2. **Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām**
	1. Pretendentam ir tiesības kā ražotāja autorizētam pārstāvim vai ražotāja autorizētā pārstāvja pilnvarotai personai pārdot piedāvājumā norādītā ražotāja transportlīdzekli un veikt tā garantijas apkalpošanu.
	2. Pretendentam iepriekšējos 5 (piecos) gados ir pieredze vismaz viena jauna auto evakuatora piegādē vai līdzvērtīga transportlīdzekļa piegādē (par līdzvērtīgu tiks uzskatīts lielas noslodzes specializētais autotransporta līdzeklis N2 vai N3 kategorija).
	3. Ja pretendents (arī apvienība), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai vienošanai par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Ja šajā punktā minētā persona ir ārvalstu persona, tai ir jābūt reģistrētai atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

**V PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE**

**(ATLASES DOKUMENTI)**

1. Lai Pasūtītājs izvērtētu pretendentu un pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma

IV sadaļā paredzētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

* 1. ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datubāzes, kas apliecina atbilstību nolikuma 13.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 17.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;
	2. ja pretendents ir apvienība – apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, kurā ir norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu (piegāžu) daļa procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas un šo darbu raksturojums. Gadījumā, ja vismaz viena apvienības dalībnieka finanšu rādītāji neatbilst nolikuma 17.2.punkta prasībām, vienošanās jānorāda apvienības dalībnieks (-i), kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi;
	3. pretendenta apliecinājums par atbilstību nolikuma 17.1.punkta prasībām un pretendenta apstiprinātā gada pārskata par pēdējo noslēgto finanšu gadu sastāvdaļas – bilance un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz kandidātu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību), kopijas. Gadījuma, ja pretendents dibināts vēlāk – pēdējā apstiprināta gada pārskata sastāvdaļu – bilances, un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas vai, ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi neviens gada pārskats nav apstiprināts, tad ir jāiesniedz aktuālais finanšu un saimnieciskās darbības pārskats, kuru pārbaudījis zvērināts revidents, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam un no kura pasūtītājam ir iespējams pārliecināties par pretendenta atbilstību nolikuma 17.1. punkta prasībām.
	4. ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi jāiesniedz 18.3.punktā norādītā informācija;
	5. atbilstoši nolikuma 18.1.punkta prasībai jāiesniedz piedāvātā transportlīdzekļa ražotāja pilnvara, līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības kā ražotāja autorizētam pārstāvim vai ražotāja autorizētā pārstāvja pilnvarotai personai pārdot piedāvājumā norādītā ražotāja transportlīdzekļus un veikt to garantijas apkalpošanu (par pietiekamu tiks uzskatīta arī noslēgtā līguma pirmās un beidzamās lapas (t.i., vismaz tās līguma lapas, kurās ir redzams līguma nosaukums, līguma priekšmets un līguma puses ar parakstiem) apstiprinātas kopijas);
	6. Informācija par pretendenta pieredzi piegādē atbilstoši nolikuma 18.2. punktam, Pretendents iesniedz pēc šādas tabulas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Līguma priekšmets un līguma summa | Līguma izpildes gads | Pasūtītājs | Pasūtītāja atbildīgā persona, amats, telefons |
| 1 |  |  |  |  |

* 1. nolikuma 17.2.punktā minētās vienošanās kopija, ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *eiro*, pievienojot informāciju par apakšuzņēmēja paraksta tiesīgajām amatpersonām. Ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 17.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību 17.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē. Ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir arī pretendenta apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami pasūtītāja noslēgtā pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumu sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk nolikuma tekstā – apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), šajā punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz arī attiecībā uz apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro.

 Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, jāņem vērā, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumusniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

* 1. dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 7.1.punktā paredzētajā apmērā un kārtībā;
	2. pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām;
	3. Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem jāiesniedz visa nolikuma 19.1., 19.8.punktā paredzētā informācija. Savukārt, nolikuma 19.3., 19.4., 19.5. un 19.6.punktā paredzēto informāciju var iesniegt viens vai vairāki no apvienības dalībniekiem atbilstoši šajos punktos noteiktajām prasībām, savukārt, 19.2., 19.7.punktā paredzēto informāciju (vai apliecinājumu) apvienības dalībnieki iesniedz kopā.
	4. Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (nolikuma IV sadaļa) Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: [espd.eis.gov.lv](http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv). Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
	5. Nolikuma 15.1. un 15.2.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esību iepirkuma komisija pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar [Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums) [48.](https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums#p48) panta nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi netiek pārbaudīti pretendenta norādītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē un apakšuzņēmējiem.
	6. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, ja tas atbilst nolikuma 15.1.punktā norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ja tā atbilst nolikuma 15.1.punktu izslēgšanas nosacījumiem. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā.
	7. Ja uz pretendentu, apvienības biedru, ja pretendents ir apvienība, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai uz personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz pretendenta patieso labuma guvēju ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajam.

**VI PIEDĀVĀJUMS**

1. Piedāvājumu veido:
	1. Finanšu piedāvājums, kas sagatavojams saskaņā ar nolikumā 4.pielikumā pievienoto formu
	2. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavojams saskaņā ar nolikumā, 3.pielikumā pievienoto formu. Kopā ar tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz transportlīdzekļa garantijas noteikumus, kuriem jāatbilst iepirkuma dokumentācijā, t.sk. tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un apkopju grafiks garantijas laikam, iekļaujot arī visus apkopēm nepieciešamos materiālus.
2. Attiecībā uz finanšu piedāvājumasagatavošanu pretendentam jāņem vērā, ka izmaksās jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un pārējās izmaksas, kuras ir nepieciešamas un saistošas pretendentam, izņemot pievienotās vērtības nodokli, lai nodrošinātu iepirkuma izpildi. Visām izmaksām jābūt norādītām eiro*,* ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Vienību cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā paredzētas Līguma projektā paredzētajā kārtībā.
3. Attiecībā uz finanšu piedāvājum un tehniskā piedāvājuma sagatavošanu pretendentam jāņem vērā, ka apkopes atbilstoši ražotāja prasībām jāveic bez maksas visā garantijas laikā.

**VII PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA**

1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija bez pretendentu klātbūtnes veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu daļu atbilstības pārbaudi.
2. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.
3. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.
4. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, visiem piedāvājumiem pirms tam pārbaudot aritmētisko kļūdu neesamību (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena).
5. Iepirkuma komisija pārbauda vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi un nepieciešamības gadījumā pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.pantu.
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir **saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums**. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma, izvērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritērijs** | **Maksimālais punktu skaits** | **Kritērija vērtēšanai izvirzītās prasības un aprēķina metodika** |
| 1. **Jauna auto evakuatora cena**
 | **95** | Pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu (EUR bez PVN ) tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 95 punktiem.Punkti pārējo pretendentu piedāvājumiem tiek aprēķināti pēc šādas formulas:**A= A min./A pret x 95**, kur:**A** – vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits;**A min.** – zemākā piedāvātā cena par jaunu auto evakuatoru (EUR bez PVN) atbilstošs tehniskajai specifikācijai;**A pret.** – vērtējamā pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN). |
| 1. **CO2 emisija g/km**
 | **5** | Pretendenta piedāvājums ar zemāko rādītāju tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 5 punktiem.Punkti pārējo pretendentu piedāvājumiem tiek aprēķināti pēc šādas formulas:**B= B min./B pret x 5**, kur:**B** – vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits;**B min.** – zemākā piedāvātais rādījums par CO2 emisiju g/km;**B pret.** – vērtējamā pretendenta CO2 emisija g/km (Nolikuma 3.pielikuma “Tehniskās specifikācija un Tehniskā piedāvājuma forma” 1.4.pozīcija). |
| **Kopā (A+B)** | **100** |  |

1. Piešķiramo kopējo punktu skaitu aprēķina pēc šādas formulas:

**A + B**

1. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko galīgo skaitlisko vērtējumu (punktu skaitu) un kurš atbilst visām nolikuma prasībām. Punktu skaitu nosaka ar divām zīmēm aiz komata.
2. Ja ir iesniegti divi vai vairāki piedāvājumi ar vienādu visaugstāko skaitlisko vērtējumu (punktu skaitu), priekšroka tiks dota Pretendentam, kuram izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs zemākā cena. Ja, tomēr, iepriekšējā teikumā minētajā kritērijā divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši vienādu zemāko cenu, iepirkuma komisija izvēlas to pretendentu, kurš ir veicis lielākus nodokļu maksājumus valsts kopbudžetā pēdējā gadā, par kuru likumā noteiktajā kārtībā ir iesniegts gada pārskats.
3. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkumu līguma slēgšanu vai pieņem lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 4.nodaļā minētajos gadījumos.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti piecu darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu Konkursā, informāciju nosūtot pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.

**VIII IEPIRKUMA LĪGUMS, TĀ SAGATAVOŠANAS**

**UN NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA**

1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikuma 5.pielikumā.
2. Iepirkumu komisijas lēmums un paziņojums par Konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata.
3. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija **vai** jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.
4. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā norādītajā termiņā, kurš tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti informēti par Konkursa rezultātiem, Iepirkumu uzraudzības birojs nesaņem pretendentu iesniegumus par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, Pasūtītājs var slēgt līgumu ar izraudzīto pretendentu – Konkursa uzvarētāju.
5. Iepirkuma līgums ar Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts pēc uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas no Pasūtītāja. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas no Pasūtītāja (līguma neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumus), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība). Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7. Ja noteiktajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt līgumu, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem.
8. Līgums satur visas vienošanās starp Pasūtītāju un izvēlēto Konkursa uzvarētāju, atbilstoši nolikumā paredzētajam līguma projektam.
9. Līgumā starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju var paredzēt atsevišķu līgumu noteikumu maiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības un principus, ja tam piekrīt abas puses.

**IX IEPIRKUMU KOMISIJA**

1. Iepirkuma komisija ir tiesīga:
	1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās Konkursā, rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai (tajā skaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt atsevišķu darbu veidu izvērstu kalkulāciju, lai noteiktu, vai šo darbu veidu izmaksās iekļautas visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba izpildi saistītās izmaksas);
	2. veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un informēt par kļūdu labojumu. Aritmētisko kļūdu labojumi tiek veikti izejot no fakta, ka piedāvājumā pareizi ir norādīta katras vienības cena;
	3. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu;
	4. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju tiesībām;
	5. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis šim nolikumam atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
	6. lemt par Konkursa termiņu pagarināšanu;
	7. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt Konkursu;
	8. noteikt Konkursa uzvarētāju;
	9. citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.
2. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
	1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar Konkursa nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus;
	2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par nolikuma saturu un pieņemtajiem lēmumiem;
	3. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

**X PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

1. Katram pretendentam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un iepirkuma komisijai sniegt paskaidrojumus par Konkursa nolikumu, pieprasīt izsniegt iepirkuma komisijas sēdes protokola, kurā atspoguļoti iepirkuma komisijas pieņemtie lēmumi, kopiju, pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
2. Katrs pretendents, līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, piekrīt visiem Konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus Konkursa nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei.

**PIELIKUMI**

1. pielikums – Garantijas vēstule (paraugs);

2. pielikums – Pieteikuma veidlapa;

3.pielikums – Tehniskā specifikācija un Tehniskā piedāvājuma forma latviešu un angļu valodā (tehniskā specifikācija precizēta 23.07.2024.)*;*

4.pielikums – Finanšu piedāvājums;

5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

RP SIA “Rīgas satiksme”

Iepirkumu juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

/elektroniski parakstīts/ K.Meiberga

1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”
identifikācijas Nr. RS/2024/36

**Garantijas paraugs**

Vieta, datums

Ievērojot to, ka **pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā “Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”, identifikācijas Nr. RS/2024/36 (turpmāk – Piedāvājums),

**garantijas devējs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – Garantijas devējs) sniedz garantiju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *eiro* **(summa cipariem un vārdiem)** apmērā.

Garantijas devējs apņemas samaksāt augstāk norādīto naudas summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no pasūtītāja **RP SIA “Rīgas satiksme”** (turpmāk – Pasūtītājs) saņemšanas, šādos gadījumos:

1. ja Pretendents Piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc Piedāvājumu;
2. ja Pretendents, kļūstot par atklāta konkursa uzvarētāju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un Pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību. Visus izdevumus, kas saistīti ar garantijas izsniegšanu un samaksu, Pasūtītājam sedz Pretendents.

Saskaņā ar šo garantiju Garantijas devējam ir pienākums, iestājoties iepriekš minētajiem gadījumiem, samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas), tādu summu, kādu Pasūtītājs pieprasa, taču nepārsniedzot augstāk norādīto pilno garantijas summu. Savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, kurš no augstāk minētajiem gadījumiem ir iestājies.

Garantijas devēja saistības ir negrozāmas un bezierunu, nekādas darbības vai nosacījumi nevar ietekmēt garantijas spēkā esamību.

Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā – 6 (sešus) mēnešus, sākot no atklāta konkursa nolikuma 6.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
2. līdz iepirkumu līgumu noslēgšanai.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums.

Visus strīdus saistībā ar šo garantiju izskata Latvijas Republikas tiesas.

Garantija ir sagatavota 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji:

1. Garantijas devējs (1 eksemplārs);
2. RP SIA “Rīgas satiksme” (1 eksemplārs).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Garantijas devēja vārdā

 2.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”
identifikācijas Nr. RS/2024/36

**PIETEIKUMA IESNIEGŠANAI IETEICAMĀ FORMA***(uz pretendenta veidlapas)*

**Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā**

“Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”

identifikācijas Nr. RS/2024/36

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Faktiskā adrese** |  |
| **Bankas rekvizīti** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr. / Fakss** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

1. **PIETEIKUMS**

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu un apliecinām savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā **6 (sešus) mēnešus**, skaitot no datuma, kas atklāta konkursa nolikumā ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Ar šo apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”.*

*Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst. Pretendenta dalībnieks SIA “xxx” – neatbilst.)*

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - [[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informējam, ka persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2)

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvniecības tiesībām vai tā pilnvarotā persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”
identifikācijas Nr. RS/2024/36

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN**

**TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tehniskā specifikācija / Prasības** | **Tehniskais piedāvājums**  |
|  | **Marka** |  |
|  | **Modelis** |  |
|  | **Izlaiduma gads (jauns, nelietots ne vecāks kā 2024.gada izlaidums)** |  |
|  | **Daudzums** |
|  | Viens jauns automobilis - evakuators |   |
|  | **Ražotājs** |
|  | Evakuatora/ šasijas izcelsmes valsts |   |
|  | Buksēšanas dakša ražotājs marka modelis |   |
|  | Buksēšanas dakša izcelsmes valsts |   |
|  | Vinču ražotājs marka modelis |   |
|  | Vinču izcelsmes valsts |   |
| **1** | **Dzinējs** |
| 1.1 | Dīzeļdzinējs |   |
| 1.2 | Dzinēja nominālā jauda ne mazāka kā 368 kW (500 hp) |   |
| 1.3 | Ne zemāks kā EURO 6 izmešu standarts |   |
| 1.4 | Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas pilsētas ciklam, g/km |  |
| **2** | **Gabarītu izmēri** |
| 2.1 | Platums (bez spoguļiem): ne vairāk kā 2,5 m |   |
| 2.2 | Augstums ne vairāk kā 4 m (ieskaitot novietoto aprīkojumu uz automobiļa jumta) |   |
| 2.3 | Garenbāze ne vairāk kā 12 m (ieskaitot izvietoto aprīkojumu) |   |
| 2.4 | Sastāva kopējā masas (GCW) ne mazāk kā 72 tn  |   |
| **3** | **Barošanas sistēma** |
| 3.1 | Degvielas tvertnes tilpums ne mazāk kā 200 l (jānorāda cik litri ) |   |
| 3.2 | Degvielas filtrs: apsildāms |   |
| 3.3 | Degvielas filtrs ar separatoru |   |
| 3.4 | Aizslēdzams degvielas uzpildes vāciņš |   |
| 3.5 | Ad Blue tvertnes tilpums ne mazāka kā 70 l  |   |
| 3.6 | Ad Blue tvertne aprīkota ar apsildes sistēmu |   |
| 3.7 | Akumulatori 2 gabali ar jauda ne mazāku kā 210 Ah |   |
| **4** | **Transmisija** |
| 4.1 | Mehāniskā ātrumkārba ar automatizētu vadību (pārnesumu skaits ne mazāk kā - 16) |   |
| 4.2 | Maksimālais ātrums ne mazāk kā 95km/h |   |
| **5** | **Šasija un ritošā daļa** |
| 5.1 | Riteņu formula 8x4 |   |
| 5.2 | Asu skaits 4 |   |
| 5.3 | 8x4 ar diferenciāla bloķēšanu, 3., 4. ass bloķētāju, pilnīga bloķēšana un 3., 4., ass kopā. Kabīnē jābūt signāllampai, kas parāda kad bloķētājs ir ieslēgts. Ar iespēju ieslēgt bloķētāju, kad mašīna atrodas kustībā (Kustības ātrums līdz 30 km/stundā) |   |
| 5.4 | Ražotāja noteiktais riepu izmērs |   |
| 5.5 | Diska bremzes ar nodiluma indikatoru |   |
| 5.6 | Balstiekārta atspere/atspere vai pneimo/pneimo (slodze uz ass: 1. - 9 tn, 2. - 9 tn, 3. - 13 tn, 4. - 13 tn) |   |
| 5.7 | Transportlīdzeklim un tā sastāvam jānodrošina 12 bar gaisa darba spiediens |  |
| **6** | **Kabīne un iekšējais aprīkojums** |
| 6.1 | Sēdvietu skaits ne mazāk kā 3 gab. |  |
| 6.2 | Kabīnes piekare: pneimatiska |   |
| 6.3 | Informācijas panelis ar visu nepieciešamo aprīkojumu, kas pielāgots vadītāja ergonomiskam darbam (borta dators) |   |
| 6.4 | Elektriski darbināmi un apsildāmi ārējie spoguļi vai digitālo spoguļkameru sistēma |   |
| 6.5 | Labais un kreisais platleņķa spogulis digitālo spoguļkameru sistēma |   |
| 6.6 | Apmales spogulis |   |
| 6.7 | Priekšējais spogulis |   |
| 6.8 | Ja evakuators ir aprīkots ar sānu spoguļiem, tad spoguļiem ir jābūt atlokāmiem un aprīkotiem ar sānu skatu kamerām (kameras ieslēdzas- ieslēdzot atpakaļgaitu) kameras savienotas ar displeju. |  |
| 6.9 | Kabīnes sānos izvietoti papildus lukturi katrā pusē, kas nodrošina papildus redzamību atpakaļgaitas manevra izpildes laikā (ieslēdzas- ieslēdzot atpakaļgaitu) |   |
| 6.10 | Elektriski darbināmi logu pacēlāji |   |
| 6.11 | Vadītāja sēdeklis: Apsildāms ar pneimatisku balstiekārtu ar rokas balstu |   |
| 6.12 | Gaisa kondicionētājs vai klimata kontrole |   |
| 6.13 | Autonomā kabīnes apsilde |   |
| 6.14 | Lietus sensors  |   |
| 6.15 | Kabīne aprīkota ar stereosistēmu |   |
| 6.16 | Savienojamību ar Android Auto un Apple CarPlay |   |
| 6.17 | Vismaz 2 gab. panelī iebūvētas, ērti lietojamas, standarta 12V elektroligzdas (piepīpētājs) un 2 USB iebūvētas ligzdas |   |
| 6.18 | Barota datora interfeiss latviešu vai angļu valodā |  |
| 6.19 | Centrālā atslēga ar tālvadības pulti |   |
| 6.20 | Elektronisks imobilaizers |   |
| 6.21 | Gumijas grīdas paklāji visām sēdvietām |   |
| 6.22 | Virsbūves krāsa atbilstoši operatīvajam transportam |   |
| 6.23 | Vispārējais kabīnes apgaismojums un pasažieru regulējams visos virzienos ar lokanu kātu. Apgaismojums jānodrošina LED tehnoloģijā |   |
| 6.24 | Kabīnes grīda ar mitrumizturīgu, nodilumizturīgu, neslīdošu un korozijizturīgu virsmas segumu. Ar aizsardzību pret mitruma iekļūšanu zem seguma.  |   |
| **7** | **Automašīnas papildaprīkojums** |
| 7.1 | Pilna izmēra rezerves ritenis un instrumentu komplekts riteņa maiņai, nostiprināts uz transportlīdzekļa |   |
| 7.2 | Brīdinājuma trīsstūris |   |
| 7.3 | Pirmās palīdzības aptieciņa |   |
| 7.4 | Ugunsdzēšamais aparāti 2 gab. - 6 kg. Dzēšanas klase, ne zemāka par 43A/233B. CE marķējums |   |
| 7.5 | Ķīļi zem riteņiem 2 gab. |   |
| 7.6 | Hidrauliskais domkrats riteņu maiņai |   |
| 7.7 | EBS (elektroniskā bremžu sistēma) |   |
| 7.8 | AEBS (aktīvā ārkārtas bremzēšanas sistēma) |   |
| 7.9 | Atpakaļgaitas skata kamera ar displeju novietotu kabīnē |   |
| 7.10 | Darba zonas kameras vismaz 2 (divas) ar ierakstīšanas funkciju – Novietojumu saskaņot ar pasūtītāju |  |
| 7.11 | Darba zonas kameras ieslēdzas automātiski vienlaicīgi ar aizdedzes ieslēgšanu |  |
| 7.12 | Jānodrošina darba zonas kameru ierakstu saglabāšanu 10 dienu intervālā (Full HD kvalitātē) Jāparedz iespēja sistēmai pieslēgt portatīvo datoru, lai varētu lejupielādēt ierakstus no ieraksta glabāšanas sistēmas. Ierakstu glabāšanas sistēmu izvietot transportlīdzekļa kabīnē. |  |
| 7.13 | Darba zonas kameru ieraksti tiek attēloti uz atsevišķa displeja |  |
| 7.14 | Priekšējiem gaismas lukturiem jābūt aizsargātiem ar speciāliem restes aizsargiem vēlams (melnā krāsā) |   |
| 7.15 | Pastiprinātas izturības vai metāla priekšējais buferis |  |
| 7.16 | Visiem mehānismiem (t.sk. automobiļa dzinējam) un iekārtām jādarbojas temperatūras diapazonā no -30ºC līdz +40ºC  |   |
| 7.17 | Papildus apgaismošanas LED ierīces uzstādītas virsbūves kreisajā labajā un aizmugurējā daļā visā garumā, lai nodrošinātu darba joslas brīdinājuma perimetra apgaismošanu apkārt automobilim - sarkanās zonas apgaismojums |   |
| 7.18 | Aprīkojumam jābūt izvietotam atbilstoši automobiļa izsvarojumam un drošām ekspluatācijas prasībām |   |
| 7.19 | Sintētiskās stropes celšanai kopā 10 gab. ar cilpām galos ar sekojošiem izmēriem un kravnesību:* 4 m – vismaz 5 tn x 2 gab.
* 1 m - vismaz 10 tn x 2 gab.
* 4 m – vismaz 10 tn x 2 gab.
* 6 m – vismaz 10 tn x 2 gab.
* 6 m – vismaz 28 tn x 1 gab.
 |    |
| 7.20 | Sintētiskās stropes vilkšanai kopā 4 gab.* 10 m – vismaz 30 tn x 2 gab.
* 15 m – vismaz 30 tn x 2 gab.
 |   |
| 7.21 | Sintētiska materiāla tauva 1 gab., garums ne mazāks par 6m. Pārraušanas spēks vismaz 56 tn. |  |
| 7.22 | Notikuma vietas norobežojuma balsts/konuss - 4 gab. Saliekams (teleskopisks) konuss ar atstarojošām joslām un integrētām LED gaismām. Kā strāvas avots tiek izmantotas baterijas vai akumulatori. (baterijas un nepieciešamās instalācijas un elektrovadu komponentes komplektā). PVC vai cita izturīga materiāla soma/maisiņš konusa uzglabāšanai. Konusa pamatkrāsa – oranža. Piemērots lietošanai dažādos laika apstākļos. Svars 1,5 kg – 3 kg. Konusa augstums darbā stāvoklī 60 – 70 cm. |   |
| 7.23 | Masts ar papildu darba gaismām, grozāms, pneimatiski paceļams no tālvadības pults |  |
| **8** | **Papildus aprīkojums glābšanas darbiem** |  |
| 8.1 | Instrumentu un palīgmateriālu novietnes izvietotas abās evakuatora pusēs ar atveramām vērtnēm, novietnēm jābūt aprīkotām ar LED apgaismojumu – Novietņu un vērtņu skaitu saskaņot ar pasūtītāju |  |
| 8.2 | Durvju vērtnēm jāfiksējas ar hidrauliskiem amortizatoriem |  |
| 8.3 | Visām durvju vērtnēm jābūt slēdzamām |  |
| 8.4 | Veseris vismaz 10 kg nostiprināts uz durvju vērtnes |  |
| 8.5 | 2 gab .x 20 litru absorbenta uzglabāšanas tvertnes |  |
| 8.6 | Saliekamas trepes ne vairāk kā 1m garas saliktā veidās ar kopējo garumu ne mazāk kā 3 m izliktā veidā nostiprinātas uz durvju vērtnes |  |
| 8.7 | 1 gab. liekšķerlāpsta, 1 gab. birste, nospirinātas uz durvju vērtnes |  |
| 8.9 | Domkrati 2 gab ar celtspēju vismaz 22 tn 2 pakāpju darbināmi no sāna |  |
| 8.10 | Instrumentu glabātuvēm un plauktiem jābūt pastiprinātiem ar dūralumīnija plāksnēm |  |
| 8.11 | Spirāļšļūtenes 2 gb DN7.6, Ø12x8, ne mazāk kā 4500 mm garas ar ātrajiem savienojumiem CEJN abos galos |  |
| 8.12 | Ūdens tvertne vismaz 12 litru roku mazgāšanai nostiprināta uz durvju vērtnes |  |
| 8.13 | Šķidro ziepju trauks nostiprināts uz durvju vērtnes |  |
| 8.14 | Papīra dvieļu stiprinājums |  |
| 8.15 | Dublējošs apgaismojuma bloks uzstādāms transportējamā transportlīdzekļa aizmugurē – saskaņot ar pasūtītāju |  |
| 8.16 | Nodalījums akumulatoru rokas instrumentu novietošanai |  |
| 8.17 | Atvilktņu sistēma atslēgu un instrumentu ērtai novietošanai |  |
| 8.18 | Skrūvspīles ne mazākas kā 150 mm ar laktu svars 10-15 kg  |  |
| 8.19 | Gaisa spilvens auto pacelšanai ar izmēriem ne mazākiem 0.9x0.9m un celtspēju ne mazāku kā 40 tn |  |
| 8.20 | Visam aprīkojumam jābūt nostiprinātam, tam paredzētajās vietās |  |
| 9 | **Operatīvā transportlīdzekļa aprīkojums** |  |
| 9.1 | Zila zema profila plafonveida LED bākuguns uz kabīnes jumta ar regulējamiem režīmiem ne mazāk kā 1200mm gara |  |
| 9.2 | Zili LED lukturi priekšā pamatlukturu līmenī 2-gab |  |
| 9.3 | Zili LED lukturi priekšā novietoti uz priekšējās restes 2-gab |  |
| 9.4 | Zili LED lukturi novietoti aizmugurē 4-gab - novietojumu saskaņot |  |
| 9.5 | Zili LED lukturi sānos katrā automašīnas pusē 2, kopā 4-gab-novietojumu saskaņot ar pasūtītāju |  |
| 9.6 | Sirēna vismaz 100W |  |
| **10** | **Vinčas** |
| 10.1 | Automašīna aprīkota ar 3 vinčām: |   |
| 10.2 | 1.vinča novietota automobiļa priekšējā daļā. Stacionāri uzstādīta, minimālā vilktspēja ne mazāk kā 9 tn, aprīkotu ar trosi ne īsāku par 55 mVinča iebūvēta speciālā aizsargkastē. Vadāma ar atsevišķu tālvadības pulti (bezvadu) |   |
| 10.3 | 2. vinča novietota automobiļa speciālajā virsbūvē aizmugurē , stacionāri uzstādīta, minimālā vilktspēja ne mazāk kā 20,5 tn aprīkota ar trosi ne īsāku par 55 m - novietojumu saskaņot ar pasūtītāju. Vadāma ar atsevišķu tālvadības pulti (bezvadu) |   |
| 10.4 | 3. vinča novietota automobiļa speciālajā virsbūvē. Stacionāri uzstādīta, minimālā vilktspēja ne mazāk kā 30 tn ne īsāku par 55 m trosi. Vadāma ar atsevišķu tālvadības pulti (bezvadu). Aprīkota ar aizsardzību pret pārslodzi un pārkaršanu. Novietojumu saskaņot ar pasūtītāju |   |
| 10.5 | Strēles vadības blokam jābūt aprīkotam ar displeju kurā redzamas veicamo darbu process |  |
| 10.6 | Visas vinčas sertificētas |  |
| 10.7 | Ķēdes kopā 6 gab. ar šādiem parametriem* 2 gab. -1.5 m ar darba slodzi 3.15 tn
* 2 gab.- 2 m ar darba slodzi 5.3 tn
* 2 gab.- 2 m ar darba slodzi 8 tn
 |  |
| 10.8 | Tērauda trose vilkšanai ne īsāku kā 2 m – un vilktspēju ne mazāk kā 8 tn |  |
| 10.9 | Šeikeļa savienojumi stropēm un ķēdēm 10 gab.* 2 gab. x ne mazāk kā 3 tn
* 2 gab. x ne mazāk kā 5 tn
* 2 gab. x ne mazāk kā 10 tn
* 2 gab. x ne mazāk kā 15 tn
* 2 agb. x ne mazāk kā 20 tn
 |  |
| 10.10 | Vinčas rullis (veltnis) 1 gab. |  |
| 10.11 | Trīšu sistēma ar 2 blokiem vilkšanas jaudas paaugstināšanai (savienojama kopējā sistēmā) un atbilstošu āķi komplektā |  |
| 10.12 | Vinčas stūra rullis (trīsis) 2 gab. |  |
| **11** | **Sakabe** |
| 11.1 | Rockinger (40 mm) tipa sakabes ierīce novietota automobiļa aizmugurē zem strēles paredzēta vismaz 22 tn vilkšanai - sakabei jābūt noņemamai |   |
| 11.2 | Papildus sakabes ierīce paredzēta vilkšanai ar cieto sakabi, novietota uz strēles vai buksēšanas dakšas viegli noņemama – novietojumu saskaņot ar pasūtītāju |  |
| 11.3 | Atbilstošu elektrokomunikāciju norādīto piekabju un autobusu elektroinstalācijas pievienošanai kreisā un labā puse (kontaktligzdas: apaļa, 15 kontakti, 24 V (ISO 12098 (vai ekvivalents)) ar pāreju uz 2x7 kontakti (ISO 1185 un 3731(vai ekvivalents standarts)); apaļa, 13 kontakti, 12V (ISO 11446 (vai ekvivalents standarts)); apaļa, 7 kontakti, 12 V (ISO 1724(vai ekvivalents standarts))) |   |
| 11.4 | Komplektā cietā sakabe ar vilces spēku ne mazāku kā 22 tn ar cilpām 40 mm diametrā |   |
| 11.5 | Pneimo izvadi labajā pusē |   |
| 11.6 | Transportlīdzekļa aizmugurē labajā pusē uzstādīta spole ar gaisa spiedienvadu, garums ne mazāk kā 20 m ar izvadu virsbūves aizmugurē |   |
| 11.7 | Paredzēta novietne priekš cietās sakabes novietošanas |   |
| 11.8 | Uzstādāma sakabe vieglās automašīnas piekabes vilkšanai |  |
| 11.9 | 12v un 24v 2 gab. NATO ligzdas paredzētas transportlīdzekļu startēšanai – novietojumu saskaņot ar pasūtītāju |  |
| 11.11 | Komplektā startēšanas vadi 24v NATO ar startēšanas spailēm garumus ne mazāks kā 1.5 m |  |
| 11.12 | Komplektā 3 gabali startēšanas vadi 24v NATO ar startēšanas spailēm ar garumu ne īsāki kā 15 m ar 4 savienojumiem |  |
| 11.13 | Pārnēsājami sedli piekabes vilkšanai |  |
| **12** | **Buksēšanas dakša** |  |
| 12.1 | Pacelšanas statīvu komplekts transportējamā transportlīdzekļa priekšējai asij (tsk. autobusiem, trolejbusiem) |   |
| 12.2 | Hidrauliskais pagarinājums buksēšanas dakšai |  |
| 12.3 | Trīs sekciju buksēšanas dakša |  |
| 12.4 | Dubultā vadība (no mašīnas un no pults) |   |
| 12.5 | Buksēšanas dakšas celtspēja ne mazāk kā 24 tn buksējot uz ass |  |
| 12.6 | Buksēšanas dakša hidrauliski nolaižama |  |
| 12.7 | Dakšas transportlīdzekļu pacelšanai aiz priekšējā tilta (10gb) - dakšu veidu saskaņot ar pasūtītāju |  |
| 12.8 | Celtspēja ne mazāk kā 8 tn buksējot uz riteņiem |  |
| **13** | **Atbalsta ķepas (stabilizatori)** |
| 13.1 | 2 gab. atbalsta ķepas novietotas automašīnas aizmugurē |   |
| 13.2 | Atbalsta ķepām jānodrošina evakuatora darbu uz nelīdzenām virsmām |   |
| 13.3 | Ar iespēju izbīdīt katru atbalstu neatkarīgi (pilnīgi vai daļēji) |   |
| 13.4 | Paliktņu komplekts zem atbalstiem |   |
| 13.5 | Dubultā vadība (no mašīnas un no pults), vadība no automašīnas novietota automašīnas labajā pusē |   |
| **14** | **Standarti, kuriem precei jāatbilst** |
| 14.1 | LVS 63:2021 “Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums” |  |
| 14.2 | Ministru kabineta 30.05.2017 noteikumi Nr. 295 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” |  |
| **15** | **Apmācība** |
| 15.1 | Apmācības vieta un laiks saskaņojams atsevišķi |   |
| 15.2 | Visa automobiļa un uzstādīto iekārtu lietošanas apmācība 10-20 apmācāmie - apmācības vieta un laiks saskaņojams |   |
| 15.3 | Aprīkojuma detalizēta lietošanas instrukcija un rezerves daļu saraksts/katalogs un lietošanas instrukcija papīra un elektroniskā formātā |   |
| 15.4 | Elektroshēmas bākugunīm, speciālās virsbūves elektroshēmas - papīra un elektroniskā formātā |   |
| 15.5 | Automobiļa tehnisko apkopju un veicamo darbu uzskaitījumu saraksts - eļļošanas diagrammas papīra un elektroniskā formātā |   |
| **16** | **Ražošanas saskaņošanas etapi** |
| 16.1 | Elektroniskā veidā, izskata automobiļa šasijas, kabīnes un speciālās virsbūves skices un tehniskos risinājumus |   |
| 16.2 | Tehniskās specifikācijas atbilstības pārbaude ražošanas starpposmos |  |
| 16.3 | Uzbūvēta un pilnībā nokomplektētā automobiļa pirms pieņemšana pie ražotāja |  |
| **17** | **Garantija** |
| 17.1 | Buksēšanas dakšas garantija ne mazāk kā 24 mēneši |   |
| 17.2 | Aprīkojuma garantija ne mazāka kā 24 mēneši |   |
| 17.3 | Visām konstrukcijām, uz kurām iespējama korozijas veidošanās, jābūt apstrādātām ar pretkorozijas aizsargpārklājumu.  |  |
| 17.4 | Evakuatora/ šasijas garantija ne mazāk kā 24 mēneši vai 250 000 km |   |
| 17.5 | Krāsojumam un caurrūsēšanai garantija vismaz 5 gadi |   |
| **18** | **Tehniskais stāvoklis** |
| 18.1 | Piegādāta pilnā komplektācijā, darba kārtībā |   |
| 18.2 | Izsniegti 2 (divi) automobiļa atslēgu komplekts |   |
| 18.3 | Piegādātājam jāreģistrē automobilis Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz pasūtītāja vārda atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem  |   |
| 18.4 | Oficiālā automobiļa ražotāja servisa iespējas Latvijas Republikā, garantijas laikā tehniskās apkopes un nepieciešamos garantijas remontdarbus veic piegādātājs Rīgā vai ne tālāk kā 20 km no Rīgas administratīvās teritorijas robežās  |   |
| 18.5 | Detalizēta visa automobiļa ekspluatācijas un apkopju instrukcija latviešu un angļu valodās, t.sk. papildinātu ar zīmējumiem par katru darba veidu un nepieciešamajām darbībām, zīmējumiem jābūt izvietotiem atbilstoši tekstam, detaļu katalogs ar izgatavotāja kodiem, nepieciešamo detaļu pasūtīšanai un to nomaiņai. Papīra formātā un elektroniski "pdf" vai "doc" formātā, kas saglabāts pārnēsājamā datu nesējā, piemēram, USB. |   |
| 18.6 | Piegādes laiks līdz 18 mēnešiem |   |
| 18.7 | Piegādes un saņemšanas vieta – Vestienas iela 35, Rīga  |   |
| 18.8 | Jānodrošina (evakuatora/šasijas, buksēšanas dakšas un aprīkojuma) garantijas remonts un apkope garantijas periodā (plānotais nobraukums gadā 40 000 km ) |   |

*Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 23.07.2024.*

Annex No.3

to the open procurement regulation

“Supply and maintenance of a new tow truck”

ID No. RS/2024/36

**TECHNICAL SPECIFICATION AND**

**TECHNICAL OFFER FORM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Technical specification / Requirements** | **Technical offer** |
|  | **Make** |  |
|  | **Model** |  |
|  | **Year of issue (new, unused, no older than 2024 release)** |  |
|  | **Quantity** |  |
|  | One new vehicle - a tow truck |  |
|  | **Manufacturer** |  |
|  | Country of origin of the vehicle |  |
|  | Skid fork - manufacturer, make, model |  |
|  | Country of origin of the skid fork |  |
|  | Winches - manufacturer, make, model |  |
|  | Country of origin of winches |  |
| **1** | **Engine** |
| 1.1 | Diesel engine |   |
| 1.2 | The nominal power of the engine is not less than 368 kW (500 hp) |   |
| 1.3 | Not lower than EURO 6 emission standard |   |
| 1.4 | Carbon dioxide (CO2) emissions for the urban cycle, g/km |  |
| **2** | **Overall dimensions** |
| 2.1 | Width (without mirrors): up to 2.5 mm max |   |
| 2.2 | Height up to 4 m max (including equipment placed on the roof of the car) |   |
| 2.3 | Wheelbase up to 12 m max (including the placed equipment) |   |
| 2.4 | Gross combination weight (GCW) not less than 72 tn  |   |
| **3** | **Fuel feed system** |
| 3.1 | Fuel tank volume of at least 200 l (amount of litres must be specified) |   |
| 3.2 | Fuel filter: heated |   |
| 3.3 | Fuel filter with separator |   |
| 3.4 | Lockable fuel tank cap |   |
| 3.5 | AdBlu tank volume of at least 70 l  |   |
| 3.6 | AdBlu tank is equipped with a heating system |   |
| 3.7 | Accumulator units 2 pcs with a capacity of not less than 210 Ah |   |
| **4** | **Transmission** |
| 4.1 | Manual transmission with automated control (number of gears - not less than 16) |   |
| 4.2 | Maximum speed of t least 95 km/h |   |
| **5** | **Chassis and undercarriage** |
| 5.1 | Wheel design 8x4 |   |
| 5.2 | Number of axles 4 |   |
| 5.3 | 8x4 with differential lock, 3rd, 4th axle lock, full lock and 3rd, 4th axle combined (inter axle). There should be a signal lamp in the cabin showing when the lock is on. With the possibility to turn on the lock when the car is moving (Speed of movement up to 30 km/hour). |   |
| 5.4 | Tire size specified by the manufacturer |   |
| 5.5 | Disc brakes with wear indicator |   |
| 5.6 | Suspension system - spring/spring or air/air (axle load: 1st - 9 tn, 2nd - 9 tn, 3rd - 13 tn, 4th - 13 tn) |   |
| 5.7 | The vehicle and its equipment must ensure an operating air pressure of 12 bar |  |
| **6** | **Cab and interior equipment** |
| 6.1 | Number of seats - at least 3 |  |
| 6.2 | Cab suspension: pneumatic |   |
| 6.3 | Information panel with all the necessary equipment adapted to the ergonomic work of the driver (on-board computer) |   |
| 6.4 | Electrically operated and heated outer mirrors or a digital SLR camera system |   |
| 6.5 | Right and left wide-angle mirror a digital SLR camera system |   |
| 6.6 | Side mirror |   |
| 6.7 | Front mirror |   |
| 6.8 | If the tow truck is equipped with side mirrors, then the mirrors must be foldable and equipped with side view cameras (the cameras turn on - when reversing), the cameras are connected to the display. |  |
| 6.9 | Additional lights are located on the sides of the cabin on each side, which provide additional visibility during the reverse maneuver (turns on - when reverse gear is turned on) |   |
| 6.10 | Electrically operated window lifts |   |
| 6.11 | Driver’s seat: Heated with air suspension with armrest |   |
| 6.12 | Air conditioner or climate control |   |
| 6.13 | Autonomous cabin heating |   |
| 6.14 | Rain sensor  |   |
| 6.15 | Cab is equipped with a stereo system |   |
| 6.16 | Android Auto and Apple CarPlay connectivity |   |
| 6.17 | At least 2 easy-to-use, standard 12V power sockets (car lighter) and 2 USB built-in sockets built into the panel |   |
| 6.18 | Host computer interface in Latvian or English |  |
| 6.19 | Central lock with remote control |   |
| 6.20 | Electronic immobilizer |   |
| 6.21 | Rubber floor mats for all seats |   |
| 6.22 | Bodywork colour according to the requirements for emergency transport |   |
| 6.23 | General cab lighting and passenger compartment lighting adjustable in all directions with a flexible stem. Lighting to be ensured in LED technology |   |
| 6.24 | Cab floor with moisture-resistant, wear-resistant, non-slip and corrosion-resistant surface covering. With protection against moisture penetration under the cover.  |   |
| **7** | **Car extra equipment** |
| 7.1 | Full size spare wheel and tool kit for changing the wheel, affixed on the vehicle |   |
| 7.2 | Warning triangle |   |
| 7.3 | First aid kit |   |
| 7.4 | Fire extinguishers 2 pcs - 6 kg. Extinction class of at least 43A/233B. CE marking |   |
| 7.5 | Wedges under the wheels 2 pcs |   |
| 7.6 | Hydraulic jack for changing wheels |   |
| 7.7 | EBS (electronic braking system) |   |
| 7.8 | AEBS (active emergency braking system) |   |
| 7.9 | Reverse-view camera with a display placed inside the cab |   |
| 7.10 | At least 2 (two) work area cameras with recording function - Location to be agreed with the customer |  |
| 7.11 | Work area cameras switch on automatically concurrently with ignition |  |
| 7.12 | It must be ensured that work area camera recordings are stored within the interval of 10 days (Full HD quality) It must be possible to connect a laptop to the system to download recordings from the storage system. To locate the recording storage system in the cab of the vehicle |  |
| 7.13 | Work area camera recordings are displayed on a separate display |  |
| 7.14 | Front lamps must be protected with special (grille) protectors (preferably black). |   |
| 7.15 | Increased resistance or metal front bumper |  |
| 7.16 | All mechanisms (including vehicle engine) and equipment must operate in a temperature range of -30ºC to +40ºC  |   |
| 7.17 | Additional LED lighting devices installed on the left right and rear part of the bodywork along the entire length to ensure the lighting of the work area warning perimeter around the vehicle - red zone lighting |   |
| 7.18 | Equipment must be arranged in accordance with the car balancing and safe operation requirements |   |
| 7.19 | Synthetic lifting slings, 10 pcs in total, with loops at the ends, with the following dimensions and load carrying capacity:* 4 m - at least 5 tn x 2 pcs
* 1 m - at least 10 tn x 2 pcs
* 4 m - at least 10 tn x 2 pcs
* 6 m - at least 10 tn x 2 pcs
* 6 m - at least 28 tn x 1 pc
 |    |
| 7.20 | Synthetic traction slings - 4 pcs in total* 10 m - at least 30 tn x 2 pcs
* 15 m - at least 30 tn x 2 pcs
 |   |
| 7.21 | Synthetic material rope 1 pc, length - not less than 6 m. Breaking strain - at least 56 tn. |  |
| 7.22 | Pillar/cone for fencing incident site - 4 pcs. Folding (telescopic) cone with reflective strips and integrated LED lights. Batteries or accumulator units are used as a source of power current. (batteries and necessary installation and powerline components included). Bag of PVC or other durable material for storing of the cone. Basic colour of the cone - orange. Suitable for use in various weather conditions. Weight - 1.5 kg - 3 kg. The height of the cone in the working position is 60-70 cm. |   |
| 7.23 | Mast with additional work lights, swivel, pneumatically liftable by remote control |  |
| **8** | **Extra equipment for rescue work** |  |
| 8.1 | Tool and consumable storage boxes on both sides of the tow truck with opening leaves; storage boxes must be equipped with LED lighting - Number of storage boxes and leaves to be agreed with the customer |  |
| 8.2 | Door leaves to be fixed via hydraulic dampers |  |
| 8.3 | All door leaves must be lockable |  |
| 8.4 | at least 10 kg sledgehammer affixed to the door leaf |  |
| 8.5 | 2 x 20 litre absorbent storage tanks |  |
| 8.6 | Folding ladders no more than 1 m long in assembled form with a total length of no less than 3 m in laid out form fixed on the door leaf |  |
| 8.7 | 1 pc shovel 1 pc brush affixed to the door leaf |  |
| 8.9 | Jacks 2 pcs with the lifting capacity of at least 22 tn, 2-tier, side operated |  |
| 8.10 | Tool storage boxes and shelving must be reinforced with duralumin plates |  |
| 8.11 | Spiral hoses 2 pcs DN7.6, Ø12x8, not less than 4500 mm long with CEJN quick connect couplings at both ends |  |
| 8.12 | At least 12 litre water tank for hand washing affixed to the door leaf |  |
| 8.13 | Liquid soap container affixed to the door leaf |  |
| 8.14 | Paper towel holder |  |
| 8.15 | Back-up lighting unit to be installed at the rear of the vehicle to be transported - to be agreed with the customer |  |
| 8.16 | Compartment for placing manual accumulator tools |  |
| 8.17 | Drawer system for easy storage of keys and tools |  |
| 8.18 | Screw jaws at least150 mm with anvil, weight 10-15 kg  |  |
| 8.19 | Air cushion for lifting a car with dimensions not less than 0.9x0.9m and a lifting capacity not less than 40 tn |  |
| 8.20 | All equipment must be affixed in places specially designated for it |  |
| 9. | **Equipment of the emergency vehicle** |  |
| 9.1 | A blue, low-profile LED flashing beacon on the roof of the cabin with adjustable modes, no less than 1,200 mm long |  |
| 9.2 | Blue LED lights at the level of the headlights - 2 pcs |  |
| 9.3 | Blue LED lights installed on the front grille - 2 pcs |  |
| 9.4 | Blue LED lights located in the rear - 4 pcs - location to be agreed upon |  |
| 9.5 | Blue LED lights at the sides of the vehicle, 2 pcs on each side, 4 pcs in total - location to be agreed with the customer |  |
| 9.6 | A siren, at least 100W |  |
| **10** | **Winches** |
| 10.1 | The vehicle is equipped with 3 winches |   |
| 10.2 | 1st winch located in the front part of the vehicle. Permanently installed, minimum towing capacity not less than 9 tn, equipped with at least 55 m long wire ropeWinch is embedded in a special protective box. Operated by a separate remote control (wireless) |   |
| 10.3 | 2nd winch located in the special bodywork of the vehicle in the rear, permanently installed, minimum towing capacity not less than 20.5 tn, equipped with at least 55 m long wire rope - location to be agreed with the customer. Operated by a separate remote control (wireless) |   |
| 10.4 | 3rd winch located in the special bodywork of the vehicle. Permanently installed, minimum towing capacity not less than 30 tn, equipped with at least 55 m long wire rope Operated by a separate remote control (wireless). Equipped with overload and overheating protection. Location to be agreed with the customer |   |
| 10.5 | The boom control unit must be equipped with a display showing the process of works to be performed |  |
| 10.6 | All winches are duly certified |  |
| 10.7 | Chains in total 6 pcs. with the following parameters• 2 pcs. -1.5 m; with a workload of 3.15 tons• 2 pcs - 2 m with a working load of 5.3 tons• 2 pcs - 2 m with a working load of 8 tn |  |
| 10.8 | Steel wire rope for towing 2 m - 8 tn |  |
| 10.9 | Connecting shackles for slings and chains 10 pcs* 2 pcs x not less than 3 tn
* 2 pcs x not less than 5 tn
* 2 pcs x not less than 10 tn
* 2 pcs x not less than 15 tn
* 2 pcs x not less than 20 tn
 |  |
| 10.10 | Winch roll (roller) 1 pc |  |
| 10.11 | Hoist system with 2 blocks for increasing the towing capacity (connectable in the common system) and a corresponding hook included |  |
| 10.12 | Winch corner roll (hoist) 2 pcs |  |
| **11.** | **Coupling** |
| 11.1 | Rockinger (40 mm) type coupling device located at the rear of the vehicle under the boom for towing at least 22 tn - the coupling must be removable |   |
| 11.2 | Additional coupling device for towing with rigid tow bar, mounted on boom or towing fork, easily removable - location to be agreed with the customer |  |
| 11.3 | Left and right side of suitable power supply utilities for connecting the electrical wiring of the specified trailers and busses (sockets: round, 15-pin, 24 V (ISO 12098(or equivalent standard)) with transition to 2x7-pin (ISO 1185 and 3731(or equivalent standard)); round, 13-pin, 12V (ISO 11446(or equivalent standard)); round , 7-pin, 12 V (ISO 1724(or equivalent standard))) |   |
| 11.4 | Rigid tow bar with a tractive effort of not less than 22 tn and 40 mm diameter loops |   |
| 11.5 | Air outlets on the right |   |
| 11.6 | A coil with an air pressure line, not less than 20 m long, installed at the rear of the vehicle on the right side, with an outlet at the rear of the bodywork |   |
| 11.7 | Storage space provided for placing rigid tow bar |   |
| 11.8 | Coupling to be installed for towing a passenger car trailer |  |
| 11.9 | 12v and 24v 2 pcs NATO sockets for starting the vehicle - location to be agreed with the customer |  |
| 11.11 | Includes 24v NATO starter cords with starter clamps, length not less than 1.5 m |  |
| 11.12 | Set of 3 pcs of 24v NATO starter cords with starter clamps with the length not less than 15 m, with 4 connections |  |
| 11.13 | Portable saddles for towing a trailer |  |
| **12** | **Skid fork** |  |
| 12.1 | Set of lifting stands for the front axle of a vehicle to be transported (incl. buses, trolleybuses) |   |
| 12.2 | Hydraulic extension for skid fork |  |
| 12.3 | Three-section skid fork |  |
| 12.4 | Double control (from the vehicle and remotely) |   |
| 12.5 | Lifting capacity of the skid fork - not less than 24 tn when towed on the axle |  |
| 12.6 | Skid fork can be hydraulically lowered |  |
| 12.7 | Forks for lifting vehicles by the front axle (10 pcs) - type of forks to be agreed with the customer |  |
| 12.8 | Lifting capacity - not less than 8 tn when towed on wheels |  |
| **13** | **Outriggers (stabilisers)** |
| 13.1 | 2 pcs of outriggers located at the rear of the vehicle |   |
| 13.2 | Outriggers must ensure the operation of the tow truck on uneven surfaces |   |
| 13.3 | With the possibility to stretch each outrigger independently (fully or partially) |   |
| 13.4 | A set of pads under the outriggers |   |
| 13.5 | Double control (from the vehicle and remotely), control from the vehicle on the right side of the vehicle |   |
| **14** | **Standards to be met by the product** |
| 14.1 | Latvian State Standard (LVS) 63:2021 "Emergency Vehicles, Paintwork, Equipment" |  |
| 14.2 | Cabinet of Ministers Regulation No. 295 of 30 May 2017 "Regulations Regarding State Technical Roadside Inspection and Technical Control of Vehicles" |  |
| **15** | **Training** |
| 15.1 | Place and time of the training to be agreed upon separately |   |
| 15.2 | Training in the use of the entire vehicle and the equipment installed on it for 10-20 trainees - location and time to be agreed upon |   |
| 15.3 | Detailed user manual of the equipment and the list/catalogue of spare parts and user manual thereof in paper and electronic format |   |
| 15.4 | Circuit diagrams for beacons, circuit diagrams of special bodywork - in paper and electronic format. |   |
| 15.5 | List of vehicle maintenance sessions and works to be performed - lubrication diagrams in paper and electronic format |   |
| **16** | **Manufacture coordination steps** |
| 16.1 | In electronic form, the sketches and technical solutions of the chassis, cabin and special bodywork of the vehicle are reviewed |   |
| 16.2 | Verification of conformity of the technical specification at intermediate manufacturing stages |  |
| 16.3 | Pre-acceptance of the built and fully assembled vehicle at the manufacturer |  |
| **17** | **Warranty** |
| 17.1 | Skid fork warranty - not less than 24 months |   |
| 17.2 | Equipment warranty - not less than 24 months |   |
| 17.3 | All constructions where corrosion is likely to form must be treated with an anti-corrosion protective coating |   |
| 17.4 | Tow truck / Chassis warranty - not less than 24 months or 250 000 km |  |
| 17.5 | At least 5 years warranty for painting and corrosion |  |
| **18** | **Technical condition** |
| 18.1 | Supplied in full assemblage, in working order |   |
| 18.2 | 2 (two) set of car keys issued |   |
| 18.3 | The supplier must register the vehicle in the Road Traffic Safety Directorate (RTSD) of the Republic of Latvia in the name of the customer in accordance with the laws and regulations of the Republic of Latvia  |   |
| 18.4 | Service options of the official car manufacturer in the Republic of Latvia, during the warranty period technical maintenance and necessary warranty repair works are carried out by the supplier in Riga or not more than 20 km from the border of the administrative territory of Riga  |   |
| 18.5 | Detailed operating and maintenance instructions for the entire car in Latvian and English, incl. supplemented with drawings about each type of work and the necessary steps, drawings must be placed according to the text, parts catalogue with manufacturer's codes for ordering the necessary parts and replacement thereof. In paper form and electronically in "pdf" or "doc" format, saved on a portable medium, for example, USB. |   |
| 18.6 | Period of supply – up to 18 months |   |
| 18.7 | Delivery and acceptance location – Vestienas iela 35,Rīga  |   |
| 18.8 | Warranty repair and maintenance (of the chassis / tow truck, skid forks and equipment) must be ensured during the warranty period (planned annual mileage - 40,000 km) |   |

**4.pielikums**

iepirkuma procedūras nolikumam

“Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”
identifikācijas Nr. RS/2024/36

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PROCEDŪRAI**

“Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apņemas veikt auto evakuatora piegādi un apkopi garantijas laikā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam un Līguma projekta nosacījumiem par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Auto evakuators, ražotājs, modelis | Cena bez PVN |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts

5.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Jauna auto evakuatora piegāde un apkope”
identifikācijas Nr. RS/2024/36

**Līgums (projekts) Nr. \_\_\_**

Par auto evakuatora piegāde un apkope

Rīgā Datums skatāms laika zīmogā

**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”**, vien.reģ.Nr.40003619950, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kura rīkojas saskaņā ar valdes lēmumu, no vienas puses,

un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”,** vien. reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – LĪDZĒJS/ LĪDZĒJI, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā atklātā konkursa “Jauna auto evakuatora piegāde un apkope” (identifikācijas Nr. RS/2024/36) (turpmāk – konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums.

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
	1. PIEGĀDĀTĀJS ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM auto evakuatoru (turpmāk – Transportlīdzeklis) saskaņā tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. pielikums) un finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums, kā arī saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
	2. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina Transportlīdzekļa tehniskās apkopes visā 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas periodā.

**2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**

2.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

2.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Transportlīdzekli uz PASŪTĪTĀJA teritoriju Vestienas ielā 35, Rīgā šādos termiņos – ….*(jānorāda Tehniskajā piedāvājumā norādītais termiņš)* laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

**3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

3.1. Līguma kopējā darījuma summa ir **EUR** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar spēkā esošo likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”.

3.2. Līguma summā ietilpst:

3.2.1. Transportlīdzekļa cena, ieskaitot jebkādas papildus iekārtas un aprīkojumu, kas ir uzstādīti Transportlīdzeklim atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

3.2.2. izmaksas par Transportlīdzekļa reģistrāciju, tahogrāfu sertifikāciju;

3.2.3. atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un pirmreizējās tehniskās apskates veikšanu;

3.2.4. piegādes izmaksas, tajā skaitā nodokļi un nodevas, izņemot PVN, līdz Līguma 2.2.punktā norādītajai Transportlīdzekļa piegādes adresei;

3.2.5. izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pilnīgu sagatavošanu lietošanai;

3.2.6. Pasūtītāja darbinieku apmācību un instruktāžas izmaksas;

3.2.7. tehnisko apkopju un remonta izmaksas Transportlīdzekļa garantijas laikā.

3.3. Pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) dienu laikā samaksā PIEGĀDĀTĀJAM avansu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, ar nosacījumu, ka PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā.

3.4. Atlikušais maksājums par piegādāto Transportlīdzekli tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Transportlīdzekļa piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

3.5. Pieņemšanas nodošanas aktos un rēķinos Izpildītājam ir obligāti jānorāda šī Līguma numurs.

3.6. Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas radies kredītiestāžu iekšējo darījumu rezultātā, ja maksājumi kredītiestādē iemaksāti savlaicīgi.

3.7. PIEGĀDĀTĀJS Līguma 3.3.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir 202\_\_.gada \_\_\_\_ (\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (jānorāda minimālais avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš (piegādes termiņš + viens mēnesis)) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas).

1. **TRANSPORTLĪDZEKĻA PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**

4.1. Transportlīdzekļa piegāde notiek Līguma 2.2.punktā noteiktajos termiņos.

4.2. PASŪTĪTĀJS, saņemot no PIEGĀDĀTĀJA Transportlīdzekli, pārbauda to atbilstību Līguma noteikumiem. Par Transportlīdzekļa nodošanu un saņemšanu tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.4.3. PIEGĀDĀTĀJS, pirms Transportlīdzekļa piegādes, saskaņo ar PASŪTĪTĀJU aprīkojumu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

4.4. Ja Transportlīdzeklim tiek konstatēti trūkumi/bojājumi, tiek sastādīts akts, kurā norāda konstatētos trūkumus/bojājumus un to novēršanas termiņus. Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi/bojājumi.

4.5. Ja PIEGĀDĀTĀJS nenovērš Transportlīdzekļa trūkumus/bojājumus aktā norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no Transportlīdzekļa un pieprasīt tā nomaiņu.

4.6. Pēc trūkumu/bojājumu novēršanas PIEGĀDĀTĀJS un PASŪTĪTĀJS organizē atkārtotu Transportlīdzekļa pieņemšanu.

4.7. Transportlīdzekļa piegādi apliecina Pušu pilnvaroto personu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

1. **PRECES KVALITĀTE**

5.1. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka piegādātais Transportlīdzeklis ir jauns un atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

5.2. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina piegādātajam Transportlīdzeklim garantijas laiku saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu, skaitot no Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta.

5.3. PIEGĀDĀTĀJAM bez maksas jānodrošina Transportlīdzekļa garantijas remontu un ražotāja noteiktās apkopes visā garantijas laikā.

5.4. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums garantijas laikā pieņemt Transportlīdzekli servisā 24 h laikā no pieteikuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas. Remontu vai tehnisko apkopi jāveic 2 (divu) dienu laikā. Gadījumā, ja remontam nepieciešamās rezerves daļas nav noliktavā, tad remontu jāveic ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. PASŪTĪTĀJS un PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgi vienoties par garāku remonta vai tehniskās apkopes termiņu, ja tam ir objektīvi iemesli.

**6. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA**

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6.2. Šajā Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda apmēra ierobežojumus. Līgumsoda summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanā.

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to pienākumu izpildes, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

6.4. Par Transportlīdzekļa piegādes termiņu nokavēšanu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto dienu.

6.5. Ja PIEGĀDĀTĀJS Transportlīdzekli nepiegādā ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām no Līguma 2.2.punktā norādītā piegādes termiņa vai atsakās no piegādes, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu.

6.6. Par Līgumā noteikto garantijas remontu vai tehnisko apkopju veikšanas termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 100 EUR dienā.

6.7. Par samaksas termiņu neievērošanu PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs aprēķināt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu.

6.8. Līguma 6.4., 6.6. un 6.7.punktos noteiktajā gadījumā kopējais kādai no Pusēm piemērojamais līgumsods par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nepārsniedz kopumā 10% (desmit procentus) no neizpildītās saistības summas.

6.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas.

6.10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja PIEGĀDĀTĀJS vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, apmērā.

6.12. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.

6.13. Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti PASŪTĪTĀJA mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS neievēro šos pamatprincipus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt Līgumu.

6.16. PIEGĀDĀTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē.

6.17. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Piegādātājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

**7. NEPĀRVARAMA VARA**

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldības likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniedz kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu.

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Līguma Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dotā Līguma laušanas rezultātā.

**8. KONFIDENCIALITĀTE**

8.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

8.2. Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama vai tiek publicēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). Līguma un tā pielikumu teksts, kā arī informācija par Līguma cenu un izpildi (piegādi, veiktajiem darbiem, Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, piemērotajiem līgumsodiem u.c.) nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

8.3. Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad normatīvie akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

**9. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI**

9.1. Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:

9.1.1. no PASŪTĪTĀJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.: \_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

9.1.2. no Izpildītāja puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.: \_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

9.2. Šīm personām ir tiesības parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktus, parakstīt, saņemt un nosūtīt šajā līgumā minētos paziņojumus, parakstīt rēķinus, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.

9.3. PASŪTĪTĀJS apņemas informēt Izpildītāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi.

9.4. Par Līguma 9.3.punkta izpildi atbildīgā persona – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.: \_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.5. Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, t.sk., Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta izmantojot e-pasta adreses.

9.6. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.

9.7. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.8. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.9. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.10. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā tiks izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses 30 dienu laikā nevarēs vienoties, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar tās likumiem.

9.11. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.12. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.

9.13. Līgums ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katram Līdzējam ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

**10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS****RP SIA „Rīgas satiksme”**Juridiskā adrese Kleistu iela 28,Rīga, LV-1067Biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga LV-1035Banka: AS „Citadele banka”Kods: PARXLV22Konta Nr. LV56PARX0006048641565**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*/\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **PIEGĀDĀTĀJS****SIA “”**Juridiskā adrese: Biroja adrese:Banka: Kods: Konta Nr.:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

\*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Norāda, ja pretendents ir atkarīgā sabiedrība Koncernu likuma izpratnē. [↑](#footnote-ref-2)