*Par atbilžu sniegšanu*

*par iepirkuma procedūras “Transportam paredzētu bezvadu mobilo kolonnas pacēlāju komplektu piegāde” (ID Nr. RS/2024/75) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iepirkuma procedūras “Transportam paredzētu bezvadu mobilo kolonnas pacēlāju komplektu piegāde” (ID Nr. RS/2024/75*)* nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

**1. jautājums**

Mūsu kopējais kolonnas svars ar baterijām ir 720 kg.

**Atbilde:**

Pretendentam jāsagatavo piedāvājums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, tajā skaitā attiecībā uz kolonnas svaru (ar bateriājām).

**2. jautājums**

4.1.40. Atbalsta statīva augstums 1200-2030mm, pārvietojams (uz riteņiem);

Mums ir seriāls Atbalsta statīva augstums - 1200 - 1800mm.

**Atbilde:**

Minētie parametri neatbilst Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas prasībām.

**3. jautājums**

Lūdzu, paskaidrojiet, ko jūs domājāt:

4.1.28 Klīrenss rāmja priekšā mainīgs atkarībā no kolonas pacelšanas augstuma ar hidraulisko ierīci max 150 mm;

4.1.29 The ground clearance at the rear of the frame varies depending on the lifting height of the column with a hydraulic device of no more than 150 mm;

4.1.35 Dakšas augstums - (mm) riteņa atbalsta dakšu un citu zem transportlīdzekļa novietojamo elementu augstums ne vairāk kā 17 cm un dziļums līdz 70 cm.

**Atbilde:**

Pasūtītājs paskaidro:

4.1.28.

Atkarība no ražotāja tas var būt atšķirīgs, bet uzradīts maksimālais izmērs, lai lietojot iekārtu to var ievietot ap riteni.

4.1.29.

Atkarība no ražotāja tas var būt atšķirīgs, bet uzradīts maksimālais izmērs, lai lietojot iekārtu to var ievietot ap riteni.

4.1.35.

Pacēlāja izmēri priekšējam atbalstam, lai pacēlāju var brīvi ievietot zem riteņa un tas neatduras pret virsbūvi.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Karīna Meiberga