Tehniskā specifikācija sagatavota: 16.06.2026

Pielikums Nr. 1
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMS FORMA
Autobusu gaisa kondicionieru uzpildes iekārtas iegāde

Iekārtas plānotā izmantošana: iegādāties jaunu transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmu apkalpošanas un uzpildes iekārtu, kas tiks izmantota Rīgā, Vestienas ielā 35, lai nodrošinātu pasūtītāja rīcībā esošo autobusu gaisa kondicionēšanas sistēmu savlaicīgu, kvalitatīvu un normatīvo prasību ievērošanai atbilstošu apkopi, uzpildi un sagatavošanu ekspluatācijai vasaras un ziemas sezonā.
Skaits: 1.gab.
	Nr.
	Prasība
	Prasības apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Iekārtas nosaukums
	[bookmark: _Hlk129692418]Gaisa kondicionieru uzpildes iekārta autobusam
	Piedāvātās iekārtas nosaukums un modeļa numurs

	[bookmark: _Hlk232499595]2.
	Tehniskā prasības
	Autobusu kondicionēšanas sistēmas uzpildei jāatbilst šādiem parametriem:
	

	2.1.
	
	Aukstuma aģents - R134a
	

	2.2.
	
	Transportlīdzekļa tips - Autobuss
	

	2.3.
	
	Automātiska uzpildes procesa vadība
	

	2.4.
	
	Iekšējā rezervuāra tilpums - min 30 kg 
	

	2.5.
	
	Ekspluatācijas spriegums - 230 VAC ± 10 %
	

	2.6.
	
	Vakuuma sūkņa ražīgums - 146 l – 283 l/min
	

	2.7.
	
	Vakuuma sūkņa gala spiediens - 0.03 – 0,05 mBar
	

	2.8.
	
	Elektroniskā dzesētājvielas skala - Precizitāte ±5 g
	

	2.9.
	
	Elektroniskā eļļas un UV marķiera skala - Precizitāte ±1 g
	

	2.10.
	
	Kompresors - 21 cm3 (± 10 %) hermētiski noslēgts 
	

	2.11.
	
	Maksimālais darba spiediens - 20 Bar (± 10 %)
	

	2.12.
	
	Manometrs un displejs
	

	2.13.
	
	Automātiskā eļļas uzpilde ar svara noteikšanas funkciju
	

	2.14.
	
	Automātiskā sistēmas noplūžu noteikšana
	

	2.15.
	
	Svari atjaunotā augstuma aģenta  daudzuma noteikšanai
	

	2.16.
	
	Transportlīdzekļu datubāze - jā
	

	2.17.
	
	Personalizētas transportlīdzekļu datu bāzes izveidošana
	

	2.18.
	
	Servisa atskaiti iespējams saglabāt SD kartes atmiņā
	

	2.19.
	
	SD kartes atmiņas ietilpība - min 2 GB
	

	2.20.
	
	Valodas interfeiss - LV, ENG
	

	2.21.
	
	Automātisks paziņojums par nepieciešamo apkopi
	

	2.22.
	
	Automātiska šļūteņu garumu iestatīšana
	

	3.
	Prasības komplektācijai
	Šļūteņu garums - min 3 m.
Kondicioniera sistēmas efektivitātes testēšana;
Gaisa kondicionēšanas sistēmas automātiskā diagnostika;	
Printeris (drukāta veikto apkopju atskaite).
	

	4.
	Marķējums
	Iekārta izstrādāta un marķēta atbilstoši tās izmantošanai ES.
	

	5.
	Tehniskā dokumentācija
	Lietošanas instrukcija valsts valodā, pase
	

	6.
	Garantijas termiņš un nosacījumi
	Garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 24 mēnešiem
	

	7.
	Termiņi un piegādes noteikumi
	Ne vairāk par 12 nedēļām pēc pasūtījuma veikšanas
	

	8.
	Piegādes adrese
	Vestienas iela 35
	

	9.
	Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu
	Veikt iesaistīta personāla apmācību. 
	

	10.
	Apkopes un uzturēšana garantijas laikā
	Garantijas laikā, ja tas nepieciešams, pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāveic iekārtas pārbaude un/vai regulēšana 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas dienas uz Līgumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi.
Papildus tam Izpildītājam garantijas periodā ne retāk kā vienu reizi gadā ir jāveic iekārtas profilaktiskā apkope (nodrošinot visus materiālus, ja tādi ir nepieciešami), nodrošinot tās atbilstību ražotāja noteiktajām ekspluatācijas un uzturēšanas prasībām.
	

	11.
	Informatīvs attēls
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