Pielikums Nr.5

Attālinātā kontrole

Apsarga mājā ir pieejama tīkla “switch” karte (RJ45). Ja ģeneratoram ir RJ45 tīkla karte, tad tehniski ģeneratoru var pieslēgt pie attālinātās kontroles.

Nosacījumi attālinātās kontroles pieslēgšanai:

1. UTP vada garumam nedrīkst būt virs 80 m.
2. Ja ģenerators tiek uzstādīts ārā, tad UTP vadu no ģeneratora līdz “switch” nedrīkst laist pa gaisu, līdz ar to nepieciešams izmantot apakšzemes kanālus.
3. Gadījumā, ja apakšzemes kanālu nav un vads ies pa gaisu, tad jālieto Optiskais vads (SM vai MM) ar Optiskiem konverteriem abos galos.
4. MM FO vadam ir garuma ierobežojums ir līdz 500 m. SM vadam ierobežojums – vairāki kilometri.
5. Karte, kur atrodas apsarga māja:

