PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI

“TRAMVAJU 15T RATIŅU RĀMJU REMONTS”

Datums: 2026. gada ___. ________.

1. IESNIEDZA
	Uzņēmuma nosaukums*
	

	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
	


*Turpmāk tekstā - Pretendents
2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Tālruņa numurs
	

	Elektroniskā pasta adrese
	



TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMI

2.1. Tirgus izpētes priekšmets ir tramvaju Škoda 15T, 15T1, 15T2 un 15T2A ratiņu rāmju un riteņpāra rāmju pārbaude, izmantojot magnētiskās defektoskopijas metodi un remonts saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (viss kopā turpmāk – Pakalpojums).
2.2. Tirgus izpētes mērķis ir noslēgt līgumu  par tirgus izpētes priekšmetu.
2.3. Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumus, ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piedāvājumu, piedāvāto Pakalpojumu, Pretendenta un Pretendenta piedāvāto speciālistu pieredzi un kvalifikāciju.
2.4. Vērtējot Pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tirgus izpētes noteikumu prasībām un no piedāvājumiem, kas atbilst prasībām, izvēlēsies piedāvājumu atbilstoši noteiktajam vērtēšanas kritērijam. 
2.5. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu.
2.6. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, pārtraukt vai izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta.
2.7. Pasūtītājam ir tiesības labot aritmētiskās kļūdas, kas konstatētas piedāvājumu izvērtēšanas laikā, paziņojot Pretendentam par visiem labojumiem. Aritmētiskās kļūdas tiek labotas šādā kārtībā:
2.7.1. pārrēķinot Pretendenta finanšu piedāvājumu, aprēķins tiek veikts, ievērojot Pretendenta parakstītajā piedāvājumā norādītās vienību cenas;
2.7.2. novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Pasūtītājs ņem vērā tikai izlabotās cenas.
2.8. Pasūtītājam ir tiesības atbilstības pārbaudi kvalifikācijas prasībām veikt tikai Pretendentam, kura piedāvājums ir ar kopējo zemāko piedāvāto cenu, pārbaudot, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas.
2.9. Tirgus izpētes laikā Pasūtītājs var organizēt sarunas ar pretendentiem. Sarunu gaitā Pasūtītājs var lūgt pretendentiem izskaidrot piedāvājumu, kā arī papildināt vai uzlabot piedāvājumu. Lūdzam atzīmēt vai Pretendents piekrīt šim nosacījumam, atzīmējot vienu no atbilžu variantiem:
☐Jā
☐Nē 
2.10. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) iepriekšējo trīs gadu laikā pirms tirgus izpētes izsludināšanas datuma[footnoteRef:1] nav pildījis ar Pasūtītāju, noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, vai pasūtījumu, kurš veikts, neslēdzot iepirkuma līgumu un šādas nepildīšanas rezultātā pastāv kāds no šādiem apstākļiem: [1:  Ja ar Pretendentu ir bijis noslēgts ilgāks iepirkuma līgums par trim gadiem un tiek veikta tirgus izpēte par tādu pašu iepirkuma priekšmetu, Pasūtītājs ir tiesīgs ņemt vērā šī līguma izpildes kvalitāti.] 

· ir iestājušās tiesības vienpusēji izbeigt līgumu neatkarīgi no tā, vai šīs tiesības faktiski ir izmantotas;
· iestājies zaudējumu atlīdzināšanas pienākums;
· Pasūtītājs  ir piemērojis līgumsodus par sistemātisku līguma prasību pārkāpšanu, kas liecina par būtiskiem līguma izpildes trūkumiem.
PRETENDENTA APLIECINĀJUMS:
2.11. Apliecinām, ka Pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).
2.12. Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.
2.13. Apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas PADOMES REGULA (ES) 2025/2033 (2025. gada 23. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, Pretendents (tai skaitā Pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav: 
a) Krievijas valstspiederīgais,  fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;
b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; vai
c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,
d) tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.
2.14. Iesniegtajā finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājam atbilstoši tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājuma formā ietvertajiem noteikumiem;
2.15. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;
2.16. Esam iepazinušies ar tehnisko specifikāciju, atzīstam ka tā ir:
☐ Izpildāma un  saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;
☐ Pilnveidojama:____
	Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija  ir pilnveidojama, lūdzam norādīt, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.
Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms piedāvājuma iesniegšanas.


2.17. Apakšuzņēmēju piesaiste (ja tāda plānota):
☐ Apliecinām, ka līguma izpildi veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;
☐ Līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):
	Nr.p.k.
	Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Nododamie darba uzdevumi
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē
	Vai Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām?

	
	
	
	
	☐ Jā, uz saimniecisko un finansiālo stāvokli;
☐ Jā, uz tehniskajām un profesionālajām spējām
☐ Nē


2.18. [bookmark: _Hlk219361842]Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kuru ietvaros nodrošināta metāla detaļu apstrāde, veicot skrošu strūklas apstrādi, metalizāciju un  krāsošanu.
	Nr.p.k.
	Pasūtītājs, kontaktinformācija, adrese
	Pakalpojumu apraksts, kas apliecina atbilstību  4.8.punkta prasībai
	Līguma izpildes termiņi (no-līdz)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



2.19. Pretendents nodrošina magnētiskās defektoskopijas pārbaudes, kopā ar piedāvājumu iesniedzot dokumentus, kas apliecina Pretendenta vai tā piesaistītā pakalpojuma sniedzēja kompetenci un tiesības veikt attiecīgās pārbaudes.

2.20. Pretendents var balstīties uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību
4.8. un 4.9. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām[footnoteRef:2]. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā: [2:  Pretendents, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.] 

	Nr.p.k.
	Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Iespējas, uz kurām
Pretendents balstās, apraksts

	
	
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.21. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot  finanšu piedāvājuma veidni (2.pielikums).
2.22. Pretendents, iesniedzot finanšu piedāvājumu, norāda piedāvātās cenas ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
2.23. Paredzamā līguma termiņš: 6 (seši) mēneši.
2.24. Apmaksas nosacījumi: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
2.25. Paredzamā līguma izpildes vieta (pakalpojumu sniegšanas vieta): [lūdzam norādīt Pakalpojumu sniegšanas adresi] 
2.26. Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:
	Lūdzām norādīt, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas Pasūtītājam jāņem vērā,
lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.



KONTAKTINFORMĀCIJA
Pasūtītāja kontaktpersona: Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste Nataļja Vjatkina, e-pasts: natalja.vjatkina@rigassatiksme.lv.

3. INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” dibināta 2003. gada 20. februārī. Tā ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums savu darbību organizē un īsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kā arī ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu (https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/sertifikati/).
Pielikumā:
1.pielikums “Tehniskā specifikācija”.
2.pielikums “Finanšu piedāvājuma forma” (excel).






1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
	TRAMVAJU 15T RATIŅU RĀMJU REMONTS


	1. 1
	Lai nodrošinātu tramvaju Škoda 15T, 15T1, 15T2 un 15T2A drošu un nepārtrauktu ekspluatāciju, nepieciešams veikt ratiņu rāmju un riteņpāra rāmju (turpmāk-Detaļas) pārbaudi, izmantojot magnētiskās defektoskopijas metodi.
	

	2. 2
	Finanšu piedāvājums iesniedzams TR1, TR2 ,TR3 ratiņu rāmjiem un  riteņpāra rāmim.
	

	3. 3
	Ja darba izpilde nav īstenojuma pilnā apjomā, izpildītājs piestāda rēķinu par paveiktajiem darbiem. 
	

	4. 5
	Tehniskajā specifikācijā izmantoto atsauču uz standartiem gadījumā - jāizmanto standartu aktuālā versija.
	

	5. 6
	Remontiem pakļauto Detaļu skaits:  TR1-3 gab; TR2-6 gab; TR3-3 gab.;  riteņpāra rāmji - 24 gab.
	

	6. 7
	Līguma izpildes termiņš: 6 mēneši.
	


	7. 
	Darbu izpildes termiņš 1 mēnesis no ratiņu rāmju saņemšanas brīža. Vienas kravas apjoms nepārsniedz 3 rāmju komplektus (3 rāmji un 6 riteņpāra rāmji).
	

	8. 8
	Pakalpojuma izmaksās ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, materiāliem, personāla algošanu, nodokļiem un nodevām (izņemot PVN), atļaujām no trešajām personām un citām izmaksām, lai tiktu nodrošināts pakalpojums pilnā apjomā saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
	

	9. 9
	Transporta pakalpojumus uz remonta veikšanas vietu un atpakaļ nodrošina Pasūtītājs ar saviem tehniskajiem līdzekļiem par saviem finanšu līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad izpildītāja piedāvātās transportēšanas izmaksas ir zemākas un ekonomiski izdevīgākas Pasūtītājam.
	



	10. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  remontdarbiem

	N.p.k
	Tehnoloģiskās operācijas nosaukums
	Specifiskās prasības
	Piezīmes

	

	9.1.
	Detaļu transportēšana no Pasūtītāja izpildītājam un atpakaļ.
	Pasūtītājs nodod izpildītājam un saņem no izpildītāja detaļas izjauktā (t.i. ratiņu rāmis un riteņpāra rāmis atsevišķi) stāvoklī. 
	Detaļu izsniegšanas un saņemšanas adrese: 5. depo, Brīvība iela 191, Rīga. Detaļu nogādāšana uz/ no pakalpojuma sniegšanas vietas - par pasūtītāja tehniskajiem un finanšu līdzekļiem.

	9.2.
	Piegādāto Detaļu komplektācija
	Viens komplekts sastāv no: 1 ratiņu rāmja un 2 riteņpāru rāmjiem 
	

	9.3.
	Rāmju ģeometrijas pārbaude 
	Atbilstoši tehniskai dokumentācijai veikt ratiņu un tilta rāmju pārbaudi.
	Par konstatētām neatbilstībām Izpildītājs informē pasūtītāju.

	9.4
	Detaļu aizsargvāki
	Aizsargvāku daudzums un veids uzrādīts rasējumos – 0833001105 , 0833001106,0833000078, 0833000088.
	Pasūtītājs dod rasējumos uzrādītos aizsargvākus darbu veikšanai

	9.5.
	Detaļu apstrāde ar skrošu strūklu
	Detaļu pilna attīrīšana no krāsas un metalizācijas slāņa. Pēc skrošu strūklas apstrādes nodrošināt, ka apstrādātās virsmas vidējais raupjums atbilst Ra ≤ 6,3 µm.
	1. Pirms aizsargu uzlikšanas attīrīt un pārgriezt rāmju vītnes. Nogriezt vadu stiprinājumus.Nosegt rāmja Nr. plāksni, lai pēc apstrādes būtu salasāms. 
2. Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes TR1 rāmim atbilstoši  rasējumam 0833001105, TR2 rāmim rasējums  0833001106, TR3 rāmim rasējums 0833000088, Tilta rāmim 0833000078 1.lpp
3. Detaļu apstrādes rezultātā nedrīkst tikt bojātas ar aizsargvākiem nosegtās virsmas.
4. Detaļu apstrāde nedrīkst ietekmēt magnētiskās defektoskopijas rezultātus.

	9.6.
	Magnētiskā defektoskopija un tās rezultāti
	1. Pārbaudes vietas:
1.1. Riteņpāra rāmis (rasējums Nr. D0535327 1., 2. un 3. lapa): 
-metinātie savienojumi,  EN 1290 un EN 1291 pakāpe 2X;
-neapstrādāts lējums, EN ISO 9934-1 un EN 1369 kvalitātes līmenis LM01, AM01, SM01;
-apstrādāts lējums, EN ISO 9934-1 un EN 1369 kvalitātes līmenis LM001, AM001, SM001.
1.2. Priekšējais ratiņu rāmis (rasējums Nr. D0582573), vidējais ratiņu rāmis (rasējums Nr. D0582590), aizmugurējais ratiņu rāmis (rasējums Nr. D0582620):
-pārbaudi veikt saskaņā ar ISO/TS 18173 un EN ISO 9934-1 standartiem;
-metinātie savienojumi,  EN 1290 un EN 1291 pakāpe 2X.
2. Pārbaudi veic atbilstoši EN ISO 9712 prasībām. Pārbaudes rezultātā tiek sagatavots defektaskopijas akts.
3. Ja riteņpāra rāmim defekti ir ārpus metinājuma šuves, remonts ir iespējams, ja plaisas dziļums nepārsniedz 5 mm un garums nepārsniedz 20 mm.
4. Ratiņu rāmim maksimālais pieļaujamais izolēta defekta izmērs ir 3 mm neaptrādāta lējumā.
5. Slīpēšana atļauta vietās, ne tuvāk par 20 mm no metinājuma šuves.
6. Maksimālais materiāla biezuma samazināšanās ir 10% no ražošanas dokumentācijā norādītā nominālā materiāla biezuma.
	1. Pirms pārbaudes demontēt aizsargvākus.
2. Pārbaude tiek veikta balstoties uz minētajiem normatīviem vai citiem spēkā esošiem normatīviem, kuri aizstāj specifiskajās prasībās minētos. Gadījumā, ja normatīvi tiek mainīti, Izpildītājs tos iesniedz pasūtītājam.
3.  Defektācijas akts tiek sagatavots katram rāmim atsevišķi uzrādot rāmja Nr. un rasējumu. Ja tiek konstatēta indikācija, tad indikācijas vietu attēlot rasējumā un pievienot attēlu.

	
	
	
	

	
	
	
	

	9.6.1.
	
	Nepieļaujamas indikācijas netiek konstatētas.
	

	9.6.2.
	
	Konstatētas lējuma indikācijas, kas tiek izslīpētas, un pēc atkārtotas pārbaudes tās vairs netiek konstatētas.
	

	9.6.3.
	
	Konstatētas nepieļaujamas indikācijas kas pēc slīpēšanas saglabājas — tālāka apstrāde nenotiek un rāmis tiek nogādāts atpakaļ pasūtītājam pievienojot defektācijas aktu. 
	

	9.7.
	Skrošu strūklas apstrāde (sagatavošana metalizācijai)
	Virsmu pirms metalizācijas attīra no magnētiskās defektoskopijas produktiem un cita piesārņojuma ar skrošu strūklu atbilstoši Sa2 (ISO 8501).
	Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes TR1 rāmim atbilstoši  rasējumam 0833001105, TR2 rāmim rasējums  0833001106, TR3 rāmim rasējums 0833000088, Tilta rāmim 0833000078 1.lpp


	9.8.
	Metalizācija
	1. Metalizāciju veikt ne vēlāk kā 4 stundas pēc apstrādes ar skrošu strūklu.
2. Metalizācijas slāņa biezums: ≥80µm.
3. Metalizācijas materiāls: cinka alumīnija 85/15 stieple.
	Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes TR1 rāmim atbilstoši  rasējumam 0833001105, TR2 rāmim rasējums  0833001106, TR3 rāmim rasējums 0833000088, Tilta rāmim 0833000078 1.lpp
 

	9.9.
	Krāsošana
	1. 2K poliuretāna bāzes grunts, sausā slāņa biezums ≥90µm, pelēka;
2. 2K poliuretāna bāzes krāsa, sausā slāņa biezums ≥80µm, RAL 7021. 
	Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes TR1 rāmim atbilstoši  rasējumam 0833001105-01, TR2 rāmim rasējums  0833001106-01, TR3 rāmim rasējums 0833000088-01, Tilta rāmim 0833000078 2.lpp


	9.10.
	Ratiņu sagatavošana nosūtīšanai
	Sagatavot defektācijas aktus, pieņemšanas- nodošanas aktu par sūtīto ratiņu kravu. Noņemt aizsegus neapstrādātām virsmām (strūkla, krāsa) un konservēt ar Tectyl 506; CRC SP-400; Dinitrol 4941 vai ekvivalentu.
	

	9.11.
	Dokumentācija
	Dokuments, kas apliecina veikto darbu garantiju uz 12 mēnešiem, izmantoto materiālu kvalitatīvo rādītāju apkopojums (krāsai, cinkošanai u.c. - apstrādātās virsmas aizsardzības klase, materiālu dati metalizācijas procesam)
	 
 



Pielikumā: 1.pielikums - Ratiņu rāmju tehniskā dokumentācija (atsevišķā pielikumā).
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