**Tehniskā specifikācija**

**Tirgus izpētei “Kontroliera mobilās darbavietas aprīkojums”**

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950 (turpmāk – Pasūtītājs).

**Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts:** kontroliera mobilās darbavietas aprīkojuma piegāde Pasūtītāja vajadzībām.

**Piegādes adrese:** Vestienas iela 35, Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

**Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz vienu iekārtu ar papildu aprīkojumu (ja tas ir pieejams) izvērtēšanai.**

**Prasības:**

1. Garantijas termiņš piegādātām precēm vismaz 24 mēneši;
2. Līgumā minētais preču apjoms piegādājums vienā piegādē;
3. Piegādātājs nav tiesīgs līguma darbības laikā grozīt cenu piedāvājumus.

**Tehniskās prasības:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mobilais printeris TSC TDM-20 vai analoģisks modelis** | **Piegādātāja piedāvājums** |
| Ražotājs |  |  |
| Modelis |  |  |
| Izšķirtspēja | Vismaz 203 dpi (8 dots/mm) |  |
| Drukas metode | Tiešā termodruka |  |
| Savienojamība | USB 2.0 + MFi Bluetooth 5.0, WiFi ar Bluetooth |  |
| Savienojamības tehnoloģija | Vadu & Bezvadu |  |
| Maksimālais drukas ātrums | Vismaz 90 mm/s |  |
| Maksimālais drukas platums | Līdz 50 mm |  |
| Maksimālais drukas garums | Vismaz 2700 mm |  |
| Atmiņa | Vismaz 32 MB SDRAM; Flash 16MB |  |
| Iekārtas izmēri | Ne vairāk kā 85 mm (W), 125 mm (H), 45 mm (D) |  |
| Svars | Ne vairāk kā 300g |  |
| IP aizsardzība  | Vismaz IP 42 |  |
| Darbības temperatūras amplitūda | Vismaz no -15 līdz 45°C |  |
| Medija biezums | Līdz 0.10 mm |  |
| Maksimālais ruļļa diametrs | Līdz 40 mm |  |
| Maksimālais ruļļa platums | Līdz 58 mm |  |
| Atbalstītās mobilās operētājsistēmas: | Vismaz Android 12.0iOS |  |
| Baterijas spriegums | Vismaz 7.4V |  |
| Baterijas tehnoloģija: | Litija jona, atkārtojami uzlādējama |  |
| Baterijas darbības ilgums | Vismaz 12 h |  |
| Iekārtas garantija | Vismaz 2 gadi |  |
| Standarta komplektācijā iekļauts | Atbilstošs elektro barošanas adapteris ar Eiropas (Latvijas) standartam atbilstošu strāvas kontaktu. |  |
| Papildu aprīkojums (*optional*) |
| Iekārtas uzlādes stacija (vienai vai vairākām iekārtām) | Vēlama vismaz 4-portu uzlādes stacija, kurā var lādēt iekārtu, neizņemot bateriju. |  |
| Iekārtas aizsargapvalks | No ūdensnecaurlaidīga materiāla |  |
| Jostas/ jakas stiprinājums | Iekārtas aizsargapvalks stiprināms pie jostas un liekams uz pleca.Attēliem ir informatīva nozīme. |  |

**Finanšu piedāvājums:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Produkts** | **Skaits** | **Vienības cena EUR bez PVN** | **Kopā cena EUR bez PVN** |
| 1 | Mobilais printeris | 110 gab. |  |  |
| 2 | Uzlādes stacija | 28 gab./vai skaits atbilstoši uzlādes stacijas specifikācijai pret kopējo printeru skaitu |  |  |
| 3 | Iekārtas aizsargapvalks | 110 gab. |  |  |
| 4 | Jostas/ jakas stiprinājums | 110 gab. |  |  |
| 5 | Iekārtai atbilstošs termopapīrs (norādīt, termopapīra tehniskos parametrus, cik ruļļi iepakojumā) | 100 iepakojumi (vidēji 10 ruļļi iepakojumā) |  |  |
|  |  |  | **Kopā EUR bez PVN** |  |