Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Lentes slīpmašīnas piegāde

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk - Pasūtītājs).
Iepirkuma priekšmets:. Lentes slīpmašīnas piegāde.
Iepirkuma mērķis: Nepieciešams piegādāt, uzstādīt 1 (vienu) lentes slīpmašīnu, veikt to apkopi garantijas laikā saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Esošās situācijas apraksts: 
· Lentes slīpmašīnas uzstādīšanas vietā tiks sagatavotas visas komunikācijas un infrastruktūra Iekārtas uzstādīšanai, t.sk. elektrības kabeļi Iekārtas pieslēgšanai, balstoties uz iekārtas tehniskajām prasībām (t.sk. montāžas plānam). Piegādātājam, ar kuru tiks noslēgts līgums, pirms Iekārtas piegādes ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās vietas sagatavošanas prasības;
· Pieejamais elektrības pieslēgums: 3 fāzes, 400 V;
· stiprinājumus nodrošina Piegādātājs, stiprināšanas darbi (uzstādīšana, iebūvēšana) jāveic Piegādātājam. 
· Iekārtas plānotā noslodze – 8 h diennaktī, 5 darba dienas.
Līguma termiņš:
· Iekārtas piegāde un uzstādīšana (t.sk. testēšana, personāla apmācība) - trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
· Iekārtas garantijas periods (t.sk. ar tehniskās apkopes darbiem) – vismaz 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Pamatnosacījumi:
1) Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par Iekārtu līdz to nodošanai ekspluatācijā.
2) Iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Iekārtas nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc Iekārtas uzstādīšanas un ieregulēšanas darbam, Iekārtas testēšanas un Pasūtītāja darbinieku apmācības pabeigšanas.
3) Pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs un Piegādātājs veic Iekārtas darbības testēšanu, lai pārliecinātos par uzstādītās Iekārtas un tās darbības atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Par Iekārtas gatavību testēšanai Piegādātājs vienu darba dienu iepriekš informē Pasūtītāju. Piegādātājs veic Iekārtas apkopi saskaņā ar tehnisko specifikāciju visā garantijas laikā (vismaz 24 mēneši, atbilstoši pretendenta piedāvājumam iepirkuma ietvaros).
4) Garantijas laikā Piegādātājs veic arī Iekārtu ārpus garantijas remontdarbus, samaksa par remontdarbiem veicamas atbilstoši Līguma nosacījumiem.
5) Samaksas kārtība: pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 30 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
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TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums (apraksti, tehniskie parametri, papildu informācija)” norādīt visu pieprasīto informāciju
	
	Prasība
	Prasības apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Iekārtas pamatinformācija
	Jauna, nelietota lentes slīpmašīna

	1.1.
	Iekārtas ražotājs, valsts 
	

	1.2.
	Ražotājs (nosaukums, izcelsmes valsts, adrese)
	

	1.3.
	Piedāvātās iekārtas sērija, modelis 
	

	
	Interneta saite uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapā
	

	1.4.
	Piedāvātās iekārtas ražošanas gads –  ne vecāka par 2025. gadu
	

	1.5.
	Iekārtas tehnisko datu lapa (iesniedzama kā pielikums piedāvājumam)
	

	1.6.
	Iekārtas piegādes un uzstādīšanas adrese: 
	Brīvības iela 191, Rīgā
	

	1.7.
	Iekārtas lietošanas instrukcija iekārtai (latviešu valodā)
	Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu
	

	1.8.
	Iekārtas pase vai ražotāja testa dokuments
	Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu
	

	1.9.
	Atbilstības marķējumi un drošības prasības

	1.9.1.
	CE marķējums: Ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija (apliecina, ka produkts atbilst visām Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, CE marķējums uz iekārtas vai pavaddokumentos vai instrukcijās)
	Iesniedzama kopā ar piedāvājumu.
Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
	

	1.9.2.
	Ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iekārta atbilst RoHS[footnoteRef:1] prasībām [1:  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, kas tiek izmantotas elektronisko komponentu ražošanā, nedrīkst saturēt šīs vielas virs noteiktajiem ierobežojumiem, https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
] 

	Iesniedzams kopā ar piedāvājumu.

	

	1.10.
	Iekārtas plānotā izmantošana: 
	Detaļu apstrāde pēc virpošanas, frēzēšanas, griešanas darbiem
	

	1.11.
	Iekārtas tehniskais stāvoklis
	Jauna, nelietota
	

	2.
	Garantijas laiks 
	vismaz 24 mēneši
	

	3.
	Iekārtu daudzums
	1 iekārta
	

	4.
	Piegādes termiņš un piegādes noteikumi, nodošana ekspluatācijā
	Ne vairāk par 3 mēnešiem pēc līguma parakstīšanas datuma. Šajā periodā neietilpst laiks, kas būs nepieciešams grīdas sagatavošanas darbiem (ja tādi būs nepieciešami).
	

	[bookmark: _Hlk202254558]5.
	Iekārtas tehniskās prasības
	

	5.1.
	Piedziņas motora jauda [kW]
	vismaz 3.0 kW
	

	5.2.
	Piedziņas veids
	Elektriska
	

	5.3.
	Fāžu skaits (n)
	3
	

	5.4.
	Strāvas veids
	· AC
	

	5.5.
	Pieslēguma spriegums [V]
	· 380 V/50 Hz
	

	5.6.
	Slīplentes platums [mm]
	ne mazāk, kā 70 mm
	

	5.7.
	Slīplentes garums [mm]
	ne mazāk , kā 2000 mm
	

	5.8.
	Kontakta ruļļa diametrs [mm]
	ne mazāk, kā 200 mm
	

	5.9.
	Slīplentes kustības ātrums [m/s]
	ne mazāk, kā 30 m/s
	

	5.10
	Paliktnis detaļām
	ar bezpakāpju regulāciju dažādos leņķos
	

	5.11.
	Nosūkšanas motora jauda [kW]
	vismaz 0.3 kW
	

	5.12.
	Nosūkšanas jauda bez putekļu maisa / šļūtenes [m³/h]
	vismaz 500 [m³/h]
	

	5.13.
	Ārējā nosūkšanas pieslēguma nominālais diametrs [mm]
	60 mm
	

	6.
	Komplektācijā - instrumentu turētājs un instrumenti: Visam aprīkojumam ir jābūt paredzētam, savienojamam un lietojamam kopā ar iekārtu

	6.1.
	Aprīkojums konstrukciju tēraudu slīpēšanai
	Komplektācijā jābūt atbilstoša garuma un platuma rezerves slīplentēm ar noteiktu raupjumu, konstrukciju tērauda slīpēšanai:
P40 - 10 gab.;
P60 - 20 gab.;
P80 - 10 gab.;
P120 - 10 gab.;
P180 - 10 gab.;
P 240 - 10 gab.
	

	6.2.
	Aprīkojums nerūsējošā tērauda slīpēšanai
	Komplektācijā jābūt atbilstoša garuma un platuma rezerves slīplentēm ar noteiktu raupjumu, nerūsējošā tērauda slīpēšanai:
P40 - 10 gab.;
P60 - 20 gab.;
P80 - 10 gab.;
P120 - 10 gab.;
P180 - 10 gab.;
P 240 - 10 gab.
	

	7.
	Personāla apmācība
	
	
	

	7.1.
	Piegādātājs nodrošina apmācību 4 cilvēkiem darbam ar Iekārtu klātienē latviešu valodā.
	Nodrošina lietotāja apmācību Iekārtas pareizā lietošanā. Apmācībā jāietver šādas lietas:
- Iekārtas izmantošana (lietotājam jāspēj veikt, pilnībā visas Iekārtas funkcijas);
- Pamata problēmu novēršana saistībā ar Iekārtas lietošanu; 
- Iekārtas darbības uzturēšanai nepieciešamās prasmes (piem. tīrīšana, komponentu nomaiņa);programmatūras atjauninājumi (ja nepieciešams).
Apmācības jāveic ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Iekārtas piegādes brīža
	
	

	8.
	Iekārtas piegāde un uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā

	8.1.
	Nodrošina bezmaksas Iekārtas uzstādīšanu, konfigurēšanu (ieregulēšana) un darbības pārbaudi
	

	8.2.
	Pēc uzstādīšanas (pirms iekārtas – pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas) – veic iekārtas darbības testēšanu un kalibrēšanu, lai pārbaudītu visus Iekārtas darbības parametrus

	

	9.
	Apkopes garantijas laikā

	9.1.
	Piegādātājs norāda apkopes grafiku, ja tādas ir nepieciešamas atbilstoši ražotāja prasībām.
	Apkopes grafiks (brīvā formā) atbilstoši ražotāja prasībām, ja nepieciešams iekļaujot apkopei nepieciešamās rezerves daļas un materiālus
	



