**Tehniskā specifikācija**

**Tramvaja sliežu kompensatoru piegāde B1(LK1) tipa sliedēm**

**Tramvaja sliežu ceļa kompensators**: komplekts viena virziena sliežu ceļam – labā un kreisā puse );

**Sliežu profils**: LK1 vai B1;

**Materiāla klase**: R260 un augstāka;

**Sliežu ceļa platums**: 1524mm;

**Kompensējamais attālums**: 0 – 120 mm;

Analogs iebūvētajiem sliežu ceļos ar dzelzsbetona seguma plātnēm un Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā pievienotajam rasējumam.

**Pretendentam kopā ar piedāvājuma dokumentiem ir jāiesniedz**:

* tramvaja sliežu B1/LK1 kompensatora rasējumu,
* tehnisko aprakstu,
* atbilstības deklarāciju;

**Paredzamais kalpošanas laiks**: 10 (desmit) gadi;

**Minimālais garantijas termiņš**: 3 (trīs) gadi, skaitot no piegādes brīža;

**Piegādes apjoms**: 3 (trīs) komplekti;

**Piegādes termiņš:** ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

**Piegādes vieta**: Rīgā, Ganību dambī 32.

Piedāvātie sliežu ceļu kompensatori nedrīkst būt ražoti Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā, kā arī netiek iepirkti vai iegūti no šajās valstīs reģistrētiem ražotājiem vai piegādātājiem.

**Pielikumā**: Tehniskās specifikācijas 1. pielikums - Rasējums.