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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Automātiskā aukstumaģenta atgūšanas stacija
	Nr.p.k.
	Prasība
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums
(norādīt visu pieprasīto informāciju)

	1.
	Iekārtas nosaukums
	Profesionāla automātiskā aukstumaģenta atgūšanas, recirkulācijas, vakuumēšanas un uzpildes stacija, kas paredzēta automobiļu, lauksaimniecības tehnikas, speciālās tehnikas un mobilās saldēšanas sistēmu apkopei.
	

	2.
	Iekārtas plānotā izmantošana
	 Aukstumaģenta (R407C) nomaiņa elektroautobusu vilces akumulatoru dzesēšanas sistēmā (Grayson BTMS GEN3).
	

	3.
	Daudzums
	 1 gab.
	

	4.
	Iekārtas ražotājs
	 Nosaukums, izcelsmes valsts.
	

	5.
	Interneta saite
	Pievienot saiti uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapu.
	

	6.
	Tehniskās prasības
	• Atbalsta vairākus aukstumaģentus: R134a, R404A, R407C, R452A un R1234yf
• HYBRID READY funkcija drošam darbam ar hibrīdajiem un elektrotransportlīdzekļiem.
•Integrēta BY-PASS (3 ceļu vārsts)sistēma ļauj piesārņotu aukstumaģentu novirzīt ārējā balonā, neveicot tā recirkulāciju.
• Iespējams konfigurēt jaunus maisījumus.
• Pilnībā automātiska aukstumaģenta atgūšana un recirkulācija
• Pilnībā automātiska vakuumēšana un vakuuma tests.
• Pilnībā automātiska eļļas iztukšošana.
• Pilnībā automātiska eļļas un UV piedevas uzpilde.
• Pilnībā automātiska aukstumaģenta uzpilde.
• Pilnībā automātiski personalizēti apkopes cikli.
• Integrēta vismaz 20 kg aukstumaģenta tvertne.
• Vakuumsūkņa ražība, ne mazāka kā 100 l/min.
	

	7.
	Programmatūra
	Iekārtai jābūt aprīkotai ar integrētu elektronisko vadības programmatūru un vismaz 7 collu krāsu skārienekrānu, kas nodrošina automātisku aukstumaģenta atgūšanas, vakuumēšanas, hermētiskuma pārbaudes, eļļas un aukstumaģenta uzpildes procesu vadību, servisa datu uzglabāšanu, eksportu, diagnostiku, apkopes pārvaldību un programmaparatūras atjaunināšanas iespēju:
• latviešu vai angļu lietotāja saskarni;
• izdruka un USB datu eksports;
• iespēja izvēlēties transportlīdzekli no automobiļu datubāzes.
	

	8.
	Prasības komplektācijai
	Automātiskā aukstumaģenta atgūšanas stacijas
komplektācija (pilnā komplektācijā).
•  Pilnībā nokomplektēta stacija darbam ar R407C; 
•  Augstspiediena un zemspiediena šļūtenes; 
•  Servisa savienojumi; 
•  Vakuumsūkņa eļļa; 
•  Kalibrācijas un atbilstības dokumenti;
•  Tehniskā dokumentācija un apkopes instrukcijas valsts valodā; 
•  ES atbilstības deklarācija (CE);
•  Garantijas dokumenti;
• Drošības brīdinājumi valsts valodā.
	

	
	
	Visam papildus nepieciešamajam aprīkojumam jābūt paredzētam, savienojamam un lietojamam kopā ar iekārtu.
	

	9.
	Marķējums
	CE marķējums un citi ražotāja marķējumi atbilstoši Eiropas standartiem.
	

	
	
	Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
	

	10.
	Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem
	Iekārtai jāatbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un standartiem, kas attiecināmi uz konkrēto produktu.
	

	
	
	Par ekvivalentu standarta esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst standarta piešķiršanas nosacījumiem.
	

	11.
	Tehniskā dokumentācija
	Instrukcija, tehniskā dokumentācija valsts valodā, atbilstības deklarācija, drošības informācija atbilstoši normatīvām prasībām.
	

	12.
	Iepakojums
	Ražotāja oriģinālais iepakojums, aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem un mitrumu.
	

	13.
	Garantijas termiņš un noteikumi
	24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	

	14.
	Piegādes termiņš
	Pretendents norāda piegādes termiņu.
	

	15.
	Piegādes noteikumi
	Par piegādi Pušu pilnvarotie pārstāvji vienojas vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
	

	16.
	Piegādes adrese
	Vestienas iela 35, Rīga
	

	17.
	Prasības iekārtas uzstādīšanai 
	Nav nepieciešama stacionāra uzstādīšana, portatīva ierīce.
	

	18.
	Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu
	Piegādātājs nodrošina darbinieku apmācību klātienē latviešu valodā un ir iekļauta iekārtas cenā.
	

	19.
	Apkopes un uzturēšana garantijas laikā
	Garantijas laikā piegādātājs nodrošina bezmaksas garantijas remontu un defektu novēršanu.
	

	20.
	Pēcpārdošanas pakalpojumi
	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina:
· plānveida apkopes darbu veikšanu pēc garantijas termiņa beigām;
· ārpusgarantijas remonta darbu veikšanu;
· rezerves daļu piegādi un nomaiņu.
	

	21.
	Rezerves daļu piegādes termiņš
	Pretendents norāda rezerves daļu piegādes termiņu.

	

	22.
	Servisa reakcijas laiks garantijas un pēcgarantijas periodā
	Piegādātāja servisa reakcijas laiks garantijas un pēcgarantijas periodā ir ne ilgāks kā 24 stundas no pieteikuma saņemšanas brīža darba dienās. Defekta novēršanas termiņš tiek saskaņots atsevišķi atkarībā no bojājuma rakstura.
	

	23.
	Darba valoda un dokumentācijas pieejamība
	Visa dokumentācija, lietošanas instrukcijas, drošības informācija un apmācības tiek nodrošinātas latviešu valodā vai kopā ar tulkojumu latviešu valodā.
	




