**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**TEHNISKĀ – FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

1. **Profesionālais dinamometrisko atslēgu griezes momenta testeris kurš paredzēts atslēgu kalibrēšanai un sertifikācijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profesionālais dinamometrisko atslēgu griezes momenta testeris, kurš paredzēts atslēgu kalibrēšanai un sertifikācijai.** | | | **A picture containing hard disc  Description automatically generated**  Attēlam ir informatīva nozīme  Testeris piemērots gan kalibrēšanai laboratorijās, gan darbnīcās, lai pārbaudītu un sertificētu visu veidu manuālos griezes momenta instrumentus. |
| **Tehniskā specifikācija** | | **Tehniskais piedāvājums** |
| **Piedāvātās preces ražotāja pilns nosaukums:** | |  |
| **Preces piegādātājs:** | |  |
| **Piedāvātās preces modelis, sērija, ražošanas gads:** | |  |
| Preces apraksts | Jauns, nelietots, ražošanas gads: 2021. vai 2022.gads |  |
| Testēšanas diapazons | 3.5-70 Nm |  |
| Diapazona precizitāte | ± 1 % |  |
| Griezes momenta precizitāte | +/- 1% CW&CCW 10-100% skalā |  |
| Režīmi | Iekļauti 5 režīmi: iepriekš iestatīts, ieraksts, maksimuma noturēšana, 5 iepriekš iestatītas vērtības un maksimums līdz. |  |
| Atmiņa | 999 vienību atmiņa, ko izmantoto griezes momentu atslēgu pārbaudes izsekošanai. |  |
| Drošība pret mitrumu | 90% mitrumu nekondensējošs. |  |
| Brīdinājuma sistēma | Redzama LED brīdinājuma zibspuldze ar audio signālu. |  |
| IP klase | Vismaz IP65 |  |
| Aprīkojums | Aprīkots ar displeju un mobilo kontrolleri. |  |
| Datorprogrammatūra | Paredzēta operētājsistēmai win10. |  |
| Pielietojums | Piemērots visu veidu manuālai griezes momenta instrumentu pārbaudei. |  |
| Komplektācijā: | Programmatūra, lai izveidotu pielāgotu kalibrēšanas sertifikātu aktu atbilstoši ISO6789 prasībām. |  |
| USB savienojums, lai izmantotu izsekošanas programmatūru datorā. |  | *Šeit ieteicams norādīt interneta saiti uz ražotāja vai tirgotāja mājas lapu, kur var gūt pilnu informāciju par piedāvāto produktu.* |
| Specializētā kaste pārvietošanai. |  |
| Lietošanas pamācība latviešu valodā. |  |
| Atbilstības kalibrēšanas sertifikāts. |  |
| Garantija | Vismaz 12 mēneši |  |
| **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, cena EUR bez PVN** | |  |  |

**2. Profesionālais dinamometrisko atslēgu griezes momenta testeris kurš paredzēts atslēgu kalibrēšanai un sertifikācijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profesionālais dinamometrisko atslēgu griezes momenta testeris, kurš paredzēts atslēgu kalibrēšanai un sertifikācijai.** | | | **A picture containing hard disc  Description automatically generated**  Attēlam ir informatīva nozīme  Testeris piemērots gan kalibrēšanai laboratorijās, gan darbnīcās, lai pārbaudītu un sertificētu visu veidu manuālos griezes momenta instrumentus. |
| **Tehniskā specifikācija** | | **Tehniskais piedāvājums** |
| **Piedāvātās preces ražotāja pilns nosaukums:** | |  |
| **Preces piegādātājs:** | |  |
| **Piedāvātās preces modelis, sērija, ražošanas gads:** | |  |
| Preces apraksts | Jauns, nelietots, ražošanas gads: 2021. vai 2022.gads |  |
| Testēšanas diapazons | 75-1500 Nm |  |
| Diapazona precizitāte | ± 1 % |  |
| Griezes momenta precizitāte | +/- 1% CW&CCW 10-100% skalā |  |
| Režīmi | Iekļauti 5 režīmi: iepriekš iestatīts, ieraksts, maksimuma noturēšana, 5 iepriekš iestatītas vērtības un maksimums līdz. |  |
| Atmiņa | 999 vienību atmiņa, ko izmantoto griezes momentu atslēgu pārbaudes izsekošanai. |  |
| Drošība pret mitrumu | 90% mitrumu nekondensējošs. |  |
| Brīdinājuma sistēma | Redzama LED brīdinājuma zibspuldze ar audio signālu. |  |
| IP klase | Vismaz IP65 |  |
| Aprīkojums | Aprīkots ar displeju un mobilo kontrolleri. |  |
| Datorprogrammatūra | Paredzēta operētājsistēmai win10. |  |
| Pielietojums | Piemērots visu veidu manuālai griezes momenta instrumentu pārbaudei. |  |
| Komplektācija | Programmatūra, lai izveidotu pielāgotu kalibrēšanas sertifikātu aktu atbilstoši ISO6789 prasībām. |  |
| USB savienojums, lai izmantotu izsekošanas programmatūru datorā. |  | *Šeit ieteicams norādīt interneta saiti uz ražotāja vai tirgotāja mājas lapu, kur var gūt pilnu informāciju par piedāvāto produktu.* |
| Specializētā kaste pārvietošanai. |  |
| Lietošanas pamācība latviešu valodā. |  |
| Atbilstības kalibrēšanas sertifikāts. |  |
| Garantija | Vismaz 12 mēneši |  |
| **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, cena EUR bez PVN** | |  |  |