Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 15.07.2026.
Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Stacionārā atsperu pārbaudes stenda piegāde

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs).
Iepirkuma priekšmets: Stacionārās atsperu pārbaudes stenda iegāde (turpmāk – atsperu pārbaudes stends).
[bookmark: _Hlk234419375][bookmark: _Hlk234418696]Iepirkuma mērķis: Nepieciešams iegādāties  atsperu pārbaudes stendu, lai veiktu atperu parametru pārbaudi tramvajiem Škoda 15T-Rīga, saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām DO 532228, DO 532233 un DO 532236.
Iekārtas izmantošanas vispārīgs apraksts: Atsperu pārbaudes stends paredzēts saspiešanas atsperu parametru pārbaudei, tramvaja 15T tiltu remonta laikā, nosakot amortizācijas atsperu pārvietojuma un stingruma sakarības, saskaņā ar tehniskās dokumentācijas DO 532228, DO 532233 un DO 532236. 
Līguma termiņš:
· Iekārtas piegādes termiņš (t.sk. testēšana, personāla apmācība) - sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma;
Iekārtas garantijas periods (t.sk. ar tehniskās apkopes darbiem, jā tādi ir nepieciešami) – vismaz 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Garantijas laikā piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Iekārtu defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc defekta pieteikšanas, vai pusēm vienojoties. Ja defekta novēršanai nepieciešams ilgāks laiks, bojātā iekārta jāaizstāj ar līdzvērtīgu. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.

Piegādes pamatnosacījumi:
1) Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par iekārtu līdz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;
2) Iekārtas nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc iekārtas pārbaudes, Iekārtas testēšanas un Pasūtītāja darbinieku apmācības pabeigšanas.
3) Pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, pasūtītājs un piegādātājs veic Iekārtas darbības testēšanu, lai pārliecinātos par piegādātās Iekārtas un tās darbības atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Par iekārtas gatavību testēšanai piegādātājs 1 (vienu) darba dienu iepriekš informē pasūtītāju. 
4) Piegādātājs kopā ar iekārtām nodod pasūtītājam šo iekārtu tehnisko dokumentāciju, izcelsmes un garantijas sertifikātus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami šo iekārtu pilnvērtīgai lietošanai, darbībai, funkcionalitātei.
5) Samaksas kārtība: pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 30 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas pasūtītājam. Priekšapmaksa nav paredzēta.
6) Piegādātājs Iekārtu piegādes laiku savlaicīgi saskaņo ar pasūtītāja atbildīgo personu, bet ne mazāk kā  5 (piecas) darbdienas iepriekš.
7) Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina iekārtu piegādes veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, darba spēku kā arī pasūtītāja darbinieku apmācību.


*Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” norādīt visu pieprasīto informāciju (aizpildot tabulu Pretendents norāda - atbilst/neatbilst vai nodrošinām/nenodrošinām; norāda  tehniskos parametrus; sniedz nepieciešamo aprakstu un papildu informācija, kur nepieciešams). 
	Nr.
	Prasība
	Prasības apraksts
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Iekārtas pamatinformācija
	Atsperu pārbaudes stends

	1.1.
	Ražotājs (nosaukums, izcelsmes valsts, adrese)
	

	1.2.
	Piedāvātās iekārtas sērija, modelis
	

	
	Interneta saite uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapā
	

	1.3.
	Iekārtas tehnisko datu lapa (iesniedzama kā pielikums piedāvājumam)
	

	1.4.
	Iekārtas piegādes adrese:
	Rīga, Brīvības iela 191, lit.009
	

	1.5.
	Iekārtas lietošanas instrukcija iekārtai (latviešu valodā)
	Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu
	

	1.6.
	Iekārtas pase
	Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu
	

	1.7.
	Atbilstības marķējumi un drošības prasības

	1.7.1.
	CE marķējums: Ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija (apliecina, ka produkts atbilst visām Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, CE marķējums uz iekārtas vai pavaddokumentos vai instrukcijās)
	Iesniedzama kopā ar piedāvājumu.
Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
	

	1.8.
	Iekārtas plānotā izmantošana:
	Atperu parametru pārbaude tramvajiem Škoda 15T-Rīga
	

	1.9.
	Iekārtas tehniskais stāvoklis
	Jauna, nelietota
	

	2.
	Garantijas laiks 
	24 mēneši
	

	3.
	Iekārtu daudzums
	1  gab.
	

	4.
	Piegādes termiņš un piegādes noteikumi, nodošana ekspluatācijā
	Ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma
	

	5.
	Iekārtas tehniskās prasības
	

	5.1.
	Pieslēguma strāva
	400V / 50 Hz / trīsfāzu (3-phase)
	

	5.2.
	Piedziņas veids
	Motorizēts, elektromehānisks ( servo) 
	

	5.3.
	Elektropieslēgums
	Iekārtai jābūt aprīkotai ar rūpniecisko 5-kontaktu (3P+N+E) CEE kontaktdakšu (16A)
	

	5.4.
	Maksimālais spēks
	Vismaz 40kN
	

	5.5.
	Konstrukcijas tips
	Divu kolonu (twin-column)
	

	5.6.
	Gājiens/ augstums 
	Darba augstums(atvērums) vismaz 600mm, gājiens vismaz 150mm
	

	5.7.
	Vadība
	LCD vadības bloks ar pamata programmatūru, uzrādīt slodzes grafiku un ar USB izvadu, lai veiktu grafika drukāšanu.
	

	5.8.
	Plātnes
	Anti -roll jeb pašizlīdzinošās plātnes
	

	5.9.
	Līmeņa saglabāšanas funkcija (PRE-LOAD)
	Programmatūra spēj automātiski atpazīt momentu, kad plātne pieskaras atsperei
	

	5.10.
	Drošība
	Mehāniskas organiska stikla aizsargdurvis/ barjera pret plīstošām šķembām un ar gala slēdzi, kas bloķē start pogu, ja durvis nav aizvērtas
	

	5.11.
	Aizsardzība pret pārslodzi
	Stends pats automātiski apstājas , ja spēks sasniedz max. darbgalda spiedienu, novēršot iekārtas salaušanu
	

	5.12.

	Darba vide
	Putekļi un eļļa
	

	5.13
	Sensora konstrukcija
	Plācenīša tipa (Pancake / Spoke Type) sensori, nominālā jauda vismaz 40kN.
Sensori nodrošina 2 mV/V analogo signālu. Signāla kabelim jābūt ekranētam (shielded),  izmantot pastiprinātāju, kas atrodas pēc iespējas tuvāk sensoram. Aizsardzības klase sensoram : vismaz IP67 (pūsta tērauda vai hermētiski noslēgtu) aizsardzību
	

	5.14
	Pārbaudāmās atsperes parametri
	Max spēks 32kN, darba slodze 26.5kN atsperes diametrs max .220mm, atsperes augstums max. 300mm, atsperes gājiens max 110mm
	

	5.15
	Kustības precizitāte
	±5µm
	

	5.16
	Min/max testa ātruma diapazons  (mm/min)
	0.005-484
	

	5.17
	Pozīcijas kontroles izšķirtspēja
	±1µm
	

	5.18
	Spēka mērīšanas precizitāte
Precīzijas klase
	Klase 1  (0.2% no slodzes devēja  ietilpības)
	

	6.
	Personāla apmācība
	
	

	6.1
	Piegādātājs nodrošina apmācību 4 cilvēkiem darbam ar Iekārtu klātienē latviešu valodā.
	Nodrošina lietotāja apmācību Iekārtas pareizā lietošanā. Apmācībā jāietver šādas lietas:
· Iekārtas izmantošana (lietotājam jāspēj veikt, pilnībā visas Iekārtas funkcijas);
· Pamata problēmu novēršana saistībā ar Iekārtas lietošanu; 
· Iekārtas darbības uzturēšanai nepieciešamās prasmes (piem. tīrīšana, komponentu nomaiņa);
· programmatūras atjauninājumi (ja nepieciešams).
Apmācības jāveic ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Iekārtas piegādes brīža.
	
	










	7.
	Apkopes garantijas laikā
	
	
	

	7.1
	Piegādātājs norāda apkopes grafiku, ja tādas ir nepieciešamas atbilstoši ražotāja prasībām.
	Apkopes grafiks (brīvā formā) atbilstoši ražotāja prasībām, ja nepieciešams, iekļaujot apkopei nepieciešamās rezerves daļas un materiālus.
	
	

	



