**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS**

**TIRGUS IZPĒTĒ**

Bedres domkratu iegāde

1. **PRETENDENTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas numurs**  |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.nr.** |  |
| **e-pasts** |  |

1. **PIETEIKUMS**

3.1. Iesniegtajā piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preces izmaksām un piegādi uz Pasūtītāja noteikto piegādes vietu.

3.2. Apliecinām, ka piedāvātās preces ir jaunas un nelietotas.

3.3. Esam iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju un:

[ ]  Piedalīsimies atklātā konkursā, kad tāds tiks izsludināts;

[ ]  Nepiedalīsimies, jo nav intereses par šo iepirkumu;

[ ]  Cits variants:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt “Cits variants” lūdzu paskaidrojiet savu atbildi.* |

3.4. Esam iepazinušies ar tehnisko specifikāciju un atzīstam, ka:

[ ]  Tehniskās specifikācijas prasības ir skaidras, izpildāmas un to saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

[ ]  Tehniskās specifikācijas prasības ir pilnveidojamas:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tehniskās specifikācijas prasības ir pilnveidojamas, lūdzu norādiet šeit vai pievienojiet kā pielikumu pieteikumam, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša. Šeit varat izteikt viedokli arī par kādu citu svarīgu aspektu, kas būtu jāņem vērā sagatavojot iepirkumu.**Šī informācija mums ir īpaši svarīga, lai novērstu atklāta konkursa procedūras norises aizkavēšanos un nodrošinātu brīvu piegādātāju konkurenci.* |

3.5. Apakšuzņēmēju piesaiste:

[ ]  Apliecinām, ka Uzņēmums piegādi veiks patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

[ ]  Piegādē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t.sk. pašnodarbinātas personas):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds** | **Nododamie darba uzdevumi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3.6. Saimnieciskās un finanšu spējas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kopējais apgrozījums** | **Gads** |
|  | 2020. |
|  | 2019. |
|  | 2018. |
| **Pozitīvs pašu kapitāls 2020. gadā** | [ ]  Atbilst[ ]  Neatbilst |
| **Likviditātes koeficients** (“Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar bilances rindu “Īstermiņa kreditori kopā”) **2020. gadā ir vismaz 1** | [ ]  Atbilst[ ]  Neatbilst |

1. **PIEDĀVĀJUMS**

4.1. Iesniedzam finanšu un tehnisko piedāvājumu (pielikumā aizpildīta Word forma);

4.2. Iesniedzam preces tehnisko brošūru un/vai tehnisko zīmējumu;

4.3. Citi nosacījumi:

|  |
| --- |
| *Lūdzam norādīt, ja tādi ir, citus nosacījumus pie kādiem ir spēkā finanšu un tehniskais piedāvājums.*  |

4.3. Pasūtījuma izpildes laiks, skaitot no dienas, kad Pasūtītāja pārstāvis ir nosūtījis rakstisku pasūtījumu: **\_\_ kalendārās dienas**.

**FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Bedres domkratu iegāde

|  |
| --- |
| **Plānotais\* iegādes apjoms – 14 bedres domkratu komplekti** |
| **Bedres domkrats ar pa grīdas sliedēm pārvietojamiem ratiņiem, komplektā ar traversu, pagarinājuma elementiem un atbalstiem** | **Pretendenta piedāvājums** | **Cena par 1 gab. (EUR bez PVN)** |
| **Bedres domkrats** |
| **Ražotājs** |  |  |
| **Nosaukums** |  |
| Piedziņas spiediens | 8-10 bāri |  |
| Montāžas augstums | 890 mm |  |
| Pilns gājiens | 1200 mm |  |
| Maksimālā slodze | 16 500 kg |  |
| Tapu diametrs | 45 mm |  |
| Ekspl. vides temperatūra | No +5 līdz +40°C |  |
| Trokšņu līmenis | <70 dB(A) |  |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |  |
| **Komplektācija:** |
| **Traverss** |
| Platums | 900 līdz 1010 mm |  |  |
| Augstums | 158 mm |  |
| Atbalsta diametrs | 45 mm |  |
| Celtspēja | 16 000 kg |  |
| **Atbalsta pēda** |
| Atbalsta diametrs | 45 mm |  |  |
| Celtspēja | 20 000 kg |  |
| **Pagarinātājs** |
| Atbalsta diametrs | 45 mm |  |  |
| Celtspēja | 20 000 kg |  |
| Garums  | 100 mm ±5mm |  |
| **Ratiņi** |
| Īsais kustības veltnis  |  |
| Kustības rullis speciālas formas (speciāli veidots pēc bedres sliežu konstrukcijas) |
|  |
| **Kopēja cena par 1 komplektu** (Domkrats – 1 gab.; Traverss – 1 gab.; Atbalsta pēda – 2 gab.; Pagarinātājs – 2 gab.; Ratiņi – 1 gab.) |  |
| **Papildus prasības** |
| Kopā ar preci Piegādātājs nodrošina tehnisko dokumentāciju latviešu valodā. |
| Lai nodrošinātu pareizu ratiņu kustības ruļļu izvēli, Piegādātājs veic uzstādīšanas vietu apsekošanu kopā ar Pasūtītāju – **Ganību dambī 32** (1. trolejbusu parks) un **Jelgavas ielā 37** (2. trolejbusu parks). |

\*Iepirkuma laikā plānotais iegādes apjoms var mainīties.