**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS**

**TIRGUS IZPĒTĒ**

Kondicionieru servisa iekārtu iegāde

1. **PRETENDENTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.nr.** |  |
| **e-pasts** |  |

1. **PIETEIKUMS**

3.1. Apliecinām, ka Uzņēmums nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz EUR 150,00, tas nav izslēgts no PVN maksātāju reģistra (ja persona ir PVN maksātājs), atbilst Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām.

3.2. Apliecinām, ka Uzņēmums un/vai tā patiesā labuma guvējs nav saistīts ar politiski nozīmīgām vai komercdarbības riska personām.

3.3. Apliecinām, ka līguma slēgšanas gadījumā iesniegsim Nodokļu maksātāja reitinga izziņu.

3.4. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar preces aprakstu un atzīstam, ka tas ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu.

3.5. Iesniegtajā piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi.

3.6. Apliecinām, ka piedāvātās preces ir jaunas un nelietotas.

3.7. Iekārtas ražotāja pārstāvēšana:

Apliecinām, ka Uzņēmums ir ražotāja pārstāvis ar tiesībām pārdot, apkopt un remontēt kondicionieru uzpildes iekārtas;

Uzņēmums nav ražotāja pārstāvis, bet pastāvīgi veic kondicionieru uzpildes iekārtu apkopi un remontu.

1. **PIEDĀVĀJUMS**

4.1. Iesniedzam finanšu un tehnisko piedāvājumu (pielikumā aizpildīta Word forma).

4.2. Citi nosacījumi:

|  |
| --- |
| *Lūdzam norādīt, ja tādi ir, citus nosacījumus pie kādiem ir spēkā finanšu un tehniskais piedāvājums.* |

4.3. Pasūtījuma izpildes laiks, skaitot no dienas, kad Pasūtītāja pārstāvis ir nosūtījis rakstisku pasūtījumu: **\_\_ kalendārās dienas**.

**FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Kondicionieru servisa iekārtas iegāde

|  |  |
| --- | --- |
| **Automātiska gaisa kondicionieru uzpildes iekārta** | |
| **Tehniskie dati:** | |
| Aukstuma aģents | R134a |
| Transportlīdzekļa tips | Autobuss / Trolejbuss |
| Iekšējā rezervuāra tilpums | 30 kg ±3kg |
| Ekspluatācijas spriegums | 230 VAC ±10% |
| Vakuuma sūkņa ražīgums | 146 l/min ±5% |
| Vakuuma sūkņa gala spiediens | 0.03 mBar |
| Elektroniskā dzesētājvielas skala | Precizitāte ±5g |
| Elektroniskā eļļas un UV marķiera skala | Precizitāte ±1g |
| Kompresors | 21 cm3 hermētiski noslēgts |
| Maksimālais darba spiediens | 20 Bar |
| Šļūteņu garums | Vismaz 3 m |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |
| SD kartes atmiņas ietilpība | Vismaz 2 GB |
| Valodas interfeiss | LV, ENG |
| **Iekārtas funkcijas:** | |
| Kondicioniera sistēmas efektivitātes testēšana | |
| Gaisa kondicionēšanas sistēmas automātiskā diagnostika | |
| Printeris ar iespēju izdrukāt veikto apkopju atskaiti | |
| Automātiskā eļļas uzpilde ar svara noteikšanas funkciju | |
| Automātiskā sistēmas noplūžu noteikšana | |
| Svari atjaunotā augstuma aģenta daudzuma noteikšanai | |
| Iespēja izveidot personalizētu transportlīdzekļu datu bāzi | |
| Servisa atskaiti iespējams saglabāt SD kartes atmiņā | |
| Automātisks paziņojums par nepieciešamo apkopi | |
| Automātiska šļūteņu garumu iestatīšana | |
| Automātiskā uzpildes procesa vadība | |
| **Papildus:** | |
| Tehniskā dokumentācija un lietošanas instrukcija latviešu valodā. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Piedāvājums** | |
| **Ražotājs** |  |
| **Preces nosaukums** |  |
| Iekšējā rezervuāra tilpums (kg) |  |
| Ekspluatācijas spriegums (VAC) |  |
| Vakuuma sūkņa ražīgums (l/min) |  |
| Vakuuma sūkņa gala spiediens (mBar) |  |
| Elektroniskā dzesētājvielas skala |  |
| Elektroniskā eļļas un UV marķiera skala |  |
| Kompresors |  |
| Maksimālais darba spiediens (Bar) |  |
| Šļūteņu garums (m) |  |
| Garantija (mēneši) |  |
| SD kartes atmiņas ietilpība (GB) |  |
| Valodas interfeiss |  |
| **Cena par 1 iekārtu (EUR bez PVN)** |  |
| **Pretendents piedāvājumam klāt kā pielikumu pievieno iekārtas ražotāja tehnisko aprakstu un attēlu; kā arī norādi (saiti) uz iekārtu tās ražotāja mājaslapā.** | |
| **Pretendents garantijas laikā veic iekārtas apkopi (iesniedz apkopes aprakstu) un garantijas remontu.** | |