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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA
Akumulatora hidrauliskā prese, ar matricām
	
	Prasība
	Prasības apraksts
	Tehniskais piedāvājums (iekārtas tehniskie parametri (VAR nedaudz atšķirties, nezaudējot iekārtas kvalitāti un tā pielietošanas mērķi pēc būtības, vai labāki par prasīto)

	1.
	Iekārtas nosaukums
	Akumulatora hidrauliskā prese, ar matricām
M18 ONEHCCT60-202C vai ekvivalents
	

	
	
	Iekārtas ražotājs, izcelsmes valsts
	

	
	
	Interneta saite uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapā
	

	
	
	Iekārtas modelis, sērijas nr.
	

	
	
	Iekārtas ražošanas gads: ne vecāks par 2025.
	

	
	
	Iekārtas pase vai ražotāja testa dokuments
	

	2.
	Iekārtas plānotā izmantošana
	Kabeļu uzgaļu un atsaišu savienotāju presēšanai elektrotehniskajos darbos, montāžā un apkopē.
	

	3.
	Daudzums
	3 gab

	

	4. 
	Tehniskās prasības
	• Presēšanas spēks: ≥ 60 kN 
• Presēšanas diapazons: – Cu: 6–300 mm² – Al: 16–300 mm² 
• Presēšanas galva: – atverama (quick-latch), rotācija ≥ 350°
 • Matricu tips: – U-tipa (C-veida), savietojamība ar 60 kN matricām
 • Presēšanas cikls: ≤ 5 s
 • Automātiska cikla pabeigšana un spiediena kontrole (PFM) 
• ONE-KEY funkcionalitāte
 • LED apgaismojums • Barošana: 18 V akumulators

	

	5.
	Programmatūra
	Nav noteiktas prasības – uzskaitei vai pārskatiem

	Lūdzu rakstot pieejamo programnodrošinājumu (t.sk. licence, ja tādi ir):


	6.
	Prasības komplektācijai
	

	Lūdzu norādīt katra parametra skaitlisko vērtību (ja tādi nosakāmi)

	
	
	• Presēšanas knaibles
• 2 x M18 akumulatori
• Lādētājs
• Koferis
• Matricu komplekts
	

	
	
	Visam papildus nepieciešamajām aprīkojumam ir jābūt paredzētam, savienojamam un lietojamam kopā ar iekārtu.
	

	7.
	Marķējums
	CE marķējums un citi ražotāja marķējumi atbilstoši Eiropas standartiem.
	Iesniedz dokumentu kopā ar piedāvājumu, kas apliecina CE esamību iekārtai

	
	
	Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
	

	8.
	Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem
	Atbilst attiecīgajiem elektrodrošības
•  EN61010-1 (drošība) 
• EN61326 (EMC) 
	Piedāvājuma pievienot dokumentu, kas apliecina prasības izpildi

	
	
	Par ekvivalentu standarta esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst standarta piešķiršanas nosacījumiem.
	

	9.
	Pārbaudes
	Iespēja veikt periodisko pārbaudi ražotāja autorizētā servisa centrā visā garantijas periodā (piemēram – pēc remontiem)

	☐   - jā
☐   - nē


	10.
	Tehniskā dokumentācija
	• Lietošanas instrukcija latviešu valodā
• Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegta atbilstības deklarācija (t.sk. CE)
	Lietošanas instrukcijas iesniedzama pie piegādes

Atbilstības deklarācija iesniedzama kopā ar piedāvājumu: 

	11.
	Iepakojums
	Ražotāja oriģinālais iepakojums, aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem un mitrumu.
	

	12.
	Garantijas termiņš un noteikumi
	Vismaz 24 mēneši (vai pēc ražotāja standarta garantijas).

Garantijas laikā remontdarbiem izmantojamai tikai ražotāja orģinālās rezerves daļas vai materiāli
	……mēneši saskaņā ar ……………………….

	13.
	Termiņi un piegādes noteikumi
	
	…… nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas

	14.
	Piegādes adrese
	Brīvības iela 191, Rīga, Elektrosaimniecība
	

	15.
	Prasības iekārtas uzstādīšanai 
	Gatava lietošanai.
	

	16.
	Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu
	Nav noteiktas
	Pretendenta priekšlikums (apmācības iekļautas iekārtas cenā): ….. h 

	17.
	Apkopes un uzturēšana garantijas laikā
	Saskaņā ar ražotāja noteikto
	Lūdzu raksturot apkopes nosacījumus: ………

	18.
	Pēcpārdošanas pakalpojumi
	Tehniskais atbalsts
	Lūdzu norādīt iespējamo veidu un pieejamību:


	19.
	Elektriskās drošības kategorijas norāde

	Akumulatora spriegums: 18 V; paredzēts profesionālai lietošanai
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