*Par atklāta konkursa*

*“Zemsprieguma viendzīslas kabeļa 1000mm2 piegāde”*

*(ID Nr.RS/2022/22) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

**Jautājums:**

Atsaucoties uz jūsu pievienoto kabeļa konstrukciju (TFkable kabeļa attēls), šķiet, ka vadības vadi atrodas zem darba serdes izolācijas.  
  
Parasti vadības vadiem jāatrodas ārpus darba serdes izolācijas un iekšējā apvalka iekšpusē.  
  
Vai jūs, lūdzu, varētu apstiprināt/precizēt?

**Atbilde:**

Minētie izolētie 2x1.5mm2 vadi pilda nevis vadības, bet kontroles funkciju, līdz ar to attēlā redzamais novietojums ir pareizs.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Karīna Meiberga