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Par iepirkuma procedūras „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve Kleistu ielā 28, Rīgā”, Identifikācijas Nr. RS/2026/59, nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iepirkuma procedūras “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve Kleistu ielā 28, Rīgā” (ID Nr. RS/2026/59), turpmāk – Iepirkums, nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums: 
Lūgums precizēt pozīciju sadaļā 1-3_LK1, jo projektā ir uzrādīts cits apjoms.
	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Projektā Daudz.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	20
	PP skataka ID600 H=1,0-1,5m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, montāža un ar  to saistītie darbi
	kpl
	8.0
	9.0
	



Atbilde: Informējam, ka Iepirkuma nolikumā ir veikti grozījumi, kas publicēti www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.

Jautājums: 
Lūgums precizēt pozīciju sadaļā 1-3_LK1, jo projektā ir uzrādīts cits apjoms.
	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Projektā Daudz.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Tranšejas rakšana un aizbēršana lietus kanalizācijas tīklu OD450 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H=3,0-3,5 m
	m
	70.4
	87.4
	




Atbilde: Nolikuma 6.pielikuma “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” Lokālās tāmes Nr. 1-3 “Lietus kanalizācija LK1” 7. pozīcijā “Tranšejas rakšana un aizbēršana lietus kanalizācijas tīklu OD450 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H=3,0-3,5 m” norādītais daudzums 70,4 m ir korekts. 
Skatīt nolikuma 7. pielikumā “Būvprojekts” 2.UKT LKT sadaļu, failu "UK LKT-4 garenprofili" kontekstā ar Lokālās tāmes Nr. 1-3 “Lietus kanalizācija LK1” tāmes 7. pozīciju, daudzums 70.4 m atbilst faila "UK LKT-4 garenprofili" rindā “slīpums / Posma garums” cauruļvadam 3.0 - 3.5 m dziļumā no ELK-3 līdz LK1-15, no LK1-14 līdz LK-13 un no LK-13 līdz LK1-12 norādītajam kopējam garumam.
Starpība starp jautājuma iesniedzēja aprēķināto un nolikuma 7.pielikumā “Būvprojekts” norādīto daudzumu ir 17,0 m. Šādam apjomam atbilst faila "UK LKT-4 garenprofili" rindā “slīpums / Posma garums” posms no LK1-15 līdz LK-14 līdz, kas ir paredzēts citā dziļumā H=2,5-3,0 m, un  nolikuma 6.pielikuma “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” Lokālajā tāmē Nr. 1-3 “Lietus kanalizācija LK1” tā ir 6. pozīcija “Tranšejas rakšana un aizbēršana lietus kanalizācijas tīklu OD450 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H=2,5-3,0 m”.

Jautājums: 

	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	1.
	Ņemot vērā to, ka pretendenta un speciālistu pieredzei nolikuma 20.1. un 20.2. punktos ir noteiktas specifiskas prasības, lūdzam noteikt, ka pretendentu un speciālistu pieredzi var apliecināt ar iepriekšējo 7 (septiņu) gadu laikā gūtu pieredzi, tādējādi veicinot konkurences iespējas.
	



Atbilde: Informējam, ka Iepirkuma nolikumā ir veikti grozījumi, kas publicēti www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja						I. Novika
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Rigas pasvaldibas sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Rigas satiksme”
Vestienas iela 35, Riga, LV-1035, juridiska adrese: Kleistu iela 28, Riga, LV-1067, Latvija; registracijas numurs: 40003619950;
talrunis: +371 67 104 800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv
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