03.09.2024.

*Par iepirkuma procedūras*

*“Noliktavas ēkas pārbūve un nojumes nojaukšana Ganību dambī 32, Rīgā”*

*identifikācijas Nr. RS/2024/55 nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

1. *jautājums: Kopsavilkuma aprēķins Nr.2/ Iekšējie specializētie darbi.* ***Tāmē trūkst AVK sadaļa.***

**Atbilde:** informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi. Grozījumi ir publicēti tīmekļvietnēs [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

Papildus paskaidrojam, ka AVK daļas darbi iekļauti lokālajās tāmēs Nr. 2.1 (pozīcija Nr. 62) un Nr. 1.3 (pozīcija Nr. 8), papildu lokālā tāme Nr.1.3 papildināta ar pozīcijām Nr.10-Nr.15.

1. *jautājums: Lapā AR-4 /Griezums 1-1. Jumtu montāža no sendvičpaneliem piem****. IzoRoof MWF 100mm,*** *bet Lokālā tāmē Nr. 1.3 –“1. Jumta seguma montāža. Sendviča panelis (piemēram* ***Ruukki SPC W 140/100mm*** *RAL7016 (RR288)" m2 233.27”. Lūdzu precizēt.*

**Atbilde: :** informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, tajā skaitā, lokālajā tāmē 1.3 precizēta pozīcija Nr.1. Grozījumi ir publicēti tīmekļvietnēs [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

1. *jautājums: Lapa AR -5 un AR-03/ “****Organiskā stikla jumtiņš****. Caurspīdīgs , rūdīts stikls 8mm. Stiprināšanai izmanto nerūsējošā tērauda, punktveida furnitūtu un troses, kas stiprinātas ar bultskrūvēm un turas pie sienas ar pretplākšņu palīdzību. Izmantot ražotāja tehnaloģiju.”. Lūdzu precizēt jumtiņa materiālu-* ***Organiskā stikla vai rūdīts stikls 8mm?***

**Atbilde:** informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, tajā skaitā lokālajā tāmē 1.3. precizēta pozīcija Nr.9. Grozījumi ir publicēti tīmekļvietnēs [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

1. *jautājums: Lapā AR-02 norādītas grīdas G-2, bet lapā BK-04* ***pandusa*** *nav. Lūdzu papildināt rasējumu BK.*

**Atbilde**: paskaidrojam, ka darbu izmaksas paredzēt pie attiecīgās tāmes pozīcijās. Lūgums skatīt būvprojektu kopumā, kā arī norādām, ka precizējumi būvprojektā nepieciešamības gadījumā tiks veikti autoruzraudzības kārtībā.

1. *jautājums: Lapa GP-02. Rasējuma norādītas ka nepieciešams veikt* ***asfalta atjaunošanu 92,3 m2****, bet tāmē apjomus nav. Lūdzu precizēt tāmi.*

**Atbilde:** informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, tajā skaitā lokālā tāme 4.1. papildināta ar pozīcija Nr.8. Grozījumi ir publicēti tīmekļvietnēs [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

1. *jautājums: Lokālā tāme Nr.1.2. Lūdzu papildināt tāmi ar sekojoši būvdarbu (saskaņā ar lapu AR-12)” "****Profilēto membrānu "PLANTER (vai ekvivalents) montāža****, m2 60,0”.*

**Atbilde:** informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, tajā skaitā lokālā tāme 1.2. papildināta ar pozīcija Nr.31. Grozījumi ir publicēti tīmekļvietnēs [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

1. *jautājums: Lapa AR-12 . Lūdzu saskaņot materiālus, kuri paradīti Lokālā tāme Nr. 4.1 un Lapa AR-12, piemērs: ”20. Betona bruģis* ***NORD 6 Set*** *vai ekvivalents 215/205x159x60(h) Pelēkā tonī” bet tāmē: “Betona bruģa seguma montāža. Betona bruģis (****BRIKERS Prizma 8****) 200x100x80(h)mm” – lūdzu precizēt.*

**Atbilde:** informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, tajā skaitā, lokālajā tāmē 4.1. precizēta pozīcija Nr.4. Grozījumi ir publicēti tīmekļvietnēs [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

1. *jautājums: Lūdzu papildināt tāmi ar sekojoši būvdarbu: “Deformācijas šuves zāģēšana un pildīšana PU 55 tek/m 60.00”.*

**Atbilde:** paskaidrojam, ka deformācijas šuves izveide ir daļa no grīdas konstrukcijas, līdz ar ko, šo darbu izmaksas jāiekļauj attiecīgajā tāmes pozīcijā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks I.Zīverts