*Par iepirkuma procedūras*

*“16.apakšstacijas Slokas ielā 54B ēkas pārbūve, 10kV elektrolīnijas atjaunošana*

*un elektroiekārtu nomaiņa.” (ID Nr.RS/2023/11) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām:

1. Tāmē Nr.5, poz. Nr. 2 nepareizi noradīts vates biezums. Jābūt 180mm. Lūdzam precizēt.
2. ELT projekta sadaļā ir atrodama RAA (transformatora releju aizsardzība) projekta daļa. Darba apjomos šī darbi nav iekļauti. Lūdzam skaidrot.
3. Lūdzam precizēt nesakritības EL daļas projekta specifikācijā un Lokālā tāmē Nr. 9:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums tāmē | Daudzums specifikācijā |
|  |  |  |  |  |
| 28 | - 10A, 1f., "B" tipa, 6kA S201-B10, uzstādīšana | gb | 5 | 6 |
|  | LED gaismeklis | gb | 0 | 4 |
| 37 | Nozares kārba, uzstādīšana | gb | 12 | 15 |
|  | Kabelis 3x1.5 mm2 NYM-J | m | 0 | 100 |
| 103 | "Kabeļu gala apdare 10kV 70mm2 | gab. | 30 | 12 |
| 104 | (NA2XS(F)2Y 12 kV 70) POLT12C-L12 (Būvizstrādājuma piegādi no Pasūtītāja noliktavas uz būvobjektu nodrošina Būvuzņēmējs)" | gab. | 30 | 18 |
|  | Kustības Sensors, 180gr., 12m, 600W, IP54, melns | gab. | 0 | 2 |

1. Lūdzam precizēt nesakritības ELT daļa projekta specifikācijā un Lokālās tāmē Nr. 13:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums tāmē | Daudzums specifikācijā |
|  |  |  |  |  |
| 33 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē, kabelis AXLJ-F 12 kV 3x240/35 | m | 1040 | 1105 |

Informējam, ka šobrīd ir pieprasīta papildus informācija un atbildes uz augstāk minētajiem jautājumiem tiks sniegtas pēc informācijas saņemšanas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inta Novika