*Par iepirkuma procedūras*

## *“Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”*

*(ID Nr.RS/2022/24) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

1. **jautājums:**

Atsaucoties uz Nolikuma p.13.3 lūdzu paskaidrot:

vai var izmantot elektrovadus no veciem kompresoriem vai būs nepieciešams vest to pa jaunu? Vai Pasūtītājs nodrošina to no savas puses?

**Atbilde:**

Pasūtītājs to nodrošinās no savas puses.

1. **jautājums:**

Vai Pasūtītājs nodrošina no savas puses korekto drošinātāja (automātslēdzi) izmēru/tipu/strāvu sadales skapī katrā m kompresoram un vadības kontroles blokam?

**Atbilde:**

Pasūtītājs to nodrošinās no savas puses.

1. **jautājums:**

Vai Pasūtītājs nodrošina jaunās iekārtas apkārtējās vides temperatūras +30C- +350C robežas (īpaši vieta 3.1, 3.3, 3.8)?

**Atbilde:**

No Pasūtītāja puses tiks veikti darbi, lai nodrošinātu šo vides temperatūru.

1. **jautājums:**

Izvietošanas vietā 1.3 nevar nodrošināt jaunās iekārtas darbu pagrabstāvā, vai var to uzstādīt pirmajā stāvā? Šajā vietā nav saspiesta gaisa resīvera ar atļaujamo māks. spiedienu, vai būs nepieciešams piedāvāt jaunu resīveri, vai var izmantot nepieslēgto cinkotu resīveru 900L no Kleistu 28?

**Atbilde**:

Kompresors tiks uzstādīts pirmajā stāvā. Var izmantot nepieslēgto cinkotu resīveru 900L no Kleistu 28.

1. **jautājums:**

Izvietošanas vietā 3.1 un 3.3 tagad stādā 3 kompresori, vai būs nepieciešams uzstādīt 4 kompresorus? Ja nepieciešams uzstādīt 3, tad vai visiem viņiem jābūt ār māks. spiedienu 10bār?

**Atbilde:**

Nebūs nepieciešamības uzstādīt ceturto kompresoru. Visi kompresori būs ar maksimālo spiedienu 10bar.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Karīna Meiberga