**APSTIPRINĀTS**

ar 2024. gada 12.jūnija

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**iepirkuma procedūras**

**“Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7.autobusu parka teritorijā**

**Vestienas ielā 35, Rīgā, 2.kārta.”**

**(Id. Nr. RS/2024/34) nolikumā**

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7.autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā, 2.kārta.”, identifikācijas Nr. RS/2024/34, Iepirkuma komisijas 2024. gada 4.jūnija lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7.autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā, 2.kārta.” identifikācijas Nr. RS/2024/34, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2024.gada 19.jūnijs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2024.gada 26.jūnijs” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 5.pielikuma Lokālā tāmē Nr. 3-2. “Elektronisko sakaru inženiertīkli (ārējās)” 9.pozīcijā “Kabeļu akas SKE-2-80/KKC 2-80 uzstādīšana ar lūku (3.kārtas apjomi)” norādīto daudzumu no “7” uz “6”.
3. Grozīt nolikuma 5.pielikuma Lokālā tāmē Nr. 3-2. “Elektronisko sakaru inženiertīkli (ārējās)” 22.pozīcijas nosaukumu no “*Skapja Sk.2 uzstādīšana (skapis 600mm x 800mm x 300mm) (3.kārtas apjomi)*” uz “Skapja Sk.3.1 uzstādīšana (skapis 600mm x 800mm x 300mm) (3.kārtas apjomi)”.
4. Grozīt nolikuma 5.pielikuma Lokālā tāmē Nr. 3-2. “Elektronisko sakaru inženiertīkli (ārējās)” 24.pozīcijas nosaukumu no “Iekārtu uzstādīšana skapī Sk.2: DIN sliede 1,0m 1gb, automatslēdzis 1F C16A 1gb, DIN rozete - 2gb, termostats 1gb, silditājs 100W DIN sliede gb, UPS Socomec NETYS PL 800VA 1gb, optiskā uzmava 12.šķiedram (izm. 90x200mm) 1gb (3.kārtas apjomi)” uz “Iekārtu uzstādīšana skapī Sk.3.1: DIN sliede 1,0m 1gb, automatslēdzis 1F C16A 1gb, DIN rozete - 2gb, termostats 1gb, silditājs 100W DIN sliede gb, UPS Socomec NETYS PL 800VA 1gb, optiskā uzmava 12.šķiedram (izm. 90x200mm) 1gb (3.kārtas apjomi)”.
5. Grozīt nolikuma 5.pielikuma Lokālā tāmē Nr. 3-2. “Elektronisko sakaru inženiertīkli (ārējās)” 32.pozīcijā “Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver uzstādīšana” norādīto daudzumu no “1” uz “4”.
6. Grozīt nolikuma 7.pielikuma Uzlādes iekārtas tehniskās specifikācijas sadaļu “Vispārējais elektroautobusu uzlādes stacijas raksturojums”, aizstājot teikumu “Iekārtai ir jābūt vismaz vienam 10/100/1000Gb Ethernet pieslēgumam un iespējai pieslēgt 4G un/vai 5G mobilās datu pārraides iekārtu” ar teikumu “Iekārtai ir jābūt vismaz vienam 10/100/1000Mbit/s Ethernet pieslēgumam un iespējai pieslēgt 4G un/vai 5G mobilās datu pārraides iekārtu”.
7. Ņemot vērā grozījumu 2 – 5.punktu, izteikt jaunā redakcijā nolikuma 5.pielikumu, saskaņā ar šo grozījumu 1.pielikumu.

|  |
| --- |
|  |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Novika

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU