**MELNO METĀLU PIEGĀDE**

*tehniskā specifikācija*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950.

**Līguma ilgums:** seši (6) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

**Nosacījumi:**

1. Preču piegāde notiek daļās.
2. Kārtējo pasūtījumu Pasūtītājs (Pasūtītāja pilnvarotā persona) veic reizi mēnesī, nosūtot Piegādātājam pasūtījumu uz Piegādātāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, norādot Preces daudzumu un citu nepieciešamo informāciju. Pasūtītājam ir tiesības mainīt plānotos iegādes apjomus līguma kopējās summas ietvaros.
3. Nokomplektēta pasūtījuma faktisko piegādi nodrošina Pasūtīja. Preces izņemšana no Piegādātāja notiek otrajā nedēļā pēc pasūtījuma veikšanas.
4. Pasūtījuma komplektēšanu nodrošina Piegādātājs.
5. Piegādātājs nodrošina preces iekraušanu Pasūtītāja transportlīdzekļi.
6. Pasūtītājam nav pienākuma pasūtīt visu Preces apjomu (līguma darbības laikā Pasūtītājs var iegādāties lielāku vai mazāku preces daudzumu).

**Informācija par preces specifiku:**

1. Visi materiāli (apaļstieņi, leņķi, caurules, sloksnes) – 1 gb = 6m garumā.
2. Loksnes DC01 tērauda izmērs 1250x2500.
3. Cinkotās loksnes izmērs 1250x2500.
4. Citu preču biezums līdz 3 mm un izmērs – 1250x2500, virs 3 mm (ieskaitot) izmērs 1500x3000.

**Prece un tās provizoriskais daudzums:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 | APAĻSTIENIS D 10 TĒR. S235+C kalibrēts | kg | 12  |
| 2 | APAĻSTIENIS D 12 TĒR. S235 | kg | 30  |
| 3 | APAĻSTIENIS D 12 TĒR. S235+C kalibrēts | kg | 10  |
| 4 | APAĻSTIENIS D 14 TĒR. S235 | kg | 15  |
| 5 | APAĻSTIENIS D 14 TĒR. S235+C kalibrēts | kg | 15  |
| 6 | APAĻSTIENIS D 16 TĒR. S235 | kg | 58  |
| 7 | APAĻSTIENIS D 16 TĒR. S235+C kalibrēts | kg | 20  |
| 8 | APAĻSTIENIS D 18 TĒR. S235 | kg | 24  |
| 9 | APAĻSTIENIS D 20 TĒR. S235 | kg | 90  |
| 10 | APAĻSTIENIS D 22 TĒR. S235 | kg | 500  |
| 11 | APAĻSTIENIS D 25 TĒR. S235 | kg | 94  |
| 12 | APAĻSTIENIS D 30 TĒR. S235 | kg | 67  |
| 13 | APAĻSTIENIS D 36 TĒR. S235 | kg | 49  |
| 14 | APAĻSTIENIS D 40 TĒR. S235 | kg | 61  |
| 15 | APAĻSTIENIS D 5 TĒR. S235 | kg | 10  |
| 16 | APAĻSTIENIS D 6 TĒR. S235 | kg | 12  |
| 17 | APAĻSTIENIS D 6 TĒR. S235+C kalibrēts | kg | 15  |
| 18 | APAĻSTIENIS D 8 TĒR. S235 | kg | 10  |
| 19 | APAĻSTIENIS D 8 TĒR. S235+C kalibrēts | kg | 8  |
| 20 | ARMATŪRA 10mm A3 | kg | 50  |
| 21 | ARMATŪRA 12mm A3 | kg | 50  |
| 22 | ARMATŪRA 14mm A3 | kg | 50  |
| 23 | ARMATŪRA 16mm A3 | kg | 50  |
| 24 | ARMATŪRA 6mm A3 | kg | 50  |
| 25 | ARMATŪRA 8mm A3 | kg | 50  |
| 26 | CAURULE 100X100X5 TĒR. S235 | m | 18  |
| 27 | CAURULE 100X100X4 TĒR. S235 | m | 12  |
| 28 | CAURULE 100X30X2 TĒR. S235 | m | 6  |
| 29 | CAURULE 100X50X3 TĒR. S235 | m | 6  |
| 30 | CAURULE 100X80X3 TĒR. S235 | m | 6  |
| 31 | CAURULE 120X100X5 TĒR. S235 | m | 6  |
| 32 | CAURULE 120X120X5 TĒR. S235 | m | 6  |
| 33 | CAURULE 120X40X4 TĒR. S235 | m | 6  |
| 34 | CAURULE 120X50X2 TĒR. S235 | m | 6  |
| 35 | CAURULE 120X50X3 TĒR. S235 | m | 12  |
| 36 | CAURULE 120X50X4 TĒR. S235 | m | 6  |
| 37 | CAURULE 121X12 bezšuvju  | m | 6  |
| 38 | CAURULE 121X16 bezšuvju | m | 6  |
| 39 | CAURULE 121X2 TĒR. S235 | m | 6  |
| 40 | CAURULE 140X80X4 TĒR. S235 | m | 6  |
| 41 | CAURULE 140X80X6 TĒR. S235 | m | 6  |
| 42 | CAURULE 15X1.5 bezšuvju | m | 30  |
| 43 | CAURULE 15X15X1.5 TĒR. S235 | m | 6  |
| 44 | CAURULE 16X2.0 TĒR. S235 | m | 30  |
| 45 | CAURULE 20X20x1.5 TĒR. S235 | m | 42  |
| 46 | CAURULE 25X1.5 TĒR. S235 | m | 30  |
| 47 | CAURULE 25X2 TĒR. S235 | m | 30  |
| 48 | CAURULE 25X25X2 TĒR. S235 | m | 6  |
| 49 | CAURULE 30X2.0 TĒR. S235 | m | 60  |
| 50 | CAURULE 30X20X2 TĒR. S235 | m | 12  |
| 51 | CAURULE 30X3 TĒR. S235 | m | 6  |
| 52 | CAURULE 30X30X2.5 TĒR. S235 | m | 12  |
| 53 | CAURULE 30X4 TĒR. S235 el met. | m | 30  |
| 54 | CAURULE 33.7X2 TĒR. S235 | m | 36  |
| 55 | CAURULE 33.7X3.0 TĒR. S235 | m | 12  |
| 56 | CAURULE 35X35X2 TĒR. S235 | m | 6  |
| 57 | CAURULE 38X3 TĒR. S235 | m | 6  |
| 58 | CAURULE 38X4 TĒR. S235 | m | 6  |
| 59 | CAURULE 40X20X2 TĒR. S235 | m | 60  |
| 60 | CAURULE 40X20X3 TĒR.S235 | m | 60  |
| 61 | CAURULE 40X25X2 TĒR. S235 | m | 30  |
| 62 | CAURULE 40X25X3 TĒR. S235 | m | 12  |
| 63 | CAURULE 40X30X2 TĒR. S235 | m | 30  |
| 64 | CAURULE 40X30X3 TĒR. S235 | m | 6  |
| 65 | CAURULE 40X40X2 TĒR. S235 | m | 12  |
| 66 | CAURULE 40X40X3 TĒR. S235 | m | 60  |
| 67 | CAURULE 45X4 TĒR. S235 | m | 6  |
| 68 | CAURULE 50X20X3 TĒR. S235 | m | 6  |
| 69 | CAURULE 50X25X3 TĒR. S235 | m | 12  |
| 70 | CAURULE 50X30X2 TĒR. S235 | m | 6  |
| 71 | CAURULE 50X30X3 TĒR. S235 | m | 12  |
| 72 | CAURULE 50X40X2 TĒR. S235 | m | 6  |
| 73 | CAURULE 50X40X3 TĒR. S235 | m | 30  |
| 74 | CAURULE 50X50X2 TĒR. S235 | m | 18  |
| 75 | CAURULE 50X50X3 TĒR. S235 | m | 18  |
| 76 | CAURULE 50X50X4 TĒR. S235 | m | 12  |
| 77 | CAURULE 50X50X5 TĒR. S235 | m | 6  |
| 78 | CAURULE 60X30X2.5 TĒR. S235 | m | 6  |
| 79 | CAURULE 60X40X2 TĒR. S235 | m | 12  |
| 80 | CAURULE 60X40X3 TĒR. S235 | m | 60  |
| 81 | CAURULE 60X40X5 TĒR. S235 | m | 30  |
| 82 | CAURULE 60X50X2 TĒR. S235 | m | 6  |
| 83 | CAURULE 60X50X3 TĒR. S235 | m | 6  |
| 84 | CAURULE 60X60X4 TĒR. S235 | m | 12  |
| 85 | CAURULE 70X30X3 TĒR. S235 | m | 12  |
| 86 | CAURULE 70X50X3 TĒR. S235 | m | 18  |
| 87 | CAURULE 76.1X2.0 TĒR. S235 | m | 6  |
| 88 | CAURULE 80X40X3 TĒR. S235 | m | 60  |
| 89 | CAURULE 80X40X4 TĒR. S235 | m | 12  |
| 90 | CAURULE 80X50X3 TĒR. S235 | m | 6  |
| 91 | CAURULE 80X80X6 TĒR. S235 | m | 6  |
| 92 | KVADRĀTSTIENIS 10X10 TĒR. S235 | kg | 50  |
| 93 | KVADRĀTSTIENIS 16X16 TĒR. S235 | kg | 100  |
| 94 | KVADRĀTSTIENIS 25X25 TĒR. S235 | kg | 100  |
| 95 | LEŅĶDZELZS 20X20 TĒR. S235 | kg | 70  |
| 96 | LEŅĶDZELZS 25X25 TĒR. S235 | kg | 100  |
| 97 | LEŅĶDZELZS 30X30 TĒR. S235 | kg | 300  |
| 98 | LEŅĶDZELZS 35X35 TĒR. S235 | kg | 50  |
| 99 | LEŅĶDZELZS 40X40 TĒR. S235 | kg | 250  |
| 100 | LEŅĶDZELZS 45X45 TĒR. S235 | kg | 100  |
| 101 | LEŅĶDZELZS 50X50 TĒR. S235 | kg | 100  |
| 102 | LEŅĶDZELZS 60X60 TĒR. S235 | kg | 20  |
| 103 | LEŅĶDZELZS 63X63 TĒR. S235 | kg | 800  |
| 104 | LEŅĶDZELZS 70X70 TĒR. S235 | kg | 115  |
| 105 | LEŅĶDZELZS 80X80 TĒR. S235 | kg | 140  |
| 106 | LOKSNE 1.0mm TĒR. DC01 | kg | 500  |
| 107 | LOKSNE 1.2mm TĒR. DC01 | kg | 500  |
| 108 | LOKSNE 1.5mm TĒR. DC01 | kg | 500  |
| 109 | LOKSNE 10mm TĒR. S235 | kg | 360  |
| 110 | LOKSNE 16mm TĒR. S235 | kg | 576  |
| 111 | LOKSNE 2.0mm TĒR. DC01 | kg | 500  |
| 112 | LOKSNE 2.0mm TĒR. S235 | kg | 79  |
| 113 | LOKSNE 2.5mm TĒR. DC01 | kg | 400  |
| 114 | LOKSNE 2.5mm TĒR. S235 | kg | 64  |
| 115 | LOKSNE 20mm TĒR. S235 | kg | 720  |
| 116 | LOKSNE 3.0mm TĒR. S235 | kg | 1000  |
| 117 | LOKSNE 4mm TĒR. S235 | kg | 1000  |
| 118 | LOKSNE 5mm TĒR. S235 | kg | 540  |
| 119 | LOKSNE 6mm TĒR. 420MC | kg | 600  |
| 120 | LOKSNE 6mm TĒR. S235 | kg | 432  |
| 121 | LOKSNE 8mm TĒR. 420MC | kg | 1000  |
| 122 | LOKSNE 8mm TĒR. S235 | kg | 288  |
| 123 | LOKSNE 12mm TĒR. S235 | kg | 432  |
| 124 | LOKSNE CINKOTĀ 0.5mm | kg | 350  |
| 125 | LOKSNE CINKOTĀ 1.0mm | kg | 180  |
| 126 | SLOKSNE 100X10 TĒR. S235 | kg | 48  |
| 127 | SLOKSNE 100X3 TĒR. S235 | kg | 43  |
| 128 | SLOKSNE 100X5 TĒR. S235 | kg | 24  |
| 129 | SLOKSNE 15X6 TĒR. S235 | kg | 12  |
| 130 | SLOKSNE 20X10 TĒR. S235 | kg | 50  |
| 131 | SLOKSNE 20X3 TĒR. S235 | kg | 30  |
| 132 | SLOKSNE 20X4 TĒR. S235 | kg | 40  |
| 133 | SLOKSNE 20X5 TĒR. S235 | kg | 40  |
| 134 | SLOKSNE 20X6 TĒR. S235 | kg | 10  |
| 135 | SLOKSNE 20X8 TĒR. S235 | kg | 60  |
| 136 | SLOKSNE 25X10 TĒR. S235 | kg | 30  |
| 137 | SLOKSNE 25X3 TĒR. S235 | kg | 9  |
| 138 | SLOKSNE 25X4 TĒR.S235 | kg | 30  |
| 139 | SLOKSNE 25X5 TĒR. S235 | kg | 20  |
| 140 | SLOKSNE 25X6 TĒR. S235 | kg | 20  |
| 141 | SLOKSNE 30X20 TĒR. S235 | kg | 50  |
| 142 | SLOKSNE 30X3 TĒR. S235 | kg | 50  |
| 143 | SLOKSNE 30X4 TĒR. S235 | kg | 30  |
| 144 | SLOKSNE 30X5 TĒR. S235 | kg | 20  |
| 145 | SLOKSNE 30X6 TĒR. S235 | kg | 60  |
| 146 | SLOKSNE 35X15 TĒR. S235 | kg | 60  |
| 147 | SLOKSNE 35X5 TĒR. S235 | kg | 60  |
| 148 | SLOKSNE 35X6 TĒR. S235 | kg | 150  |
| 149 | SLOKSNE 40X10 TĒR. S235 | kg | 100  |
| 150 | SLOKSNE 40X20 TĒR. S235 | kg | 250  |
| 151 | SLOKSNE 40X3 TĒR. S235 | kg | 50  |
| 152 | SLOKSNE 40X4 TĒR. S235 | kg | 150  |
| 153 | SLOKSNE 40X5 TĒR. S235 | kg | 30  |
| 154 | SLOKSNE 40X6 TĒR.S235 | kg | 150  |
| 155 | SLOKSNE 40X8 TĒR.S235 | kg | 300  |
| 156 | SLOKSNE 45X30 TĒR. S235 | kg | 300  |
| 157 | SLOKSNE 50X10 TĒR.S235 | kg | 120  |
| 158 | SLOKSNE 50X20 TĒR.S235 | kg | 100  |
| 159 | SLOKSNE 50X3 TĒR.S235 | kg | 60  |
| 160 | SLOKSNE 50X4 TĒR.S235 | kg | 30  |
| 161 | SLOKSNE 50X5 TĒR. S235 | kg | 35  |
| 162 | SLOKSNE 50X6 TĒR. S235 | kg | 20  |
| 163 | SLOKSNE 60X10 TĒR. S235 | kg | 20  |
| 164 | SLOKSNE 60X4 TĒR. S235 | kg | 200  |
| 165 | SLOKSNE 60X5 TĒR. S235 | kg | 450  |
| 166 | SLOKSNE 60X6 TĒR. S235 | kg | 50  |
| 167 | SLOKSNE 60X8 TĒR. S235 | kg | 500  |
| 168 | SLOKSNE 70X10 TĒR. S235 | kg | 2000  |
| 169 | SLOKSNE 70X8 TĒR. S235 | kg | 150  |
| 170 | SLOKSNE 80X10 TĒR. S235 | kg | 300  |
| 171 | SLOKSNE 90X10 TĒR. S235 | kg | 100  |