**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*augstspiedienu mazgāšanas iekārtu piegāde*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003619950 (turpmāk – Pasūtītājs).

**Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts:** Pasūtītājs iegādāsies un Piegādātājs piegādās divas augstspiediena mazgāšanas iekārtas, kuras ir paredzētas transportlīdzekļu, transportlīdzekļu detaļu un agregātu mazgāšanai (t. sk., no motoreļļas).

**Piegādes vieta:** Pasūtītāja 6. autobusu parks Kleistu ielā 28, Rīgā, LV-1067.

**Piegādes apjoms:** 2 (divas) iekārtas.

**Prasības un piedāvājums:**

|  |
| --- |
| **INFORMĀIJA PAR PRECI** |
| Nosaukums: |  |
| Cena *euro* par vienu iekārtu: |  |
| Garantijas laiks (mēnešu skaitsno piegādes dienas): |  |
| Piegādes laiks no līguma noslēgšanas dienas: |  |
| Piegādātājs piedāvā apmācīt Pasūtītāja darbiniekus darbam ar preci: | [ ]  JĀ[ ]  NĒ |
| **OBLIGĀTĀS PRASĪAS** |
| Tehniskā dokumentācija ir latviešu valodā. |
| Garantijas noteikumi ir latviešu valodā. |
| **MINIMĀLĀS PRASĪBAS IEKĀRTAI\*** | **PIEDĀVĀJUMS\*\*** |
| Barošanas spriegums (Ph/V/HZ) | 3/400/50 |  |
| Plūsmas apjoms (l/h) | vismaz 550 |  |
| Darba spiediens (bar) | no 30 līdz 180 vai lielāks |  |
| Preces spēja uzsildīt ūdeni līdz temperatūrai (°C) | vismaz 145 vai lielāka |  |
| Jauda (kW) | vismaz 8 |  |
| Degvielas tvertne (l) | vismaz 10 |  |
| Tīrīšanas līdzekļu tvertnes | 2 (katra ne mazāk kā 10l) |  |
| Ūdensizturības klase | vismaz IPX5 |  |
| **TROKŠŅA LĪMENIS** |
| Skaņas spiediena līmenis LpA |  |
| Nenoteiktība KpA |  |
| Skaņas jaudas līmenis LWA +nenoteiktība KWA |  |
| **FUNKCIJAS UN KOMPLEKTĀCIJAS PIEDERUMI** |
| Tvaika režīms | Nepieciešams |  |
| Elektriskā servisa kontrole | Nepieciešams |  |
| Pistole | Nepieciešams |  |
| Izsmidzināšanas stobrs | Nepieciešams |  |
| Jaudas kabeļa garums  | vismaz 5 m |  |
| Spiediena šļūtene  | vismaz 20 m |  |
| Augstspiediena šļūtenes spole | Nepieciešams |  |
| Aizsardzība pret darbību bez ūdens | Nepieciešams |  |

*\*Piedāvātās iekārtas tehniskie rādītāji var nebūtiski (20% apmērā)
atšķirties no minimālām prasībām iekārtai.*

*\*\*Lūdzam piedāvājumam pievienot iekārtas pilno ražotāja tehnisko
specifikāciju latviešu valodā.*

*\*\*\*Lūdzam piedāvājumam pievienot preces tehniskās apkopes noteikumus
 lai garantija būtu spēkā.*

*\*\*\*\*Lūdzam piedāvājumam pievienot preces garantijas nosacījumus.*

**Papildus cenu piedāvājums.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena par viena darbinieka apmācību pēc Pasūtītāja pieprasījuma *euro* bez PVN: |  |