**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*četru stumjamo grīdas mazgāšanas iekārtu piegāde*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003619950 (turpmāk – Pasūtītājs).

**Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts:** Pasūtītājs iegādāsies un Piegādātājs piegādās četras stumjamās grīdas mazgāšanas iekārtas.

**Piegādes vieta:** Pasūtītāja objekti Ganību dambī 32, Jelgavas ielā 37, Kleistu ielā 28 un Brīvības ielā 191, Rīgā.

**Piegādes apjoms:** 4 (četras) iekārtas.

**Prasības un piedāvājums:**

|  |
| --- |
| **INFORMĀCIJA PAR IEKĀRTU** |
| Nosaukums: |  |
| Cena *euro* par vienu iekārtu: |  |
| Garantijas laiks (mēnešu skaitsno piegādes dienas): |  |
| Piegādes laiks no līguma noslēgšanas dienas: |  |
| Piegādātājs piedāvā apmācīt Pasūtītāja darbiniekus darbam ar preci: | [ ]  JĀ[ ]  NĒ |
| **OBLIGĀTĀS PRASĪBAS** |
| Garantijas noteikumi ir latviešu valodā. |
| Tehniskā dokumentācija ir latviešu valodā. |
| **MINIMĀLĀS PRASĪBAS IEKĀRTAI\*** | **PIEDĀVĀJUMS\*\*** |
| Birstu darba platums (*mm*) | līdz 510 |  |
| Sūkšanas darba platums (*mm*) | vismaz 900 |  |
| Maks. veiktspējas platība (*m²/h*) | vismaz 2040 |  |
| Praktiskā veiktspēja (*m²/h*) | vismaz 1020 |  |
| Tīrā/netīrā ūdens rezervuārs (*l*) | vismaz 50 / 50 |  |
| Birstu kontaktspiediens (g/cm²/kg) | vismaz 27,3-28,5 / 20-23 |  |
| Birstes ātrums (*rpm*) | vismaz 180 |  |
| Nominālā patēriņa jauda (*W*) | līdz 1100 |  |
| Spriegums, lādētājs (*V/Hz*) | 100-240 / 50-60 |  |
| Akumulators (*V/Ah*) |  vismaz 24 / 115 |  |
| Darbības laiks no vienas uzlādes (*h*) | vismaz 3 |  |
| Skaņas spiediena līmenis (*dB(A)*) | līdz 66 |  |
| Piedziņas veids | elektrība (akumulators) |  |
| Svars (ar aksesuāriem) (*kg*) | līdz 134 |  |

*\*Piedāvātās iekārtas tehniskie rādītāji var nebūtiski (20% apmērā)
atšķirties no minimālām prasībām iekārtai.*

*\*\*Lūdzam piedāvājumam pievienot iekārtas pilno ražotāja tehnisko
specifikāciju latviešu valodā.*

*\*\*\*Lūdzam piedāvājumam pievienot preces tehniskās apkopes noteikumus,
lai garantija būtu spēkā.*

*\*\*\*\*Lūdzam piedāvājumam pievienot preces garantijas nosacījumus.*

**Papildus cenu piedāvājums.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena par viena darbinieka apmācību pēc Pasūtītāja pieprasījuma *euro* bez PVN: |  |