**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*galvanizācijas pakalpojums*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

**Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts:** Pasūtītājs vēlās iegādāties galvanizācijas pakalpojumu Pasūtītāja plašam transportlīdzekļu daļu klāstam, t. sk., bet ne tikai, ritošā sastāva detaļām un mezgliem, lai paaugstinātu transportlīdzekļu daļu pretkorozijas izturību.

**Līguma darbības termiņš:** viens gads no līguma noslēgšanas dienas.

**Prasības:**

1. Pārklāšanu veic jaunām vai remontētām dažādas formas detaļām pēc mehāniskās apstrādes vai metināšanas;
2. Detaļu maksimālais garums: 1500 mm;
3. Vidējais detaļu svars: 0,1 – 0,5 kg;
4. Vidējais kopējais detaļu un mezglu svars mēnesī, ko nosūta uz pārklāšanu: 260 kg;
5. Pirms sūtīšanas uz galvanizāciju detaļām jābūt attīrītām no korozijas, krāsas un eļļas;
6. Pielietojamie pārklājumu veidi:
	1. „Zilā” cinkošana: ZnGB1, ISO 2081;
	2. „Dzeltenā varavīksnes” cinkošana: ZnGY, ISO 2081;
7. Oksidēšanas pārklājuma biezums:
	1. 9 – 12 μkm (dekoratīvais);
	2. 18 μkm (detaļās ekspluatējas iekšējās telpās);
	3. 24 μkm (detaļās ekspluatējas zem klajas debess);
8. Pasūtījuma izpildes termiņš: 4 (četras) nedēļas no transportlīdzekļu daļu piegādes Izpildītajam;
9. Detaļu transportēšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajās robežās veic Pasūtītājs.