Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2022.gada 13. janvāra sēdē

**Atklāts konkurss**

**“Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”**

Identifikācijas Nr. RS/2022/1

**NOLIKUMS**

**Rīga**

**2022**

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
2. **Iepirkuma priekšmets, iepirkuma procedūras veids**
	1. Iepirkuma priekšmets – kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde.
	2. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods – 42414000-1 (Celtņi, pārvietojamās pacēlājkonstrukcijas un ar celtņiem aprīkotas smagās automašīnas).
	3. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
	4. Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 1 285 000,00 EUR bez PVN.
3. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2022/1.
4. **Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:**

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"

Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,

Tālr. 67104800.

1. **Pasūtītāja kontaktpersona:**

Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, e-pasts – alena.kamisarova@rigassatiksme.lv.

1. **Paziņojums par līgumu**

Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības tīmekļvietnē [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv) un Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī.

1. **Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
	1. Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām.
	2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 22. februāra, plkst. 15.00.
	3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.
	4. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2022. gada 22. februāra, plkst. 15.00.
	5. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.
2. **Piedāvājuma nodrošinājums**
	1. Piedāvājuma nodrošinājums dalībai atklātā konkursā tiek noteikts **10 000,00 EUR**(desmit tūkstoši *euro* un 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā viens no zemāk minētajiem variantiem:
		1. bankas garantija (paraugs nolikuma pielikumā Nr.1) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 7.5.punktā minētie apstākļi. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no nolikuma 6.4.punktā minētās piedāvājuma atvēršanas dienas līdz nolikuma 7.4.punktā noteiktajam termiņam.
		2. apdrošināšanas polise, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
			1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 7.5.punktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
			2. apdrošināšanas polise ir spēkā līdz nolikuma 7.4.punktā norādītajam termiņam;
			3. nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
			4. apdrošinātājs apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā. Ja apdrošināšanas polisē šāds apliecinājums nav iekļauts, pretendentam kopā ar polisi jāiesniedz dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā (bankas vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par prēmijas samaksu pilnā apmērā vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par polises spēkā esamību);
		3. bankas apliecinājums par naudas iemaksu RP SIA “Rīgas satiksme” kontā Nr. LV56PARX0006048641565, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam “kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”, identifikācijas Nr. RS/2022/1;
	2. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 7.1.1. vai 7.1.2.punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
	3. Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad nolikuma 7.1.punkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki ar nosacījumu, ka kopējai apvienības nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 7.1.punktā paredzētajam apmēram.
	4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
* **6 (sešus) mēnešus**, skaitot no nolikuma 6.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
* līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
	1. Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai ja saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu nolikuma 29.punktā noteiktajā termiņā.

**II PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA, INFORMĀCIJAS APMAIŅA**

1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu:
	1. Atklāta konkursa piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk - Apakšsistēma), ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
		1. Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā konkursa sadaļā ievietotās formas;
		2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
		3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
	2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
		1. Piedāvājuma dokumenti jāpievieno tam paredzētajā konkursa profila sadaļā;
		2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
	3. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām). Gadījumā, ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no Uzņēmumu reģistra datiem, piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja (~u) pārstāvības (paraksta) tiesības.
	4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jānodrošina iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana.
	5. Piedāvājuma dokumenti sastāv no pieteikuma (paraugs nolikuma 2.pielikumā) pretendenta atlases dokumentiem un pretendenta piedāvājuma (tehniskais un finanšu piedāvājums).
	6. Pretendenti piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
	7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 6.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
	8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
	9. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
	10. Piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām (līgumiem). Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.
2. **Informācijas apmaiņa**
	1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski.
	2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un tehnisko vai finanšu piedāvājumu, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
	3. Ieinteresētie piegādātāji var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv, sadaļā “Iepirkumi un izsoles” un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier>.
	4. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par konkursa nolikumu un 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kurš pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam, šī informācija tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un Pasūtītāja interneta vietnē [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).
	5. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Ne vēlāk kā vienu dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par grozījumiem tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un Pasūtītāja interneta vietnē [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

**III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

1. **Piegādes priekšmets un apjoms**
	1. Piegādātājam jāveic 5 (piecu) kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju piegāde – 1 (viena) kravas transportlīdzekļa ar teleskopisko pacēlāju un 4 (četru) kravas transportlīdzekļu ar šķērveida pacēlāju un instrumentu, materiālu novietni (turpmāk – Transportlīdzekļi) piegāde.
	2. Transportlīdzekļu apraksts ir norādīts Tehniskajā specifikācijā un tās pielikumos (3.pielikums).
	3. Piegādes termiņi un kārtība – Transportlīdzekļi jāpiegādā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Ne ilgāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā jāveic 2 (divu) kravas transportlīdzekļu ar šķērveida pacēlāju un instrumentu, materiālu novietni un 1 (viena) kravas transportlīdzekļa ar teleskopisko pacēlāju piegāde un atlikušo 3 (trīs) mēnešu laikā jāveic 2 (divu) kravas transportlīdzekļu ar šķērveida pacēlāju un instrumentu, materiālu novietni piegāde saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) un Iepirkuma līguma projektā (5.pielikums) norādīto kārtību.
	4. Piegādes vieta – Vestienas iela 35, Rīga.

**IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS**

1. **Pretendentu izslēgšanas noteikumi**
	1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
	2. Papildus nolikuma 11.1.punktā minētajam, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no dalības konkursā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1.punktu.
	3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
	4. Nolikuma 11.1. un 11.2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Uz apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, attiecas nolikuma 11.1. un 11.2. minētie izslēgšanas nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu.
2. **Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiāli stāvokli**
	1. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada (2020.gada) pārskata rezultātiem, raksturo **pozitīvs pašu kapitāls**. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk un kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, finanšu un saimnieciskās darbības rādītāju atbilstību nolikuma šim punktam nosaka, pamatojoties uz pretendenta finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu.

Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 12.1.punkta prasībām.

* 1. Pretendenta minimālais gada finanšu (neto) apgrozījums pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) **nav bijis mazāks par 1 000 000,00 EUR**. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad gada finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā (ja pretendents darbojas mazāk kā gadu, finanšu apgrozījumam šajā periodā jābūt ne mazāk kā pretendenta piedāvātā līguma cena). Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai (dalībnieku finanšu apgrozījuma rādītājiem summāri jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai).
	2. Apliecinot atbilstību 12.1. un 12.2. punkta prasībām, pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām spējām kandidāts balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
1. **Prasības profesionālās darbības veikšanai**
	1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	2. Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt konkursa priekšmetā ietilpstošo pakalpojumu izpildei apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanai, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo (pakalpojumu) veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.

**V PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE**

**(ATLASES DOKUMENTI)**

1. Lai Pasūtītājs izvērtētu pretendentu un pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma IV sadaļā paredzētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
	1. ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datubāzes, kas apliecina atbilstību nolikuma 13.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 13.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;
	2. ja pretendents ir apvienība – apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, kurā ir norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu (piegāžu) daļa procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas un šo darbu raksturojums. Gadījumā, ja vismaz viena apvienības dalībnieka finanšu rādītāji neatbilst nolikuma 12.1.punkta prasībām, vienošanās jānorāda apvienības dalībnieks (-i), kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi;
	3. pretendenta apliecinājums par atbilstību nolikuma 12.1. un 12.2.punkta prasībām un kandidāta apstiprinātā gada pārskata par pēdējiem diviem noslēgtajiem finanšu gadiem sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz kandidātu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību), kopijas. Gadījuma, ja pretendents dibināts vēlāk – pēdējā apstiprināta gada pārskata sastāvdaļu – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas vai, ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi neviens gada pārskats nav apstiprināts, tad ir jāiesniedz aktuālais finanšu un saimnieciskās darbības pārskats, kuru pārbaudījis zvērināts revidents, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam un no kura pasūtītājam ir iespējams pārliecināties par pretendenta atbilstību nolikuma 12.1. un 12. 2. punkta prasībām.
	4. ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi jāiesniedz 14.3.punktā norādītā informācija.
	5. nolikuma 13.2.punktā minētās vienošanās kopija, ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, pievienojot informāciju par apakšuzņēmēja paraksta tiesīgajām amatpersonām. Ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 13.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību 13.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē. Ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir arī pretendenta apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami pasūtītāja noslēgtā pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumu sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk nolikuma tekstā - apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), šajā punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz arī attiecībā uz apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības.

 Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, jāņem vērā, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumusniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

* 1. dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 7.1.punktā paredzētajā apmērā un kārtībā;
	2. pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām.
	3. Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem jāiesniedz visa nolikuma 14.1., 14.7.punktā punktā paredzētā informācija. Savukārt, nolikuma 14.6., 14.3.punktā paredzēto informāciju var iesniegt viens vai vairāki no apvienības dalībniekiem atbilstoši šajos punktos noteiktajām prasībām, savukārt, 14.2., 14.5., paredzēto informāciju (vai apliecinājumu) apvienības dalībnieki iesniedz kopā.
	4. Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (nolikuma IV.sadaļa) Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma līguma vērtības, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: [espd.eis.gov.lv](http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv). Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
	5. Nolikuma 11.1., 11.2., 11.3. un 11.4.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību iepirkuma komisija pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar [Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums) [48.](https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums#p48) panta nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi netiek pārbaudīti pretendenta norādītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un apakšuzņēmējiem.
	6. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, ja tas atbilst nolikuma 11.1., 11.2. un 11.4.punktā norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem, izņemot [Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums) [48.](https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums#p48) panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ja tā atbilst nolikuma 11.1., 11.2. un 11.4.punktu izslēgšanas nosacījumiem. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.
	7. Ja uz pretendentu, apvienības biedru, ja pretendents ir apvienība, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā 1., 3., 4., 5., 6., vai 7.punktā vai otrās daļas 1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, pretendents norāda to piedāvājumā, un ja pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Pasūtītājs šajā punktā minētajā gadījumā rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta trešajā, ceturtajā vai piektajā daļā noteiktajam.

**VI PIEDĀVĀJUMS**

1. Piedāvājumu veido finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums, kuri sagatavojami saskaņā ar 4. un 5.pielikumā pievienotajām veidlapām.
2. Kopā ar Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz Transportlīdzekļu tehniskā projekta rasējumus ar patieso vizuālo attēlojumu ar norādītiem izmēriem. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno informācija par Transportlīdzekļu CO2 izmešu daudzumu (g/km).
3. Attiecībā uz finanšu piedāvājumasagatavošanu pretendentam jāņem vērā, ka izmaksās jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un pārējās izmaksas, kuras ir nepieciešamas un saistošas pretendentam, izņemot PVN, lai nodrošinātu iepirkuma izpildi. Visām izmaksām jābūt norādītām *euro,* ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Vienību cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā nav paredzētas.

**VII PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA**

1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija bez pretendentu klātbūtnes veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu daļu atbilstības pārbaudi.
2. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.
3. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.
4. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, visiem piedāvājumiem pirms tam pārbaudot aritmētisko kļūdu neesamību (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena).
5. Iepirkuma komisija pārbauda vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi un nepieciešamības gadījumā pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.pantu.
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir **saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenu un vides kritēriju**.
7. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

|  |  |
| --- | --- |
| **Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritēriji** | **Maksimālā skaitliskā vērtība** |
| **CE** | Pretendenta piedāvātā **kopējā** **līgumcena** (bez PVN). | **80** |
| **K** | **Vides kritērijs** – CO2 izmešu daudzums (g/km) pretendenta piedāvātajiem Transportlīdzekļiem | **20** |
|  | Maksimālais iespējamais kopējā novērtējuma (**N**) punktu skaits | 100 |

* 1. Katra iesniegtā piedāvājuma kopējais novērtējums (**N**) tiks aprēķināts pēc formulas:

**N = CE + K1 + K2**

* 1. Punkti kritērijā **CE** „Pretendenta piedāvātā **kopējā līgumcena** (bez PVN)” tiks aprēķināti saskaņā ar šādu formulu:

**CE = 80 x (ZCE / PCE)**,kur: **ZCE** - zemākā piedāvātā cena *euro* bez PVN projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanai;

**PCE** - vērtējamā pretendenta piedāvātā cena *euro* bez PVN projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanai.

* 1. Punkti kritērijā K „CO2 izmešu daudzums (g/km) pretendenta piedāvātajiem Transportlīdzekļiem” tiks aprēķināti saskaņā ar šādu formulu:

**K = 20 x (ZK / PK)**,kur: **ZK** - zemākais piedāvātais CO2 izmešu daudzums (g/km) pretendenta piedāvātajiem Transportlīdzekļiem;

**PK** - vērtējamā pretendenta piedāvātais CO2 izmešu daudzums (g/km) Transportlīdzekļiem.

Pretendentam jāiesniedz informācija, kas apliecina CO2 izmešu daudzumu (g/km) pretendenta piedāvātajiem Transportlīdzekļiem. Lai veiktu piedāvājumu salīdzināšanu, piedāvātie CO2 izmešu daudzumi (g/km) pieciem Transportlīdzekļiem tiks summēti.

1. Katrs piedāvājums tiek vērtēts saskaņā ar nolikuma 24.punktā noteiktajiem kritērijiem, piešķirot katram piedāvājumam atbilstošu punktu skaitu.
2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš kopsummā ieguvis visaugstāko novērtējumu, un kurš atbilst nolikuma prasībām. Ja vairāki piedāvājumi iegūst vienādu punktu skaitu, iepirkuma komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kurš norādījis zemāko cenu.
3. Komisija pieņem lēmumu par iepirkumu līguma slēgšanu vai pieņem lēmumu par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 4.nodaļā minētajos gadījumos.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti piecu darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu konkursā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.

**VIII IEPIRKUMA LĪGUMS, TĀ SAGATAVOŠANAS**

**UN NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA**

1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikuma 5.pielikumā.
2. Iepirkumu komisijas lēmums un paziņojums par konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums katrā iepirkuma daļā, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata. Par katru iepirkuma daļu tiek slēgts atsevišķs līgums, izņemot gadījumu, ja vairākās iepirkuma daļās līguma slēgšanas tiesības iegūst viens un tas pats pretendents
3. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija **vai** jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.
4. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā norādītajā termiņā, kurš tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti informēti par konkursa rezultātiem, Iepirkumu uzraudzības birojs nesaņem pretendentu iesniegumus par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, Pasūtītājs var slēgt līgumu ar izraudzīto pretendentu – konkursa uzvarētāju.
5. Iepirkuma līgums ar konkursa uzvarētāju tiks noslēgts pēc uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas no Pasūtītāja. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšans no Pasūtītāja (līguma neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumus), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība). Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7. Ja noteiktajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt līgumu, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem.
8. Līgums satur visas vienošanās starp Pasūtītāju un izvēlēto konkursa uzvarētāju, atbilstoši nolikumā paredzētajam līguma projektam.
9. Līgumā starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju var paredzēt atsevišķu līgumu noteikumu maiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības un principus, ja tam piekrīt abas puses.

**IX IEPIRKUMU KOMISIJA**

1. Iepirkuma komisija ir tiesīga:
	1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās konkursā, rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai (tajā skaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt atsevišķu darbu veidu izvērstu kalkulāciju, lai noteiktu, vai šo darbu veidu izmaksās iekļautas visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba izpildi saistītās izmaksas);
	2. veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un informēt par kļūdu labojumu. Aritmētisko kļūdu labojumi tiek veikti izejot no fakta, ka piedāvājumā pareizi ir norādīta katras vienības cena;
	3. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu;
	4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju tiesībām**;**
	5. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis šim nolikumam atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
	6. lemt par konkursa termiņu pagarināšanu;
	7. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt konkursu;
	8. noteikt konkursa uzvarētāju;
	9. citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.
2. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
	1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar konkursa nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus;
	2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par nolikuma saturu un pieņemtajiem lēmumiem;
	3. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

**X PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

1. Katram pretendentam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un iepirkuma komisijai sniegt paskaidrojumus par konkursa nolikumu, pieprasīt izsniegt komisijas sēdes protokola, kurā atspoguļoti komisijas pieņemtie lēmumi, kopiju, pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
2. Katrs pretendents, līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, piekrīt visiem konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei.

**PIELIKUMI**

1. pielikums – Garantijas vēstule (paraugs);

2. pielikums – Pieteikuma veidlapa;

3.pielikums – Tehniskā specifikācija;

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa;

5.pielikums - Tehniskā piedāvājuma veidlapa

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

RP SIA “Rīgas satiksme”

Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja

*/elektroniski parakstīts/* K.Meiberga

Rīgā, 2022. gada 13. janvārī

1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”
identifikācijas Nr. RS/2022/1

**Garantijas paraugs**

Vieta, datums

Ievērojot to, ka **pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā “Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”, identifikācijas Nr. RS/2022/1 (turpmāk – Piedāvājums),

**garantijas devējs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – Garantijas devējs) sniedz garantiju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* **(summa cipariem un vārdiem)** apmērā.

Garantijas devējs apņemas samaksāt augstāk norādīto naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no pasūtītāja **RP SIA “Rīgas satiksme”** (turpmāk – Pasūtītājs) saņemšanas, šādos gadījumos:

1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc savu piedāvājumu;
2. ja Pretendents, kļūstot par atklāta konkursa uzvarētāju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un Pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību. Visus izdevumus, kas saistīti ar garantijas izsniegšanu un samaksu, Pasūtītājam sedz Pretendents.

Saskaņā ar šo garantiju Garantijas devējam ir pienākums, iestājoties iepriekš minētajiem gadījumiem, samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma (3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas), tādu summu, kādu Pasūtītājs pieprasa, taču nepārsniedzot augstāk norādīto pilno garantijas summu. Savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, kurš no augstāk minētajiem gadījumiem ir iestājies.

Garantijas devēja saistības ir negrozāmas un bezierunu, nekādas darbības vai nosacījumi nevar ietekmēt garantijas spēkā esamību.

Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā – 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas beigām, kas noteikts, sākot no atklāta konkursa nolikuma 6.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
2. līdz iepirkumu līgumu noslēgšanai.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums.

Visus strīdus saistībā ar šo garantiju izskata Latvijas Republikas tiesas.

Garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji:

1. Garantijas devējs (1 eksemplārs);
2. RP SIA “Rīgas satiksme” (1 eksemplārs).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Garantijas devēja vārdā

 2.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”
identifikācijas Nr. RS/2022/1

**PIETEIKUMA IESNIEGŠANAI IETEICAMĀ FORMA***(uz pretendenta veidlapas)*

**Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā**

“Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”

 identifikācijas Nr. RS/2022/1

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Faktiskā adrese** |  |
| **Bankas rekvizīti** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr. / Fakss** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

1. **PIETEIKUMS**

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu un apliecinām savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā **6 (sešus) mēnešus**, skaitot no datuma, kas atklāta konkursa nolikumā ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Ar šo apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”.*

*Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst. Pretendenta dalībnieks SIA “xxx” – neatbilst.)*

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - [[1]](#footnote-1)

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvniecības tiesībām vai tā pilnvarotā persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”
identifikācijas Nr. RS/2022/1

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Kravas transportlīdzeklis ar teleskopisko pacēlāju

|  |
| --- |
| **Tehniskās prasības transportlīdzeklim** |
| **Transportlīdzekļa marka, modelis** | Pēc Uzņēmuma piedāvājuma |
| **Izlaiduma gads** | Jauna nelietota, ne vecāka par 2021.gadu |
| **Transportlīdzekļa tips** | Kravas šasija |
| **Transportlīdzekļa kategorija** | N2 |
| **Transportlīdzekļa garums, ieskaitot aprīkojumu (mm)** | Līdz 8000 |
| **Transportlīdzekļa augstums, ieskaitot aprīkojumu (mm)** | Līdz 3800 |
| **Kabīnes tips** | Dienas kabīne |
| **Durvju skaits** | 2 |
| **Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)**  | 3 |
| **Degvielas veids** | Dīzeļdegviela |
| **Dzinēja jauda (kW)** | Ne mazāk kā 180 |
| **Prasības attiecībā uz slāpekļa oksīdu (NOx), metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu** | EURO 6 |
| **Riteņu konfigurācija** | 4 x 2 |
| **Piedziņa** | RWD (FR) |
| **Diski un riepas** | Tērauda diski. Diskiem un riepām jāatbilst transportlīdzeklim paredzēto slodžu un masas noturībai |
| **Pārnesumkārbas veids** | Automātiskā vai mehāniskā ar automatizētu vadību (bez sajūga pedāļa). Dzinēja jaudas noņemšanas kārba. Pārnesumkārbas bloķētājs, ja strādā jaudas noņemšanas kārba. |
| **Operatīvā transportlīdzekļa aprīkojums** | Zilas LED bākugunis uz kabīnes jumta - 2 gab. |
| Zili LED lukturi priekšā pamatlukturu līmenī - 2 gab. |
| Zili LED lukturi aizmugurē pamatlukturu līmenī - 2 gab. |
| Sirēna, vismaz 100W |
| **Operatīvā transportlīdzekļa krāsojums** | Atbilstoši LR noteiktajiem standartiem par operatīvo transportlīdzekļu krāsojumu |
| **Garantija** | Pamatgarantija - vismaz 24 mēneši vai vismaz 100 000 km |
| Krāsojumam un caurrūsēšanai - vismaz 5 gadi  |
| Transportlīdzekļa šasijai pret iespējamajiem defektiem, ko varētu radīt uzstādītie darbnīca un personāla pacēlājs - vismaz 24 mēneši |
| Pasūtītājam ir tiesības transportlīdzekli un personāla pacēlāju aprīkot ar papildus aprīkojumu (piem. GPS, lukturu papildus apgaismojums utt.), saglabājot garantijas nosacījumus. |
| **Minimālais aprīkojums** |
| Akumulatori - 2 x 12V / 100Ah  |
| Motorstundu skaitītājs, kas uzskaita nostrādāto laiku personāla pacēlājam |
| Aizmugures tilta diferenciāļa bloķētājs |
| Logs kabīnes aizmugurē |
| Automātiskie dienasgaismas lukturi |
| Atpakaļgaitas skaņas signāls |
| Digitālais tahogrāfs |
| Centrālā atslēga |
| Rūpnīcas imobilaizers |
| Signalizācija ar salona aizsardzību un tālvadību transportlīdzekļa atslēgā |
| Stūres augstuma un dziļuma regulēšana |
| Sēdekļu apdare - tumšas krāsas ādas imitācija |
| Elektriski apsildāms vadītāja sēdeklis |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana |
| Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi |
| Elektriski vadāmi durvju stiklu pacēlāji |
| Iebūvēta audio sistēma |
| Gaisa kondicionētājs vai automātiskā klimata kontroles sistēma |
| Gumijas paklāji transportlīdzekļa salonā visām sēdvietām |
| Degvielas apsildes elements |
| Aizslēdzams degvielas tvertnes vāks |
| Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi |
| Pneimopievads riepu pumpēšanai, garums – vismaz 20 metri |
| Ārējā pieslēguma kontaktrozete (230V spriegumam) ar vāku un vadu, kas atrodas viegli pieejamā vietā. |
| Transportlīdzekļa salonā novietots strāvas pārveidotājs uz 230V (ar jaudu vismaz 1200W) / akumulatora lādētājs. Pārveidotāja / lādētāja darbības princips – kad mašīna nav pieslēgta pie ārējā pieslēguma kontaktrozetes (230V), elektrība tiek ņemta no automašīnas tīkla 24 V, kas, caur strāvas pārveidotāju, tiek pārveidota par 230 V. Kad mašīna pieslēgta pie ārējā pieslēguma kontaktrozetes (230V), pārveidotājs automātiski atslēdzas un pieslēdzas iekšējai rozetei 230 V, kā arī tajā brīdī automātiski ieslēdzas akumulatora uzlādes sistēma |
| Divas 230 V kontaktrozetes, kas novietotas grozā pie vadības bloka ar aizsardzības klasi IP65.  |
| Sausā autonomā apsilde ar izvades kanālu un ventilācijas atverēm. Sistēmas vadība no vadītāja sēdvietas. Minimālā jauda - 2 kW |
| Automašīnas lietošanas instrukcija latviešu valodā |
| Drošības un pirmās palīdzības komplekts (medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme, drošības veste) |
| Rezerves ritenis |
| Instrumentu komplekts bojātas riepas nomaiņai |
| **Tehniskās prasības personāla pacēlājam** |
| Personāla pacēlāja veids – teleskopisks, ar papildus strēlu |
| Darba augstums – vismaz 20 metri |
| Minimālā izliece uz sāniem – vismaz 16 metri pie maksimālās slodzes |
| Kolonnas pagrieziena leņķis - vismaz 2x90° |
| Strēles gala vertikālais pagrieziena leņķis grozam - vismaz 180° |
| Groza celtspēja - vismaz 350 kg  |
| Groza darba laukuma izmēri – vismaz 1600x800 mm  |
| Groza pagriešanas leņķis - vismaz 2 x 80° |
| Pacēlājs pārvietošanas stāvoklī nedrīkst pārsniegt noteikto transportlīdzekļa augstumu. |
| Pacēlāja vadība - stacionāra no groza un ar bezvadu sistēmu, vadībai tiek izmantota publiski pieejamā bezmaksas frekvence |
| Darba platformas sānu sienu konstrukcija - režģoti, dielektriski borti |
| Darba platformas elektroaizsardzība - līdz 1,5kV līdzspriegums |
| Pacēlāja krāsojums kabīnes krāsā |
| Ražotāja noteiktā garantija - vismaz 2 gadi. Jāiesniedz pacēlāja tehnisko apkopju intervāli un veicamo darbu uzskaite |
| Jābūt apgādātam ar lietošanas dokumentāciju un brīdinošiem uzrakstiem latviešu valodā |
| Piegādātājs veic Pasūtītāja darbinieku apmācību, instruktāžu |
| **Atbilstība normatīvo aktu prasībām un reģistrācija** |
| Transportlīdzekļa reģistrācija veicama atbilstoši LR Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumu Nr.304 “Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem” prasībām, statuss - kravas speciālais autotornis, operatīvais |
| Transportlīdzekļa krāsojumam un aprīkojumam (bākugunīm un speciālajām skaņas iekārtām) jāatbilst LR standartiem par operatīvo transportlīdzekļu krāsojumu un aprīkojumu. |
| Piedāvātajam transportlīdzeklim jābūt veiktai atbilstības novērtēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" |
| Personāla pacēlājam jābūt pārbaudītam normatīvajos aktos paredzētajā apjomā, jābūt Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1320 “Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju” noteiktajā kārtībā reģistrētam bīstamo iekārtu reģistrā, jābūt apgādātām ar inspicēšanas institūcijas izsniegtu pārbaudes zīmi, jābūt apgādātam ar visiem atbilstību apliecinošiem dokumentiem |
| Tahogrāfam jābūt sertificētam |
| Kopā ar Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz automašīnas tehniskā projekta rasējumu ar patieso vizuālo attēlojumu ar norādītiem izmēriem |
| **Transportlīdzekļa tehniskā apkope un remonts** |
| Servisa centram jāatrodas Rīgā vai līdz 20 km no Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas. Regulāri nepieciešamās rezerves daļas atrodas noliktavā vai servisa centrā. Ja rezerves daļas nav noliktavā, tad piegādes termiņš ir ne vairāk par 14 dienām. Garantijas laikā Uzņēmums apņemas apkalpot transportlīdzekli servisa centrā 24h laikā no pieteikuma saņemšanas. |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Kravas transportlīdzeklis ar šķērveida pacēlāju un instrumentu, materiālu novietni

|  |
| --- |
| **Tehniskās prasības transportlīdzeklim** |
| **Transportlīdzekļa marka, modelis** | Pēc Uzņēmuma piedāvājuma |
| **Izlaiduma gads** | Jauna nelietota, ne vecāka par 2021.gadu |
| **Transportlīdzekļa tips** | Kravas šasija |
| **Transportlīdzekļa kategorija** | N3 |
| **Transportlīdzekļa garums, ieskaitot aprīkojumu (mm)** | Līdz 7000 |
| **Transportlīdzekļa augstums, ieskaitot aprīkojumu (mm)** | Līdz 3500  |
| Līdz 6300 (ar maksimāli paceltu platformu)  |
| **Kabīnes tips** | Dienas kabīne |
| **Durvju skaits** | 2 |
| **Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)**  | 3 |
| **Degvielas veids** | Dīzeļdegviela |
| **Dzinēja jauda (kW)** | Ne mazāk kā 230 |
| **Prasības attiecībā uz slāpekļa oksīdu (NOx), metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu** | EURO 6 |
| **Riteņu konfigurācija** | 4 x 2 |
| **Piedziņa** | RWD (FR) |
| **Diski un riepas** | Tērauda diski. Diskiem un riepām jāatbilst transportlīdzeklim paredzēto slodžu un masas noturībai |
| **Pārnesumkārbas veids** | Automātiskā vai mehāniskā ar automatizētu vadību (bez sajūga pedāļa). Dzinēja jaudas noņemšanas kārba. Pārnesumkārbas bloķētājs, ja strādā jaudas noņemšanas kārba. |
| **Operatīvā transportlīdzekļa aprīkojums** | Zilas LED bākugunis uz kabīnes jumta – 2 gab. |
| Zili LED lukturi priekšā pamatlukturu līmenī – 2 gab. |
| Zili LED lukturi aizmugurē pamatlukturu līmenī – 2 gab. |
| Sirēna, vismaz 100W |
| **Operatīvā transportlīdzekļa krāsojums** | Atbilstoši LR noteiktajiem standartiem par operatīvo transportlīdzekļu krāsojumu |
| **Garantija** | Pamatgarantija – vismaz 24 mēneši vai vismaz 100 000 km |
| Krāsojumam un caurrūsēšanai – vismaz 5 gadi  |
| Transportlīdzekļa šasijai pret iespējamajiem defektiem, ko varētu radīt uzstādītie personāla pacēlājs un instrumentu, materiālu novietne – vismaz 24 mēneši |
| Pasūtītājam ir tiesības transportlīdzekli un personāla pacēlāju aprīkot ar papildus aprīkojumu (piem. GPS, lukturu papildus apgaismojums utt.), saglabājot garantijas nosacījumus. |
| **Minimālais aprīkojums** |
| Akumulatori – 2 x 12V / 180Ah  |
| Motorstundu skaitītājs, kas uzskaita nostrādāto laiku personāla pacēlājam |
| Aizmugures tilta diferenciāļa bloķētājs |
| Kabīnes augšdaļā aizsargstienis no sprieguma izolējoša materiāla, kas aizsargā kabīni no augstsprieguma līnijas vadiem |
| Automātiskie dienasgaismas lukturi |
| Atpakaļgaitas skaņas signāls |
| Kabīnes kāpņu apgaismojums |
| Digitālais tahogrāfs |
| Centrālā atslēga |
| Rūpnīcas imobilaizers |
| Signalizācija ar salona aizsardzību un tālvadību transportlīdzekļa atslēgā |
| Stūres augstuma un dziļuma regulēšana |
| Sēdekļu apdare – tumšas krāsas ādas imitācija |
| Elektriski apsildāms vadītāja sēdeklis |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana |
| Tuvplāna spogulis pasažiera pusē |
| Priekšskata spogulis labajā pusē |
| Platleņķa sānskata spoguļi abās pusēs |
| Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi |
| Elektriski vadāmi durvju stiklu pacēlāji |
| Atpakaļskata kamera ar ekrānu vadītāja kabīnē |
| Oriģinālā audio sistēma |
| Gaisa kondicionētājs vai automātiskā klimata kontroles sistēma |
| Gumijas paklāji transportlīdzekļa salonā visām sēdvietām |
| Degvielas apsildes elements |
| Aizslēdzams degvielas tvertnes vāks |
| Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi |
| Universālais sakabes āķis piekabes vilkšanai – 12V un 24V pieslēguma ligzdas |
| Pneimopievads riepu pumpēšanai, garums – vismaz 20 metri |
| Priekšējo un aizmugurējo lukturu aizsargi pret mehāniku iedarbību |
| Ārējā pieslēguma kontaktrozete (230V spriegumam) ar vāku un vadu, kas atrodas viegli pieejamā vietā. |
| Transportlīdzekļa salonā novietots strāvas pārveidotājs uz 230V (ar jaudu vismaz 1200W) / akumulatora lādētājs. Pārveidotāja / lādētāja darbības princips – kad mašīna nav pieslēgta pie ārējā pieslēguma kontaktrozetes (230V), elektrība tiek ņemta no automašīnas tīkla 24 V, kas, caur strāvas pārveidotāju, tiek pārveidota par 230 V. Kad mašīna pieslēgta pie ārējā pieslēguma kontaktrozetes (230V), pārveidotājs automātiski atslēdzas un pieslēdzas iekšējai rozetei 230 V, kā arī tajā brīdī automātiski ieslēdzas akumulatora uzlādes sistēma |
| Sausā autonomā apsilde ar izvades kanālu un ventilācijas atverēm. Sistēmas vadība no vadītāja sēdvietas. Minimālā jauda – 2 kW |
| Automašīnas lietošanas instrukcija latviešu valodā |
| Drošības un pirmās palīdzības komplekts (medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme, drošības veste) |
| Rezerves ritenis |
| Instrumentu komplekts bojātas riepas nomaiņai |
| **Tehniskās prasības aprīkojumam** |
| Zem personāla pacēlāja izbūvēta instrumentu un materiālu novietne |
| Novietnes augstums – ne vairāk kā 780 mm |
| Novietnes garums braukšanas garenass virzienā – vismaz personāla pacēlēja garumā |
| Novietnes platums – transportlīdzekļa platuma gabarītu ietvaros, nepārsniedzot tos |
| Novietnes iekštelpai jābūt sadalītai vismaz četros atsevišķos nodalījumos (paredzēts iebūvēt izvelkamos plauktus instrumentu un materiālu glabāšanai) ar piekļūšanu no transportlīdzekļa sāniem.Viens no nodalījumiem var tikt izmantots personāla pacēlēja vadības sistēmu elementu iebūvēšanai. |
| Novietnes sienām jābūt izgatavotām no nerūsējoša, paaugstinātas stiprības triecienu izturīga materiāla  |
| Novietnes nodalījumiem jābūt aizveramiem ar durvīm, kas atveramas uz augšu.Durvīm jābūt izgatavotām no nerūsējoša, paaugstinātas stiprības triecienu izturīga materiāla.Aizvērtā stāvoklī jābūt iespējai durvis fiksēt pret atvēršanos ar ātrās fiksēšanas elementiem.Durvju atvēršanu un fiksāciju atvērtā stāvoklī jānodrošina hidrauliskajiem amortizatoriem ar atbilstošu stiprības kapacitāti vasaras un ziemas laikā.Ērtākai atvēršanai un aizvēršanai durvīm jābūt aprīkotām ar rokturiem. |
| Novietnes augšdaļai, kas nav nosegta ar personāla pacēlāju, braukšanas garenvirzienā abos transportlīdzekļa sānos ir jāuzstāda režģa tipa platformas, kas izmantojamas personāla vajadzībām, lai pārvietotos.Starp platformu un novietnes augšdaļu jābūt atstarpei sniega vai netīrumu tīrīšanai.Jābūt trepēm nokļūšanai uz platformām. Transporta stāvoklī trepes nedrīkst atrasties ārpus transportlīdzekļa gabarītiem.Platformu materiāls – anodēts alumīnijs vai cinkots tērauds vai kodināts nerūsējošs tērauds. |
| Krāsojums kabīnes krāsā. |
| Ražotāja noteiktā garantija vismaz 24 mēneši.  |
| **Tehniskās prasības personāla pacēlājam** |
| Personāla pacēlāja veids – šķērveida paceļama darba platforma |
| Novietojums – aiz kabīnes uz transportlīdzekļa šasijas |
| Platformai jābūt grozāmai ap savu asi 3600. Vai līdzīgs risinājums, kad transportlīdzeklim esot novietotam paralēli tramvaju sliežu klajumam, maksimālā pacēlāja darba platformas sasniedzamība ar platformas malu no transportlīdzekļa vidus ass līdz sliežu klajuma vidus asij ir ne mazāk kā 3200 mm |
| Darba platformas garums braukšanas garenass virzienā ne mazāk kā 4000 mm |
| Darba platformas platums – ne mazāk kā 1500 mm. Personāla pacēlāja kopējam platumam jānodrošina iespēju uz instrumentu un mantu novietnes izbūvēt pārvietošanās platformas. |
| Paceltas darba platformas (grīdas) maksimālais augstums – ne mazāk kā 5000 mm |
| Personāla pacēlāja bortu augstums – no 1100 mm līdz 1250 mm |
| Personāla pacēlāja bortu konstrukcija – režģoti, dielektriski borti, kurus iespējams nolaist uz leju |
| Darba platformas celtspēja – vismaz 400 kg |
| Darba platformas elektroaizsardzība – 1500 V līdzspriegums |
| Darba platformas grīda – metāla karkass ar dielektrisku klājumu 1500V DC aizsardzībai |
| Darba platformai jābūt izolētai no pacēlāja mehānisma |
| Personāla pacēlāja vadības panelis atrodas vadītāja kabīnē. Panelis ar bezvadu sistēmu, vadībai tiek izmantota publiski pieejamā bezmaksas frekvence |
| Divas 230 V kontaktrozetes un darba apgaismojums, kas novietoti uz personāla pacēlāja 200 mm augstumā no grīdas ar aizsardzības klasi IP65. |
| Personāla pacēlāja aizmugurē jābūt platformai, pie kuras stiprinās kāpnes iekāpšanai un izkāpšanai no personāla pacēlāja.Platformas platums - personāla pacēlāja platuma gabarītu ietvaros.Platformas garums braukšanas garenass virzienā – vismaz 600 mm.Platformu materiāls – anodēts alumīnijs vai cinkots tērauds vai kodināts nerūsējošs tērauds. |
| Kāpnes iekāpšanai un izkāpšanai no platformas gan transporta stāvoklī, gan maksimāli paceltā stāvoklī no dielektriska un neorganiska materiāla. |
| Pacēlāja krāsojums kabīnes krāsā |
| Garantija vismaz 24 mēneši. |
| Jābūt tehniskajai dokumentācijai (Ekspluatācijas instrukcija, darba drošības instrukcija, garantijas un kopšanas noteikumi) un standartiem atbilstošiem brīdinošajiem gaismas signāliem un uzrakstiem valsts valodā |
| Piegādātājs veic Pasūtītāja darbinieku apmācību, instruktāžu |
| **Atbilstība normatīvo aktu prasībām un reģistrācija** |
| Transportlīdzekļa reģistrācija veicama atbilstoši LR Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumu Nr.304 “Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem” prasībām, statuss - kravas speciālais autotornis, operatīvais. |
| Transportlīdzekļa krāsojumam un aprīkojumam (bākugunīm un speciālajām skaņas iekārtām) jāatbilst LR standartiem par operatīvo transportlīdzekļu krāsojumu un aprīkojumu. |
| Piedāvātajam transportlīdzeklim jābūt veiktai atbilstības novērtēšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 2009.gada 22.decembra Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" |
| Personāla pacēlājam jābūt pārbaudītam normatīvajos aktos paredzētajā apjomā, jābūt Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1320 “Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju” noteiktajā kārtībā reģistrētam bīstamo iekārtu reģistrā, jābūt apgādātām ar inspicēšanas institūcijas izsniegtu pārbaudes zīmi, jābūt apgādātam ar visiem atbilstību apliecinošiem dokumentiem |
| Tahogrāfam jābūt sertificētam |
| Kopā ar Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz automašīnas tehniskā projekta rasējumu ar patieso vizuālo attēlojumu ar norādītiem izmēriem |
| **Transportlīdzekļa tehniskā apkope un remonts** |
| Servisa centram jāatrodas Rīgā vai vai līdz 20 km no Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas. Regulāri nepieciešamās rezerves daļas atrodas noliktavā vai servisa centrā. Ja rezerves daļas nav noliktavā, tad piegādes termiņš ir ne vairāk par 14 dienām. Garantijas laikā Uzņēmums apņemas apkalpot transportlīdzekli servisa centrā 24h laikā no pieteikuma saņemšanas. |

Pielikumā, iespējamā aprīkojuma izvietojuma autotornī shēma (atsevišķā pdf failā)

4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”
identifikācijas Nr. RS/2022/1

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Iepazinušies ar atklāta konkursa “Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”, identifikācijas Nr.RS/2022/1 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti vārdā, piedāvājam piegādāt kravas transportlīdzekļus ar pacēlāju par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportlīdzekļa veids | Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa marka, modelis | Cena par 1 transportlīdzekli EUR bez PVN | Daudzums | Cena kopā EUR bez PVN |
| Kravas transportlīdzeklis ar teleskopisko pacēlāju |  |  | 1 |  |
| Kravas transportlīdzeklis ar šķērveida pacēlāju un instrumentu, materiālu novietni |  |  | 4 |  |
| Pavisam kopā EUR bez PVN: |  |

saskaņā ar tehnisko piedāvājumu, kas pievienots šim piedāvājumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats , paraksts

5.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

“Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”

identifikācijas Nr. RS/2022/1

Tehniskais piedāvājums

Kravas transportlīdzeklis ar teleskopisko pacēlāju

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja tehniskā specifikācija** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Tehniskās prasības transportlīdzeklim |
| Transportlīdzekļa marka, modelis | --- |  |
| Izlaiduma gads | Jauna nelietota, ne vecāka par 2021.gadu |  |
| Transportlīdzekļa tips | Kravas šasija |  |
| Transportlīdzekļa kategorija | N2 |  |
| Transportlīdzekļa garums, ieskaitot aprīkojumu (mm) | Līdz 8000 |  |
| Transportlīdzekļa augstums, ieskaitot aprīkojumu (mm) | Līdz 3800 |  |
| Kabīnes tips | Dienas kabīne |  |
| Durvju skaits | 2 |  |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)  | 3 |  |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| Dzinēja jauda (kW) | Ne mazāk kā 180 |  |
| Prasības attiecībā uz slāpekļa oksīdu (NOx), metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu | EURO 6 |  |
| Riteņu konfigurācija | 4 x 2 |  |
| Piedziņa | RWD (FR) |  |
| Diski un riepas | Tērauda diski. Diskiem un riepām jāatbilst transportlīdzeklim paredzēto slodžu un masas noturībai |  |
| Pārnesumkārbas veids | Automātiskā vai mehāniskā ar automatizētu vadību (bez sajūga pedāļa). Dzinēja jaudas noņemšanas kārba. Pārnesumkārbas bloķētājs, ja strādā jaudas noņemšanas kārba. |  |
| Operatīvā transportlīdzekļa aprīkojums | Zilas LED bākugunis uz kabīnes jumta - 2 gab. |  |
| Zili LED lukturi priekšā pamatlukturu līmenī - 2 gab. |  |
| Zili LED lukturi aizmugurē pamatlukturu līmenī - 2 gab. |  |
| Sirēna, vismaz 100W |  |
| Operatīvā transportlīdzekļa krāsojums | Atbilstoši LR noteiktajiem standartiem par operatīvo transportlīdzekļu krāsojumu |  |
| Garantija | Pamatgarantija - vismaz 24 mēneši vai vismaz 100 000 km |  |
| Krāsojumam un caurrūsēšanai - vismaz 5 gadi  |  |
| Transportlīdzekļa šasijai pret iespējamajiem defektiem, ko varētu radīt uzstādītie darbnīca un personāla pacēlājs - vismaz 24 mēneši |  |
| Pasūtītājam ir tiesības transportlīdzekli un personāla pacēlāju aprīkot ar papildus aprīkojumu (piem. GPS, lukturu papildus apgaismojums utt.), saglabājot garantijas nosacījumus. |  |
| **Minimālais aprīkojums** |
| Akumulatori - 2 x 12V / 100Ah  |  |
| Motorstundu skaitītājs, kas uzskaita nostrādāto laiku personāla pacēlājam |  |
| Aizmugures tilta diferenciāļa bloķētājs |  |
| Logs kabīnes aizmugurē |  |
| Automātiskie dienasgaismas lukturi |  |
| Atpakaļgaitas skaņas signāls |  |
| Digitālais tahogrāfs |  |
| Centrālā atslēga |  |
| Rūpnīcas imobilaizers |  |
| Signalizācija ar salona aizsardzību un tālvadību transportlīdzekļa atslēgā |  |
| Stūres augstuma un dziļuma regulēšana |  |
| Sēdekļu apdare - tumšas krāsas ādas imitācija |  |
| Elektriski apsildāms vadītāja sēdeklis |  |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana |  |
| Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi |  |
| Elektriski vadāmi durvju stiklu pacēlāji |  |
| Iebūvēta audio sistēma |  |
| Gaisa kondicionētājs vai automātiskā klimata kontroles sistēma |  |
| Gumijas paklāji transportlīdzekļa salonā visām sēdvietām |  |
| Degvielas apsildes elements |  |
| Aizslēdzams degvielas tvertnes vāks |  |
| Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi |  |
| Pneimopievads riepu pumpēšanai, garums – vismaz 20 metri |  |
| Ārējā pieslēguma kontaktrozete (230V spriegumam) ar vāku un vadu, kas atrodas viegli pieejamā vietā. |  |
| Transportlīdzekļa salonā novietots strāvas pārveidotājs uz 230V (ar jaudu vismaz 1200W) / akumulatora lādētājs. Pārveidotāja / lādētāja darbības princips – kad mašīna nav pieslēgta pie ārējā pieslēguma kontaktrozetes (230V), elektrība tiek ņemta no automašīnas tīkla 24 V, kas, caur strāvas pārveidotāju, tiek pārveidota par 230 V. Kad mašīna pieslēgta pie ārējā pieslēguma kontaktrozetes (230V), pārveidotājs automātiski atslēdzas un pieslēdzas iekšējai rozetei 230 V, kā arī tajā brīdī automātiski ieslēdzas akumulatora uzlādes sistēma |  |
| Divas 230 V kontaktrozetes, kas novietotas grozā pie vadības bloka ar aizsardzības klasi IP65.  |  |
| Sausā autonomā apsilde ar izvades kanālu un ventilācijas atverēm. Sistēmas vadība no vadītāja sēdvietas. Minimālā jauda - 2 kW |  |
| Automašīnas lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |
| Drošības un pirmās palīdzības komplekts (medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme, drošības veste) |  |
| Rezerves ritenis |  |
| Instrumentu komplekts bojātas riepas nomaiņai |  |
| **Tehniskās prasības personāla pacēlājam** |
| Personāla pacēlāja veids – teleskopisks, ar papildus strēlu |  |
| Darba augstums – vismaz 20 metri |  |
| Minimālā izliece uz sāniem – vismaz 16 metri pie maksimālās slodzes |  |
| Kolonnas pagrieziena leņķis - vismaz 2x90° |  |
| Strēles gala vertikālais pagrieziena leņķis grozam - vismaz 180° |  |
| Groza celtspēja - vismaz 350 kg  |  |
| Groza darba laukuma izmēri – vismaz 1600x800 mm  |  |
| Groza pagriešanas leņķis - vismaz 2 x 80° |  |
| Pacēlājs pārvietošanas stāvoklī nedrīkst pārsniegt noteikto transportlīdzekļa augstumu. |  |
| Pacēlāja vadība - stacionāra no groza un ar bezvadu sistēmu, vadībai tiek izmantota publiski pieejamā bezmaksas frekvence |  |
| Darba platformas sānu sienu konstrukcija - režģoti, dielektriski borti |  |
| Darba platformas elektroaizsardzība - līdz 1,5kV līdzspriegums |  |
| Pacēlāja krāsojums kabīnes krāsā |  |
| Ražotāja noteiktā garantija - vismaz 2 gadi. Jāiesniedz pacēlāja tehnisko apkopju intervāli un veicamo darbu uzskaite |  |
| Jābūt apgādātam ar lietošanas dokumentāciju un brīdinošiem uzrakstiem latviešu valodā |  |
| Piegādātājs veic Pasūtītāja darbinieku apmācību, instruktāžu |  |
| **Atbilstība normatīvo aktu prasībām un reģistrācija** |
| Transportlīdzekļa reģistrācija veicama atbilstoši LR Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumu Nr.304 “Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem” prasībām, statuss - kravas speciālais autotornis, operatīvais |  |
| Transportlīdzekļa krāsojumam un aprīkojumam (bākugunīm un speciālajām skaņas iekārtām) jāatbilst LR standartiem par operatīvo transportlīdzekļu krāsojumu un aprīkojumu. |  |
| Piedāvātajam transportlīdzeklim jābūt veiktai atbilstības novērtēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" |  |
| Personāla pacēlājam jābūt pārbaudītam normatīvajos aktos paredzētajā apjomā, jābūt Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1320 “Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju” noteiktajā kārtībā reģistrētam bīstamo iekārtu reģistrā, jābūt apgādātām ar inspicēšanas institūcijas izsniegtu pārbaudes zīmi, jābūt apgādātam ar visiem atbilstību apliecinošiem dokumentiem |  |
| Tahogrāfam jābūt sertificētam |  |
| Kopā ar Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz automašīnas tehniskā projekta rasējumu ar patieso vizuālo attēlojumu ar norādītiem izmēriem |  |
| **Transportlīdzekļa tehniskā apkope un remonts** |
| Servisa centram jāatrodas Rīgā vai līdz 20 km no Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas. Regulāri nepieciešamās rezerves daļas atrodas noliktavā vai servisa centrā. Ja rezerves daļas nav noliktavā, tad piegādes termiņš ir ne vairāk par 14 dienām. Garantijas laikā Uzņēmums apņemas apkalpot transportlīdzekli servisa centrā 24h laikā no pieteikuma saņemšanas. |  |

Tehniskais piedāvājums

Kravas transportlīdzeklis ar šķērveida pacēlāju un instrumentu, materiālu novietni

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja tehniskā specifikācija** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **Tehniskās prasības transportlīdzeklim** |
| Transportlīdzekļa marka, modelis | --- |  |
| Izlaiduma gads | Jauna nelietota, ne vecāka par 2021.gadu |  |
| Transportlīdzekļa tips | Kravas šasija |  |
| Transportlīdzekļa kategorija | N3 |  |
| Transportlīdzekļa garums, ieskaitot aprīkojumu (mm) | Līdz 7000 |  |
| Transportlīdzekļa augstums, ieskaitot aprīkojumu (mm) | Līdz 3500  |  |
| Līdz 6300 (ar maksimāli paceltu platformu)  |  |
| Kabīnes tips | Dienas kabīne |  |
| Durvju skaits | 2 |  |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)  | 3 |  |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| Dzinēja jauda (kW) | Ne mazāk kā 230 |  |
| Prasības attiecībā uz slāpekļa oksīdu (NOx), metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu | EURO 6 |  |
| Riteņu konfigurācija | 4 x 2 |  |
| Piedziņa | RWD (FR) |  |
| Diski un riepas | Tērauda diski. Diskiem un riepām jāatbilst transportlīdzeklim paredzēto slodžu un masas noturībai |  |
| Pārnesumkārbas veids | Automātiskā vai mehāniskā ar automatizētu vadību (bez sajūga pedāļa). Dzinēja jaudas noņemšanas kārba. Pārnesumkārbas bloķētājs, ja strādā jaudas noņemšanas kārba. |  |
| Operatīvā transportlīdzekļa aprīkojums | Zilas LED bākugunis uz kabīnes jumta – 2 gab. |  |
| Zili LED lukturi priekšā pamatlukturu līmenī – 2 gab. |  |
| Zili LED lukturi aizmugurē pamatlukturu līmenī – 2 gab. |  |
| Sirēna, vismaz 100W |  |
| Operatīvā transportlīdzekļa krāsojums | Atbilstoši LR noteiktajiem standartiem par operatīvo transportlīdzekļu krāsojumu |  |
| Garantija | Pamatgarantija – vismaz 24 mēneši vai vismaz 100 000 km |  |
| Krāsojumam un caurrūsēšanai – vismaz 5 gadi  |  |
| Transportlīdzekļa šasijai pret iespējamajiem defektiem, ko varētu radīt uzstādītie personāla pacēlājs un instrumentu, materiālu novietne – vismaz 24 mēneši |  |
| Pasūtītājam ir tiesības transportlīdzekli un personāla pacēlāju aprīkot ar papildus aprīkojumu (piem. GPS, lukturu papildus apgaismojums utt.), saglabājot garantijas nosacījumus. |  |
| **Minimālais aprīkojums** |
| Akumulatori – 2 x 12V / 180Ah  |  |
| Motorstundu skaitītājs, kas uzskaita nostrādāto laiku personāla pacēlājam |  |
| Aizmugures tilta diferenciāļa bloķētājs |  |
| Kabīnes augšdaļā aizsargstienis no sprieguma izolējoša materiāla, kas aizsargā kabīni no augstsprieguma līnijas vadiem |  |
| Automātiskie dienasgaismas lukturi |  |
| Atpakaļgaitas skaņas signāls |  |
| Kabīnes kāpņu apgaismojums |  |
| Digitālais tahogrāfs |  |
| Centrālā atslēga |  |
| Rūpnīcas imobilaizers |  |
| Signalizācija ar salona aizsardzību un tālvadību transportlīdzekļa atslēgā |  |
| Stūres augstuma un dziļuma regulēšana |  |
| Sēdekļu apdare – tumšas krāsas ādas imitācija |  |
| Elektriski apsildāms vadītāja sēdeklis |  |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana |  |
| Tuvplāna spogulis pasažiera pusē |  |
| Priekšskata spogulis labajā pusē |  |
| Platleņķa sānskata spoguļi abās pusēs |  |
| Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi |  |
| Elektriski vadāmi durvju stiklu pacēlāji |  |
| Atpakaļskata kamera ar ekrānu vadītāja kabīnē |  |
| Oriģinālā audio sistēma |  |
| Gaisa kondicionētājs vai automātiskā klimata kontroles sistēma |  |
| Gumijas paklāji transportlīdzekļa salonā visām sēdvietām |  |
| Degvielas apsildes elements |  |
| Aizslēdzams degvielas tvertnes vāks |  |
| Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi |  |
| Universālais sakabes āķis piekabes vilkšanai – 12V un 24V pieslēguma ligzdas |  |
| Pneimopievads riepu pumpēšanai, garums – vismaz 20 metri |  |
| Priekšējo un aizmugurējo lukturu aizsargi pret mehāniku iedarbību |  |
| Ārējā pieslēguma kontaktrozete (230V spriegumam) ar vāku un vadu, kas atrodas viegli pieejamā vietā. |  |
| Transportlīdzekļa salonā novietots strāvas pārveidotājs uz 230V (ar jaudu vismaz 1200W) / akumulatora lādētājs. Pārveidotāja / lādētāja darbības princips – kad mašīna nav pieslēgta pie ārējā pieslēguma kontaktrozetes (230V), elektrība tiek ņemta no automašīnas tīkla 24 V, kas, caur strāvas pārveidotāju, tiek pārveidota par 230 V. Kad mašīna pieslēgta pie ārējā pieslēguma kontaktrozetes (230V), pārveidotājs automātiski atslēdzas un pieslēdzas iekšējai rozetei 230 V, kā arī tajā brīdī automātiski ieslēdzas akumulatora uzlādes sistēma |  |
| Sausā autonomā apsilde ar izvades kanālu un ventilācijas atverēm. Sistēmas vadība no vadītāja sēdvietas. Minimālā jauda – 2 kW |  |
| Automašīnas lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |
| Drošības un pirmās palīdzības komplekts (medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme, drošības veste) |  |
| Rezerves ritenis |  |
| Instrumentu komplekts bojātas riepas nomaiņai |  |
| **Tehniskās prasības aprīkojumam** |
| Zem personāla pacēlāja izbūvēta instrumentu un materiālu novietne |  |
| Novietnes augstums – ne vairāk kā 780 mm |  |
| Novietnes garums braukšanas garenass virzienā – vismaz personāla pacēlēja garumā |  |
| Novietnes platums – transportlīdzekļa platuma gabarītu ietvaros, nepārsniedzot tos |  |
| Novietnes iekštelpai jābūt sadalītai vismaz četros atsevišķos nodalījumos (paredzēts iebūvēt izvelkamos plauktus instrumentu un materiālu glabāšanai) ar piekļūšanu no transportlīdzekļa sāniem.Viens no nodalījumiem var tikt izmantots personāla pacēlēja vadības sistēmu elementu iebūvēšanai. |  |
| Novietnes sienām jābūt izgatavotām no nerūsējoša, paaugstinātas stiprības triecienu izturīga materiāla  |  |
| Novietnes nodalījumiem jābūt aizveramiem ar durvīm, kas atveramas uz augšu.Durvīm jābūt izgatavotām no nerūsējoša, paaugstinātas stiprības triecienu izturīga materiāla.Aizvērtā stāvoklī jābūt iespējai durvis fiksēt pret atvēršanos ar ātrās fiksēšanas elementiem.Durvju atvēršanu un fiksāciju atvērtā stāvoklī jānodrošina hidrauliskajiem amortizatoriem ar atbilstošu stiprības kapacitāti vasaras un ziemas laikā.Ērtākai atvēršanai un aizvēršanai durvīm jābūt aprīkotām ar rokturiem. |  |
| Novietnes augšdaļai, kas nav nosegta ar personāla pacēlāju, braukšanas garenvirzienā abos transportlīdzekļa sānos ir jāuzstāda režģa tipa platformas, kas izmantojamas personāla vajadzībām, lai pārvietotos.Starp platformu un novietnes augšdaļu jābūt atstarpei sniega vai netīrumu tīrīšanai.Jābūt trepēm nokļūšanai uz platformām. Transporta stāvoklī trepes nedrīkst atrasties ārpus transportlīdzekļa gabarītiem.Platformu materiāls – anodēts alumīnijs vai cinkots tērauds vai kodināts nerūsējošs tērauds. |  |
| Krāsojums kabīnes krāsā. |  |
| Ražotāja noteiktā garantija vismaz 24 mēneši.  |  |
| **Tehniskās prasības personāla pacēlājam** |
| Personāla pacēlāja veids – šķērveida paceļama darba platforma |  |
| Novietojums – aiz kabīnes uz transportlīdzekļa šasijas |  |
| Platformai jābūt grozāmai ap savu asi 3600. Vai līdzīgs risinājums, kad transportlīdzeklim esot novietotam paralēli tramvaju sliežu klajumam, maksimālā pacēlāja darba platformas sasniedzamība ar platformas malu no transportlīdzekļa vidus ass līdz sliežu klajuma vidus asij ir ne mazāk kā 3200 mm |  |
| Darba platformas garums braukšanas garenass virzienā ne mazāk kā 4000 mm |  |
| Darba platformas platums – ne mazāk kā 1500 mm. Personāla pacēlāja kopējam platumam jānodrošina iespēju uz instrumentu un mantu novietnes izbūvēt pārvietošanās platformas. |  |
| Paceltas darba platformas (grīdas) maksimālais augstums – ne mazāk kā 5000 mm |  |
| Personāla pacēlāja bortu augstums – no 1100 mm līdz 1250 mm |  |
| Personāla pacēlāja bortu konstrukcija – režģoti, dielektriski borti, kurus iespējams nolaist uz leju |  |
| Darba platformas celtspēja – vismaz 400 kg |  |
| Darba platformas elektroaizsardzība – 1500 V līdzspriegums |  |
| Darba platformas grīda – metāla karkass ar dielektrisku klājumu 1500V DC aizsardzībai |  |
| Darba platformai jābūt izolētai no pacēlāja mehānisma |  |
| Personāla pacēlāja vadības panelis atrodas vadītāja kabīnē. Panelis ar bezvadu sistēmu, vadībai tiek izmantota publiski pieejamā bezmaksas frekvence |  |
| Divas 230 V kontaktrozetes un darba apgaismojums, kas novietoti uz personāla pacēlāja 200 mm augstumā no grīdas ar aizsardzības klasi IP65. |  |
| Personāla pacēlāja aizmugurē jābūt platformai, pie kuras stiprinās kāpnes iekāpšanai un izkāpšanai no personāla pacēlāja.Platformas platums - personāla pacēlāja platuma gabarītu ietvaros.Platformas garums braukšanas garenass virzienā – vismaz 600 mm.Platformu materiāls – anodēts alumīnijs vai cinkots tērauds vai kodināts nerūsējošs tērauds. |  |
| Kāpnes iekāpšanai un izkāpšanai no platformas gan transporta stāvoklī, gan maksimāli paceltā stāvoklī no dielektriska un neorganiska materiāla. |  |
| Pacēlāja krāsojums kabīnes krāsā |  |
| Garantija vismaz 24 mēneši. |  |
| Jābūt tehniskajai dokumentācijai (Ekspluatācijas instrukcija, darba drošības instrukcija, garantijas un kopšanas noteikumi) un standartiem atbilstošiem brīdinošajiem gaismas signāliem un uzrakstiem valsts valodā |  |
| Piegādātājs veic Pasūtītāja darbinieku apmācību, instruktāžu |  |
| **Atbilstība normatīvo aktu prasībām un reģistrācija** |
| Transportlīdzekļa reģistrācija veicama atbilstoši LR Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumu Nr.304 “Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem” prasībām, statuss - kravas speciālais autotornis, operatīvais. |  |
| Transportlīdzekļa krāsojumam un aprīkojumam (bākugunīm un speciālajām skaņas iekārtām) jāatbilst LR standartiem par operatīvo transportlīdzekļu krāsojumu un aprīkojumu. |  |
| Piedāvātajam transportlīdzeklim jābūt veiktai atbilstības novērtēšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 2009.gada 22.decembra Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" |  |
| Personāla pacēlājam jābūt pārbaudītam normatīvajos aktos paredzētajā apjomā, jābūt Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1320 “Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju” noteiktajā kārtībā reģistrētam bīstamo iekārtu reģistrā, jābūt apgādātām ar inspicēšanas institūcijas izsniegtu pārbaudes zīmi, jābūt apgādātam ar visiem atbilstību apliecinošiem dokumentiem |  |
| Tahogrāfam jābūt sertificētam |  |
| Kopā ar Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz automašīnas tehniskā projekta rasējumu ar patieso vizuālo attēlojumu ar norādītiem izmēriem |  |
| **Transportlīdzekļa tehniskā apkope un remonts** |
| Servisa centram jāatrodas Rīgā vai vai līdz 20 km no Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas. Regulāri nepieciešamās rezerves daļas atrodas noliktavā vai servisa centrā. Ja rezerves daļas nav noliktavā, tad piegādes termiņš ir ne vairāk par 14 dienām. Garantijas laikā Uzņēmums apņemas apkalpot transportlīdzekli servisa centrā 24h laikā no pieteikuma saņemšanas. |  |

6.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde”
identifikācijas Nr. RS/2022/1

**Līgums (projekts)**

Rīgā 2021.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”**, reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā 2003.gada 20.februārī, vien. reģ. Nr. 40003619950, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Džinetas Innusas personā, kura rīkojas saskaņā ar valdes lēmumu, no vienas puses,

un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”,** vien. reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – Puse/ Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa “Kravas transportlīdzekļu ar pacēlāju iegāde” (identifikācijas Nr. RS/2022/1) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
	1. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas piegādāt Pasūtītājam kravas transportlīdzekļus ar pacēlāju (turpmāk – Transportlīdzekļi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 1.pielikums), tehnisko piedāvājumu (līguma 2.pielikums) un finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums), kā arī Līgumā norādītajiem piegādes termiņiem.
	2. Izpildītājs veic transportlīdzekļu reģistrāciju uz Pasūtītāja vārda saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un nodrošina to ar valsts numura zīmēm.
2. **LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
	2. Pasūtītājs piegādā Transportlīdzekļus uz Pasūtītāja teritoriju Vestienas ielā 35, Rīgā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā šādos termiņos:
		1. 3 (trīs) Transportlīdzekļi (2 (divi) kravas transportlīdzekļi ar šķērveida pacēlāju un instrumentu, materiālu novietni un 1 (viens) kravas transportlīdzeklis ar teleskopisko pacēlāju) - 9 (deviņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
		2. 2 (divi) Transportlīdzekļi (2 (divi) kravas transportlīdzekļi ar šķērveida pacēlāju un instrumentu, materiālu novietni) - atlikušo 3 (trīs) mēnešu laikā pēc 2.2.1.punktā minēto Transportlīdzekļu piegādes.
3. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Līguma kopējā darījuma summa ir **EUR** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*līguma kopējā darījuma summa tiks noteikta ņemot vērā pretendenta piedāvāto cenu iepirkuma procedūrā),* neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar spēkā esošo likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”.
	2. Līguma summā ietilpst:
		1. Transportlīdzekļu cena, ieskaitot jebkādas papildus iekārtas un aprīkojumu, kas ir uzstādīti Transportlīdzekļiem atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
		2. izmaksas par Transportlīdzekļu reģistrāciju, tahogrāfu sertifikāciju
		3. atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un pirmreizējās tehniskās apskates veikšanu;
		4. piegādes izmaksas, tajā skaitā nodokļi un nodevas, izņemot PVN, līdz Līguma 2.2.punktā norādītajai Transportlīdzekļu piegādes adresei;
		5. izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļu pilnīgu sagatavošanu lietošanai;
		6. Pasūtītāja darbinieku apmācību un instruktāžas izmaksas;
		7. tehnisko apkopju un remonta izmaksas Transportlīdzekļu garantijas laikā.
	3. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas, ar nosacījumu, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā.
	4. Atlikušais maksājums par piegādātajiem Transportlīdzekļiem tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Transportlīdzekļu piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. Samaksa tiek veikta par katru piegādātā Transportlīdzekli atsevišķi.
	5. Pieņemšanas nodošanas aktos un rēķinos Izpildītājam ir obligāti jānorāda šī Līguma numurs.
	6. Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas radies kredītiestāžu iekšējo darījumu rezultātā, ja maksājumi kredītiestādē iemaksāti savlaicīgi.
	7. Izpildītājs Līguma 3.3.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir 202\_\_.gada \_\_\_\_ (13 (trīspadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas).
4. **TRANSPORTLĪDZEKĻU PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**
	1. Transportlīdzekļu piegāde notiek Līguma 2.2.punktā noteiktajos termiņos.
	2. Pasūtītājs, saņemot no Izpildītāja Transportlīdzekļus, pārbauda to atbilstību Līguma noteikumiem. Par Transportlīdzekļu nodošanu un saņemšanu tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.
	3. Ja Transportlīdzeklim / - iem tiek konstatēti trūkumi/bojājumi, tiek sastādīts akts, kurā norāda konstatētos trūkumus/bojājumus un to novēršanas termiņus. Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi/bojājumi.
	4. Ja Izpildītājs nenovērš Transportlīdzekļa trūkumus/bojājumus aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Transportlīdzekļa un pieprasīt tā nomaiņu.
	5. Pēc trūkumu/bojājumu novēršanas Izpildītājs un Pasūtītājs organizē atkārtotu Transportlīdzekļa pieņemšanu.
	6. Transportlīdzekļa piegādi apliecina Pušu pilnvaroto personu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
5. **PRECES KVALITĀTE**
	1. Izpildītājs garantē, ka piegādātie Transportlīdzekļi ir jauni un atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
	2. Izpildītājs nodrošina piegādātajiem Transportlīdzekļiem garantijas laiku vismaz 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai vismaz 100 000 km, skaitot no Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta.
	3. Izpildītājs nodrošina piegādāto Transportlīdzekļu krāsojumam un caurrūsēšanai garantijas laiku 5 gadus, skaitot no Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta.
	4. Izpildītājam bez maksas jānodrošina Transportlīdzekļu garantijas remontu un ražotāja noteiktās apkopes visā garantijas laikā.
	5. Izpildītājam ir pienākums garantijas laikā pieņemt Transportlīdzekli servisā 24 h laikā no pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja pilnvarotās personas. Remontu vai tehnisko apkopi jāveic 2 (divu) dienu laikā. Gadījumā, ja remontam nepieciešamās rezerves daļas nav noliktavā, tad remontu jāveic ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgi vienoties par garāku remonta vai tehniskās apkopes termiņu, ja tam ir objektīvi iemesli.
6. **PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA**
	1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
	2. Šajā Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda apmēra ierobežojumus. Līgumsoda summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanā.
	3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to pienākumu izpildes, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
	4. Par Transportlīdzekļu piegādes termiņu nokavēšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto dienu.
	5. Ja Izpildītājs Transportlīdzekļus nepiegādā ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām no Līguma 2.2.punktā norādītā piegādes termiņa vai atsakās no piegādes, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu.
	6. Par Līgumā noteikto garantijas remontu vai tehnisko apkopju veikšanas termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 EUR dienā.
	7. Par piegādāto Transportlīdzekļu samaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu.
	8. Līguma 6.4., 6.6. un 6.7.punktos noteiktajā gadījumā kopējais kādai no Pusēm piemērojamais līgumsods par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nepārsniedz kopumā 10% (desmit procentus) no neizpildītās saistības summas.
	9. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas.
	10. Ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, tas apmaksā Pasūtītājam visus ar tā parāda piedziņu saistītos izdevumus (tajā skaitā, izdevumus par brīdinājumu nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā, jurista darba atlīdzību, jebkāda veida izziņu izsniegšanu un saņemšanu utt.), tie ir EUR 250,- (divi simti piecdesmit *euro*).
	11. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
	12. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, apmērā.
	13. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām personām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā Izpildītājs atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/ vai nodošanu trešajām personām.
	14. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.
	15. Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā <https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/>. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

6.16. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē.

6.17. Izpildītājs konkursa piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

6.17.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

6.17.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda paša kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām,

6.17.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 % no Līguma kopējās summas, atbilst Konkursa nolikuma 11.1. un 11.2. minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu;

6.17.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

6.18. Izpildītājs drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 % no Līguma kopējās summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

6.18.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas konkursa nolikuma 11.1. un 11.2. minētie izslēgšanas nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu;

6.18.2. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

* 1. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 6.17. un 6.18.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 6.17. un 6.18.punktu.
1. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldības likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
	2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniedz kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu.
	3. Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Līguma Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dotā Līguma laušanas rezultātā.
2. **CITI LĪGUMA NOTEIKUMI**
	1. Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:
		1. no Pasūtītāja puses: Autostāvvietu un transporta saimniecības Transporta nodaļas vadītājs, Arnis Krasovskis, tel.nr. 29251345, e-pasts: arnis.krasovskis@rigassatiksme.lv.
		2. no Izpildītāja puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.: \_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
		3. Šīm personām ir tiesības parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktus, parakstīt, saņemt un nosūtīt šajā līgumā minētos paziņojumus, parakstīt rēķinus, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.
	2. Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi.
	3. Par Līguma 8.2.punkta izpildi atbildīgā persona – Personāla pārvaldības daļas Darba aizsardzības un arodveselības nodaļas vadītāja Ināra Kačkāne, tālr. 265580528, e-pasts: inara.kackane@rigassatiksme.lv.
	4. Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, t.sk., Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta izmantojot e-pasta adreses.
	5. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.
	6. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	8. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
	9. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā tiks izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevarēs vienoties, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar tās likumiem.
	10. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	11. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.
	12. Šī Līguma saturs, Līguma pielikumi un visa Līguma ietvaros Pušu iegūtā informācija uzskatāma par konfidenciālu, kuru Puses apņemas neizpaust, uzglabāt ar vislielāko rūpību un aizsargāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3. **LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izpildītājs:** | **Pasūtītājs:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tālr./fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vien. reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **RP SIA „RĪGAS SATIKSME”**juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga LV-1067biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga LV-1035Vien. reģ. Nr. 40003619950AS „Citadele Banka”Kods PARXLV22Konts LV56PARX0006048641565/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dž. Innusa/ |

1. Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu. [↑](#footnote-ref-1)