Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2022. gada 10. maija sēdē

*GROZĪJUMI: 2022. gada 26. maijā*

**Iepirkuma procedūras**

**“Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”**

Identifikācijas Nr. RS/2022/24

**NOLIKUMS**

**Rīga**

**2022**

**I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

1. **Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena**
	1. Iepirkuma priekšmets - saspiesta gaisa kompresoru plānotā nomaiņa , saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju.
	2. Galvenais CPV kods – 42123400-1 (Gaisa kompresori).
	3. Iepirkuma veids - atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikumu.
	4. Iepirkuma paredzamā līguma cena: EUR 120 000,00 *(viens simts divdesmit tūkstoši euro un 00 centi)* , neieskaitot PVN.
	5. Nodrošinājums: nav paredzēts.
	6. Iepirkums tiek dalīts 4 daļās (katrai adresei sava daļa) un ir noteikta paredzamā līguma cena:
		1. 1. daļa - 2. trolejbusu parks, Jelgavas 37, Rīga – 18000,00 EUR;
		2. 2. daļa - 5. tramvaju depo, Brīvības 191, Rīga – 6000,00 EUR;
		3. 3. daļa - 6. autobusu parks, Kleistu 28, Rīga – 75000,00 EUR;
		4. 4. daļa - 7. autobusu parks, Vestienas 35, Rīga – 21000,00 EUR.
2. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** iepirkuma identifikācijas numurs – RS/2022/24.
3. **Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:**

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr. 40003619950

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035

Tālr. 67104800; fakss 67104802.

1. **Pasūtītāja kontaktpersona:**

Alena Kamisarova, tālr. +371 67104791, e-pasts: alena.kamisarova@rigassatiksme.lv .

1. **Pretendenti**
	1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto preču piegādi, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.
	2. Piegādātājiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.
	3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

**II INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA**

1. **Informācijas apmaiņa**
	1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.
	2. Papildu informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot Komisijai vai elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv.
	3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi un izsoles” un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
2. **Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties**
	1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv), sadaļa “Iepirkumi un izsoles” - <https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/> un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā “e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.
3. **Piedāvājuma noformēšana**
	1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.
	2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras laikā sarakste starp Pasūtītāju un pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā var iekļaut dokumentu oriģinālus vai aprakstus svešvalodā, bet šiem dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.
	3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt parakstītiem.
	4. Personas, kuras paraksta piedāvājumu, paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Gadījumā, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, personas, kas paraksta pieteikumu, paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši attiecīgās valsts spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu dokumentu par paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un līgumā nav atrunātas pārstāvniecības tiesības, piedāvājuma oriģinālu paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
	5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
4. **Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
	1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz līdz *2022. gada 7. jūnija* plkst. 15.00 elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

*(Ar 2022. gada 26. maija grozījumiem, kas stājas spēkā 2022. gada 26. maijā)*

* + 1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
		2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e - konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
	1. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
	2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
		1. Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo kā atsevišķs elektronisks dokuments ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas;
		2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
	3. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
	4. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā *2022. gada 7. jūnijā* plkst. 15.00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

*(Ar 2022. gada 26. maija grozījumiem, kas stājas spēkā 2022. gada 26. maijā)*

1. **Piedāvājuma derīguma termiņš**
	1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas.
	2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.
2. **Piedāvājuma sastāvs**
	1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu piedāvājums sastāv no:
		1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam;
		2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 18.punktā noteiktajām prasībām;
		3. Tehniskais - finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punktu atbilstoši 3.pielikuma prasībām.
3. **Piedāvājuma apjoms**
	1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam.
	2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

**III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

1. **Piegādes priekšmets un apjoms**
	1. Piegādātājam jāveic saspiesta gaisa kompresoru (turpmāk – Prece/Iekārtas) piegāde un uzstādīšana, kas atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma procedūras nolikumā.
	2. Preces piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un teritoriju plānojumiem (4. pielikums).
	3. Izpildītājam ir pienākums sagatavot vietu Iekārtas uzstādīšanai (instalācija, stiprinājumi un u.c.). Lai pretendnets varētu sagatavot piedāvājumu iepirkuma procedūrā, ņemot vērā, ka iekārtu izmēri un pieslēguma vietas izvietojums var atšķirties, pretendentam piedāvājuma sagatavošanas procesā ir jāveic objektu apsekošana. Objektu apsekošanas laiku jāsaskaņo ar Infrastruktūras uzturēšanas daļas Objektu uzturēšanas nodaļas vadītāju Aleksandru Voskobojevu, e-pasts: aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv, tālr.: 22040690.
	4. Nepieciešamības gadījumā, detalizētāku informāciju par preču piegādes un uzstādīšanas nosacījumiem un kārtību var saņemt, sazinoties ar Infrastruktūras daļa vadītāju Ivaru Vīnavu, e-pasts: ivars.vinavs@rigassatiksme.lv, tālr.: 28231161 un Infrastruktūras uzturēšanas daļas Objektu uzturēšanas nodaļas vadītāju Aleksandru Voskobojevu, e-pasts: aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv, tālr.: 22040690.
	5. Piegādes termiņš – Iekārtas jāpiegādā, jāuzstāda, jānodod ekspluatācijā un jāapmāca Pasūtītāja personāls 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījuma veikšanas dienas, saskaņā ar Iepirkuma līguma projektā (5.pielikums) norādīto kārtību.
	6. Garantijas termiņš Precēm ir 24 mēneši no faktiskās piegādes dienas.
2. **Līguma izpildes laiks un vieta**
	1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 5.pielikums un kalpos par pamatu iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju.
	2. Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar nolikumā, tā pielikumos un iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.

**IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS**

1. **Pretendenta izslēgšanas noteikumi**
	1. Uz pretendentu (arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām), attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumi.
	2. Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.
2. **Prasības profesionālās darbības veikšanā**
	1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
3. **Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām**
	1. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu uz 1., 3., 4.daļu, Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā ir pieredze vismaz 5 (piecu) saspiesta gaisa kompresoru piegādē un uzstādīšanā un pieredze vismaz 3 (trīs) kompresoru vadības sistēmu piegādē un uzstādīšanā.
	2. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu uz 2.daļu, Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā ir pieredze vismaz 3 (trīs) kompresoru vadības sistēmu piegādē un uzstādīšanā.

**V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

1. **Pretendenta atlases dokumenti**
	1. Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs par pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs.
	2. Pretendentam būs pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.
	3. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu dokumenti”:
		1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu;
		2. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības;

18.3.3. Pretendentam jāiesniedz informācija 1., 3., 4.daļā par pretendenta pieredzi par vismaz 5 (piecu) saspiesta gaisa kompresoru piegādi un uzstādīšanu un pieredzi par vismaz 3 (trīs) kompresoru vadības sistēmu piegādi un uzstādīšanu, atbilstoši nolikuma 17.1. punktam, pēc šādas tabulas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Līguma priekšmets (piegāde, uzstādīšana) | Līguma izpildes gads | Pasūtītājs, piegādes adrese | Pasūtītāja atbildīgā persona, amats, telefons |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

18.3.4. Pretendentam jāiesniedz informācija 2.daļā par pretendenta pieredzi par vismaz 3 (trīs) kompresoru vadības sistēmu piegādi un uzstādīšanu, atbilstoši nolikuma 17.2. punktam, pēc šādas tabulas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Līguma priekšmets (piegāde, uzstādīšana) | Līguma izpildes gads | Pasūtītājs, piegādes adrese | Pasūtītāja atbildīgā persona, amats, telefons |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

18.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

18.5. Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

18.6. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

1. **Tehniskais - Finanšu piedāvājums**
	1. Tehniskais - Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskā - finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr. 3) par to iepirkuma priekšmeta daļu, kurā Pretendents iesniedz piedāvājumu.
	2. Piedāvājumā nedrīkst būt svītrojumi, labojumi. Iepirkuma procedūrā par pamatu tiks ņemtas vienības cenas un aritmētiskās kļūdas tiks labotas, informējot Pretendentu, pamatojoties uz vienības cenām. Cenas jānorāda ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata.
	3. Pretendents nodrošina piedāvāto Iekārtu vienības cenu (bez PVN) nemainīgumu visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu līgumcenas, vai vienas vienības cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot Finanšu piedāvājumu.

**VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA**

1. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība**
	1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija
	2. No sākuma Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, Komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā iepirkuma procedūrā tas tālāk netiek vērtēts.
	3. Komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā , tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
	4. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību, izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
	5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas.
	6. Komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59. pantu.
	7. Komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi vadoties no pretendenta iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. Ja pretendents neatbilst iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām pretendenta atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
	8. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
	9. Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda tā atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām.
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**
	1. Pretendentu piedāvājumi tiek vērtēti pēc pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājuma, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.
3. **Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana**
	1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.
	2. Komisija lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
	3. Lēmumu par iepirkumu procedūras rezultātiem pieņem Komisija saskaņā ar nolikuma 22.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
	4. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.

Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti piecu darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.

1. **Iepirkuma līguma noslēgšana**
	1. Komisijas lēmums un paziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētāju katrā iepirkuma daļā, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā 5.pielikums.
	2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar zemāko cenu), vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
	3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar zemāko cenu), Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar zemāko cenu), bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
2. **Pielikumi**
3. pielikums – Tehniskās specifikācija;
4. pielikums – Pieteikuma vēstule;
5. pielikums – Tehniskais - finanšu piedāvājums;
6. pielikums – Teritorijas plānojums

*(Ar 2022. gada 26. maija grozījumiem, kas stājas spēkā 2022. gada 26. maijā)*

1. pielikums - Iepirkuma līguma projekts.

RP SIA “Rīgas satiksme”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

*/elektroniski parakstīts/* K.Meiberga

Rīgā, 2022. gada 10. maijā

**1.pielikums**

**1.1. pielikums**
iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

*(Ar 2022. gada 26. maija grozījumiem, kas stājas spēkā 2022. gada 26. maijā)*

 **tehniskā specifikācija**

|  |
| --- |
| **Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa**  |
| **1. daļa** |
| N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab./kompl.) | **Tehniskie dati** |
| Jauda (kW) | Maks. Spied. (bar) | Min. plūsma (L/min.) | Maks. Trokšņu līmenis (dB) | Maks. Izmēri | Izejošas dzēsēšanas gaisa reste (obligāti) | Gaisa žāvētājs ar rasas punktu +3C (PDP) | Gaisa žāvētāja kondensāta novadītājs (obligāti) | Līnijfiltrs ar 1 mkm filtra elementu un kondensātā novadītāju (vēlams) | Saspiesta gaisa izvads (obligāti) | Piezīme |
| **1** |  **1.daļa 2.TP. Jelgavas 37** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.* | *Vītņu kompresora ražotspēja ne mazāka, kā 1.09 m3/min pie 10 bar. Kompresora kontrolieris ar skārienjūtīgu displeju: ārējā spiediena un temperatūras uzraudzību, divi spiediena diapazoni ar taimera programmu, kļūdu/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālinātās apturēšanas/ieslēgšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla savienojuma pieslēgumu.* | *2* | *7,5 (400V/50HZ/3f)* | *10* | *1090* | *63* | *994x553x1014* | *uz augšu* | *iebūvēts* | *bez gaisa zuduma* | *Jābūt* | *G ½ “* | *ēka 001* |
| 1.2. | “Inteliģenta vadības sistēmas daudzkompresoru stacija (BLCO -bāzes slodzes maiņa) Uzstadīta kompresora vadības blokā. Nodrošina kompresoru pārmaiņas darbu, vai ārkārtas patēriņa gadījumā divu un vairāku kompresoru vienlaicīgu darbību. | 1 |  (230V/50HZ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ēka 001 |
| 1.3. | Vītņu kompresora ražotspēja ne mazāka, kā 0.86 m3/min pie 13 bar. Kompresora kontrolieris ar skārienjutīgu displeju: ārējā spiediena un temperatūras uzraudzību, divi spiediena diapazoni ar taimera programmu, kļūdu/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālinātās apturēšanas/ieslēgšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla savienojuma pieslēgumu. | 1 | 7,5 (400V/50HZ/3f) | 13 | 860 | 63 | 994x553x1014 | uz augšu | iebūvēts | bez gaisa zuduma | Jābūt | G ½ “ | ēka-001 |

Kompresoru novietojums atbilstoši teritorijas plānojumam ( pielikums Nr.1)

**1.pielikums**

**1.2. pielikums**
iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

**tehniskā specifikācija**

|  |
| --- |
| **Saspiestā gaisa vadības sistēmu nomaiņa**  |
| **2. daļa** |
| N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab./kompl.) | **Tehniskie dati** |
| Jauda (kW) | Maks. Spied. (bar) | Min. plūsma (L/min.) | Maks. Trokšņu līmenis (dB) | Maks. Izmēri | Izejošas dzēsēšanas gaisa reste (obligāti) | Gaisa žāvētājs ar rasas punktu +3C (PDP) | Gaisa žāvētāja kondensāta novadītājs (obligāti) | Līnijfiltrs ar 1 mkm filtra elementu un kondensātā novadītāju (vēlams) | Saspiesta gaisa izvads (obligāti) | Piezīme |
| **2** |  **2.daļa 5.tramvaju depo Brīvības 191** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Gaisa centrālā vadības kontrole un uzraudzība (BLCO -bāzes slodzes maiņa) diviem kompresoriem ar spiediena releju (MDR3) DOL. Sienas montējamas ar spiediena sensoru 0-16 bar. Pieslēgšana ar kompresoru caur mi-PCB. Vadības režīmi: Taimera rotācija (FILO) | 1 |  (230V/50HZ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ēka 023 |
| 2.2. | "ES3000" vadības bloku apvienošana, lai nodrošinātu kompresoru pārmaiņas darbu vai ārkārtas patēriņa gadījumā divu un vairāku kompresoru vienlaicīgu darbību. | 1 |  (230V/50HZ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ēka 031 (kompr.-5-6) |
| 2.3. | Gaisa centrālā vadības kontrole un uzraudzība (BLCO -bāzes slodzes maiņa) diviem kompresoriem ar vadības blokiem AirControl1. Sienas montējamas ar spiediena sensoru 0-16 bar. Pieslēgšana ar kompresoru caur iPCB. Vadības režīmi: Fiksēta kaskāde, vienādas stundas, pirmais ārā(FIFO), taimera pagriešana (FILO) | 1 |  (230V/50HZ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ēka 010 (kompr.-2-3) |

Kompresoru/ vadības sistēmas novietojums atbilstoši teritorijas plānojumam ( pielikums Nr.1)

**1.pielikums**

**1.3. pielikums**
iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

*(Ar 2022. gada 26. maija grozījumiem, kas stājas spēkā 2022. gada 26. maijā)*

**tehniskā specifikācija**

|  |
| --- |
| **Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa**  |
| **3. daļa** |
| N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab./kompl.) | **Tehniskie dati** |
| Jauda (kW) | Maks. Spied. (bar) | Min. plūsma (L/min.) | Maks. Trokšņu līmenis (dB) | Maks. Izmēri | Izejošas dzēsēšanas gaisa reste (obligāti) | Gaisa žāvētājs ar rasas punktu +3C (PDP) | Gaisa žāvētāja kondensāta novadītājs (obligāti) | Līnijfiltrs ar 1 mkm filtra elementu un kondensātā novadītāju (vēlams) | Saspiesta gaisa izvads (obligāti) | Piezīme |
| **3** | **3.daļa 6.Autobusu parks Kleistu 28** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *3.1.* | *Vītņu kompresora ražotspēja ne mazāka, kā 1.09 m3/min pie 10 bar. Kompresora kontrolieris ar skārienjūtīgu displeju: ārējās spiediena un temperatūras uzraudzība, divi spiediena diapazoni ar taimera programmēšanu, kļūdas/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālināta apturēšanas/iedarbināšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla savienojuma pieslēgumu.* | *3* | *7,5 (400V/50HZ/3f)* | *10* | *1090* | *63* | *994x553x1014* | *uz augšu* | *iebūvēts* | *bez gaisa zuduma* | *Jābūt* | *G 1/2 "* | *ēka 002* |
| 3.2. | "Inteliģenta vadības sistēmas daudzkompresoru stacija (BLCO -bāzes slodzes maiņa) Uzstādīta kompresora vadības blokā. Nodrošina kompresoru pārmaiņas darbu vai ārkārtas patēriņa gadījumā divu un vairāku kompresoru vienlaicīgu darbu. | 1 |  (230V/50HZ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ēka 002 |
| *3.3.* | Svītrots. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.4.* | *Vītņu kompresora ražotspēja ne mazāka, kā 3.21 m3/min pie 10 bar, ar žāvētāju uz 500L resīveri. Kompresora kontrolieris ar displeju: ārējā spiediena un temperatūras uzraudzība, divi spiediena diapazoni ar taimera programmu, kļūdas/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālināta apturēšanas/iedarbināšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla savienojuma pieslēgumu.* | *3* | *22 (400V/50HZ/3f)* | *10* | *3210* | *63* | *1873x867x1825* | *aizmugurē* | *iebūvēts* | *bez gaisa zuduma* | *Jābūt* | *G 1/2 "* | *ēka 001 ARD 1* |
| 3.. | Gaisa centrālā vadības kontrole un uzraudzība (BLCO -bāzes slodzes maiņa) trīs kompresoriem ar vadības blokiem. Sienas montējamas ar spiediena sensoru 0-16bar. Pieslēgšana ar kompresoru bez komunikācijas moduļa. Vadības režīmi: Fiksēta kaskāde, vienādas stundas, pirmais ārā(FIFO), taimera pagriešana (FILO) | 1 |  (230V/50HZ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ēka 001 ARD 1 |
| *3.6.* | *Vītņu kompresora ražotspēja ne mazāka, kā 1.09 m3/min pie 10 bar. Kompresora kontrolieris ar skārienjutīgu displeju: ārējā spiediena un temperatūras uzraudzība, divi spiediena diapazoni ar taimera programmu, kļūdas/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālināta apturēšanas/iedarbināšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla savienojuma pieslēgumu.* | *2* | *7,5 (400V/50HZ/3f)* | *10* | *1090* | *63* | *994x553x1014* | *uz augšu* | *iebūvēts* | *bez gaisa zuduma* | *Jābūt* | *G 1/2 "* | *ēka 008* |
| 3.7. | "Inteliģenta vadības sistēmas daudzkompresoru stacija (BLCO -bāzes slodzes maiņa) Uzstādīta kompresora vadības blokā. Nodrošina kompresoru pārmaiņas darbu vai ārkārtas patēriņa gadījumā divu un vairāku kompresoru vienlaicīgu darbību. | 1 |  (230V/50HZ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ēka 008 |
| 3.8. | Vītņu kompresora ražotspēja ne mazāka, kā 0.86 m3/min pie 13 bar. Kompresora kontrolieris ar skārienjutīgu displeju: ārējā spiediena un temperatūras uzraudzība, divi spiediena diapazoni ar taimera programmēšanu, kļūdas/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālināta apturēšanas/iedarbināšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla savienojuma pieslēgumu. | 1 | 7,5 (400V/50HZ/3f) | 13 | 860 | 63 | 994x553x1014 | uz augšu | iebūvēts | bez gaisa zuduma | Jābūt | G 1/2 " | Blakus ēkai (riepu montāža) |

Kompresoru novietojums atbilstoši teritorijas plānojumam ( pielikums Nr.1)

**1.pielikums**

**1.4. pielikums**
iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

*(Ar 2022. gada 26. maija grozījumiem, kas stājas spēkā 2022. gada 26. maijā)*

**tehniskā specifikācija**

|  |
| --- |
| **Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa**  |
| **4. daļa** |
| N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab./kompl.) | **Tehniskie dati** |
| Jauda (kW) | Maks. Spied. (bar) | Min. plūsma (L/min.) | Maks. Trokšņu līmenis (dB) | Maks. Izmēri | Izejošas dzēsēšanas gaisa reste (obligāti) | Gaisa žāvētājs ar rasas punktu +3C (PDP) | Gaisa žāvētāja kondensāta novadītājs (obligāti) | Līnijfiltrs ar 1 mkm filtra elementu un kondensātā novadītāju (vēlams) | Saspiesta gaisa izvads (obligāti) | Piezīme |
| **4.** | **4.daļa 7. Autobusu parks Vestienas 35** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Vītņu kompresora ražotspēja ne mazāka, kā 2.26 m3/min pie 10 bar. Kompresora kontrolieris ar displeju: ārējā spiediena un temperatūras uzraudzība, divi spiediena diapazoni ar taimera programmu, kļūdas/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālināta apturēšanas/iedarbināšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla savienojuma pieslēgumu. | 1 | 15 (400V/50HZ/3f) | 10 | 2260 | 70 | 787x698x1202 | aizmugurē | - | - | - | G 1" |  ēka 001 (krāsotava)  |
| 4.2. | Vītņu kompresora ražotspēja ne mazāka, kā 0.85 m3/min pie 13 bar. Kompresora kontrolieris ar displeju: ārējas spiediena un temperatūra uzraudzība, divas spiediena diapazoni ar taimera programmēšanas, kļūdas/brīdinājumi vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējas/em slodzes/apkopes intervāla stundas, attālās apturēšanas/iedarbināšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla savienojuma pieslēgumu. | 1 | 7,5 (400V/50HZ/3f) | 13 | 850 | 70 | 667x630x1050 | aizmugurē | - | - | - | G 1/2 " | ēka 025 (kompr. telpa 2) |
| *4.3.* | *Vītņu kompresora ražotspēja ne mazāka, kā 1.06 m3/min pie 10 bar. Kompresora kontrolieris ar skārienjutīgu displeju: ārējā spiediena un temperatūras uzraudzība, divi spiediena diapazoni ar taimera programmu, kļūdas/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālināta apturēšanas/iedarbināšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla savienojuma pieslēgumu.* | *1* | *7,5 (400V/50HZ/3f)* | *10* | *1060* | *70* | *667x630x1050* | *aizmugurē* | *-* | *-* | *-* | *G 1/2 "* | *ēka 025 (kompr. telpa 1)* |
| 4.4. | Gaisa centrālā vadības kontrole un uzraudzība (BLCO -bāzes slodzes maiņa) diviem kompresoriem ar vadības blokiem InfoLogic2. Sienas montējamas ar spiediena sensoru 0-16 bar. Pieslēgšana ar kompresoru caur iPCB. Vadības režīmi: Fiksēta kaskāde, vienādas stundas, pirmais ārā(FIFO), taimera pagriešana (FILO). | 1 |  (230V/50HZ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ēka 025 (kompr. telpa 3) |

Kompresoru novietojums atbilstoši teritorijas plānojumam ( pielikums Nr.1)

**2.pielikums**

iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

**PIETEIKUMA IESNIEGŠANAI IETEICAMĀ FORMA**(uz pretendenta veidlapas)

**“Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”**

**identifikācijas Nr. RS/2022/24**

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Faktiskā adrese** |  |
| **Bankas rekvizīti** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr. / Fakss** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

1. **PIETEIKUMS**

Iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

|  |
| --- |
| Pretendents iesniedz piedāvājumu šādās iepirkuma pozīcijās: |
| **Daļas****Nr.** | **Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums** | **Iesniedzam piedāvājumu****(atzīmēt ar X)** |
| 1. | 2. trolejbusu parks. Jelgavas 37, Rīga |   |
| 2. | 5. tramvaju depo. Brīvības 191, Rīga |   |
| 3. | 6. autobusu parks. Kleistu 28, Rīga |   |
| 4. | 7. autobusu parks. Vestienas 35, Rīga |   |
| **Pieteikumu var iesniegt vienā vai vairākās daļās.** |

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.

Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - \_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvniecības tiesībām vai tā pilnvarotā persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

**3.pielikums**

**3.1.pielikums**

iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

**TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa*

|  |
| --- |
| **1.daļa**  |
| **N.p.k.** | **Iepirkuma priekšmets\*** | **Daudzums (gab./kompl.)** | **Norādīt parametrus, ražotāju, modeli, izmēru u.tml.** | **Vienas iekārtas cena EUR bez PVN** | **Vienas iekārtas uzstādīšanas izmaksas EUR bez PVN** | **Kopsumma plānotajam apjomam gan iekārtām gan par uzstādīšanu EUR bez PVN\*\*** |
| **1. daļa** | **2.TP. Jelgavas 37** |
| 1.1. | Vītņu kompresors, ražotspēja ne mazāka, kā 1.09 m3/min pie 10 bar.  | 2 |   |   |   |   |
| 1.2. | Inteliģenta vadības sistēma daudzkompresoru stacijai (BLCO -bāzes slodzes maiņa)  | 1 |   |   |   |   |
| 1.3. | Vītņu kompresors, ražotspēja ne mazāka, kā 0.86 m3/min pie 13 bar.  | 1 |   |   |   |   |
|  |  |  |  | **KOPĀ:** |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*Saskaņā ar tehniskajo specifikāciju |  |  |  |  |  |
|  | \*\*Piedāvājuma cenā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, izņemot PVN, kas saistītas ar Iekārtu piegādi, transportu, Iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītāja personāla apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**3.pielikums**

**3.2.pielikums**

iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

**TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa*

|  |
| --- |
| **2.daļa**  |
| **N.p.k.** | **Iepirkuma priekšmets\*** | **Daudzums (gab./kompl.)** | **Norādīt parametrus, ražotāju, modeli, izmēru u.tml.** | **Vienas iekārtas cena EUR bez PVN** | **Vienas iekārtas uzstādīšanas izmaksas EUR bez PVN** | **Kopsumma plānotajam apjomam gan iekārtām gan par uzstādīšanu EUR bez PVN\*\*** |
| **2. daļa** | **5.TD. Brīvības 191** |
| 2.1. | Centrālās gaisa sistēmas vadības kontrole un uzraudzība (BLCO -bāzes slodzes maiņa) diviem kompresoriem ar spiediena releju (MDR3) DOL. S | 1 |   |   |   |   |
| 2.2. | "ES3000" vadības bloku apvienošana | 1 |   |   |   |   |
| 2.3. | Centrālās gaisa sistēmas vadības kontrole un uzraudzība (BLCO -bāzes slodzes maiņa) diviem kompresoriem ar vadības blokiem AirControl1.  | 1 |   |   |   |   |
|  |  |  |  | **KOPĀ:** |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*Saskaņā ar tehniskajo specifikāciju |  |  |  |  |  |
|  | \*\*Piedāvājuma cenā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, izņemot PVN, kas saistītas ar Iekārtu piegādi, transportu, Iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītāja personāla apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**3.pielikums**

**3.3.pielikums**

iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

*(Ar 2022. gada 26. maija grozījumiem, kas stājas spēkā 2022. gada 26. maijā)*

**TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa*

|  |
| --- |
| **3.daļa**  |
| **N.p.k.** | **Iepirkuma priekšmets\*** | **Daudzums (gab./kompl.)** | **Norādīt parametrus, ražotāju, modeli, izmēru u.tml.** | **Vienas iekārtas cena EUR bez PVN** | **Vienas iekārtas uzstādīšanas izmaksas EUR bez PVN** | **Kopsumma plānotajam apjomam gan iekārtām gan par uzstādīšanu EUR bez PVN\*\*** |
| **3.daļa** | **6.AP. Kleistu 28** |
| 3.1. | Vītņu kompresors, ražotspēja ne mazāka, kā 1.09 m3/min pie 10 bar.  | 3 |   |   |   |   |
| 3.2. | Inteliģenta vadības sistēma daudzkompresoru stacijai (BLCO -bāzes slodzes maiņa)  | 1 |   |   |   |   |
| 3.3. | Svītrots. |  |  |   |   |   |
| 3.4. | Vītņu kompresors, ražotspēja ne mazāka, kā 3.21 m3/min pie 10 bar, ar žāvētaju uz 500L resīveri.  | 3 |   |   |   |   |
| 3.5. | Centrālās gaisa sistēmas vadības kontrole un uzraudzība (BLCO -bāzes slodzes maiņa) trīs kompresoriem ar vadības blokiem.  | 1 |   |   |   |   |
| 3.6. | Vītņu kompresors, ražotspēja ne mazāka, kā 1.09 m3/min pie 10 bar.  | 2 |   |   |   |   |
| 3.7. | Inteliģenta vadības sistēma daudzkompresoru stacijai (BLCO -bāzes slodzes maiņa)  | 1 |   |   |   |   |
| 3.8. | Vītņu kompresors, ražotspēja ne mazāka, kā 0.86 m3/min pie 13 bar.  | 1 |   |   |   |   |
|  |  |  |  | **KOPĀ:** |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*Saskaņā ar tehniskajo specifikāciju |  |  |  |  |  |
|  | \*\*Piedāvājuma cenā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, izņemot PVN, kas saistītas ar Iekārtu piegādi, transportu, Iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītāja personāla apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**3.pielikums**

**3.4.pielikums**

iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

**TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa*

|  |
| --- |
| **4.daļa**  |
| **N.p.k.** | **Iepirkuma priekšmets\*** | **Daudzums (gab./kompl.)** | **Norādīt parametrus, ražotāju, modeli, izmēru u.tml.** | **Vienas iekārtas cena EUR bez PVN** | **Vienas iekārtas uzstādīšanas izmaksas EUR bez PVN** | **Kopsumma plānotajam apjomam gan iekārtām gan par uzstādīšanu EUR bez PVN\*\*** |
| **4. daļa** | **7.AP. Vestienas 35** |
| 4.1. | Vītņu kompresors, ražotspēja ne mazāka, kā 2.26 m3/min pie 10 bar.  | 1 |   |   |   |   |
| 4.2. | Vītņu kompresors, ražotspēja ne mazāka, kā 0.85 m3/min pie 13 bar.  | 1 |   |   |   |   |
| 4.3. | Vītņu kompresors, ražotspēja ne mazāka, kā 1.06 m3/min pie 10 bar.  | 1 |   |   |   |   |
| 4.4. | Centrālās gaisa sistēmas vadības kontrole un uzraudzība (BLCO -bāzes slodzes maiņa) diviem kompresoriem ar vadības blokiem InfoLogic2. | 1 |   |   |   |   |
|  |  |  |  | **KOPĀ:** |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*Saskaņā ar tehniskajo specifikāciju |  |  |  |  |  |
|  | \*\*Piedāvājuma cenā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, izņemot PVN, kas saistītas ar Iekārtu piegādi, transportu, Iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītāja personāla apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**5.pielikums**
 iepirkuma procedūras nolikumam
 “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2022/24

Līguma projekts

**LĪGUMS Nr. LIG-IEP/2022/\_\_\_\_**

“Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa ”

Rīgā, 2022. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”**, reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā 2003.gada 20.februārī, vien.reģ.Nr.40003619950, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Džinetas Innusas personā, kura rīkojas saskaņā ar valdes lēmumu, no vienas puses,

un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”,** vien.reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa” (identifikācijas Nr. RS/2022/24) \_\_\_\_. daļas rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
	1. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem Pasūtītāja uzdevumā apņemas piegādāt, uzstādīt un nodot ekspluatācijā saspiesta gaisa kompresorus (turpmāk – Prece/Iekārta) un veikt ražotāja noteikto tehnisko apkopi garantijas periodā, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā ietverto tehnisko un finanšu piedāvājumu un teritorijas plānojumu (pielikums Nr. 2), kā arī Līgumā norādītiem termiņiem.
	2. Izpildītājs nodrošina personāla apmācību darbam ar Iekārtu vismaz 5 (pieciem) Pasūtītāja darbiniekiem.
2. **LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  Izpildītājam ir tiesības piegādāt Iekārtu ātrāk, kā noteikts Līguma 2.2. punktā.
	2. Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš ir 12 (divpadsmit) nedēļas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Līguma kopējā darījuma summa ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_** eiro un \_\_ centu), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar spēkā esošo likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”.
	2. Preces cenā ietverti visi izdevumi un izmaksas, izņemot PVN, kas saistītas ar Iekārtu piegādi, transportu, Iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītāja personāla apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
	3. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu 20 % (piecdesmit procentu) apmērā no līguma kopējās summas, ar nosacījumu, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā.
	4. Pasūtītājs nosaka ieturējumu 5 % ( piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1 noteiktās darījuma summas, kas tiek segta, ja Izpildītājs neveic Līguma 5.3. punktā noteiktās tehniskās apkopes. Ieturējums Izpildītājam tiek atmaksāts Iekārtas garantijas beigās, atbilstoši Līguma 5.2. punktā norādītajā garantijas termiņā.
	5. Izpildītājs Līguma 3.3.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir 202\_\_.gada \_\_\_\_ (4 (četri) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas).
	6. Samaksa par Preci tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes, pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas, ieturot samaksātajam avansam atbilstošu summu un ieturot 5 % (piecus procentus) no Līguma kopējās summas. Atlikusī Līguma summa - 5 % (pieci procenti) no Līguma kopējās summas Izpildītājam tiek izmaksāta Līguma noteiktā garantijas termiņa beigās, ja Izpildītājs ir izpildījis visas garantijas sasitības un veicis tehniskās apkopes, par ko pušu pārstāvji ir sastādījuši pieņemšanas nodošanas aktu, un Izpildītājs ir iesniedzis rēķinu. Visas Līgumā paredzētās summas tiek pārskaitītas uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
	7. Pavadzīmēs, pieņemšanas nodošanas aktos un rēķinos Izpildītājam ir obligāti jānorāda šī Līguma numurs un Pasūtītāja pasūtījuma numurs.
	8. Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas radies kredītiestāžu iekšējo darījumu rezultātā, ja maksājumi kredītiestādē iemaksāti savlaicīgi.
4. **PRECES PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**
	1. Izpildītājs piegādā, uzstāda un nodod ekspluatācijā Preci adresē: (atbilstoši daļai):

2. trolejbusu parks, Jelgavas 37, Rīgā vai ;

5. tramvaju depo, Brīvības 191, Rīgā vai ;

6. autobusu parks, Kleistu 28, Rīgā vai ;

7. autobusu parks, Vestienas 35, Rīgā, Līguma 2.2.apakšpunktā norādītajā termiņā, saskaņojot to ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, kas norādīta Līguma 8.1.1. apakšpunktā (turpmāk – Pasūtītāja pilnvarotā persona). Pasūtītāja pilnvarotā persona informē Izpildītāju savlaicīgi vismaz 3 ( trīs) darba dienas par piegādes un uzstādīšanas vietu.

* 1. Izpildītājs nodrošina personāla apmācību 3 (trīs) darba dienu laikā no Iekārtas nodošanas ekspluatācijā.
	2. Preces pārbaudi veic Pasūtītāja pilnvarotā persona Pasūtītāja teritorijā, un tikai pēc pārbaudes Prece tiek pieņemta no Izpildītaja. Par veikto pārbaudi tiek sastādīts akts, kuru paraksta abu pušu pilnvarotās personas.
	3. Pēc Preces piegādes Pasūtītāja pilnvarotā persona 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda piegādātās Preces kvalitāti, atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtījumam un Līguma 4.3.punktā minētajam aktam. Gadījumā, ja piegādātā Prece ir Līguma un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša, Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Izpildītāja iesniegto pavadzīmi vai pieņemšanas-nodošanas aktu par Preces piegādi.
	4. Ja Preces piegāde veikta nekvalitatīvi, Prece ir nekvalitatīva vai Līguma 1.pielikumā noteiktajai Preces tehniskajai specifikācijai neatbilstoša, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta attiecīgo pavadzīmi vai pieņemšanas-nodošanas aktu par Preces piegādi un 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces saņemšanas sagatavo un nosūta pretenziju uz Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, kurā norāda konstatētos Preces trūkumus vai citas neatbilstības Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem.
	5. Līguma 4.5. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā norādītos trūkumus un atkārtoti nodrošina Preces piegādi Pasūtītājam. Ja atklātie trūkumi nav novēršami, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Preces apmaiņu.
	6. Preces piegāde tiek uzskatīta par veiktu, kad Iekārta ir piegādāta, uzstādīta, nodota ekspluatācijā, veikta personāla apmācība un pušu pilnvarotās personas abpusēji parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu.
	7. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par piegādātās Preces izcelsmi, Pasūtītājam ir tiesības tās nosūtīt oriģinālajam Precess ražotājam vai tā autorizētam pārstāvim, lai veiktu to pārbaudi atbilstībai. Ja oriģinālās Preces ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis konstatē tā neatbilstību, Izpildītājs apmaina Preci pret atbilstošu, bet, ja tas nav iespējams, par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā izved Preci no Pasūtītāja teritorijas un atmaksā neatbilstošo Preču samaksu un to nosūtīšanas pārbaudei izdevumus Pasūtītājam.
1. **PRECES GARANTIJAS NOSACĪJUMI**
	1. Izpildītājs garantē, ka piegādātā Prece ir jauna un atbilst Tehniskajā – finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām.
	2. Izpildītājs nodrošina izgatavotajai un piegādātajai Precei garantijas laiku 24 (divdesmit četrus) mēnešus, skaitot no Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta. Garantija attiecas uz funkcionaltātes, ražošanas defektiem, bojājumiem, kas radušies transportējot Preci, kā arī uz to, ka Prece saglabās savas īpašības garantijas laikā.
	3. Līgumā norādītajā garantijas laikā Izpildītājs bez maksas ne retāk, kā vienu reizi gadā, veic Iekārtas profilaktiskās pārbaudes, tehniskās apkopes, remontus, kā arī ar to saistīto nolietoto materiālu nomaiņu (filtru, eļļa, siksnas u.c. pēc nostrādātam stundām). Tehniskās apkopes veikšanas laiku Izpildītāja pilnvarotā persona saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.
	4. Pasūtītāja pilnvarotā persona par konstatētajiem Preces bojājumiem un/vai trūkumiem paziņo Izpildītājam, nosūtot reklamācijas pieteikumu uz Izpildītāja pilnvarotās personas elektronisko e-pasta adresi un paziņojot pa tālruni. Pieteikumā norāda Līguma numuru, īsu Preces bojājumu aprakstu, atrašanās vietu, pieteicēja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un tālruņa numuru. Reklamācijas iesniegšanas laiku fiksē uz Pasūtītāja atbildīgās personas elektroniskās pasta atskaites par piegādāto elektronisko pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas un tas var kalpot par pamatu soda sankciju piemērošanai.
	5. Izpildītājs nodrošina Preces bojājumu novēršanu vai nomaiņu 10 dienu laikā no reklamācijas pieteikuma nosūtīšanas dienas vai citā Pušu pārstāvju savstarpēji saskaņotā termiņā, ja 10 dienu laikā objektīvu iemeslu dēļ bojājumu novēršanu vai nomaiņu nav iespējams veikt.
2. **PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA**
	1. Pasūtītājs apņemas:
		1. apmaksāt Izpildītāja iesniegtos rēķinus saskaņā ar Līguma 3.5. apakšpunktu;
		2. sagatavot vietu Iekārtas uzstādīšanai (vecās iekārtas demontāža, atkritumu izvešana);
		3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt un izskatīt Izpildītāja iesniegtos dokumentus;
		4. informēt Izpildītāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi.
	2. Izpildītājs apņemas:
		1. sagatavot vietu Iekārtas uzstādīšanai (instalācija, stiprinājumi un u.c.) atbilstoši teritorijas plānojumā norādītajam;
		2. nodrošināt Iekārtas piegādi, uzstādīšanu un Iekārtas nodošanu ekspuatācijā Līgumā paredzētajos termiņos, apjomā un kvalitātē;
		3. veikt Pasūtītāja personāla apmācību darbā ar Iekārtām;
		4. nodrošināt nekavējoties Iekārtas bojājumu novēršanu garantijas termiņā;
		5. savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos piegādes dokumentus un rēķinus;
		6. nodrošināt Iekārtām ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju. Tehniskajos dokumentos ir jābūt atspoguļotiem visiem iekārtu tehniskajiem parametriem.
		7. nodot Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā papīra formātā un uz datu nesēja;
		8. nekavējoties, rakstiski informē Pasūtītāja pilnvaroto personu par apstāķļiem, kas traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
	3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
	4. Šajā Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda apmēra ierobežojumus. Līgumsoda summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanā.
	5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to pienākumu izpildes, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
	6. Par Preces piegādes, uzstādīšanas vai personāla apmācības termiņu nokavēšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto dienu.
	7. Ja Izpildītājs Preci vai tās daļu nepiegādā ilgāk par 20 (divdesmit) dienām no Līguma 2.2.punktā noteiktā piegādes termiņa vai atsakās no piegādes, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu.
	8. Par Līgumā noteikto Preces bojājumu vai trūkumu novēršanas termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Preces vērtības par katru nokavēto dienu.
	9. Par Preces tehniskās apkopes darbu (profilaktiskās pārbaudes, tehniskās apkopes, remontus, kā arī ar to saistīto nolietoto materiālu nomaiņu (filtru, eļļa, siksnas u.c. pēc nostrādātam stundām) neizpildi Līguma 5.3.punktā noteiktajā darbu izpildes kārtībā un termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 30 EUR (trīsdesmit eiro) apmērā par katru nokavēto dienu.
	10. Par piegādātās Preces samaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu.
	11. Līguma 6.6., 6.8., un 6.10.punktos noteiktajā gadījumā kopējais kādai no Pusēm piemērojamais līgumsods par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nepārsniedz kopumā 10% (desmit procentus) no Līguma kavētās darījuma summas.
	12. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas.
	13. Ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, tas apmaksā Pasūtītājam visus ar tā parāda piedziņu saistītos izdevumus (tajā skaitā, izdevumus par brīdinājumu nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā, jurista darba atlīdzību, jebkāda veida izziņu izsniegšanu un saņemšanu utt.), tie ir EUR 250,- (divi simti piecdesmit *euro*).
	14. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
		1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem,
		2. Izpildītājam Līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.
	15. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, apmērā.
	16. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām personām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā Izpildītājs atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/vai nodošanu trešajām personām.
	17. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.
	18. Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu.
3. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldības likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
	2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniedz kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu.
	3. Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Līguma Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dotā Līguma laušanas rezultātā.
4. **CITI LĪGUMA NOTEIKUMI**
	1. Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:
		1. no Pasūtītāja puses: Infrastruktūras daļa vadītājs Ivars Vīnavs, e-pasts: ivars.vinavs@rigassatiksme.lv, tālr.: 28231161 un Infrastruktūras uzturēšanas daļas Objektu uzturēšanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Voskobojevs, e-pasts: aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv, tālr.: 67065436.
		2. no Izpildītāja puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.: \_\_\_\_\_\_\_, mob.tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
		3. Šīm personām ir tiesības attiecīgi, parakstīt rēķinus, pavadzīmes, pieņemšanas -nodošanas aktus, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.
	2. Par Līguma 6.1.4. apakšpunkta izpildi atbildīgā persona - Personāla pārvaldības daļas Darba aizsardzības un arodveselības nodaļas vadītāja Ināra Kačkāne, tālr. 265580528, e-pasts: inara.kackane@rigassatiksme.lv.
	3. Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, t.sk., Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta izmantojot E-pasta adreses.
	4. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.
	5. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	6. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	7. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
	8. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā tiks izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevarēs vienoties, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar tās likumiem.
	9. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	10. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.
	11. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāinformē otra Puse par jebkurām izmaiņām saimnieciskajā darbībā, t.sk. par juridiskās adreses vai bankas konta nomaiņu, par reģistrēšanu vai izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta vai no ārvalstī līdzvērtīgas iestādes, ja Izpildītājs ir reģistrēts ārvalstī, ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra, kontaktpersonu maiņu, kā arī par saimnieciskās darbības apturēšanu, maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanu.
	12. Šī Līguma saturs, Līguma pielikumi un visa Līguma ietvaros Pušu iegūtā informācija uzskatāma par konfidenciālu, kuru Puses apņemas neizpaust, uzglabāt ar vislielāko rūpību un aizsargāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	13. Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_\_) lapām. Puses Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
5. **LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izpildītājs:** | **Pasūtītājs:** |
| **SIA** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tālr./fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vien. reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **RP SIA „RĪGAS SATIKSME”**juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga LV-1067biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga LV-1035Vien. reģ. Nr. 40003619950AS „Citadele Banka”Kods PARXLV22Konts LV56PARX0006048641565/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dž. Innusa/ |

 Pielikums Nr.1

2022.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgumam nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tehniskais - Finanšu PIEDĀVĀJUMS**

“Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

Pielikums Nr.2

2022.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgumam nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Teritorijas plānojums**

“Saspiesta gaisa kompresoru nomaiņa”

1. Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu. [↑](#footnote-ref-1)