PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI
“Skrošu strūklas iekārtas piegāde”
Datums: 2026. gada ___. ________.
1. IESNIEDZA
	Uzņēmuma nosaukums*
	

	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
	


*Turpmāk tekstā - Pretendents
2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Tālruņa numurs
	

	Elektroniskā pasta adrese
	



TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMI

2.1. Tirgus izpētes priekšmets ir  skrošu strūklas iekārtas piegāde (turpmāk tekstā – Iekārta) piegāde Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs)  specializētās remontdarbnīcas vajadzībām.
2.2. Tirgus izpētes mērķis ir līguma noslēgšana par tirgus izpētes priekšmetu.
2.3. Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumus, ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piedāvājumu, piedāvātājām precēm, Pretendenta pieredzi un kvalifikāciju.
2.4. Vērtējot Pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tirgus izpētē noteiktajām prasībām un no piedāvājumiem, kas atbilst prasībām, izvēlēsies piedāvājumu atbilstoši noteiktajam vērtēšanas kritērijam. 
2.5. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu.
2.6. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, pārtraukt vai izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta.
2.7. Pasūtītājam ir tiesības labot aritmētiskās kļūdas, kas konstatētas piedāvājumu izvērtēšanas laikā, paziņojot Pretendentam par visiem labojumiem. Aritmētiskās kļūdas tiek labotas šādā kārtībā:
2.7.1. pārrēķinot Pretendenta finanšu piedāvājumu, aprēķins tiek veikts, ievērojot Pretendenta parakstītajā piedāvājumā norādītās vienību cenas;
2.7.2. novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Pasūtītājs ņem vērā tikai izlabotās cenas.
2.8. Pasūtītājam ir tiesības atbilstības pārbaudi kvalifikācijas prasībām un tehnisko piedāvājumu pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kura piedāvājums ir ar kopējo zemāko piedāvāto cenu, pārbaudot, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas.
2.9. Tirgus izpētes laikā Pasūtītājs var organizēt sarunas ar pretendentiem. Sarunu gaitā Pasūtītājs var lūgt pretendentiem izskaidrot piedāvājumu, kā arī papildināt vai uzlabot piedāvājumu. Lūdzam atzīmēt vai Pretendents piekrīt šim nosacījumam, atzīmējot vienu no atbilžu variantiem:
☐Jā
☐Nē 
2.10. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) iepriekšējo trīs gadu laikā pirms tirgus izpētes izsludināšanas datuma[footnoteRef:1] nav pildījis ar Pasūtītāju, noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, vai pasūtījumu, kurš veikts, neslēdzot iepirkuma līgumu un šādas nepildīšanas rezultātā pastāv kāds no šādiem apstākļiem: [1:  Ja ar Pretendentu ir bijis noslēgts ilgāks iepirkuma līgums par trim gadiem un tiek veikta tirgus izpēte par tādu pašu iepirkuma priekšmetu, Pasūtītājs ir tiesīgs ņemt vērā šī līguma izpildes kvalitāti.] 

· ir iestājušās tiesības vienpusēji izbeigt līgumu neatkarīgi no tā, vai šīs tiesības faktiski ir izmantotas;
· iestājies zaudējumu atlīdzināšanas pienākums;
· Pasūtītājs  ir piemērojis līgumsodus par sistemātisku līguma prasību pārkāpšanu, kas liecina par būtiskiem līguma izpildes trūkumiem.

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS:
2.11. Apliecinām, ka Pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).
2.12. Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.
2.13. Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas PADOMES REGULA (ES) 2025/2033 (2025. gada 23. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav: 
a) Krievijas valstspiederīgais vai fiziska persona, kas uzturas Krievijā vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas iedibināta Krievijā;
b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; vai
c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,
tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.
2.14. Apliecinām, ka piedāvājumā nav iekļautas preces, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
2.15. Mums ir nepieciešamā kvalifikācija un resursi paredzamā līguma izpildei;
2.16. Visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, iekļautas piedāvātajās vienības cenās;
2.17. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;
2.18. [bookmark: _Hlk194917825]Esam iepazinušies ar tehnisko specifikāciju un tehniskā piedāvājuma formu
(1.pielikums) un atzīstam to par:
☐ izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;
☐ pilnveidojamu:
	Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma  ir pilnveidojama, lūdzam norādīt, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.
Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms piedāvājuma iesniegšanas.


2.19. Apakšuzņēmēju piesaiste (ja tāda plānota):
☐ Apliecinām, ka līguma izpildi veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;
☐ Līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):
	Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Nododamie darba uzdevumi
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	



PIEDĀVĀJUMS
5.1. Finanšu piedāvājuma forma
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Cena EUR bez PVN

	Skrošu strūklas iekārta
	gab.
	1
	


* Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas ar Iekārtas piegādi un pieņemšanas-nodošanu saistītie izdevumi, tajā skaitā Iekārtas uzstādīšana, testēšana, Pasūtītāja personāla apmācība atbilstoši tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām, apkopes izmaksas piedāvātajā garantijas laikā.
2. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot  šo piedāvājumu tirgus izpētei un tehniskā piedāvājuma formu (1.pielikums).
2. Pretendents, iesniedzot finanšu piedāvājumu, norāda piedāvātās cenas ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
2. Paredzamā līguma termiņš: 3 mēneši + (apkopes garantijas laikā). 
2. Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:
	Lūdzām norādīt, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas Pasūtītājam jāņem vērā,
lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.





KONTAKTINFORMĀCIJA
Pasūtītāja kontaktpersona: Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste Nataļja Vjatkina, e-pasts: natalja.vjatkina@rigassatiksme.lv.
3. INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” dibināta 2003. gada 20. februārī. Tā ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums savu darbību organizē un īsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kā arī ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu (https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/sertifikati/).
Pielikumā:
[bookmark: _Hlk210216017]1.pielikums “Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma”.
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1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
“Skrošu strūklas iekārtas piegāde.”

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs).
Iepirkuma priekšmets: Skrošu strūklas iekārtas piegāde.
Iepirkuma mērķis: Nepieciešams piegādāt, uzstādīt 1 (vienu) skrošu strūklas iekārtu (turpmāk- Iekārta), veikt to apkopi garantijas laikā saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Esošās situācijas apraksts: 
· Pasūtītājs pirms Iekārtas piegādes sagatavos Iekārtas uzstādīšanas vietu un nodrošinās Iekārtas uzstādīšanai un pieslēgšanai nepieciešamas komunikācijas un infrastruktūru, t.sk. elektroapgādes pieslēgumu atbilstoši piegādātāja iesniegtajām Iekārtas tehniskajām prasībām (t.sk. montāžas plānam). Piegādātājam, ar kuru tiks noslēgts līgums, pirms Iekārtas piegādes ir pienākums iesniegt Pasūtītājam informāciju par Iekārtas uzstādīšanai, pieslēgšanai un drošai ekspluatācijai nepieciešamajām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz:
· Iekārtas uzstādīšanas vietas izmēriem un nepieciešamo brīvo telpu;
· grīdas vai pamatu nestspēju un konstrukciju;
· elektroapgādi (spriegumu, jaudu, fāžu skaitu, frekvenci, pieslēguma veidu un nepieciešamajiem aizsardzības elementiem);
· zemējumu;
· ventilāciju un gaisa nosūci;
· saspiestā gaisa padevi, ja tā nepieciešama;
· putekļu savākšanas vai filtrācijas sistēmu, ja tā nepieciešama;
· citām komunikācijām, palīgiekārtām vai infrastruktūrai, kas nepieciešama Iekārtas uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā un drošai darbībai.
Iesniedzamajai informācijai jāpievieno Iekārtas uzstādīšanas (montāžas) plāns, kurā norādīti Iekārtas gabarīti, pieslēguma punkti, nepieciešamās tehnoloģiskās komunikācijas un citas Iekārtas uzstādīšanai būtiskas prasības.

· Iekārtas plānotā noslodze – 8 h diennaktī, 5 darba dienas.
Līguma termiņš:
· Iekārtas piegāde un uzstādīšana (t.sk. testēšana, personāla apmācība) - 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
· Iekārtas garantijas periods (t.sk. ar tehniskās apkopes darbiem) – vismaz 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Pamatnosacījumi:
1) Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par Iekārtu līdz to nodošanai ekspluatācijā.
2) Iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Iekārtas nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc Iekārtas uzstādīšanas un ieregulēšanas darbiem, Iekārtas testēšanas un Pasūtītāja darbinieku apmācības pabeigšanas.
3) Pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs un piegādātājs veic Iekārtas darbības testēšanu, lai pārliecinātos par uzstādītās Iekārtas un tās darbības atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Par Iekārtas gatavību testēšanai piegādātājs 1 (vienu) darba dienu iepriekš informē Pasūtītāju. Piegādātājs veic Iekārtas apkopi saskaņā ar tehnisko specifikāciju visā garantijas laikā (vismaz 24 mēneši, atbilstoši pretendenta piedāvājumam iepirkuma ietvaros).
4) Garantijas laikā piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu garantijas laikā kā arī Iekārtu ārpus garantijas remontdarbus. Samaksa par remontdarbiem veicamas atbilstoši Līguma nosacījumiem.
5) Samaksas kārtība: pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 30 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
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TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Kolonnā “Pretendenta piedāvājums (apraksti, tehniskie parametri, papildu informācija)” norādīt visu pieprasīto informāciju
	
	Prasība
	Prasības apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Iekārtas pamatinformācija
	Jauna, nelietota skrošu strūklas iekārta

	1.1.
	Iekārtas ražotājs, valsts 
	

	1.2.
	Ražotājs (nosaukums, izcelsmes valsts, adrese)
	

	1.3.
	Piedāvātās iekārtas sērija, modelis 
	

	
	Interneta saite uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapā
	

	1.4.
	Piedāvātās iekārtas ražošanas gads –  ne vecāka par 2025. gadu
	

	1.5.
	Iekārtas tehnisko datu lapa (iesniedzama kā pielikums piedāvājumam)
	

	1.6.
	Iekārtas piegādes un uzstādīšanas adrese: 
	Rīga, Brīvības iela 191
	

	1.7.
	Iekārtas lietošanas instrukcija iekārtai (latviešu valodā)
	Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.
	

	1.8.
	Iekārtas pase vai ražotāja testa dokuments
	Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.
	

	1.9.
	Atbilstības marķējumi un drošības prasības

	1.9.1.
	CE marķējums: Ražotāja izsniegta ES atbilstības deklarācija (apliecina, ka produkts atbilst visām Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, CE marķējums uz iekārtas vai pavaddokumentos vai instrukcijās)
	Iesniedzama kopā ar piedāvājumu.
Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
	

	1.9.2.
	Ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iekārta atbilst RoHS[footnoteRef:2] prasībām. [2:  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, kas tiek izmantotas elektronisko komponentu ražošanā, nedrīkst saturēt šīs vielas virs noteiktajiem ierobežojumiem, https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
] 

	Iesniedzams kopā ar piedāvājumu. 
	

	1.10.
	Iekārtas plānotā izmantošana: 
	Tērauda detaļu apstrāde pēc virpošanas frēzēšanas griešanas darbiem.
	

	1.11.
	Iekārtas tehniskais stāvoklis
	Jauna, nelietota.
	

	2.
	Garantijas laiks 
	Vismaz 24 mēneši.
	

	3.
	Iekārtu daudzums
	1 Iekārta.
	

	4.
	Piegādes termiņš un piegādes noteikumi, nodošana ekspluatācijā
	Ne ilgāks kā 3 mēneši no līguma parakstīšanas  datuma. Šajā periodā neietilpst laiks, kas būs nepieciešams Pasūtītājam grīdas sagatavošanas darbiem (ja tādi būs nepieciešami). Piegādātājs nodrošina Iekārtas piegādi pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par uzstādīšanas vietas sagatavošanu, kā arī veic Iekārtas uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar līguma noteikumiem. 
	

	[bookmark: _Hlk202254558]5.
	Skrošu strūklas iekārtas tehniskās prasības
	

	5.1.
	Tvertnes tilpums
	vismaz 200 l
	

	5.2.
	Darba spiediens
	Vismaz 10 bar
	

	5.3.
	Sprausla
	Vismaz 12 mm, Bora karbīda materiāls.
	

	5.4.
	Mitruma, eļļas seperātors
	Jābūt.
	

	5.5.
	Caurplūde
	Vismaz 35 m²/h
	

	5.6.
	Šļūtene 
	Vismaz 9 m, iekšējais diametrs vismaz 32 mm
	

	5.7.
	Piemērota skrotīm G40
	Jābūt.
	

	5.8.
	Spiediena regulators 
	Jābūt.
	

	5.9.
	Drošības sistēma
	Roktura atlaišanas gadījumā skrošu padevei jāapstājas 5 sekunžu laikā. 
	

	6.
	Abrazīvu savākšanas un recirkulācijas iekārtas tehniskās prasības
	Iekārtām jābūt savstarpēji savienojamām.
	

	6.1.
	Motora jauda
	Vismaz 7 kW
	

	6.2.
	Šļaukas garums
	Vismaz 9 m
	

	6.3.
	Attīrīšanas ātrums
	Vismaz 3 t/h
	

	6.4.
	Putekļu seperātors
	Jābūt.
	

	6.5.
	Filtrs
	Poliestera,  ar automātisku attīrīšanu.
	

	7.
	Personāla apmācība
	
	
	

	7.1.
	Piegādātājs nodrošina apmācību 4 cilvēkiem darbam ar Iekārtu klātienē latviešu valodā.
	Nodrošina lietotāja apmācību Iekārtas pareizā lietošanā. Apmācībā jāietver šādas lietas:
- Iekārtas izmantošana (lietotājam jāspēj veikt, pilnībā visas Iekārtas funkcijas);
- Pamata problēmu novēršana saistībā ar Iekārtas lietošanu; 
- Iekārtas darbības uzturēšanai nepieciešamās prasmes (piem. tīrīšana, komponentu nomaiņa);programmatūras atjauninājumi (ja nepieciešams).
Apmācības jāveic ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Iekārtas piegādes brīža.
	
	

	8.
	Iekārtas piegāde un uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā

	8.1.
	Nodrošina bezmaksas Iekārtas uzstādīšanu, konfigurēšanu (ieregulēšana) un darbības pārbaudi
	

	8.2.
	Pēc uzstādīšanas (pirms Iekārtas – pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas) – veic Iekārtas darbības testēšanu un kalibrēšanu, lai pārbaudītu visus Iekārtas darbības parametrus.

	

	8.3.
	Rezerves daļu pieejamība (vismaz 2 gadi). 

	

	9.
	Apkopes garantijas laikā

	9.1.
	Piegādātājs norāda apkopes grafiku, ja tādas ir nepieciešamas atbilstoši ražotāja prasībām.
	Apkopes grafiks (brīvā formā) atbilstoši ražotāja prasībām, ja nepieciešams iekļaujot apkopei nepieciešamās rezerves daļas un materiālus.
	



