Pielikums Nr. 2
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Tirgus izpēte
“O1, O2 un O4 kategorijas piekabju un puspiekabju tehniskā apkope un remonts”

Pretendenta nosaukums: _________________________
Vienotais reģistrācijas Nr.: _______________________
Piedāvājums iesniegts par (atzīmēt): ☐ 1. daļu   ☐  2. daļu   ☐  abām daļām
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju un pilnībā nodrošināsim tajā minēto pakalpojumu izpildi, kvalitātes rādītājus, pakalpojuma saņemšanas, izpildes, garantijas un norēķinu kārtību. 
1. iepirkuma daļa - O1 un O2 kategorijas vieglo automobiļu piekabju tehniskā apkope un remonts
1.1. Apkalpojamie transportlīdzekļi
	Kategorija / klasifikācija
	Marka, modelis
	Pirmais reģistrācijas gads
	Pilna masa, kg
	Izmantošanas veids
	Skaits

	O1 kategorijas piekabes (pilna masa līdz 750 kg)
	RB 1101
	2007.
	750
	Vieglo automobiļu piekabe
	1

	
	RB 110121
	2000.
	750
	Vieglo automobiļu piekabe
	1

	O2 kategorijas piekabes (pilna masa no 750 kg līdz 3,5 t)

	BOECKMANN L618
	2005.
	3 500
	Vieglo automobiļu piekabe
	1

	
	BOECKMANN UTS
	2007.
	3 500
	Vieglo automobiļu piekabe
	1

	
	RB2235
	2005.
	3 500
	Vieglo automobiļu piekabe
	1

	
	RESPO 1700M332B150
	2015.
	1 700
	Vieglo automobiļu piekabe
	1

	
	RYDWAN B3000
	2006.
	2 600
	Vieglo automobiļu piekabe
	1

	
	RYDWAN EURO B2600
	2022.–2024.
	2 700
	Vieglo automobiļu piekabe
	2

	
	TIMA GTAL
	2017.
	3 500
	Vieglo automobiļu piekabe
	1


1.2. Pakalpojumu apjoms un tehniskās prasības
	Darbu / prasību apraksts
	Pretendenta apliecinājums / piedāvājums

	Tehniskās apkopes, defektācija un sagatavošana valsts tehniskajai apskatei
	

	Inerces bremžu mehānismu regulēšana/maiņa; bremžu sistēmas remonts
	

	Rumbu, gultņu un asu diagnostika/remonts/maiņa
	

	7/13 PIN kontaktu rozešu, spraudņu un elektroinstalācijas remonts/maiņa; lukturu remonts/maiņa
	

	Sakabes ierīču maiņa; mitrumizturīgā saplākšņa maiņa piekabes grīdai
	

	Riepu montāža, balansēšana un remonts pēc nepieciešamības
	


1.3. Servisa centrs, infrastruktūra un aprīkojums
Servisa centra faktiskā/-s adrese/-es: __________________________________
Attālums no Rīgas pilsētas robežas (km): ______________________________
Servisa centra darba laiks darba dienās (P.–Pk.): no plkst. ____ līdz plkst. ____ ____________________________________________________________
Apliecinām, ka pakalpojuma sniegšanas vieta atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ne tālāk kā 20 km attālumā no tās robežas, braucot pa koplietošanas autoceļiem.
Apliecinām, ka servisa centra darba laiks atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām: vismaz 8 stundas dienā līdz plkst. 18.00, vismaz 5 darba dienas nedēļā.
Apliecinām, ka 1. daļas pakalpojumu izpildei servisa centrs ir aprīkots ar nepieciešamajiem instrumentiem un aprīkojumu bremžu, ritošās daļas un elektroinstalācijas remonta veikšanai O1/O2 kategorijas piekabēm. 
	Aprīkojums / nodrošinājums
	Ražotājs, modelis, apraksts / apliecinājums

	Nepieciešamie instrumenti un aprīkojums bremžu, ritošās daļas un elektroinstalācijas remonta veikšanai (1. daļai)
	____________________________________________________________

	Servisa vēstures arhīva uzturēšanas programma
	____________________________________________________________


1.4. Personāls, pieredze un atsauksmes
Apliecinām, ka darbu izpildē 1.iepirkuma  daļai tiks iesaistīts vismaz viens kvalificēts automehāniķis un/vai autoelektriķis ar vismaz divu gadu pieredzi piekabju bremžu, ritošās daļas un elektroinstalācijas remontā.
Apliecinām, ka uzņēmumam pēdējo trīs gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir vismaz viena gada pieredze un tas šajā laikā ir izpildījis vismaz vienu līgumu, kura ietvaros ir veiktas O1 un/vai O2 kategorijas vieglo automobiļu piekabju tehniskās apkopes un/vai remonts.
1.5. Materiāli, darbu izpilde, norēķini un garantija
Transportlīdzeklis servisa centrā tiks pieņemts 2 darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma; steidzamos gadījumos – ne ilgāk kā 12 stundu laikā, ja tas tehniski iespējams un saskaņots ar Pasūtītāju.
Detalizēta tāme tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā no transportlīdzekļa pieņemšanas; sarežģītos defektācijas gadījumos – līdz 3 darba dienām, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
Darbi tiks uzsākti tikai pēc Pasūtītāja rakstiska tāmes saskaņojuma.
Plānotā tehniskā apkope tiks veikta 1 darba dienas laikā no tāmes saskaņošanas, bet remonta darbi – ne ilgāk kā 2 darba dienu laikā, ja nav nepieciešama specifisku rezerves daļu pasūtīšana vai citi objektīvi tehniski iemesli.
Remontā un apkopes procesā tiks izmantotas oriģinālās rezerves daļas vai ar Pasūtītāju saskaņotas, ražotāja oficiāli akceptētas un sertificētas analogās rezerves daļas un ekspluatācijas materiāli.
Uzstādītajām jaunajām rezerves daļām, apkopes materiāliem, remonta darbiem un tehniskajām apkopēm tiek nodrošināta 12 mēnešu garantija, ja ražotājs nav noteicis ilgāku termiņu.

2. iepirkuma daļa - O4 kategorijas kravas transportlīdzekļu puspiekabes tehniskā apkope un remonts 
2.1. Apkalpojamais transportlīdzeklis
	Kategorija / klasifikācija
	Marka, modelis
	Pirmais  reģistrācijas gads
	Pilna masa, kg
	Izmantošanas veids
	Skaits

	O4 (pilna masa virs 10 t)
	SCHMITZ SPR24
	2023.
	35 000
	Sedlu vilcēja puspiekabe
	1


2.2. Pakalpojumu apjoms un tehniskās prasības
	Darbu / prasību apraksts
	Pretendenta apliecinājums / piedāvājums

	Tehniskās apkopes, defektācija un sagatavošana valsts tehniskajai apskatei
	

	Pneimatisko bremžu un EBS/ABS sistēmu diagnostika, kalibrēšana un remonts; bremžu sistēmas remonts
	

	Modulatoru un vārstu maiņa/remonts
	

	Schmitz/SAF/BPW asu un pneimatiskās balstiekārtas spilvenu apkope/remonts
	

	Elektroinstalācijas remonts; lukturu remonts/maiņa
	

	Sedlu sakabes pirksta (Kingpin 2”) nodiluma kontrole/maiņa; atbalsta kāju apkope/remonts
	

	Riepu montāža, balansēšana un remonts pēc nepieciešamības
	


2.3. Servisa centrs, infrastruktūra un aprīkojums
Servisa centra faktiskā/-s adrese/-es: __________________________________
Attālums no Rīgas pilsētas robežas (km): ______________________________
Servisa centra darba laiks darba dienās (P.–Pk.): no plkst. ____ līdz plkst. ____ ____________________________________________________________
Apliecinām, ka pakalpojuma sniegšanas vieta atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ne tālāk kā 20 km attālumā no tās robežas, braucot pa koplietošanas autoceļiem.
Apliecinām, ka servisa centra darba laiks atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām: vismaz 8 stundas dienā līdz plkst. 18.00, vismaz 5 darba dienas nedēļā.
Apliecinām, ka 2. daļas pakalpojumu izpildei servisa centrs ir aprīkots ar specializētu kravas transporta/puspiekabju remonta zonu, kravas transporta bremžu stendu ar slodzes simulāciju pneimatiskajām bremžu sistēmām un licencētām EBS/ABS diagnostikas/kalibrēšanas iekārtām (WABCO/Knorr-Bremse/Haldex vai ekvivalents).
	Aprīkojums / nodrošinājums
	Ražotājs, modelis, apraksts / apliecinājums

	Specializēta kravas transporta/puspiekabju remonta zona
	____________________________________________________________

	Kravas transporta bremžu stends ar slodzes simulāciju pneimatiskajām bremžu sistēmām (2. daļai)
	____________________________________________________________

	Licencēta EBS/ABS diagnostikas un kalibrēšanas iekārta (WABCO/Knorr-Bremse/Haldex vai ekvivalents) (2. daļai)
	____________________________________________________________

	Servisa vēstures arhīva uzturēšanas programma
	____________________________________________________________


2.4. Personāls, pieredze un atsauksmes
Apliecinām, ka darbu izpildē 2. iepirkumu daļai tiks iesaistīts vismaz 1 (viens) kvalificēts diagnostiķis/mehāniķis ar vismaz 2 (divu) gadu pieredzi kravas transporta puspiekabju bremžu, pneimatisko, EBS/ABS un ritošās daļas sistēmu diagnostikā un remontā.
Apliecinām, ka uzņēmumam pēdējo trīs gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir vismaz viena gada pieredze un tas šajā laikā ir izpildījis vismaz vienu līgumu, kura ietvaros ir veiktas O4 kategorijas kravas transportlīdzekļu puspiekabju tehniskās apkopes un/vai remonts.
2.5. Materiāli, darbu izpilde, norēķini un garantija
Transportlīdzeklis servisa centrā tiks pieņemts 2 darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma; steidzamos gadījumos – ne ilgāk kā 12 stundu laikā, ja tas tehniski iespējams un saskaņots ar Pasūtītāju.
Detalizēta tāme tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā no transportlīdzekļa pieņemšanas; sarežģītos defektācijas gadījumos – līdz 3 darba dienām, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
Darbi tiks uzsākti tikai pēc Pasūtītāja rakstiska tāmes saskaņojuma.
Plānotā tehniskā apkope tiks veikta 1 darba dienas laikā no tāmes saskaņošanas, bet remonta darbi – ne ilgāk kā 2 darba dienu laikā, ja nav nepieciešama specifisku rezerves daļu pasūtīšana vai citi objektīvi tehniski iemesli.
Rezerves daļu un materiālu piegāde tiks nodrošināta 24 stundu laikā no tāmes saskaņošanas brīža vai tiks saskaņots cits termiņš, ja piegāde objektīvi nav iespējama.
Uzstādītajām jaunajām rezerves daļām, apkopes materiāliem, remonta darbiem un tehniskajām apkopēm tiek nodrošināta 12 mēnešu garantija, ja ražotājs nav noteicis ilgāku termiņu.
3. Kopīgie apliecinājumi abām iepirkuma daļām
Apliecinām, ka Pretendenta servisa centrs visa līguma darbības termiņā nodrošinās normatīvajiem aktiem atbilstošu atkritumu, nolietoto detaļu, eļļošanas materiālu un citu tehnisko šķidrumu apsaimniekošanu un utilizāciju bez papildu maksas Pasūtītājam.
Apliecinām, ka Pretendenta servisa centram ir un visā līguma darbības termiņā būs spēkā esošs Valsts vides dienesta izsniegts vismaz “C” kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums vai augstāks, kas reģistrēts saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr.1082. 
Pasūtītājam pēc pieprasījuma 2 darba dienu laikā tiks uzrādīta servisa vēsture katram transportlīdzeklim pēc valsts reģistrācijas numura un/vai VIN/šasijas numura.
Ja darbu gaitā atklāsies slēpti defekti vai nepieciešami papildu darbi, attiecīgie darbi tiks apturēti, sagatavota papildu tāme un darbi turpināti tikai pēc Pasūtītāja saskaņojuma.
Pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma atdos visas remonta laikā nomainītās vecās rezerves daļas, izņemot utilizētos materiālus.
4. Apakšuzņēmēji / sadarbības partneri (ja attiecināms)
	Apakšuzņēmēja/sadarbības partnera nosaukums
	Veicamo darbu apraksts
	Sadarbības pamats / līguma esamība

	
	
	

	
	
	


Apliecinām, ka par apakšuzņēmēju vai sadarbības partneru veiktajiem darbiem saglabājam pilnu materiālo atbildību un sedzam transportēšanas izmaksas, kā arī attiecīgos darbus iepriekš rakstiski saskaņosim ar Pasūtītāju.
Pretendenta paraksts:
Amats, Vārds, Uzvārds: ____________________________________________________________
Paraksts: ____________________________________________________________
Datums: ____________________________________________________________
