Rīgā

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumenta datums ir  elektroniskās parakstīšanas datums. | Nr.  skatīt pievienotajā datnē. |

Uz 19.02.2021. iesniegumu

**Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"**

[sekretariats@rigassatiksme.lv](mailto:sekretariats@rigassatiksme.lv)

**Tehniskie noteikumi**

komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei

komercuzskaites mēraparāta **uzstādīšanai kanalizācijā novadītā ūdens uzskaitei**

ēkai Ezermalas ielā 32

Informējam, ka nekustamais īpašums zemes gabalā Ezermalas ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 084 0528) pievienots centralizētās ūdensapgādes sistēmas DN 100 mm pievadam Ezermalas ielā.

Saskaņā ar iesniegumā minēto, neiebilstam komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai kanalizācijā novadītā ūdens uzskaitei uz ievada ēkā Ezermalas ielā 32.

Tehnisko noteikumu pieprasījumā norādītais plānotais dzeramā ūdens patēriņš - 0,5 l/s un personu skaits, kuras plāno lietot ūdenssaimniecības pakalpojumus, ir 4 cilvēki.

* 1. *Vispārīgi*
  2. Būvniecības ieceres dokumentāciju jāizstrādā [atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam](https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates?utf8=%E2%9C%93&direction=&sort=&search%5Bname%5D=&search%5Blast_name%5D=&search%5Bcertificate_number%5D=&search%5Bcurr_status%5D%5B%5D=A&search%5Bsearch_type%5D=extended&search%5Bdate_from_start%5D=&search%5Bdate_from_end%5D=&search%5Brenewal_date_start%5D=&search%5Brenewal_date_end%5D=&search%5Bdate_to_start%5D=&search%5Bdate_to_end%5D=&search%5Bscope_date_from_start%5D=&search%5Bscope_date_from_end%5D=&search%5Btemporary%5D=&search%5Borg_id%5D=&search%5Bcertificate_new_scopes%5D%5B%5D=&search%5Bcertificate_new_scopes%5D%5B%5D=44&search%5Bcertificate_old_scopes%5D%5B%5D=&search%5Bcertificate_old_scopes%5D%5B%5D=&search%5Bcertified_scope_preference%5D%5B%5D=&search%5Bcertified_scope_preference%5D%5B%5D=&search%5Backnowledged_type%5D=&search%5Bscope_reg_number%5D=&search%5Bscope_status%5D%5B%5D=A&commit=Mekl%C4%93t) saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu](https://likumi.lv/ta/id/275062?&search=on), [Aizsargjoslu likumu](https://likumi.lv/ta/id/42348?&search=on), [Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"](https://likumi.lv/ta/id/281230?&search=on),  [Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"](https://likumi.lv/ta/id/296134?&search=on) (turpmāk – [RD SN 17](https://likumi.lv/ta/id/296134?&search=on)), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
  3. Ja BID saskaņošana ar SIA „Rīgas ūdens” netiks veikta Būvniecības informācijas sistēmā, iesniegt glabāšanai SIA „Rīgas ūdens” BID pilnas būvprojekta UKT daļas, apliecinājuma kartes vai novietojuma plāna eksemplāru papīra (cauršūtu mīkstos vākos) un elektroniskā formā (datu nesējvidē vai sūtot uz e-pastu: [klienti@rigasudens.lv](mailto:klienti@rigasudens.lv), rasējumu formāts - \*.pdf ar visiem saskaņojumiem un attiecīgiem saskaņošanas nosacījumiem un \*.dwg), pēc to saskaņošanas Rīgas pilsētas būvvaldē (ja šādu saskaņojumu paredz normatīvie akti), pievienojot būvvaldes vēstules ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu izdruku, ja tā tika saņemta elektroniski.
  4. Izstrādājot būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, jāpiemēro SIA „Rīgas ūdens” tīmekļa vietnē sadaļā *Būvniecības ierosinātājiem – Projektētājiem - Prasības*: <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> norādītās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. Būvniecības ieceres dokumentācijā iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām SIA „Rīgas ūdens” prasībām ekvivalentus būvizstrādājumus un materiālus.
  5. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut prasības: Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas.
  6. SIA „Rīgas ūdens” ūdensapgādes cauruļvada piederības (apkalpes) robeža – saskaņā ar [RD SN 17 3.2. punktu](https://likumi.lv/ta/id/296134#p3).
  7. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

1. *Ūdensvads*
   1. Iespējama komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana kanalizācijā novadītā ūdens uzskaitei. Visiem ūdensapgādes tīkliem, no kuriem patērētais ūdens tiks novadīts kanalizācijas sistēmā, jābūt pievienotiem aiz minētā komercuzskaites mēraparāta.
   2. Izvērtēt esošā komercuzskaites mēraparāta atbilstību SIA „Rīgas ūdens” mājaslapā [https://www.rigasudens.lv/lv/projektetajiem](https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/R%C4%ABgas%20%C5%ABdens%20pras%C4%ABbas%20komercuzskaites%20m%C4%93rapar%C4%81tiem%20(meh%C4%81niskie%20elektromagn%C4%93tiskie)%20V.1.0_18_02_2019.pdf) norādītām prasībām komercuzskaites mēraparātiem. Neatbilstību gadījumā veikt komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūvi atbilstoši prasībām.
   3. Informējam, ka ūdens spiediens centralizētajā ūdensapgādes sistēmā atbilstoši [[RD SN 17](https://likumi.lv/ta/id/296134?&search=on) 50. punkta](https://likumi.lv/ta/id/296134#p50) prasībām tiek nodrošināts ne mazāks par 0,26 MPa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehniskā departamenta direktora vietnieks  Tehniskās daļas vadītājs |  | A. Vecvērdiņš |

Runcis 67088328