**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

**“Tehniskās dokumentācijas izstrāde komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, atbilstoši Rīgas ūdens tehniskajiem noteikumiem”**

**Ezermalas ielā 32, Rīgā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS PASŪTĪTĀJS** – RP SIA “Rīgas satiksme”  **TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS**:  Izbūvētā KUM (komercuzskaites mēraparāta mezgls) Tehniskās dokumentācijas izstrāde, priekš kanalizācijā novadāmo notekūdeņu apjomu uzskaites, atbilstoši Rīgas ūdens tehniskajiem noteikumiem | |
| **II** | **ZIŅAS PAR OBJEKTU** | |
|  | Objekta nosaukums: | KUM (komercuzskaites mēraparāta mezgls) Tehniskās dokumentācijas izstrāde  Ezermalas iela 32, Rīga |
| Objekta adrese,  būves kadastra apzīmējums | Ezermalas iela 32, Rīga, LV-1014  [01000840528001](https://www.kadastrs.lv/buildings/4900145731?options%5Bdeep_expand%5D=false&options%5Binline%5D=true&options%5Bnew_tab%5D=false&options%5Borigin%5D=property) |
| Ēkas grupa | II |
| Ēkas iedalījums | Nedzīvojamā ēka |
| Ēkas galvenais lietošanas veids/tips | 1265 - Sporta ēkas; |
| Ēkas kopējā plātība | 441,6 m2 |
| Apbūves laukums | 312 m2 |
| Ēkas virszemes stāvu skaits | 2 |
| Ēkas pazemes stāvu skaits | 0 |
| Ēkas apbūves laukums |  |
| **III** | **TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS DEFINĪCIJA** | |
| 1. | Tehniskā dokumentācija – dokumentu kopums, kas nepieciešams I daļā norādīto darbu veikšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | |
| **IV** | **TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES MĒRĶIS, IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA** | |
| 1. | 4.1. Pasūtītāja objekta ūdensapgādes nodrošināšanai, izstrādāt Tehnisko dokumentāciju funkcionējošam KUM ( komercuzskaites mēraparāta mezglam).  4.2. Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs (turpmāk – Izstrādātājs) veic esošās ēkas apsekošanu, izstrādā Tehnisko dokumentāciju pilnā apjomā. Visus saskaņojumus ar SIA “Rīgas ūdens”, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, veic Izstrādātājs.  4.3. Izstrādātājs veic Tehniskās dokumentācijas izstrādi ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku u.c. resursiem. Visus ar Tehniskās dokumentācijas izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.  4.4. Būvniecības lietas vadīšanu un būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ja tas ir nepieciešams. Lietas vadīšanu BIS(ā) nosaka Izstrādātājs. | |
| **V** | **TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SATURS UN NOFORMĒŠANA** | |
| 1. | 5.1. Tehniskā dokumentācija jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu", Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk – RD SN 17), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. | |
| **VI** | **ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS** | |
| 1. | 6.1. Situācijas apraksts:  Objektā uzstādīts viens komercuzskaites mēraparāts, uz kā pamata SIA "Rīgas ūdens" veic aprēķinu par novadīto sadzīves notekūdeņu daudzumu. Pārsvarā ūdens tiek patērēts tenisa kortu laistīšanai un novadīts Rīgas domes Satiksmes departamenta tīklā. Objektā viena ēka, kad. apzīmējums 01000840528001, pieslēgta pilsētas kanalizācijai un ūdensvadam, vēlamies šīs ēkas ūdens ievadam, kurš ir atzars klienta iekšējā ūdens apgādes sistēmā, uzstādīt ūdens komercuzskaites mēraparātu, kura rādījumi tiks izmantoti novadīto sadzīves notekūdeņu daudzuma aprēķināšanai. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VII** | **TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES LAIKS** |
| 1. | 7.1. Ne ilgākkā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas Izstrādātājs iesniedz Pasūtītajam SIA “Rīgas ūdens” saskaņotu Tehnisko dokumentāciju. |